한류형 휴즈 및 휴즈부착형 부하개폐스위치 개발시험방법 변경내용

구 분	변경전	변경후	시행시기
24kV급 한류형 휴즈	대표 용량(정격전류)에 대하여 공인시험기관 개발시험 실시	전 용량(정격전류)에 대하여 공인시험기관 개발시험 실시	2004. 1. 1.
휴즈 부착형 LBS	63A의 한류형 휴즈를 부착하여 개발시험을 실시한 것으로 전용량 자체 시험 성적서 인정	• 24kV급으로서 개발시험은 받은 한류형 휴즈 로서 용량(정격전류)63A이하, 63A초과100A이하, 100A초과 200A이하, 200A초과로 각각 구분하여 공인시험기관의 개발시험 실시하며, 단, 용량(정격전류) 200A 초과 제품은 공인인증시험을 실시 • 휴즈 교체시에는 개발시험을 필한 휴즈만 사용가능 • 자체시험성적서 발행 시 개발시험규격에 따라 휴즈의 정격을 표기할 것	2004. 1. 1