면제제품 표준개정 및 적용방법

1.  표준 개정 현황

제품명	개정 전 표준	개정 표준	개정내용
고장구간 자동개폐기	KEMC 1126 (2007.8)	KEMC 1126 (2010.3.31)	o 인용표준 정리, 문구 수정 및 조항 정리 o SF6가스절연형 검수시험항목 추가 - 압력시험(형식시험→형식 및 검수시험) o 일체형개폐기 시험항목 추가 (8. 시험 및 검사) 8.2 개폐기에 형식시험을 필한 전력용 피뢰기, 한류형 전력휴즈를 조합하여 장착한 일체형 개폐기는 - 외관 및 구조시험, 무전압 개폐시험, 절연저항시험, 상용주파내전압시험, 충격파내전압시험, 주회로 저항측정 등의 시험항목을 추가 시행한다.

2. 적용방법

□ 기중절연 일체형 고장구간 자동개폐기

o 유예기간을 설정하여 개정표준에 따라 추가시험을 실시토록 함

- 유예기간 : 2011. 06. 10까지

o 유예기간 이내의 신규 및 연장의 경우 지침 제7조 제4항을 적용하여 “개정전 표준으로 시험한 제품임”을 표시함

o 유예기간 또는 면제기한 만료 후에는 개정표준에 의해 공인시험기관의 시험을 필한 제품만을 인정함

□ 가스절연형, 유입형, 기중절연형(일체형 제외) 고장구간 자동개폐기

o 개정표준의 적용을 인정함

o 가스절연형은 자체검수시험 시 압력시험을 실시토록 함