면제제품 표준개정 및 적용방법

1.  표준 개정 현황

제품명	개정 전 표준	개정 표준	개정내용
고압휴즈	IEC 60282-1 (2005.11)	IEC 60282-1 (2009.10)	o (Ed. 7.0)본문 제공언어의 배치방법 변경 - 낱장마다 영어 이후 불어로 배치하였던 방법을 영어판 전문 이후 불어판 전문 으로 본문 배치방법 변경
전력용 피뢰기	ES-5920-0005 (2002.09)	ES-5920-0005 (2010.05)	o 765kV용 전력용피뢰기 추가(신설)
가스절연 개폐장치	ES-6110-0002 (2009.12)	ES-6110-0002 (2010.05)	o 765kV용 가스절연개폐장치 추가(신설) o 검수시험 항목 추가 : 부싱시험
25.8kV 가스절연 부하개폐기 (지중용)	ES-5925-0002 (2008.12)	ES-5925-0002 (2010.05)	o 구식화품목 삭제 - 지중형 : 44-D-M-125 - 지상형 : 44-D-A-150, 44-D-M-150

2. 적용방법

□ 고압휴즈(IEC 60282-1), 전력용 피뢰기(ES-5920-0005)

o 개정된 표준의 적용을 인정하고, 개정연도로 표시함

□ 가스절연개폐장치(ES-6110-0002)

o 개정된 표준의 적용을 인정하고, 개정연도로 표시함

o 자체검수시험 시 부싱시험을 실시토록 함

□ 가스절연부하개폐기(ES-5925-0002)

o 개정된 표준의 적용을 인정하고, 개정연도로 표시함