공인검수시험 면제제품 개정표준 적용방법

1.  표준 개정 현황

제품명	개정 전 표준	개정 표준	개정내용
일반형 주상변압기	ES-5950-0016 (2009.07.31)	ES-5950-0016 (2010.05.06)	○외부조작형 탭절환 주상변압기 품목 신설 ○구식화 된 10kVA 용량 변압기 삭제
슬림형 지상변압기	ES-5950-0015 (2009.12.28)	ES-5950-0015 (2010.08.27)	○광고물 부착방지용 지상변압기 품목 추가 (8종) ○특성시험, 절연유시험의 검수시험 발취수량 조정
일반형 지상변압기	ES-5950-0017 (2009.12.28)	ES-5950-0017 (2010.08.27)	○광고물 부착방지용 지상변압기 품목 추가 (7종) ○특성시험, 절연유시험의 검수시험 발취수량 조정

2. 적용방법

□ 일반형 주상변압기(ES-5950-0016), 슬림형 지상변압기(ES-5950-0015), 일반형 지상변압기(ES-5950-0017)

o 개정된 표준의 적용을 인정하고, 개정연도로 표시함