□  본 자료는 2003. 5. 1부터 전면 시행되는 중국의 CCC 인증제도의 주요내용을 정리한 것입니다.

□  본 자료는 대한민국 산업자원부가 주최하고, (후원:주중한국대사관,중국국가인증인가감독관리위원회) 중소기업진흥공단(한국표준협회  공동)이 주관하여 실시한 설명회 자료입니다

□  문의사항은 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다.

- 주중한국대사관 산자관실

(Tel. 10-6532-0290 내선 460)

- 중소기업진흥공단 중국사무소

(Tel. 10-8458-5321 ~ 3)

- 한국표준협회 중국사무소

(Tel. 10-8458-4498 내선 116)

※CCC 대상품목 및 대응 설명자료 게재

- 산업자원부 홈페이지(www.mocie.go.kr) 최신정책자료 890번

- 무역협회 홈페이지(www.kita.net) 행사/공지 997번

- 제 1 장 -

CCC 인증제도의 개요

1.	도입 배경

o 중국의 WTO 가입에 따른 의무이행과 시장경제로의 발전 및 무역확대를 위하여 제품의 품질 및 안전 관련 중복적인 인증제도를 폐지하고 국제적인 인증추세를 반영하여 단일의 강제인증제도를 도입

o 과거 국가질량기술감독국(CSBTS)의 CCEE인증과 국가수출입검험검역국의 CCIB인증으로 이원화되어 운영되어 오던 제품인증제도를 CCC인증제도로 통합하여 2002.5.1일부로 기존 인증제도와 병행하여 시행 중

2.	유예 조치

o CCC인증은 2002.5.1일부터 시행되고 있으나 인증제도 변경으로 인한 혼란을 예방하기 위해 기존의CCEE 및 CCIB인증제도를 2003.4.30일까지 CCC인증제도와 병행하여 실시하고 오는 2003. 5.1일부로 CCC인증만을 유일하게 통용시킬 예정

3.	CCC인증제도의 실시 효과(2003.5.1 이후)

o 2003.5.1부터 중국내에서 유통되거나 중국으로 수입되는 제품 중 CCC인증대상 품목은 반드시 동 인증을 취득하여 CCC인증마크를 부착하여야 함

- 따라서 대리상 및 수입상은 동 인증마크가 부착되지 않은 제품은 중국내 판매 및 수입이 금지됨

- 만약 CCC인증 마크가 부착되지 않거나 위조도용변조한 마크를 부착한 제품을 판매 또는 수입하는 경우에는 행정처벌 및 형사책임을 지게 됨

< 위반사항에 대한 벌칙 >

인증을 취득하지 않은 대상품목에 대해서는 3만위엔 이하의 벌금과 일정 기간내 인증획득을 명령인증증서를 취득하였으나, 인증마크를 규정대로 사용하지 않아 일정기간내 시정 명령을 하였으나 이를 위반하였을 경우 1만위엔의 벌금 부과 인증 증서 및 마크를 위조, 도용하는 경우 해당 법률 및 법규에 따라 처벌

o 2003.4.30전에 구입 또는 수입하였으나 판매를 하지 않은 CCIB마크 또는 CCEE 마크를 취득한 인증대상품목은 각 지방품질검사기관에 등록함으로써 기존의 마크 또는 CCC마크를 선택, 부착하여 동 제품의 유통, 수입 및 판매가 가능

- 단, 2003.5.1일부터는 반드시 CCC 마크를 부착하여야만 유통, 수입 및 판매가 가능함

o 기존 CCEE 또는 CCIB 인증대상이었으나, CCC인증대상에 포함되지 않은 제품은 2002.5.1일부터 인증을 받지 않아도 됨

4.	CCC인증 대상 품목

o 중국국가인증인가감독관리위원회(CNCA)은 1차적으로 19개 품목, 132개 품종을 CCC 인증대상으로 지정(2001.12.7)

< 1차 CCC 인증 대상 품목 >

(1)	전선 케이블 제품(5종)

(2)	회로 스위치, 기기보호 및 접속기 제품(6종)

(3)	저압전기 제품(9종)

(4)	소형전동기 제품(1종)

(5)	전동공구 제품(16종)

(6)	전기 용접기 제품(15종)

(7)	가정용 및 유사용도 전기 장비 제품(18종)

(8)	음향 영상설비 제품(16종)

(9)	정보기술 제품(12종)

(10)	조명등, 전기장치 제품(2종)

(11)	전기통신 단말기 제품(9종)

(12)	기동차량  및 안전 제품(4종)

(13)	차량 타이어 제품(3종)

(14)	안전유리 제품(3종)

(15)	농업용 기계 (1종)

(16)	라텍스 제품(1종)

(17) 의료용 기기(7종)

(18)	소방 제품(3종)

(19)	안전기술 방범 제품(1종)

5. CCC 인증 관리 체제

(1)	국가질량감독검험검역총국(AQSIQ)

- 중국의 표준 및 적합성 평가의 총괄기관

- CCC 인증 관련 대상품목의 승인 및 공포

(2)	국가인증인가감독관리위원회(CNCA)

- 중국의 제품인증제도에 대한 관리 집행

- 인증기관, 시험 및 검사기관 지정

- 강제인증 관련 신고 수리 및 위법행위에 대한 지도

(3)	지정인증기관(DCBs)

-	CNCA가 지정한 제품인증 업무 실시 기관(현재 인증대상 품목별로 CQC, CEMC 등 9개 기관을 지정)

- 인증증서 발급, 공장심사, 제품심사(일부), 사후 관리

- 인증 일시정지, 취소 및 철회 등 인증관련 클레임 처리

* 인증기관 리스트 제3장의 2 참조

(4)	지방품질검사기관

- 품목별 제품검사기관으로 중국전역에 68개 기관

* 지방품질검사기관 리스트 제3장의 3 참조

6. CCC 인증 절차

(1)	기존 CCEE 및 CCIB 인증을 CCC인증으로 전환하는 경우

- CCC인증과 기존 인증의 심사기준이 동일하므로 CCC 인증서로 교환을 신청하면 전환 가능

- 단, 기존 인증시 요구되지 않았던 EMC(전자기정합성) 시험이 추가로 요구되는 품종들은 EMC 시험성적서 합격증을 첨부하여 인증기관에 제출하여야 함

(2) 새로이 CCC 인증을 신청하는 경우

- 신청 및 접수 -> 서류심사 -> 제품검사 -> 공장심사 -> 공장시료 채취 검사 -> 평가 및 허가

* 심사과정에 문제가 없는 경우 90일내 인증서 발급

(3) IECEE CB 성적서를 제출하는 경우

- IECEE CB 성적서가 CCC 인증 요구항목을 충족시키는 경우 제품심사 면제

- CB 성적서가 CCC 인증 일부 항목만을 충족하는 경우 나머지 항목에 대한 시험성적서를 제출하여야 함

인증관련 제품심사의 기준은 해당 품종의 형식(Type)이나, 모델(Model) 변경으로 인해 안전 및 EMC에 중대한 변화가 있는 경우에는 추가 시험이 필요

- 제 2 장 -

CCC 인증 세부절차

1. 신청 절차

(1) 제품 유형 및 적용 규격 확인

- CCC 대상품목 여부 및 적용 규격 확인

- 구체품목의 HS Code는 제3장의 1 또는 아래 홈페이지 참조

* http//:www.cnca.gov.cn/bianmabiao.htm

* http//:www.ccibkor.com/ccc/

(2) 인증기관의 선정

- 인증기관별로 대상품목이 지정되어 있으므로 구체 품목의 인증을 담당하는 기관 선정

* 제품별 인증기관 리스트 제3장의 2 참조

(3) 인증신청

가. 서면 인증 신청

① 인증신청 의향서 제출

- 신청인은 지정인증기관에 인증신청의향서를 제출

② 인증 신청서 제출

- 의향서를 접수 받은 지정인증기관은검토 후 인증신청서 양식을 신청인에게 송부하고, 신청인은 인증기관에게 신청서를 제출

③ 신청시 제출 자료

- 신청인, 제조자, 공장 관련 정보

- 제품관련정보(Product, Brand, Model name, Basic Model, Alternate Model의 관계, Testing Standards 등)

- 안전 및 EMC(요구시) 관련 주요 부품 리스트

- IECEE CB 성적서가 있는 경우 반드시 제출

- CCIB, CCEE 인증시 공장심사를 받은 경우, 관련 서류 반드시 첨부

- 기타 관련 서류(사업자등록증, 조직도, 제품의 회로도 및 불록 다이어그램, 서비스 및 사용자 매뉴얼(중문) 등)

나. 인터넷 인증 신청 : www.cqc.com.cn (CQC)

2.제품심사 절차

(1) 신청서류 제출

- 신청인은 해당 제품인증시행규칙에 따라 지정 인증기관에 인증신청서와 필요한 기술자료 및 샘플을 제출

- 대리인 및 판매인의 경우에는 상기 자료 외에 제조기간에 체결한 계약서 사본을 제출

(2) 샘플의 형식 시험

가. 형식시험용 샘플 제출

- 신청인은 제품 분류 유형을 근거로 하여 제품강제인증관리 규정에 따른 샘플을 선정

- 인증신청 단위 내에서 대표적인 샘플을 선택하여 인증기관의 요건에 따라 형식시험용 샘플을 제출

나. 샘플수량 및 형식실험 기준, 항목, 방법

- 제출할 샘플 수량과 형식시험의 기준, 항목 및 방법은 강제인증 제품별 세부규칙에 따름

?형식실험기준 : 제품별로 규격이 다를 수 있으나 대부분 GB(중국국가규격) 따름

? 항목 : 강제인증 제품별 세부규칙 참조

? 방법 : 신청하는 제품이 하나인 경우에는 해당제품을 제공하며, 신청하는 제품의 모델이 다양한 경우에는 그 중 대표적인 샘플을 제공

다. 형식시험 기관

- 인증기관은 국가、제품유형、지역 등을 감안하여 검사기관을 지정(중국내 지정검사기관은 68개소 ; 제3장의 3 참조)

- 제품심사를 신청하기 전에 인증기관에서는관련기준에 따라 실험비용을 요구

- 인증기관은 비용 접수 확인 후 관련 검사기관에 의뢰하여 시험을 진행

3.	공장심사 절차

- 초기공장심사는 형식시험에 합격한 후 진행

- 필요에 따라 형식시험과 공장심사를 동시에 진행 가능

- 인증을 신청한 제품의 모든 제조현장을 대상

(1) 제조자 품질보증 능력 심사

- 인증기관은 심사요원을 파견하여 제조자 품질보증능력 요구사항 및 국가인증인가감독위원회에서 제정한 심사요건에 따라 제조자를 심사

(2) 제품 일치성 심사

- 인증을 신청한 제품의 일치성 심사는 생산현장에서 진행

- 인증제품이 여러 계열에 포함되는 제품일 경우에는 각 계열마다 적어도 1개 모델의 제품을 추출, 일치성 심사

- 제품의 마크와 형식시험보고서 내용의 일치성 확인

- 제품의 구성과 형식시험용 샘플의 일치성 확인

- 부품, 원자재 및 형식시험시 인증기관으로부터 받은 확인서를 심사

(3) 초기공장심사 기간

- 인증 신청한 제품의 단위 수량 및 공장의 생산규모에 따라 결정(보통 1~4 manday 소요)

4. 기타 사항

(1)	인증결과 평가 및 허가

- 형식시험 및 공장심사결과에 대한 종합적인 평가는 인증기관의 책임하에 진행

- 평가에 합격하면 신청인은 인증기관으로부터 인증증서(신청단위당 인증증서 1부 발급)를 발급 받아 제품강제인증관리규정에 따라 사용

(2) 인증심사 소요기간

- 형식시험 기간, 공장심사 완료 후 보고서 제출기간, 인증결과 평가, 허가기간 및 인증증서 제작기간 등을 포함하여 일반적으로 90일 내에 인증여부를 결정

- 형식시험은 일반적으로 30일이 소요되며(검사항목의 불합격으로 지연된 시간은 포함되지 않음), 기산은 샘플과 시험비용을 받은 후부터 계산

- 공장심사 후 보고서 심사기간은 5일정도 소요, 심사원이 공장심사를 마치고, 제조자로부터 공장불량에 대한 대책 보고서를 받은 후부터 계산

- 인증결과의 평가, 허가 및 인증서 제작기간은 일반적으로 5일을 초과하지 않음

(3) 인증증서 및 마크사용

가. 인증증서의 효력

- 인증증서에는 유효기간을 명기하지 않으며, 증서 효력의 지속 여부는 인증기관의 정기 사후관리에 의해서 유지

나. 인증제품의 변경

- 인증제품이 안전성과 관련된 설계변경이 있을 경우에는 인증기관에 변경 신청

다. 인증제품의 추가

- 인증제품과 동일한 계열의 제품을 인증범위에 추가하고자 할 경우에는 인증신청 절차를 다시 진행함

라. 인증마크 사용

- CCC인증마크 지정관리기관에서 일률적으로 인쇄된 것을구매하거나제품강제인증마크관리규정에 따라 제품특성에 맞춰 주문 제작 의뢰

(4)	사후관리 및 샘플링 검사

가. 인증 획득 후 사후관리

- 제품 인증시행규칙에 따라 인증증서를 획득한 제품 및 제조자에 대하여 추적 검사(사후관리)를 실시

- 제조자의 품질보증능력 요건의 재평가 및 인증제품의 일치성에 대한 심사 등을 내용으로 사후관리를 실시

나. 인증획득 후 샘플링 검사

- CCC인증획득 후 인증기관은 필요시 인증제품에 대하여 인증시험기준에 명시된 모든 항목을 샘플링 검사 항목으로 채택할 수 있음

- 제품의 안전성과 제품에 영향을 미치는 정도에 따라 일부 또는 모든 항목에 대하여도 테스트를 실시 가능

- 샘플링 검사는 지정검사기관의 책임하에 일반적으로 30일내에 완료

다. 사후검사 항목

- 제품의 기능이 인류의 건강과 환경, 안전에 미치는 영향정도, 제품의 생명주기 특징 등 복합적인 요소에 따라서 과학성과 편리성 원칙을 기준으로 실시

< 사후검사 실시 사유 >

- 인증제품에 중대한 품질문제가 존재하거나 사용자가 중대한 클레임을 제기한 경우, 그 요인이 인증소지자의 책임으로 판정된 경우

- 인증기관이 상당한 이유로 인증제품 및 안전기준 부합여부에 의문을 제기한 경우

- 제조자의 조직변화, 생산환경 및 품질관리 체계의 변경으로  품질보증능력 및 제품의 일치성에 중대한 문제를 초래할 가능성이 있다고 판단되는 경우.

(5)	CCC 인증서(예시)

(6) CCC 인증신청시 주의사항

o 신청서 제출시 서류 준비를 철저히 하여 추가 요청을 받지않도록 함

o Sample 통관에 대한 대책을 시험소 혹은 인증기관과 협의

o 제품검사시 문제점 발생 여부를 자주 확인

o 비용은 선지불이므로 Invoice를 확인하고 입금

o IEEE CB 성적서 제출시 주요 부품목록(Critical Component List)에 예상되는 부품 생산 업체를 모두 등기하여 나중에 추가하는 경우가 없도록 함

o 공장심사 일정을 자주 확인하여 모든 일정이 신속히 진행

o 인증에 필요한 작업이 모두 완료되면 인증기관과 협의하여 인증서 발행을 신속히 요청

-	제 3 장

CCC인증 관련 주요 목록

1. 대상품목

제품 유형	적용품목	적용범위	비고(HS code)
회로 스위치, 기기 보호 및 접속기 (6종)	기기 결합기 (가정용, 산업용)	기타 전압이 1000V 이하인 회로스위치 등 전기장치(전압이 1000V 이하인 회로 및 보호.연결용 전기장치에 사용함) 단; 전압이 36V 이상인 아래의 제품에만 적용함: 1. 가정용 유사용도의 기구 결합기(기구 결합기(연결기, 기구 입력리셉터클 포함), 상호접속결합기(플러그 연결기, 기구 리셉터클 포함), 상호접속 전선부품 등 포함). 2. 가정용 및 유사 용도의 고정식 전기장치 부속외장(노출형 설치박스, 내장형 설치박스, 半 내장형 설치박스, 커버 또는 커버판등 포함). 3. 기타 전기장치(커넥터, 전기/기계식 커넥터, 가정 및 이와 유사한 장소에서 사용되는 커넥터, 고체상태 커넥터, 혼합식 커넥터 등 포함), 전동기 기동기(전기/기계식 전동기 제어장치 및 기동기, 반도체식 교류전동기 제어장치 및 기동기), 신호등, 보조용 접촉부 부품, 주명령 제어장치(예정 절차에 따라서 제어회로의 접선을 전환하는 전기장치) 등 포함)	85369000
	플러그 및 소켓 (가정용, 산업용)	전압이1000V 이하인 플러그 및 리셉터클(전압이 1000V 이하인 회로에 사용함) 단; 전압이36V 이상인 아래의 제품에만 적용함: 1. 가정용 및 유사용도의 플러그 및 리셉터클(실내 또는 실외에서 사용하는, 교류정격전압이 50V이상, 440V이하, 정격전류가 32A미만이며 접지단자가 있거나또는 없는 고정식 및 이동식 리셉터클). 플러그, 리셉터클, 이동식 리셉터클, 기구 리셉터클, 전선연장선 부품, 결합식 리셉터클 등이 포함됨. 2. 공업용 플러그, 리셉터클 및 결합기(실내 또는 실외에서 사용하는, 정격전압이 660V a.c, 440V d.c. 이하이고 정격전류가 125A이하, 16A 이상이며 정격주파수가400Hz 이하인 플러그, 리셉터클, 케이블 결합기 및 기구 결합기 제품. 에 적용된다. 공업용 플러그, 리셉터클, 기구 결합기(연결기, 기구 리셉터클 포함) 등이 포함됨.	85366900
	열용단체	퓨즈(전압이 1000V 이하임) (전압이 1000V 이하인 회로에 사용함) 단:전압이 36V 이상, 전문 및 비전문 요원이 사용하는 반도체 보호용 퓨즈 및 소형 퓨즈(관형퓨즈(유리관, 도자기관 등), 초소형 퓨즈 등이 포함)에만 적용함.	85361000
	소형관형 퓨즈
	가정용 및 유사용도의 고정식전기장치 스위치	전압이1000V 이하인 기타 스위치(전압이 1000V 이하인 회로에 사용함) 아래의 제품에만 적용함: 1. 전압이 36V 이상인 가정용 및 유사용도의 고정식 전기장치의 스위치(실내 또는 실외에서 사용하는, 교류 정격전압이 440V이하이며 정격전류가 63A이하인 가정용 및 유사용도의 고정식 전기장치의 수동식 일반 스위치). 압판식 스위치, 버튼식 스위치, 잡아 당겨 내리는 스위치, 끈식 스위치, 회전 스위치 등이 포함됨.	85365000
	가정용 및 유사용도의 고정식전기장치스위치 부속 외장
저 압 전 기 장 치 (9종)	누전차단기기	기타 전력제어 또는 분배장치(전압이 1000V 이하인 회로) 단:전압이36V 이상인 저압 배전판, 저압 제어판, 버스선 시스템에만 적용함.	85371090.90
	단로기	전압<72.5KV 자동차단기 (전압이 1000V를 초과하는 회로에 사용함) 단:전압이 36V 이상, 교류정격전압이 1200V 이하이며 직류정격전압이 1500V 이하인 차단기에만 적용함.	85352100
	퓨즈	회로용 퓨즈(전압>1000V) (전압이 1000V를 초과하는 회로에 사용함) 단;전압이 36V 이상, 교류정격전압이 1200V이하이며 직류정격전압이 1500V 이하인 퓨즈에만 적용함.	85351000
	저압스위치	격리스위치 및 단속스위치(전압이 1000V를 초과하는 회로에 사용함) 단;전압이 36V 이상, 교류정격전압이 1200V 이하이며 직류정격전압이 1500V 이하인 저압스위치에만 적용함.	85353000
	회로보호장치	전압이1000V 이하인 기타 회로보호장치(전압이 1000V 이하인 회로에 사용함) 단:전압이 36V 이상인 전류제한기, 회로보호장치, 과전류 보호기, 발열 보호기 및 회로스위치, 보호 및 연결용 전기장치에만 적용함.	85363000
	릴레이	전압이60V 이하인 릴레이 단;전압이 36V 이하인 릴레이에는 적용하지 않음.	85364100
		전압이 60V를 초과하는 릴레이(전압이 1000V 이하인 회로에 사용함)	85364900
	기타 스위치	전압이1000V 이하인 기타 스위치(전압이 1000V 이하인 회로에 사용함) 아래의 제품에만 적용함: 1. 전압이 36V 이상인 가정용 및 유사용도의 고정식 전기장치의 스위치(실내 또는 실외에서 사용하는, 교류 정격전압이 440V이하이며 정격전류가 63A이하인 가정용 및 유사용도의 고정식 전기장치의 수동식 일반 스위치). 압판식 스위치, 버튼식 스위치, 잡아 당겨 내리는 스위치, 끈식 스위치, 회전 스위치 등이 포함됨. 2. 전압이 36V 초과, 1000V 이하인 기타 스위치(전압이1000V 이하인 회로에 사용함). 기기용 스위치, 진공 스위치, 압력 스위치, 접근 스위치, 발판 스위치, 열감지 스위치, 수위 스위치, 푸시버튼 스위치, 위치제한 스위치, 미세동작 스위치, 양방향 스위치, 온도감지 스위치, 이동 스위치, 절환 스위치, 나이프 스위치 등이 포함됨	85365000
	기타 접촉장치
	저압스위치 장비 및 제어장치	기타>1000V 회로스위치 등 전기장치(전압이 1000V를 초과하는 회로스위치 및 보호.연결용 전기장치에 사용함) 단: 전압이 36V 이상, 교류정격전압이 1200V 이하이며 직류정격전압이 1500V 이하인 회로스위치 등 전기장치에만 적용함.	85359000
		전압이1000V 이하인 자동차단기(전압이1000V 이하인 회로에 사용함) 단:전압이 36V 이하인 자동차단기에는 적용하지 않음.	85362000
소 형 전 동 기 (1)	소형전동기	기타 미니형 전동기(출력이 37.5W 이하임) 단: 전압이 36V 이상인 자동차 팬용 전동기를 제외한 전동기에만 적용함.	85011099.90
		>37.5W 교류.직류 겸용 전동기(출력이 37.5W를 초과함). 단; 전압이 36V 이상이며, 출력이 1.1KW 이하인 자동차 팬용 전동기를 제외한 전동기에만 적용함.	85012000
		≤750W 직류 전동기, 발전기(출력이 750W 이하임). 자동차 팬용 전동기 및 전압이 36V 이하인 전동기에는 적용하지 않음.	85013100
		>750W≤75KW 직류 전동기, 발전기(출력이 750W를 초과하며 75KW 이하임). 단:전압이 36V 이상이며, 출력이 1.1KW 이하인 자동차 팬용 전동기를 제외한 전동기에만 적용함.	85013200
		단상 교류 전동기 단: 전압이 36V 이상, 동기 회전속도가 1500rpm에 이를 때의 최대 정격출력이 1.1kw 이하인 교류식 비동기 전동기, 교류식 동기 전동기, 교류식 직렬 전동기에만 적용함.	85014000
		기타 750W 이하인 다상 교류 전동기(출력이 750W 이하임). 단: 전압이 36V 이상인 자동차 팬용 전동기를 제외한 3상 교류식 전동기에만 적용함.	85015100
		>750W≤75KW 다상 교류 전동기(출력이 750W를 초과하며 75KW 이하임). 단: 전압이36V 이상, 3상 동기 회전속도가 1500r/m 에 이를 때의 최대 정격출력이 1.1kw 이하인 교류식 비동기 전동기, 교류식 동기 전동기, 교류식 직렬 전동기에만 적용함.	85015200
전 동 공 구 (16종)	드릴	휴대용 전동드릴 단; 전압이36V 이하인 휴대용 전동드릴에는 적용하지 않음	84672100
	그라인더	휴대용 그라인더 단;전압이36V 이상인 그라인더(각부 그라인더, 스트레이트 그라인더, 다이 그라인더, 습식 그라인더, 광택기 및 디스크형 그라인더 포함)에만 적용함.	84672910
	왕복식 톱	기타 휴대용 전동톱 단; 전압이 36V 이하인 기타 휴대용 전동톱에는 적용하지 않음.	84672290
	전동체인톱	휴대용 전동 체인톱 단;전압이 36V 이하인 휴대용 전동 체인톱에는 적용하지 않음.	84672210
	전동대패	휴대용 전동대패 단; 전압이 36V 이하인 휴대용 전동대패에는 적용하지 않음	84672920
	전동 예초기	기타 휴대용 전동 공구 단: 전압이 36V 이상인 전동 드라이버, 전동 따개, 충격 스패너, 전동 스패너, 연마기(평판형 연마기, 삼각판형 연마기, 타원형 연마기, 원판형 연마기, 띠형 연마기 포함), 전동 해머(해머 드릴, 전동 곡괭이, 전동 삽, 전동 끌 포함), 불연성 액체용 스프레이건, 전동가위(양날가위 및 니블러 포함), 태핑기, 삽입식 콘크리트 진동파쇄기(직렬식 콘크리트 제동기 포함), 전동 예초기, 라우터 및 에지트리머(조각기기 포함), 전동 석재절단기(대리석 절단기, 운석(雲石)기 포함)에만 적용함.	24672990
	라우터 및 에지트리며
	석재절단기
	콘크리트 진동파쇄기
	전동태핑기
	전동가위
	불연성 액체용 스프레이건
	전동해머
	스크루드라이버 및 임팩트렌치
	연마기
	원형톱

전선류

제품 유형	적용품목	적용범위	비고(HS code)
전선 및 케이블 (5종)	전선부품	기타 전압이 1000V 이하인 회로스위치 등 전기장치(전압이 1000V 이하인 회로 및 보호.연결용 전기장치에 사용함) 단; 전압이36V 이상인 아래의 제품에만 적용함: 전선부품(플러그, 전원선, 연결기로 구성됨).	85369000
	광산용 유연성 고무 절연 케이블	내전압이 80V이하인 이음매가 없는 케이블 단;내전압이 36V 이상인 광산용 유연성고무 피복 케이블중의 광부 모자등용 코드에만 적용함.	85444910
	철도 차량용 절연케이블(전선)	내전압이 1KV 초과, 35KV 이하인 케이블 단;광산용 유연성고무 피복 케이블 및 교류정격전압이 3kV 이하인 철도 차량용 케이블(전선)에만 적용함.	85446019
	고무 절연 케이블,	내전압이 80V 초과, 1000V 이하인 이음매가 없는 케이블 (정격전압이 80V 초과, 1000V 이하임) 단;광산용 유연성고무 피복 케이블, 철도 차량용 케이블(전선), 고무절연 전선.케이블 및 정격전압이 450/750V 이하인 폴리염화비닐 절연 케이블에만 적용함.	85445910
	폴리염화비닐 절연 케이블

(용접기 부문)

전 기 용 접 기 (15종)	소형 교류아크 용접기	기타 전기 아크용접기 및 장치(전자동 또는 반자동) 단:전압이 36V 이상인 TIG 아크용접기, MIG/MAG 아크용접기, 플라스마 아크용접기, 플라스마 아크절단기, 서브머지 아크용접기, 용접기용 와이어 공급기 에만 적용함.	85153190
	교류아크 용접기
	직류아크 용접기
	TIG 아크용접기
	MIG/MAG 아크용접기	기타 전기 아크용접 기기 및 장치(비 전자동 또는 반자동) 단: 전압이36V 이상인 TIG 아크용접기, MIG/MAG 아크용접기, 플라스마 아크용접기, 플라스마 아크절단기, 소형 교류 아크용접기, 교류 아크용접기, 직류 아크용접기, 아크용접기 트랜스포머용 전기충격 방지기, 용접케이블용 커플러에만 적용함.	85153900
	서브머지 아크용접기
	플라스마 아크절단기
	플라스마 아크용접기
	아크용접기트랜스포머용 전기충격방지기
	용접케이블용결합장치
	저항용접기	기타 저항용접기기 및 장치 단: 전압이 36V 이상인 저항용접기(점용접기, 봉합용접기, 연결용접기 등 포함)에만 적용함.	85152900
	용접기용 와이어 공급기
	TIG 용접 블로우램프	드릴 로드 용접 기기 및 장치용 납땜 인두 및 용접토치 단: 전압이 36V 이상인 전극지지장치, TIG 용접 블로우램프, MIG/MAG 용접토치에만 적용함.	85151100
	MIG/MAG 용접토치
	전극지지장치

CCC 대응관련 유의사항

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

1. 품목의 해당범위 관련(세관 통관 문제)

□ 동일한 HS Code상에서 일부 규격만이 CCC 인증대상으로 규정된 경우, 기타 규격에 대해서는 CCC 인증을 받을 필요가 없으나, 실제 통관시에는 중국세관에서 인증서를 요구하여 통관상의 문제가 되는 사례가 발생

- 이러한 경우 CNCA(중국인증인가감독관리위원회) 인증2처에 동 제품이 CCC 인증대상이 아니라는 확인증명을 발급 받아 중국세관에 제출하면 통관이 가능

□ ‘CCC'인증 비대상 확인 증명 방법

① 담당기관

- 담당관 : CNCA 인증감관부 孔斌(Kong Bin)

- TEL : 86-10-8226-2674, FAX : 86-10-8226-0772

② 해당품목의 샘플과 기술명세서를 북경소재 CNCA에 직접 제출하고 ‘CCC'인증 비대상 확인 증명을 신청

- 무게, 부피, 민감도 등의 문제로 인해 샘플의 운반이 곤란한 경우, 同 품목을 설명할 수 있는 팜플렛(가급적 컬러판)과 기술명세서를 제출 할 수 있음

- 확인 증명은 CNCA 본부에서만 발급함(지방인증기관은 不可)

③ ‘CCC' 인증 비대상 확인증명서를 CNCA로부터 발급받아 해당 세관에 제출하면 통관이 가능

- 확인증명서는 신청인이 CNCA에서 직접 수령해야 함(CNCA가 해당 세관으로 직접 확인증명서를 송부할 계획은 없다고 함)

④ 확인증명서의 신청․발급 비용 : 무료

⑤ 발급기간 : 신청․접수후 10일 소요(근무일 기준)

2. CCC 인증절차

□ 기존 CCEE 및 CCIB 인증을 CCC 인증으로 전환하는 경우

ㅇ CCC 인증과 기존 인증의 심사기준이 동일하므로 CCC 인증서로 교환신청시 전환 가능

ㅇ 단, 기존 인증시 요구되지 않았던 EMC(전자기정합성) 시험이 추가로 요구되는 품목들은 EMC 시험성적서 합격증을 첨부하여 인증기관에 제출

□ 새로이 CCC 인증을 신청하는 경우

신청 및 접수 → 서류심사 → 제품검사 → 공장심사 → 인증결과 평가 및 허가 → 인증서 및 마크사용

＊심사과정에 문제가 없는 경우 90일내 인증서 발급

□ IECEE CB 성적서를 제출하는 경우

ㅇ IECEE CB 성적서가 CCC 인증 요구항목을 충족시키는 경우 제품심사 면제

ㅇ CB 성적서가 CCC 인증 일부항목만을 충촉하는 경우 나머지 항목에 대한 시험성적서를 제출

ㅇ CCC 인증 신청인이 CB 성적서상의 신청인과 다를 경우 CB 성적서 보유자로부터 양도증서를 받아 제출

＊인증관련 제품심사의 기준은 해당품목의 형식(Type)이지만 모델(Model) 변경으로 인해 안전 및 EMC에 중대한 변화가 있는 경우 추가시험 필요

3. CCC 인증신청 방법

ㅇ 인증신청 방법은 서면신청과 인터넷신청 등 2가지 방법이 있으며, 중국 담당기관은 인터넷 신청을 권유

- 인터넷 신청은 CQC(중국품질인증센터)의 경우 www.cqc.com.cn에 신청 양식이 있으며, 중문과 영문이 모두 가능하지만 중국측은 가급적 중문으로 신청을 희망

ㅇ 인터넷 신청시, 우선 회원가입(기본인적사항 및 ID와 비밀번호 기재)후 ① 신규 신청, ② 교환 신청, ③ 변경 신청중 해당사항을 선택한 후, 요구되는 사항을 입력

- 동 사이트는 신청 이후, 접수 → 제품검사 → 공장심사 → 허가 → 인증서 발급 등 전 과정의 진행 상황을 확인할 수 있으며, 보완자료 요구 및 비용지불 방법도 제시

4. 부품의 인증필요 여부

ㅇ CCC 인증대상 목록에 규정된 부품이 단독으로 수입․판매되는 경우에는 인증을 받아야 함

ㅇ CCC 인증대상 목록에 규정된 부품이 완제품에 부속된 경우 ① 완제품이 인증대상인 경우에는 부품도 인증을 받은 제품을 사용하여야 하며(부품이 CCC 인증을 받은 경우 완제품 검사시 부품시험 면제), ② 완제품이 인증대상이 아닌 경우에는 인증을 받을 필요가 없음

5. CCC 면제신청

□ 면제대상

① 과학연구, 측정을 목적으로 수입, 생산된 제품

② 완제품을 전량 수출하기위한  원료수입가공 또는 위탁가공방식의 부품

③ 무역계약에의거 전량 수출되는 상품(해당 제품이 국내로 다시 반입, 판매되면 면제 아님)

④ 검사기술도입을 위하여 생산라인이 수입한 부품

⑤ 소비자가 사용하는 제품의 수리를 목적으로 수입, 생산된 제품, 생산이 중단된 제품의 유지․수선을 위한 부품

⑥ 기타 특수상황의 제품

□ 제출자료

ㅇ 신청서

① 기업에 대한 소개 및 설명

② 인증을 면제받고자 하는 제품의 특징

③ 인증면제를 희망하는 이유, 원인 및 이유에 대한 증명(예 : 세관증명서)

④ 면제 희망 제품의 명칭, 상표, 규격(수량이 비교적 많으면 細表첨부, 원료수입가공․위탁가공․유지보수를 위한 예비품은 월별 원료 공급․예비품 명세서 첨부)

⑤ 제품의 안전성에 대해 보증 및 제품의 생산․사용과정중의 안전문제에 대해 책임진다는 성명

⑥ 제공된 모든 자료의 진실성, 합법성에 대한 책임 및 국가인증인가감독관리위원회(CNCA)가 자료에 대한 진실성 조사시 협조한다는 승낙

※ 별도의 신청서 양식은 없으며 상기항목을 기입해 CNCA 認證監管部에 신청하면 됨

ㅇ 영업허가증 사본

ㅇ 제품부합성 성명 : 성명은 제품이 일련의 안전표준 요구에 부합함을 제공하고, 그에 상응하는 검사보고서를 함께 제공해야함(복사본 가능, 국내외는 물론 제조업자의 자체실험실 보고서도 가능)

ㅇ 수입허가증(필요한 경우/복사본 가능)

ㅇ 쿼터증명(필요한경우/복사복 가능)

ㅇ 상업계약서(복사본 가능)

ㅇ 수입허가증, 쿼터증명, 상업계약서 중 일부가 없다면 기타자료예를 들어, 선하증권, 송장(invoice) 및 기타 정부당국의 증명서 등으로 대체 가능

□ 면제절차

CNCA '02년 제8호 공고(인증면제대상)에 따라 면제대상여부 자체평가
				해당없음
신청인이 CNCA에 정식신청서 제출
	요청에 부합
CNCA認證部 담당자가 신청서 평가			요청이 부적합	‘강제인증면제증명’을 받을 수없음
신청인이 ‘강제성상품인증 면제증명’ 부본을 작성
CNCA가 심사허가
	3～5일 소요
CNCA가 ‘강제성상품인증 면제증명’정본 발급
신청인이 수취

< CCC 인증대행 컨설팅업체 >

구분	업체명	연락처	지 역
1	QET품질환경기술원	02-588-9541	서울
2	주식회사케이큐엠에이	02-783-4840	서울
3	표준엔지니어링	02-851-3644	서울
4	RDAS 기술지원센타	02-544-9033	서울
5	세이프티컴플라이언스	02-465-5263	서울
6	신안경영품질원	02-678-5944	서울
7	이티엘	02-858-0786	서울
8	에스테크	02-549-0485	서울
9	복산테크	02-3465-0931	서울
10	킴스서비스	031-739-9747	경기
11	국제경영혁신연구원	031-416-9089	경기
12	한국시스템기술원	031-406-9722	경기
13	한국품질환경연구원	031-355-6005	경기
14	BWS TECH	031-764-0125	경기
15	현대교정인증기술원	031-639-8500	경기
16	대우텔레텍	031-789-6882	경기
17	이엠씨 컴플라이언스	031-336-9919	경기
18	원텍	031-746-8500	경기
19	아이에스티	031-259-6700	경기
20	서티텍	031-339-9970	경기
21	한국중소기업컨설팅	053-765-6877	대구
22	영진전문대학	053-940-5242	대구
23	한스비지니스컨설팅	063-286-5700	전북