[별표] <개정 2002.12.31, 2003.5.15>

공장자동화관세감면대상물품

─────────────

┏━━┯━━┯━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃    │관세│    │          │                                            ┃

┃연번│율표│부호│  품  명  │              규            격              ┃

┃    │번호│    │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃  1 │8405│ 10 │가스발생기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식┃

┃    │8419│ 60,│          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 89 │          │한다.                                       ┃

┃    │8479│ 89 │          │ 1. 저온분리방식 또는 압력변동흡착방식인 것 ┃

┃    │8543│ 89 │          │ 2. 최대순도가 93퍼센트 이상인 것           ┃

┃    │    │    │          │ 3. 산소(O₂)를 이용하여 오존(O₃)을 발생시 ┃

┃    │    │    │          │    키는 것                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃  2 │8406│ 81,│발전기ㆍ증│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 82,│기터빈 또 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 90 │는 가스터 │한다.                                       ┃

┃    │8411│ 81,│빈(발전기 │ 1. 입구스팀압력이 제곱센티미터당 35킬로그램┃

┃    │    │ 82 │를 포함한 │    (㎏/㎠) 이상이거나 출구스팀압력이 제곱센┃

┃    │8501│ 64 │다)       │    티미터당 6킬로그램(㎏/㎠) 이하이며 발생 ┃

┃    │8502│    │          │    전기량이 시간당 3메가와트(㎿/h) 이상인  ┃

┃    │8503│    │          │    가스터빈 또는 증기터빈                  ┃

┃    │    │    │          │ 2. 회전식의 증기력 원동기로서 보일러(Boil- ┃

┃    │    │    │          │    er)에서 발생된 고온ㆍ고압의 증기를 노즐 ┃

┃    │    │    │          │    에서 분사시켜 고속의 증기분류를 생성하고┃

┃    │    │    │          │    회전날개차에 분사하여 전기를 얻는 설비로┃

┃    │    │    │          │    서 용량이 시간당 6천114킬로와트(㎾/h) 이┃

┃    │    │    │          │    하인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 3. 시멘트제조용 클링커(Clinker)냉각기에서  ┃

┃    │    │    │          │    발생되는 폐열을 이용하여 전기를 생산하는┃

┃    │    │    │          │    것으로서 생산능력이 1.0메가와트(㎿) 이상┃

┃    │    │    │          │    인 것(전기판넬 및 관련기계설비를 포함한 ┃

┃    │    │    │          │    다)                                     ┃

┃    │    │    │          │ 4. 50헤르츠(㎐) 또는 60헤르츠(㎐)주파수의  ┃

┃    │    │    │          │    전기를 발생시킬 수 있고, 최대출력용량이 ┃

┃    │    │    │          │    2천킬로볼트암페어(kVA) 이상인 발전세트  ┃

┃    │    │    │          │ 5. 원자력발전소의 외부전원 중단시 또는 원자┃

┃    │    │    │          │    로냉각재의 상실 사고시에 발전소의 안전을┃

┃    │    │    │          │    위하여 해당부하에 전원을 공급할 수 있는 ┃

┃    │    │    │          │    비상디젤발전기                          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃  3 │8413│    │주입기(그 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8422│ 30 │리스ㆍ유압│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8424│ 30,│유 또는 윤│한다.                                       ┃

┃    │    │ 89 │활유 자동 │ 1. 금속캔(Can)제조용으로서 컴파운드를 캔   ┃

┃    │8428│    │공급장치를│    (Can)뚜껑과 몸통연결부에 선형으로 주입하┃

┃    │8543│ 19 │포함한다) │    여 밀봉시 캔(Can)의 밀폐성을 강화시키는 ┃

┃    │8479│ 81,│          │    설비로서 캔(Can)뚜껑 또는 진공병마개 최 ┃

┃    │    │ 89 │          │    대처리속도가 분당 220개(pcs/min) 이상인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 반도체소자 또는 평판디스플레이 제조용으 ┃

┃    │    │    │          │    로서 직경이 100밀리미터(㎜) 이상인 반도 ┃

┃    │    │    │          │    체제조용 웨이퍼, 평판디스플레이제조용 글┃

┃    │    │    │          │    라스 또는 어레이(Array)기판에 양이온ㆍ음┃

┃    │    │    │          │    이온 또는 불순물(붕소ㆍ인ㆍ비소ㆍ아르곤 ┃

┃    │    │    │          │    ㆍ수소)을 주입할 수 있는 것             ┃

┃    │    │    │          │ 3. 평판디스플레이제조용으로서 어레이(Array)┃

┃    │    │    │          │    기판과 컬러필터기판 사이에 액정(Liquid  ┃

┃    │    │    │          │    Crystal)을 주입하는 것[디스펜서(Dispens-┃

┃    │    │    │          │    er)방식의 것을 포함한다]                ┃

┃    │    │    │          │ 4. 2차전지제조용 전해액 주입기로서 주입중량┃

┃    │    │    │          │    정도가 ±0.1그램(g) 이하인 것           ┃

┃    │    │    │          │ 5. 주탕(Pouring Furnace) 싸이클타임(Cycle  ┃

┃    │    │    │          │    Time)이 60초(sec) 이하인 용탕 자동주입기┃

┃    │    │    │          │ 6. 철강제품ㆍ판유리ㆍ주류 제조용으로서 최대┃

┃    │    │    │          │    주입압력이 3바(bar) 이상인 것           ┃

┃    │    │    │          │ 7. 철강제조공정중 베어링 내부에 그리스를 주┃

┃    │    │    │          │    입하는 것으로서 자동로딩장치 및 언로딩장┃

┃    │    │    │          │    치가 부착되어 있고, 최대압력이 제곱센티 ┃

┃    │    │    │          │    미터당 210킬로그램(㎏/㎠) 이상이며, 듀얼┃

┃    │    │    │          │    라인시스템(Dual Line System)으로서 그리 ┃

┃    │    │    │          │    스 주입량 조절이 가능한 것              ┃

┃    │    │    │          │ 8. 베어링제조용으로서 베어링 내부에 그리스 ┃

┃    │    │    │          │    를 주입하고, 그리스 주입량의 조절이 가능┃

┃    │    │    │          │    한 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 9. 냉장고제조용으로서 폴리우레탄을 생성 및 ┃

┃    │    │    │          │    주입하고, 주입량이 초당 30그램(g/sec) 이┃

┃    │    │    │          │    상인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │10. 200밀리리터(㎖) 내지 640밀리리터(㎖)의  ┃

┃    │    │    │          │    캔(Can) 또는 유리병에 맥주 또는 소주를  ┃

┃    │    │    │          │    주입하는 설비로서 분당 처리속도가 800병 ┃

┃    │    │    │          │    (캔)[bottle(can)/min] 이상인 것(알루미늄┃

┃    │    │    │          │    뚜껑으로 유리병을 밀봉할 수 있는 것을 포┃

┃    │    │    │          │    함한다)                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃  4 │8413│ 50,│펌프      │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 70 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 81 │          │한다.                                       ┃

┃    │8414│ 10 │          │      -5                                    ┃

┃    │    │    │          │ 1. 10   토르(torr) 이상의 고진공도를 유지할┃

┃    │    │    │          │    수 있는 터보모레큘러(Turbo Molecular)ㆍ ┃

┃    │    │    │          │    글라스화이버(Glass Fiber)ㆍ로타리밴(Rot-┃

┃    │    │    │          │    ary Vane)ㆍ오일디퓨전(Oil Diffusion) 펌 ┃

┃    │    │    │          │    프 또는 크라이요(Cryo)펌프              ┃

┃    │    │    │          │         -3                                 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 9×10   토르(torr) 이상의 고진공도를 유 ┃

┃    │    │    │          │    지할 수 있는 로터리식ㆍ건식(Dry) 또는 루┃

┃    │    │    │          │    트식 진공펌프                           ┃

┃    │    │    │          │ 3. 원자력발전소 냉각재 순환펌프(Reactor Co-┃

┃    │    │    │          │    olant Pump) 또는 열전달펌프로서 이송유체┃

┃    │    │    │          │    의 최저온도가 250도(℃) 이상인 것       ┃

┃    │    │    │          │ 4. 원심력방식의 고속펌프로서 회전수가 분당 ┃

┃    │    │    │          │    5천회(rpm) 이상인 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 5. 원자력 발전소의 주급수펌프의 기능중단시 ┃

┃    │    │    │          │    증기발생기급수용으로 사용하는 증기터빈  ┃

┃    │    │    │          │    구동펌프 또는 안전등급이 1등급인 전기구 ┃

┃    │    │    │          │    동펌프                                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃  5 │8414│ 10 │항온항습기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8419│ 89 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 온도정도가 ±1도(℃) 이하인 것          ┃

┃    │    │    │          │ 2. 습도정도가 ±2퍼센트 이하인 것          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃  6 │8414│    │용해로가열│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8416│    │장치      │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8417│    │          │한다.                                       ┃

┃    │8514│    │          │ 1. 전극봉을 사용하여 용해로 온도를 조정하는┃

┃    │    │    │          │    것으로서 다음 각목의 1에 해당하는 것    ┃

┃    │    │    │          │  가. 전극봉의 몰리브덴(Mo)성분이 99퍼센트  ┃

┃    │    │    │          │      이상이고 전력조절장치가 부착된 것     ┃

┃    │    │    │          │  나. 주석 성분이 98퍼센트 이상인 전극봉을  ┃

┃    │    │    │          │      사용하는 것으로서 유리물 온도를 1천550┃

┃    │    │    │          │      도(℃) 이상으로 유지할 수 있는 것     ┃

┃    │    │    │          │ 2. 기름최대사용량이 시간당 100리터(ℓ/h) 이┃

┃    │    │    │          │    상이고, 공냉 또는 수냉방식의 버너시스템 ┃

┃    │    │    │          │    으로 구성된 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 3. 브라운관용유리 또는 평판디스플레이용유리┃

┃    │    │    │          │    제조용으로서 1천600도(℃)까지 수냉각없이┃

┃    │    │    │          │    사용이 가능하고 99퍼센트 이상의 순수산소┃

┃    │    │    │          │    를 사용하는 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 4. 가스 또는 기름을 산소 또는 공기와 혼합하┃

┃    │    │    │          │    여 사용하는 버너시스템                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃  7 │8414│ 80 │압축기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 공기압축기 또는 기체압축기로서 무급유로 ┃

┃    │    │    │          │    타리스크루(Oil-free Rotary Screw)방식 또┃

┃    │    │    │          │    는 무급유터보(Oil-free Turbo)축류식(Axi-┃

┃    │    │    │          │    al) 이용방식이고, 최대사용동력이 260킬로┃

┃    │    │    │          │    와트(㎾) 이상인 것                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 환원로의 환원가스공급용으로서 최대압축가┃

┃    │    │    │          │    스기압이 300바(bar) 이상인 것          ┃

┃    │    │    │          │ 3. 3단계 왕복동방식으로서 사용동력이 1천킬 ┃

┃    │    │    │          │    로와트(㎾) 이상인 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 4. 스크루방식의 기체압축기 또는 기체승압기 ┃

┃    │    │    │          │    로서 용량이 시간당 2천세제곱미터(㎥/h)  ┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 5. 무급유터보(Oil-free Turbo) 원심력 이용방┃

┃    │    │    │          │    식이고, 사용동력이 1천300킬로와트(㎾) 이┃

┃    │    │    │          │    상이며, 풍량이 시간당 1만노말세제곱미터 ┃

┃    │    │    │          │    (N㎥/h) 이상인 것[부스터 부착시 2만노말 ┃

┃    │    │    │          │    세제곱미터(N㎥/h) 이상인 것]            ┃

┃    │    │    │          │ 6. 메탈다이아프렘(Metal Diaphragm)방식의 수┃

┃    │    │    │          │    소압축기로서 흡입압력이 상압 이상이고,  ┃

┃    │    │    │          │    배출압력이 10바(bar) 이상이며, 유량이   ┃

┃    │    │    │          │    100노말세제곱미터(N㎥/h) 이상인 수냉식인┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃  8 │8414│ 59 │진공흡입기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │          │의 것으로서 흡입용량이 분당 2세제곱미터(㎥/ ┃

┃    │    │    │          │min) 이상인 것에 한한다.                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃  9 │8514│    │유리물보조│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │가열장치  │의 것으로서 전도성 재질(몰리브덴ㆍ백금)로 구┃

┃    │    │    │          │성된 전극에 500킬로와트(㎾) 이상의 교류전원 ┃

┃    │    │    │          │을 공급하여 유리물을 가열할 수 있는 것에 한 ┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 10 │8414│ 59,│송풍기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8462│    │          │한다.                                       ┃

┃    │8479│ 89 │          │ 1. 철강원료이송용 컨베이어(Conveyor) 등에  ┃

┃    │    │    │          │    쌓인 분진을 포집기까지 이송할 수 있는 것┃

┃    │    │    │          │ 2. 유리제조용으로서 송풍량이 시간당 3만노말┃

┃    │    │    │          │    세제곱미터(N㎥/h) 이상이고, 송풍압력이  ┃

┃    │    │    │          │    8천밀리미터아쿠아(㎜Aq) 이상이며, 전류제┃

┃    │    │    │          │    어방식에 의하여 송풍량을 조절할 수 있는 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 클링커(Clinker)냉각기의 전열면에 부착된 ┃

┃    │    │    │          │    분진을 주기적으로 제거하여 냉각성능을 유┃

┃    │    │    │          │    지시킬 수 있는 것으로서 공기분사량이 분 ┃

┃    │    │    │          │    당 6노말세제곱미터(N㎥/min) 이상이고, 분┃

┃    │    │    │          │    사압력이 제곱센티미터당 5.5케이지에프   ┃

┃    │    │    │          │    (kgf/㎠) 이상인 것                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 11 │8414│ 80 │가스승압기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 코크스오븐(Cokes Oven)에서 발생 ┃

┃    │    │    │          │하는 가스를 승압하여 고온가스발전기의 버너에┃

┃    │    │    │          │공급하는 것에 한한다.                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 12 │8416│ 10,│버너      │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 20 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 가스 또는 기름을 산소 또는 공기와 혼합하┃

┃    │    │    │          │    여 사용하는 노(爐)용 버너로서 가스 최대 ┃

┃    │    │    │          │    사용량이 시간당 100세제곱미터(㎥/h) 이상┃

┃    │    │    │          │    이거나, 기름최대사용량이 시간당 266리터 ┃

┃    │    │    │          │    (ℓ/h) 이상이며, 공냉방식 또는 수냉방식 ┃

┃    │    │    │          │    의 버너시스템으로 구성된 것             ┃

┃    │    │    │          │ 2. 클링커(Clinker)소성용 메인버너로서 방카 ┃

┃    │    │    │          │    시(B.C)유ㆍ유연탄 또는 산업폐기물을 연료┃

┃    │    │    │          │    로 사용할 수 있고, 연소효율 개선 및 질소┃

┃    │    │    │          │    산화물 저감용인 것                      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 코크스오븐가스(Cokes Oven Gas) 및 공기를┃

┃    │    │    │          │    이용한 착화연소용인 것                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 13 │8417│ 10,│가열로(전 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │기로 및 전│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8419│ 39 │기유도로를│한다.                                       ┃

┃    │8514│ 10 │포함한다) │ 1. 대류방식ㆍ가열판방식ㆍ모듈히터(Module   ┃

┃    │    │    │          │    Heater)방식 또는 원적외선 세라믹히터    ┃

┃    │    │    │          │    (Ceramic Heater)방식의 것으로서 가열온도┃

┃    │    │    │          │    가 300도(℃) 미만인 경우에는 온도정도가 ┃

┃    │    │    │          │    ±3도(℃) 이하이고, 가열온도가 300도(℃)┃

┃    │    │    │          │    이상인 경우에는 온도정도가 ±5도(℃) 이 ┃

┃    │    │    │          │    하인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 평판디스플레이제조용으로서 최고가열온도 ┃

┃    │    │    │          │    가 450도(℃) 이상인 가스가열로          ┃

┃    │    │    │          │ 3. 베어링제조용으로서 자동연속식이고, 최고 ┃

┃    │    │    │          │    가열온도가 600도(℃) 이상인 질소가스분위┃

┃    │    │    │          │    기 조성이 가능한 것                     ┃

┃    │    │    │          │ 4. 광섬유코어슈트를 탈수 및 소결하여 유리소┃

┃    │    │    │          │    결체를 얻는 것으로서 온도범위가 800도   ┃

┃    │    │    │          │    (℃) 내지 1천600도(℃)인 것             ┃

┃    │    │    │          │ 5. 광섬유슈트를 진공상태에서 유리화시키는  ┃

┃    │    │    │          │    것으로서 최대온도가 1천600도(℃) 이하인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 6. 광섬유유리소결체를 일정한 외경으로 연신 ┃

┃    │    │    │          │    하는 것으로서 최소연신외경이 20밀리미터 ┃

┃    │    │    │          │    (㎜) 이상인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 7. 유리제품가공용으로서 온도조절범위가 100 ┃

┃    │    │    │          │    도(℃) 내지 1천도(℃)인 것              ┃

┃    │    │    │          │ 8. 도자기 또는 타일제조용으로서 성형물의 자┃

┃    │    │    │          │    동입출이 가능하고, 온도 및 시간조절 기능┃

┃    │    │    │          │    이 있으며, 최고가열온도가 1천도(℃) 이상┃

┃    │    │    │          │    이고, 최대처리능력이 일일 50톤(t) 이상인┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 14 │8417│ 10 │자동열처리│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8419│ 89 │로(진공열 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8514│    │처리로를  │한다.                                       ┃

┃    │    │    │포함한다) │ 1. 광섬유제조용 용융소결체내의 기포제거용으┃

┃    │    │    │          │    로서 최고온도가 1천도(℃) 이상인 연화로 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 진공열처리로로서 최고온도 700도(℃) 이상┃

┃    │    │    │          │    이고, 온도정도가 ±3도(℃) 이하인 것    ┃

┃    │    │    │          │ 3. 냉간압연코일연질화용의 연속 또는 배치   ┃

┃    │    │    │          │    (Batch) 소둔로로서 수소 및 질소의 혼합가┃

┃    │    │    │          │    스 분위기의 최고가열온도가 700도(℃) 이 ┃

┃    │    │    │          │    상이고, 최대처리능력이 시간당 3.5톤(t/h)┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 4. 경강(硬鋼)선재의 연속식 열처리로로서 최 ┃

┃    │    │    │          │    고가열온도가 700도(℃) 이상이고, 최대처 ┃

┃    │    │    │          │    리능력이 시간당 0.8톤(t/h) 이상인 것    ┃

┃    │    │    │          │ 5. 형광체 코어제조용으로서 최고온도가 1천도┃

┃    │    │    │          │    (℃) 이상이고, 온도제어정도가 ±5도(℃) ┃

┃    │    │    │          │    이내이며, 열지역이 5지역(Zone) 이상인 것┃

┃    │    │    │          │ 6. 냉간압연코일을 가열하는 것으로서 가열온 ┃

┃    │    │    │          │    도 및 가열조건을 자동으로 제어하고, 가열┃

┃    │    │    │          │    온도가 400도(℃) 이상이며, 최대처리능력 ┃

┃    │    │    │          │    이 시간당 2.5톤(t/h) 이상인 전열선사용  ┃

┃    │    │    │          │    열처리로                                ┃

┃    │    │    │          │ 7. 유리제품의 스트레인제거를 위한 가스열처 ┃

┃    │    │    │          │    리로로서 온도제어가 가능한 것           ┃

┃    │    │    │          │                            -2              ┃

┃    │    │    │          │ 8. 베어링제조용으로서 2×10  토르(torr) 이 ┃

┃    │    │    │          │    상의 고진공도를 유지할 수 있고, 최고온도┃

┃    │    │    │          │    가 1천도(℃) 이상인 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 9. 두께가 0.03밀리미터(㎜) 이하인 스테인리 ┃

┃    │    │    │          │    스ㆍ동 또는 동합금의 극박을 저온 350도  ┃

┃    │    │    │          │    (℃) 내지 650도(℃) 에서 연속으로 열처리┃

┃    │    │    │          │    할 수 있는 저온소둔로                   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 15 │8417│ 10 │환원로(還 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │元爐)     │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 직접환원철제조용의 직접환원로(還元爐)로 ┃

┃    │    │    │          │    서 최대처리용량이 시간당 50톤(t/h) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 2. 선철제조용 예비환원로(還元爐) 또는 용융 ┃

┃    │    │    │          │    환원로(還元爐)로서 최대처리용량이 시간당┃

┃    │    │    │          │    60톤(t/h) 이상인 것                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 16 │8417│ 10,│열처리기  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8419│ 89 │          │한다.                                       ┃

┃    │8451│ 80 │          │ 1. 알루미늄 또는 철강제품(코일ㆍ판재ㆍ봉ㆍ ┃

┃    │8514│    │          │    선재 등)의 내부품질 개선을 위한 것으로서┃

┃    │    │    │          │    중앙제어방식에 의하여 예열ㆍ가열ㆍ균열  ┃

┃    │    │    │          │    및 냉각공정이 연속적으로 이루어지며, 시 ┃

┃    │    │    │          │    간당 처리능력이 10톤(t/h) 이상인 것     ┃

┃    │    │    │          │ 2. 아연도강판의 내식성 향상을 위하여 850도 ┃

┃    │    │    │          │    (℃) 이상의 노(爐) 분위기에서 합금화를  ┃

┃    │    │    │          │    위하여 열처리할 수 있는 것              ┃

┃    │    │    │          │ 3. 스테인리스강 압연후 직접 열처리하는 것으┃

┃    │    │    │          │    로서 외경이 14.5밀리미터(㎜) 이하인 선재┃

┃    │    │    │          │    를 생산할 수 있는 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 4. 철강도금제품표면의 품질을 개선하기 위한 ┃

┃    │    │    │          │    것으로서 최대처리능력이 시간당 100톤(t/ ┃

┃    │    │    │          │    h) 이상이고, 분위기 최고온도가 850도(℃)┃

┃    │    │    │          │    이상이며, 선속(Line Speed)이 분당 225미 ┃

┃    │    │    │          │    터(m/min) 이상인 것으로서 철강표면을 연 ┃

┃    │    │    │          │    속방식 및 비접촉방식으로 가열하여 온도와┃

┃    │    │    │          │    속도를 자동제어할 수 있는 것            ┃

┃    │    │    │          │ 5. 폭이 1천200밀리미터(㎜) 이상인 섬유직물 ┃

┃    │    │    │          │    을 열처리할 수 있는 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 6. 타이어코드직물의 함침 및 열처리장치로서 ┃

┃    │    │    │          │    함침의 최고속도가 분당 50미터(m/min) 이 ┃

┃    │    │    │          │    상인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 7. 직경이 100밀리미터(㎜) 이상인 실리콘웨이┃

┃    │    │    │          │    퍼(Silicon Wafer)의 열처리용으로서 최고 ┃

┃    │    │    │          │    가열온도가 1천도(℃) 이상인 것          ┃

┃    │    │    │          │ 8. 고주파열처리기로서 출력이 5킬로와트(㎾) ┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 9. 전자유도식의 것으로서 출력이 50킬로와트 ┃

┃    │    │    │          │    (㎾) 이상인 것                          ┃

┃    │    │    │          │10. 중주파［100헤르츠(㎐) 내지 500헤르츠    ┃

┃    │    │    │          │    (㎐)]열처리기로서 출력이 400킬로와트(㎾)┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │11. 평판디스플레이제조용의 히터 또는 램프방 ┃

┃    │    │    │          │    식에 의한 열처리장비로서 최고가열온도가 ┃

┃    │    │    │          │    700도(℃) 이상이고, 온도정도가 ±5도(℃)┃

┃    │    │    │          │    이하인 것                               ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 17 │8417│ 10,│전기로    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │또는 오븐 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8419│ 19,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 39 │          │ 1. 반도체ㆍ평판디스플레이ㆍ자기기록매체 또 ┃

┃    │8514│ 10,│          │    는 광디스크 제조용으로서 확산용 또는 아 ┃

┃    │    │ 20,│          │    닐링(Annealing)용인 것                  ┃

┃    │    │ 30,│          │ 2. 평판디스플레이 또는 반도체 제조용으로서 ┃

┃    │    │ 40 │          │    온도정도가 ±5도(℃) 이하인 것[피알(PR) ┃

┃    │8543│    │          │    경화로ㆍ배향막소정로ㆍ씰건조로ㆍ에이징오┃

┃    │    │    │          │    븐 또는 칼라필터경화로를 포함한다]      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 칩콘덴서ㆍ칩저항기ㆍ동박적층판ㆍ반도체소┃

┃    │    │    │          │    자 또는 압전기결정소자 제조용으로서 다음┃

┃    │    │    │          │    각목의 1에 해당하는 것                  ┃

┃    │    │    │          │  가. 솔더(Solder) 또는 에폭시(Epoxy)소성용 ┃

┃    │    │    │          │      으로서 사용온도가 200도(℃) 이하이고, ┃

┃    │    │    │          │      온도조정범위가 ±5도(℃) 이하인 것    ┃

┃    │    │    │          │  나. 크림납을 용융하여 납땜하는 것으로서 예┃

┃    │    │    │          │      열존 및 본기열존으로 구성되고 노(爐)내┃

┃    │    │    │          │      의 온도가 300도(℃) 이하인 것         ┃

┃    │    │    │          │ 4. 최고온도가 1천250도(℃) 이상인 전기로로 ┃

┃    │    │    │          │    서 온도제어범위가 ±5도(℃) 이하인 것   ┃

┃    │    │    │          │ 5. 온도정도가 ±0.5도(℃) 이하인 오븐      ┃

┃    │    │    │          │ 6. 중주파유도로[주파수가 100헤르츠(㎐) 내지┃

┃    │    │    │          │    500헤르츠(㎐)인 것]로서 소비전력이 500킬┃

┃    │    │    │          │    로와트(㎾)를 초과하는 것                ┃

┃    │    │    │          │ 7. 노(爐)의 온도가 최고 1천200도(℃)를 초과┃

┃    │    │    │          │    하는 것 또는 노(爐)의 최대용량이 4.5톤  ┃

┃    │    │    │          │    (t)을 초과하는 것                       ┃

┃    │    │    │          │ 8. 압전기결정소자제조용으로서 솔더(Solder) ┃

┃    │    │    │          │    또는 에폭시(Epoxy) 소성용이며, 온도가   ┃

┃    │    │    │          │    400도(℃) 이하인 것                     ┃

┃    │    │    │          │ 9. 인쇄회로기판의 탈습을 목적으로 하는 것  ┃

┃    │    │    │          │10. 표면탄성파 필터용 웨이퍼를 제조하기 위한┃

┃    │    │    │          │    것으로서 노(盧)의 유지온도가 최고 1천200┃

┃    │    │    │          │    도(℃)를 초과하는 것                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 18 │8417│ 10 │페라이트  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │(Ferrite) │의 것으로서 1천350도(℃) 이상의 온도에서 망 ┃

┃    │    │    │소결로    │간아연계 페라이트를 소결하는 분위기 전기로  ┃

┃    │    │    │          │(爐)로서 1천400도(℃)에서 온도편차 ±5도(℃)┃

┃    │    │    │          │를 20시간 이상으로 유지할 수 있고, 산소 또는┃

┃    │    │    │          │질소를 사용하여 분위기조정이 가능한 것에 한 ┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 19 │8417│ 80 │에너지플랜│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │트        │의 것으로서 파티클보드제조공정 중 발생하는  ┃

┃    │    │    │(Energy   │부산물(수피ㆍ분진ㆍ불량매트 등)을 소각하여  ┃

┃    │    │    │Plant)    │프레스용 열매체유를 가열하고, 건조기에 고온 ┃

┃    │    │    │          │의 공기를 공급할 수 있는 설비로서 발생열량이┃

┃    │    │    │          │13메가와트(㎿) 이상인 것에 한한다.          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 20 │8417│ 80 │건조기 또 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8419│ 32,│는 제습기 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 39,│(Dry Room │한다.                                       ┃

┃    │    │ 89 │을 포함한 │ 1. 열교환기 내부의 동파이프와 알루미늄판 사┃

┃    │8421│ 19 │다)       │    이에 잔류하는 증발성 오일 건조용으로서  ┃

┃    │8451│ 21,│          │    최고온도가 130도(℃) 이상이고, 컨베이어 ┃

┃    │    │ 29 │          │    최고속도가 분당 2미터(m/min) 이상인 것  ┃

┃    │8479│ 89 │          │ 2. 인쇄회로기판제조용 열풍건조기로서 온도정┃

┃    │    │    │          │    도가 ±5(℃) 이하인 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 3. 2차전지제조용으로서 온도가 60도(℃) 이상┃

┃    │    │    │          │                     -1                     ┃

┃    │    │    │          │    이고, 진공도가 10  토르(torr) 이상인 것 ┃

┃    │    │    │          │    또는 건조실의 상대습도를 2퍼센트 이하로 ┃

┃    │    │    │          │    유지하며 실내온도를 20도(℃)로 유지할 수┃

┃    │    │    │          │    있는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 4. 폴리에스터섬유ㆍ폴리에스터필름용칩ㆍ나일┃

┃    │    │    │          │    론섬유ㆍ나이론필름용칩ㆍ폴리플로필렌칩  ┃

┃    │    │    │          │    또는 폴리에틸렌칩을 열풍건조방식으로 연 ┃

┃    │    │    │          │    속건조하는 것으로서 건조능력이 시간당   ┃

┃    │    │    │          │    200킬로그램(㎏/h) 이상이고, 최종건조수분┃

┃    │    │    │          │    율이 30피피엠(ppm) 이하인 것            ┃

┃    │    │    │          │ 5. 섬유건조용으로서 공기를 이용하여 원단을 ┃

┃    │    │    │          │    이송하고, 최고이송속도가 분당 40미터(m/ ┃

┃    │    │    │          │    min) 이상인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 6. 폴리에틸렌ㆍ폴리프로필렌 또는 폴리에틸렌┃

┃    │    │    │          │    칩의 건조능력이 일일 30톤(t) 이상인 것  ┃

┃    │    │    │          │ 7. 폴리에스터섬유제조용칩 건조용으로서 건조┃

┃    │    │    │          │    능력이 일일 5톤(t) 이상인 것            ┃

┃    │    │    │          │ 8. 비결정폴리에스터시트(A-PET Sheet)제조용 ┃

┃    │    │    │          │    으로서 칩 건조능력이 일일 10톤(t) 이상인┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 9. 진공형태의 섬유용 실린더건조기로서 표면 ┃

┃    │    │    │          │    온도 60도(℃)에서 처리가능한 것         ┃

┃    │    │    │          │10. 캔(Can)건조용으로서 최고가열온도가 180도┃

┃    │    │    │          │    (℃) 이상이고, 처리능력이 분당 900개(pcs┃

┃    │    │    │          │    /min) 이상인 것                         ┃

┃    │    │    │          │11. 제선용 코올(Coal)을 수분함량 4퍼센트 이 ┃

┃    │    │    │          │    하로 건조할 수 있고, 처리능력이 시간당  ┃

┃    │    │    │          │    47톤(t/h) 이상인 것                     ┃

┃    │    │    │          │12. 인쇄회로기판제조용으로서 단일건조기내에 ┃

┃    │    │    │          │    서 서로 다른 3개 이상의 온도지역이 연결 ┃

┃    │    │    │          │    된 것으로서 인쇄회로기판제조용인 것     ┃

┃    │    │    │          │13. 평판디스플레이용 광학시트(Sheet) 성형용 ┃

┃    │    │    │          │    으로서 열풍건조 또는 자동온도 조절방식이┃

┃    │    │    │          │    고, 오븐(Oven)의 길이가 25미터(m) 이상인┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │14. 반도체ㆍ평판디스플레이 또는 칩부품 제조 ┃

┃    │    │    │          │    용으로서 직경이 100밀리미터(㎜) 이상인  ┃

┃    │    │    │          │    웨이퍼 또는 글라스에 흡착되어 있는 오염 ┃

┃    │    │    │          │    물질 및 초순수를 원심력방식ㆍ감압방식ㆍ ┃

┃    │    │    │          │    마랑고니(Marangoni)방식ㆍ에어나이프(Air ┃

┃    │    │    │          │    Knife)방식ㆍ아이알(IR)방식 또는 이소프로┃

┃    │    │    │          │    필알콜(IPA)의 증발방식에 의하여 건조하는┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │15. 반도체용 리드프레임[Lead Frame(테이프형 ┃

┃    │    │    │          │    을 포함한다)]제조용 열풍건조기로서 온도 ┃

┃    │    │    │          │    정도가 ±5퍼센트 이하인 것              ┃

┃    │    │    │          │16. 열발생기에 가스를 공급한 후 적외선을 방 ┃

┃    │    │    │          │    출하거나 공기를 가열시켜 코팅된 종이를  ┃

┃    │    │    │          │    건조시키는 설비로서 증발량이 시간당 100 ┃

┃    │    │    │          │    킬로그램(㎏/h) 이상인 것                ┃

┃    │    │    │          │17. 단백질 동결건조기로서 콘덴서의 최대용량 ┃

┃    │    │    │          │    이 80킬로그램(㎏) 이상이고, 온도ㆍ시간  ┃

┃    │    │    │          │    및 압력의 자동조절이 가능하며 시아이피  ┃

┃    │    │    │          │    시스템(CIP System)이 부착된 것          ┃

┃    │    │    │          │18. 건조시멘트모르타르제조용 모래를 건조하는┃

┃    │    │    │          │    것으로서 건조능력이 시간당 10톤(t/h) 이 ┃

┃    │    │    │          │    상인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │19. 타일제조용으로서 온도가 400도(℃) 이상이┃

┃    │    │    │          │    고, 최대건조능력이 시간당 1천킬로그램(㎏┃

┃    │    │    │          │    /h) 이상인 것                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 21 │8419│ 32 │전분쿠킹시│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8439│ 20 │스템      │의 것으로서 생전분을 열화학변성전분으로 쿠킹┃

┃    │    │    │          │(Cooking)하는 제지용으로서 슬러리(Slurry) 상┃

┃    │    │    │          │태의 전분을 분당 68리터(ℓ/min) 이상 또는 시┃

┃    │    │    │          │간당 1.25톤(t/h) 이상 처리할 수 있는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 22 │8419│ 40 │정유기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8421│ 23,│          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 29 │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 최대처리용량이 시간당 200리터(ℓ/h) 이상┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 2. 냉연강판압연기의 냉각용압연유를 자동정유┃

┃    │    │    │          │    하는 설비로서 정제능력이 분당 4천리터(ℓ┃

┃    │    │    │          │    /min) 이상인 것                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 23 │8419│ 40,│용제회수기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │ㆍ화공약품│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8479│ 89 │재생기 또 │한다.                                       ┃

┃    │    │    │는 화공약 │ 1. 2차전지제조용으로서 가스중의 용제회수율 ┃

┃    │    │    │품정제기  │    이 85퍼센트 이상인 것으로서 다음 각목의 ┃

┃    │    │    │          │    1에 해당하는 것                         ┃

┃    │    │    │          │  가. 처리배출가스의 용제농도가 100피피엠   ┃

┃    │    │    │          │      (ppm) 미만인 것                       ┃

┃    │    │    │          │  나. 회수된 용제를 90퍼센트 이상으로 재생할┃

┃    │    │    │          │      수 있는 것                            ┃

┃    │    │    │          │ 2. 반도체소자 또는 평판디스플레이 제조용으 ┃

┃    │    │    │          │    로서 다음 각목의 1에 해당하는 것        ┃

┃    │    │    │          │  가. 용제회수율이 95퍼센트 이상이고, 회수용┃

┃    │    │    │          │      제품질의 순도가 98.5퍼센트 이상인 것  ┃

┃    │    │    │          │  나. 화공약품의 재생능력이 시간당 10리터   ┃

┃    │    │    │          │      (ℓ/h) 이상인 것                      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 2차전지제조용으로서 바이셀내부의 가소제 ┃

┃    │    │    │          │    를 분당 15바이셀(bi-cell/min) 이상으로  ┃

┃    │    │    │          │    추출할 수 있는 것                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 24 │8419│ 89 │열충격기ㆍ│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9027│    │열충격시험│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9030│ 89 │기 또는 온│한다.                                       ┃

┃    │9031│    │도충격기  │ 1. 압전기결정소자 또는 반도체소자 성능시험 ┃

┃    │    │    │          │    용으로서 최고사용온도가 100도(℃) 이상이┃

┃    │    │    │          │    고, 최저사용온도가 영하 40도(℃) 이하인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 반도체소자 또는 반도체모듈의 온도를 변환┃

┃    │    │    │          │    시키는 것으로서 5분 이내의 온도변화가   ┃

┃    │    │    │          │    150도(℃) 이상이고, 온도조절이 가능한 것┃

┃    │    │    │          │ 3. 영하 70도(℃) 내지 영상 170도(℃)의 온도┃

┃    │    │    │          │    사이클 기능이 있는 것                   ┃

┃    │    │    │          │ 4. 반도체용 리드프레임 또는 테이프형 리드프┃

┃    │    │    │          │    레임 세척용인 것                        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 25 │8419│ 89 │반응기(중 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │합기)     │의 지엘(GL)반응기로서 용기의 크기가 2만리터 ┃

┃    │    │    │          │(ℓ) 이하이고, 영하 70도(℃)부터 영상 350도 ┃

┃    │    │    │          │(℃)까지 온도자동조절이 가능하며, 교반기능이┃

┃    │    │    │          │있는 것에 한한다.                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 26 │8419│89  │냉각유자동│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │분사기    │으로 오일(Oil)의 분사가 공기압축 또는 전자변┃

┃    │    │    │          │(Solenoid Coil)에 의하여 자동조절되는 것으로┃

┃    │    │    │          │서 최대분사량이 분당 250갤런(gallon/min) 이 ┃

┃    │    │    │          │상인 것에 한한다.                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 27 │8419│ 39,│세척기(세 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │척장치를  │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8422│ 20 │포함한다) │한다.                                       ┃

┃    │8424│ 30,│또는 세정 │ 1. 압연기용 롤(Roll) 또는 베어링 세척용으로┃

┃    │    │ 89 │기        │    서 최대압력이 10바(bar) 이상의 분사식인 ┃

┃    │8456│ 10,│          │    것                                      ┃

┃    │    │ 20,│          │ 2. 캔(Can) 또는 유리용기 세척용으로서 자동 ┃

┃    │    │ 99 │          │    이송장치가 부착되고, 최고처리속도가 분당┃

┃    │8451│ 40 │          │    1천400개(pcs/min) 이상인 것             ┃

┃    │8479│ 30,│          │ 3. 실리콘웨이퍼ㆍ수정웨이퍼ㆍ수정소판ㆍ리튬┃

┃    │    │ 81,│          │    나이오비움(LiNb)웨이퍼ㆍ리튬탄탈리움    ┃

┃    │    │ 89 │          │    (LiTa)웨이퍼ㆍ실리콘웨이퍼용기ㆍ평판디스┃

┃    │    │    │          │    플레이(반제품을 포함한다)ㆍ평판디스플레 ┃

┃    │    │    │          │    이제조용기기ㆍ반도체용기판ㆍ반도체소자ㆍ┃

┃    │    │    │          │    마스크(블랭크마스크를 포함한다)ㆍ리드프 ┃

┃    │    │    │          │    레임ㆍ인쇄회로기판 또는 콤포넌트 세척용 ┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 4. 반도체ㆍ평판디스플레이ㆍ평판디스플레이유┃

┃    │    │    │          │    리 제조용으로서 초음파ㆍ자외선ㆍ순수ㆍ오┃

┃    │    │    │          │    존 또는 브러시를 이용하여 웨이퍼ㆍ글라스┃

┃    │    │    │          │    기판 또는 금형위의 수용성이물질ㆍ산화물 ┃

┃    │    │    │          │    또는 유기이물질 등을 제거하는 것        ┃

┃    │    │    │          │ 5. 연속방식 또는 인덱스방식(Index Type)인  ┃

┃    │    │    │          │    것으로서 건조기능이 있는 것             ┃

┃    │    │    │          │ 6. 순수 및 브러시를 이용하여 1마이크로미터 ┃

┃    │    │    │          │    (㎛) 이상의 입자를 기판당 1천500개 이하 ┃

┃    │    │    │          │    로 세정할 수 있는 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 7. 자동차엔진부품 또는 변속기부품 전용세척 ┃

┃    │    │    │          │    기로서 최대압력이 10바(bar) 이상인 분사 ┃

┃    │    │    │          │    식인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 8. 도포기와 인라인(In-line)방식인 것       ┃

┃    │    │    │          │ 9. 직경이 75밀리미터(㎜) 이상인 표면탄성파 ┃

┃    │    │    │          │    필터제조용 웨이퍼를 브러시를 사용하여 양┃

┃    │    │    │          │    면 동시세정을 할 수 있는 것으로서 자동이┃

┃    │    │    │          │    송이 가능한 것                          ┃

┃    │    │    │          │10. 강판표면의 압연유제거용으로서 최대두께가┃

┃    │    │    │          │    0.15밀리미터(㎜) 이상이고 최대폭이 600밀┃

┃    │    │    │          │    리미터(㎜) 이상인 강판을 분당 50미터(m/ ┃

┃    │    │    │          │    min) 이상으로 처리할 수 있는 것         ┃

┃    │    │    │          │11. 인쇄회로기판 표면의 오염물질을 제거할 수┃

┃    │    │    │          │    있는 것(건조기를 포함한다)              ┃

┃    │    │    │          │12. 앤드밀ㆍ드릴ㆍ탭 등의 공구를 초음파방식 ┃

┃    │    │    │          │    으로 세척하는 것으로서 초음파진동자의 출┃

┃    │    │    │          │    력이 1천500와트(W) 이상인 것            ┃

┃    │    │    │          │13. 주류제조용으로서 200밀리리터(㎖) 내지   ┃

┃    │    │    │          │    640밀리리터(㎖)의 소주 또는 맥주 유리병 ┃

┃    │    │    │          │    을 물로 세척하는 설비로서 처리속도가 분 ┃

┃    │    │    │          │    당 800병(bottle/min) 이상인 것          ┃

┃    │    │    │          │14. 소주 또는 맥주병 포장(운반)용 플라스틱  ┃

┃    │    │    │          │    박스를 물 또는 가성소다로 세척하는 설비 ┃

┃    │    │    │          │    로서 처리속도가 시간당 1천500박스(box/h)┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 28 │8419│ 89 │박막결정화│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8456│    │장치      │의 것으로서 레이저를 이용하여 평판디스플레이┃

┃    │8479│ 89 │          │제조용 글라스에 형성된 실리콘막을 변형시킬  ┃

┃    │8514│    │          │수 있는 것에 한한다.                        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 29 │8419│ 50,│냉각기 또 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │는 열교환 │의 것으로서 1천200도(℃) 이상의 시멘트제조용┃

┃    │    │    │기        │클링커(Clinker)를 200도(℃) 이하로 냉각시키 ┃

┃    │    │    │          │고, 폐열을 회수할 수 있는 것에 한한다.      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 30 │8419│    │박막증발장│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │치        │의 것으로서 폴리머(Polymer)에 잔존하는 유해 ┃

┃    │    │    │          │한 물질을 박막화하고, 이를 가열하여 제거하는┃

┃    │    │    │          │장치로서 전열면적이 5제곱미터(㎡) 이상이고, ┃

┃    │    │    │          │온도와 제품의 투입량 및 투입시간을 조절할 수┃

┃    │    │    │          │있는 것에 한한다.                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 31 │8420│ 10 │프레스    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8454│ 30 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당되는 것에 한┃

┃    │8462│ 21,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 29,│          │ 1. 캔(Can)제조용으로서 캔(Can)몸체 또는 캔 ┃

┃    │    │ 91,│          │    (Can)뚜껑을 분당 1천800개(pcs/min) 이상 ┃

┃    │    │ 99 │          │    으로 성형할 수 있는 것                  ┃

┃    │8477│ 80 │          │ 2. 금속분말 또는 비금속분말을 성형하는 냉간┃

┃    │8479│ 89 │          │    정압프레스로서 가압력이 제곱센티미터당  ┃

┃    │    │    │          │    1천킬로그램(㎏/㎤) 이상인 것으로서 다음 ┃

┃    │    │    │          │    각목의 1에 해당하는 것                  ┃

┃    │    │    │          │  가. 용기의 지름이 500밀리미터(㎜) 이상이  ┃

┃    │    │    │          │      고, 높이가 800밀리미터(㎜) 이상인 것  ┃

┃    │    │    │          │  나. 상ㆍ하램(Ram)의 반복 정도가 3마이크로 ┃

┃    │    │    │          │      미터(㎛) 이하이고, 압력자동제어장치가 ┃

┃    │    │    │          │      있으며, 경사충진이 가능한 것          ┃

┃    │    │    │          │ 3. 인쇄회로기판용의 동박 또는 동박적층판 제┃

┃    │    │    │          │    조용으로서 압착온도가 180도(℃) 이상이  ┃

┃    │    │    │          │    고, 온도정도가 ±5도(℃)로서 가온 및 가 ┃

┃    │    │    │          │    압이 가능한 것(냉각장치를 포함한다)     ┃

┃    │    │    │          │ 4. 인쇄회로기판제조용으로서 층간의 접착을  ┃

┃    │    │    │          │    위한 가압력이 150톤(t) 이상인 것 또는 사┃

┃    │    │    │          │    용온도가 300도(℃) 이하인 것으로서 라미 ┃

┃    │    │    │          │    네이션(Lamination)용의 것               ┃

┃    │    │    │          │ 5. 리튬이온전지의 정극ㆍ부극 제조시 활물질 ┃

┃    │    │    │          │    을 롤과 롤 사이로 프레싱하는 것으로서 최┃

┃    │    │    │          │    고속도가 분당 10미터(m/min) 이상인 것   ┃

┃    │    │    │          │ 6. 2차전지제조용으로서 가압력이 90톤(t) 이 ┃

┃    │    │    │          │    상이고, 선압이 센티미터당 1톤(t/㎝) 이상┃

┃    │    │    │          │    이며, 최고속도가 분당 3미터(m/min) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 7. 2차전지극판제조용으로서 압착온도가 40도 ┃

┃    │    │    │          │    (℃) 이상이고, 온도정도가 ±10도(℃) 이 ┃

┃    │    │    │          │    하이며, 가온ㆍ가압ㆍ권출 또는 권취기능이┃

┃    │    │    │          │    있는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 8. 반도체용 리드프레임(테이프형을 포함한다)┃

┃    │    │    │          │    제조용인 것                             ┃

┃    │    │    │          │ 9. 커넥터단자제조용 고속프레스로서 타발회수┃

┃    │    │    │          │    가 분당 1천500회 내지 2천회인 것        ┃

┃    │    │    │          │10. 트랜스퍼 에폭시몰딩 프레스로서 에폭시를 ┃

┃    │    │    │          │    초소형으로 몰딩할 수 있는 것            ┃

┃    │    │    │          │11. 베어링실드(Shield)를 9개의 공정에서 자동┃

┃    │    │    │          │    으로 내경 및 외경을 프레싱 및 성형하는  ┃

┃    │    │    │          │    것으로서 제품이송장치ㆍ재료이송장치ㆍ정 ┃

┃    │    │    │          │    밀금형장치 등이 부착되어 고품질의 실드  ┃

┃    │    │    │          │    (Shield) 생산이 가능한 것으로서 가압력이┃

┃    │    │    │          │    10톤(t) 이상인 것                       ┃

┃    │    │    │          │12. 가압력이 200톤(t) 이상인 것으로서 다음  ┃

┃    │    │    │          │    각목의 1에 해당하는 것                  ┃

┃    │    │    │          │  가. 화인블랭킹프레스(Fine Blanking Press) ┃

┃    │    │    │          │      인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │  나. 자동차 에어컨용 증발기 플레이트(Plate)┃

┃    │    │    │          │      생산용인 것                           ┃

┃    │    │    │          │  다. 펀칭프레스(Punching Press)인 것       ┃

┃    │    │    │          │  라. 자동차자동변속기용 플레이트 제조용인  ┃

┃    │    │    │          │      것                                    ┃

┃    │    │    │          │  마. 액압프레스로서 1천300도(℃) 이상에서  ┃

┃    │    │    │          │      작업이 가능한 것                      ┃

┃    │    │    │          │13. 강관(Steel Pipe)을 소재로 자동차부품을  ┃

┃    │    │    │          │    성형하는 하이드로포밍프레스(Hydro Form- ┃

┃    │    │    │          │    ing Press)로서 최대가압력이 3천톤(t) 이 ┃

┃    │    │    │          │    상이고, 최대성형중압(수압)이 3천바(bar) ┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │14. 테고필름을 합판양면에 연속적으로 열압하 ┃

┃    │    │    │          │    여 접착하는 것으로서 열판크기가 1천370밀┃

┃    │    │    │          │    리미터(㎜)×2천700밀리미터(㎜) 이상이고,┃

┃    │    │    │          │    12단 이상인 것                          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 32 │8421│ 19 │원심분리기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │(원심탈유 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │기를 포함 │한다.                                       ┃

┃    │    │    │한다)     │ 1. 트램프오일(Tramp Oil)을 분리하는 것으로 ┃

┃    │    │    │          │    서 시간당 처리유량이 4톤(t/h) 이상인 것 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 실리콘웨이퍼ㆍ수정웨이퍼ㆍ리튬니오븀    ┃

┃    │    │    │          │    (LiNb)웨이퍼ㆍ리튬탄탈룸(LiTa)웨이퍼ㆍ반┃

┃    │    │    │          │    도체 또는 평판디스플레이 제조용에 사용되┃

┃    │    │    │          │    는 연마재 또는 분산제를 50퍼센트 이상 회┃

┃    │    │    │          │    수하거나 현상폐액의 가용입자를 80퍼센트 ┃

┃    │    │    │          │    이상 회수할 수 있는 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 3. 베어링제조용으로서 드럼의 최고회전속도가┃

┃    │    │    │          │    분당 3천회(rpm) 이상인 것               ┃

┃    │    │    │          │ 4. 공정수의 이물질제거용으로서 처리능력이  ┃

┃    │    │    │          │    분당 20세제곱미터(㎥/min) 이상인 것     ┃

┃    │    │    │          │ 5. 혼합물분리용으로서 원료공급량ㆍ배출간격 ┃

┃    │    │    │          │    및 배출량의 조절이 가능하고, 분당회전수 ┃

┃    │    │    │          │    가 2만회(rpm) 이하이며, 처리능력이 시간 ┃

┃    │    │    │          │    당 200리터(ℓ/h) 이상의 연속식인 것     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 33 │8420│ 10 │캘린더기  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8477│ 80 │(Calender)│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8479│ 89 │또는 프레 │한다.                                       ┃

┃    │    │    │스        │ 1. 타이어반제품(카카스ㆍ벨트ㆍ인너라이너)제┃

┃    │    │    │          │    조용으로서 캘린더 롤(Calender Roll)의 폭┃

┃    │    │    │          │    이 800밀리미터(㎜) 이상인 것            ┃

┃    │    │    │          │ 2. 열압착방식으로 섬유를 염색하는 것으로서 ┃

┃    │    │    │          │    최대처리속도가 분당 50미터(m/min) 이상이┃

┃    │    │    │          │    고, 폭이 1천800밀리미터(㎜) 이상이며, 속┃

┃    │    │    │          │    도를 자동으로 조절할 수 있는 것         ┃

┃    │    │    │          │ 3. 비결정폴리에스터(A-PET)필름 또는 시트   ┃

┃    │    │    │          │    (Sheet) 제조용으로서 10밀리미터(㎜) 이하┃

┃    │    │    │          │    의 두께로 생산이 가능한 것              ┃

┃    │    │    │          │ 4. 제지용(신문용지를 제외한다)으로서 엠보싱┃

┃    │    │    │          │    기능ㆍ광택기능 또는 열압착기능이 있고,  ┃

┃    │    │    │          │    로울러폭이 2천500밀리미터(㎜) 이상이며, ┃

┃    │    │    │          │    최고속도가 분당 650미터(m/min) 이상인 것┃

┃    │    │    │          │ 5. 신문용지제조용 캘린더로서 광택기능 또는 ┃

┃    │    │    │          │    열압착기능이 있고, 로울러폭이 5천밀리미 ┃

┃    │    │    │          │    터(㎜) 이상이며, 최고속도가 분당 900미터┃

┃    │    │    │          │    (m/min) 이상인 것                       ┃

┃    │    │    │          │ 6. 부직포제조용으로서 다음 각목의 1에 해당 ┃

┃    │    │    │          │    하는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │  가. 일일생산량이 15톤(t) 이상인 것        ┃

┃    │    │    │          │  나. 엠보싱기능ㆍ광택기능 또는 열압착기능이┃

┃    │    │    │          │      있고, 로울러의 폭이 2천500밀리미터(㎜)┃

┃    │    │    │          │      이상이며, 최고처리속도가 분당 600미터 ┃

┃    │    │    │          │      (m/min) 이상인 것                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 34 │8420│    │미세무늬  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │롤(Roll)  │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 평판디스플레이에 사용되는 프리즘(Prism) ┃

┃    │    │    │          │    필름제조용으로서 폭이 300밀리미터(㎜) 내┃

┃    │    │    │          │    지 1천500밀리미터(㎜)이고, 정밀도가 1마 ┃

┃    │    │    │          │    이크로미터(㎛) 이하인 것                ┃

┃    │    │    │          │ 2. 배면투사형텔레비전(RPTV)의 제조에 사용되┃

┃    │    │    │          │    는 렌티큘러(Lenticular)렌즈 또는 프레넬 ┃

┃    │    │    │          │    (Fresnel)렌즈 성형용으로서 폭이 800밀리 ┃

┃    │    │    │          │    미터(㎜) 이상이고, 정밀도가 1마이크로미 ┃

┃    │    │    │          │    미터(㎛) 이하인 것                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 35 │8421│ 21,│가스정제기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 29,│또는 가스 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 39 │제거기(밀 │한다.                                       ┃

┃    │8479│ 89 │봉기를 포 │ 1. 순도 99.999퍼센트 이상으로 정제가 가능한┃

┃    │    │    │함한다)   │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 반도체ㆍ평판디스플레이 또는 표면탄성파필┃

┃    │    │    │          │    터제조시에 발생하는 유해가스를 드라이   ┃

┃    │    │    │          │    (Dry)흡착방식ㆍ산화방식 또는 중화방식으 ┃

┃    │    │    │          │    로 제거하는 것으로서 최대처리능력이 분당┃

┃    │    │    │          │    1천세제곱센티미터(㎤/min) 이상인 것     ┃

┃    │    │    │          │ 3. 평판디스플레이제조시에 발생하는 유해가스┃

┃    │    │    │          │    를 정제하여 대기중에 배출하는 장치로서  ┃

┃    │    │    │          │    중화반응방식으로 유해성분의 집중도를 5피┃

┃    │    │    │          │    피엠(ppm) 이하로 처리할 수 있는 것      ┃

┃    │    │    │          │ 4. 용융환원로의 부생가스제어용으로서 이산화┃

┃    │    │    │          │    탄소를 6퍼센트 이하로 처리할 수 있는 것 ┃

┃    │    │    │          │ 5. 2차전지제조용으로서 전지에서 발생하는 가┃

┃    │    │    │          │    스를 제거 및 재밀봉하여, 최종제품형상으 ┃

┃    │    │    │          │    로 완성할 수 있는 것                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 36 │8421│ 21,│여과기(청 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 29,│정기를 포 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 39 │함한다)   │한다.                                       ┃

┃    │8475│ 29 │          │ 1. 반도체ㆍ마스크(블랭크마스크를 포함한다) ┃

┃    │8479│ 89 │          │    또는 평판디스플레이 제조용으로서 전기저 ┃

┃    │    │    │          │    항도가 17메가오옴(㏁) 이상인 초순수제조 ┃

┃    │    │    │          │    장비(말단사용설비까지의 배관라인을 포함 ┃

┃    │    │    │          │    한다)                                   ┃

┃    │    │    │          │ 2. 공기ㆍ가스ㆍ오일ㆍ연마제 또는 케미칼 여 ┃

┃    │    │    │          │    과용으로서 20마이크로미터(㎛) 이하의 미 ┃

┃    │    │    │          │    립자를 여과하는 것                      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 캔(Can) 제조시 사용되는 오일(Oil)을 여과┃

┃    │    │    │          │    하는 것으로서 시간당 처리유량이 45톤(t/ ┃

┃    │    │    │          │    /h) 이상인 것                           ┃

┃    │    │    │          │ 4. 철강제조공정에서 발생하는 가스를 청정하 ┃

┃    │    │    │          │    기 위한 것으로서 처리능력이 시간당 1만노┃

┃    │    │    │          │    말세제곱미터(N㎥/h) 이상인 것           ┃

┃    │    │    │          │ 5. 유리제품원료이송공정중 분진을 포집하는  ┃

┃    │    │    │          │    설비로서 여과면적이 13제곱미터(㎡) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    이고, 팬(Fan) 용량이 1.5킬로와트(㎾) 이 ┃

┃    │    │    │          │    상인 것                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 37 │8421│ 39 │분진순환기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 환원로에서 발생한 분진을 집진기 ┃

┃    │    │    │          │로 포집하여 용해로 또는 환원로에 재취입하는 ┃

┃    │    │    │          │것으로서 최대처리용량이 시간당 5톤(t/h) 이상┃

┃    │    │    │          │인 것에 한한다.                             ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃38  │8421│ 39 │배기가스정│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │화장치    │의 것으로서 파티클보드 제조시 열압설비에서  ┃

┃    │    │    │          │발생하는 가스를 살수 및 원심력을 이용하여 포┃

┃    │    │    │          │집한 후 가스내에 함유한 왁스ㆍ분진 등을 분리┃

┃    │    │    │          │ㆍ처리하는 장치로서 처리능력이 시간당 7만 세┃

┃    │    │    │          │제곱미터(㎥/h) 이상인 것에 한한다.          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 39 │8422│    │적재기 또 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8428│ 10,│는 분리기 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 39,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 50,│          │ 1. 절단된 유리섬유를 자동으로 적재하는 것으┃

┃    │    │ 90 │          │    로서 처리속도가 유리섬유 1매당 36초(sec/┃

┃    │8429│ 51 │          │    pcs) 이하인 것                          ┃

┃    │8465│ 99 │          │ 2. 공관ㆍ열교환기 또는 브라운관용 유리를 팔┃

┃    │8479│ 50,│          │    레트에 적재 또는 분리하는 것으로서 최고 ┃

┃    │    │ 89 │          │    처리속도가 분당 1천200개(pcs/min) 이상인┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 폴리에스터장섬유의 자동적재기로서 일일  ┃

┃    │    │    │          │    10톤(t) 이상 적재가능한 것              ┃

┃    │    │    │          │ 4. 비결정폴리에스터(A-PET)시트(Sheet)적재용┃

┃    │    │    │          │    으로서 일일 4톤(t) 이상 적재가 가능한 것┃

┃    │    │    │          │ 5. 실리콘웨이퍼ㆍ동박적층판용보드 또는 평판┃

┃    │    │    │          │    디스플레이(반제품 또는 글라스를 포함한  ┃

┃    │    │    │          │    다)를 적재하는 것으로서 자동적재기능ㆍ이┃

┃    │    │    │          │    탈기능 또는 하강기능이 있는 것(용기에 적┃

┃    │    │    │          │    재하는 것을 포함한다)                   ┃

┃    │    │    │          │ 6. 4축 이상의 로보트형으로서 반복위치정도가┃

┃    │    │    │          │    ±0.5밀리미터(㎜) 이하이고, 사이클타임  ┃

┃    │    │    │          │    (Cycle Time)이 10초(sec) 이하인 것      ┃

┃    │    │    │          │ 7. 반도체 또는 평판디스플레이(반제품 또는  ┃

┃    │    │    │          │    글라스를 포함한다)제조용으로서 직경이   ┃

┃    │    │    │          │    100밀리미터(㎜) 이상인 웨이퍼 또는 평판 ┃

┃    │    │    │          │    디스플레이(반제품 또는 글라스를 포함한  ┃

┃    │    │    │          │    다)를 로딩 또는 언로딩하는 기능이 있는  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 8. 마스크(블랭크마스크를 포함한다)제조용 석┃

┃    │    │    │          │    영유리기판을 로딩 또는 언로딩하는 기능이┃

┃    │    │    │          │    있는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 9. 실리콘웨이퍼를 로딩 및 언로딩하기 위한  ┃

┃    │    │    │          │    것으로서 반복정도가 0.1밀리미터(㎜) 이하┃

┃    │    │    │          │    이고, 청정도(Clean Class)가 1 이하인 것 ┃

┃    │    │    │          │10. 자동차 또는 자동차부품 적재용으로서 최대┃

┃    │    │    │          │    처리능력이 시간당 0.5톤(t/h) 이상인 디스┃

┃    │    │    │          │    태커(Destacker)                         ┃

┃    │    │    │          │11. 자동차부품적재용으로서 자동선별기능이 있┃

┃    │    │    │          │    는 것 또는 3축 이상으로 분당 5개(pcs/   ┃

┃    │    │    │          │    min) 이상 적재가 가능한 것              ┃

┃    │    │    │          │12. 타이어 반제품을 앨범카(Album Car)에 자동┃

┃    │    │    │          │    으로 적재하는 것으로서 최대적재길이가   ┃

┃    │    │    │          │    1천밀리미터(㎜) 이상인 것               ┃

┃    │    │    │          │13. 캔(Can) 또는 페트(PET)병 적재용으로서 자┃

┃    │    │    │          │    동장착ㆍ자동정열ㆍ자동이탈ㆍ유도장치ㆍ적┃

┃    │    │    │          │    재레이어ㆍ자동하강장치 또는 팔레트 자동 ┃

┃    │    │    │          │    공급장치가 있는 것으로서 최고처리속도가 ┃

┃    │    │    │          │    분당 80개(병)[pcs(bottle)/min] 이상인 것┃

┃    │    │    │          │14. 소주병(캔)ㆍ맥주병(캔)을 적재 또는 분리 ┃

┃    │    │    │          │    하는 설비로서 분당 처리속도가 800병(캔) ┃

┃    │    │    │          │    [bottle(can)/min] 이상인 것             ┃

┃    │    │    │          │15. 200밀리리터(㎖) 내지 640밀리리터(㎖)의  ┃

┃    │    │    │          │    소주병 또는 맥주병 운반용 플라스틱박스를┃

┃    │    │    │          │    저장하는 설비로서 시간당 처리속도가 1천 ┃

┃    │    │    │          │    500박스(box/min) 이상인 것              ┃

┃    │    │    │          │16. 200밀리리터(㎖) 내지 640밀리리터(㎖)의  ┃

┃    │    │    │          │    소주병 또는 맥주병을 플라스틱박스로부터 ┃

┃    │    │    │          │    분리하는 설비로서 처리속도가 분당 800병 ┃

┃    │    │    │          │    (bottle/min) 이상인 것                  ┃

┃    │    │    │          │17. 인쇄회로기판조립용으로서 인쇄회로기판   ┃

┃    │    │    │          │    (PCB)을 자동으로 로딩(Loading) 또는 언로┃

┃    │    │    │          │    딩(Unloading)할 수 있고 처리속도가 분당 ┃

┃    │    │    │          │    1천200개 이상인 것                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 40 │8422│    │필름제거기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │          │의 것으로서 평판디스플레이제조용 유리기판 또┃

┃    │    │    │          │는 인쇄회로기판에 부착된 필름을 제거하는 것 ┃

┃    │    │    │          │에 한한다.                                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 41 │8422│ 30,│라벨부착기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 40 │또는 스티 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8479│ 89 │커부착기  │한다.                                       ┃

┃    │    │    │(라벨링기 │ 1. 폴리에스터필름ㆍ폴리비닐클로라이드(PVC) ┃

┃    │    │    │를 포함한 │    필름ㆍ연신폴리스틸렌(OPS)필름ㆍ연신폴리 ┃

┃    │    │    │다)       │    프로필렌(OPP)필름 또는 페트(PET)필름을  ┃

┃    │    │    │          │    페트(PET)병에 부착하는 것으로서 처리속도┃

┃    │    │    │          │    가 분당 600개(pcs/min) 이상인 것        ┃

┃    │    │    │          │ 2. 200밀리리터(㎖)내지 640밀리리터(㎖)의 소┃

┃    │    │    │          │    주병 또는 맥주병에 상표를 부착하는 설비 ┃

┃    │    │    │          │    로서 처리속도가 분당 500병(bottle/min)  ┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 42 │8422│ 30,│봉합기 또 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 40 │는 접합기 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8479│ 89 │          │한다.                                       ┃

┃    │8543│    │          │ 1. 평판디스플레이제조용으로서 가열 및 가압 ┃

┃    │    │    │          │    방식 또는 자외선경화제 사용방식으로 모듈┃

┃    │    │    │          │    제조시 부품을 탭(TAB)ㆍ티시피(TCP)ㆍ시오┃

┃    │    │    │          │    에프(COF)ㆍ시오지(COG) 방식으로 접합하는┃

┃    │    │    │          │    것, 액정주입후 주입구를 봉합 또는 접합하┃

┃    │    │    │          │    거나 글라스상판과 하판을 접합할 수 있는 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 평판디스플레이제조용으로서 유리기판과 유┃

┃    │    │    │          │    리기판 또는 유리기판과 금속부재를 정렬하┃

┃    │    │    │          │    여 접착하는 것으로서 정도가 ±0.2밀리미 ┃

┃    │    │    │          │    터(㎜) 이하인 것                        ┃

┃    │    │    │          │ 3. 알루미늄박ㆍ알루미늄코일ㆍ종이ㆍ필름 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 수지를 접합 및 권취할 수 있는 것으로 ┃

┃    │    │    │          │    서 대상물품의 폭이 400밀리미터(㎜) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    이고, 권취직경이 800밀리미터(㎜) 이상이 ┃

┃    │    │    │          │    며, 최고처리속도가 분당 150미터(m/min)  ┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 4. 압전기결정소자 제조시에 패케이지 프레임 ┃

┃    │    │    │          │    (Package Frame)과 리드(Lid)를 롤러(Roll-┃

┃    │    │    │          │    er)전극을 이용하여 심(Seam)저항방식으로 ┃

┃    │    │    │          │    가열 및 가압하여 봉합하는 것으로서 최고 ┃

┃    │    │    │          │    처리속도가 초당 5밀리미터(㎜/sec) 이상인┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 5. 평판디스플레이제조용으로서 유리와 유리  ┃

┃    │    │    │          │    또는 유리와 금속을 실(Seal)제를 사용하여┃

┃    │    │    │          │    가압하여 합착하는 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 6. 소주병 또는 맥주병［유리병 또는 페트    ┃

┃    │    │    │          │    (PET)병］을 알루미늄 뚜껑으로 봉합하는  ┃

┃    │    │    │          │    설비로서 처리속도가 분당 800병(bottle/  ┃

┃    │    │    │          │    min) 이상인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 7. 350밀리리터(㎖) 내지 500밀리리터(㎖)의  ┃

┃    │    │    │          │    맥주캔(Can)의 엔드(End)를 가압방식으로  ┃

┃    │    │    │          │    접합하는 설비로서 최고처리속도가 분당   ┃

┃    │    │    │          │    1천캔(can/min) 이상인 것                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 43 │8422│ 40 │정렬기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 종이가공제품(기저귀 또는 생리대에 한한  ┃

┃    │    │    │          │    다)제조용으로서 서보모터(Servo Motor) 구┃

┃    │    │    │          │    동방식이고, 최대처리능력이 분당 1천200개┃

┃    │    │    │          │    (pcs/min) 이상인 것                     ┃

┃    │    │    │          │ 2. 광섬유렌즈의 자동정렬이 가능한 것으로서 ┃

┃    │    │    │          │    정렬의 정도가 10마이크로미터(㎛) 이하인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 44 │8422│ 40 │결속기 또 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │는 포장기 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │(결속기ㆍ │한다.                                       ┃

┃    │    │    │포장기 및 │ 1. 팔레트에 적재된 제품을 필름으로 포장하는┃

┃    │    │    │튜빙기를  │    것으로서 테이블회전형 또는 암(Arm)회전형┃

┃    │    │    │포함한다) │    으로서 테이블회전이 분당 10회(rpm) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    이거나 시간당 처리능력이 30팔레트(pallet┃

┃    │    │    │          │    /h) 이상인 것                           ┃

┃    │    │    │          │ 2. 종이가공제품(기저귀ㆍ생리대ㆍ화장지ㆍ키 ┃

┃    │    │    │          │    친타월 및 미용지에 한한다)ㆍ롤(Roll) 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 시트(Sheet)상태의 종이제품을 투입ㆍ정┃

┃    │    │    │          │    렬ㆍ포장ㆍ실링(Sealing) 및 자동취출할 수┃

┃    │    │    │          │    있는 것으로서 다음 각목의 1에 해당하는  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │  가. 포장능력이 분당 50백(bag/min) 이상인  ┃

┃    │    │    │          │      것                                    ┃

┃    │    │    │          │  나. 종이상자ㆍ필름 또는 튜브를 이용하여 포┃

┃    │    │    │          │      장하는 것으로서 처리능력이 분당 6케이 ┃

┃    │    │    │          │      스(case/min) 이상이거나 6번들(bundle/ ┃

┃    │    │    │          │      min) 이상인 것                        ┃

┃    │    │    │          │ 3. 롤(Roll) 또는 시트(Sheet)상태의 완성된  ┃

┃    │    │    │          │    종이제품처리용으로서 투입ㆍ정렬ㆍ포장ㆍ ┃

┃    │    │    │          │    실링 또는 테이핑 및 자동취출 기능이 있  ┃

┃    │    │    │          │    고, 포장능력이 시간당 20롤(roll/h) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    인 것, 분당 14림(ream/min) 이상인 것 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 분당 3팩(pack/min) 이상인 것         ┃

┃    │    │    │          │ 4. 섬유원단포장용으로서 검사ㆍ롤링(Rolling)┃

┃    │    │    │          │    및 포장이 일괄공정이고, 자동장력조절장치┃

┃    │    │    │          │    및 자동결점표시장치가 부착되어 있으며,  ┃

┃    │    │    │          │    롤링최고속도가 분당 80미터(m/min) 이상이┃

┃    │    │    │          │    고, 처리가능한 최대직물의 폭이 2천400밀 ┃

┃    │    │    │          │    리미터(㎜) 이상인 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 5. 부직포원단포장용으로서 검사ㆍ롤링 및 포 ┃

┃    │    │    │          │    장이 일괄공정이고, 자동장력조절장치가 부┃

┃    │    │    │          │    착되어 있으며, 처리가능한 원단의 최대폭 ┃

┃    │    │    │          │    이 3천밀리미터(㎜) 이상인 것            ┃

┃    │    │    │          │ 6. 팔레트에 적재된 물품을 필름커튼시스템방 ┃

┃    │    │    │          │    식의 열수축에 의해 포장하는 것으로서 시 ┃

┃    │    │    │          │    간당 처리능력이 30팔레트(pallet/h) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 7. 팔레트에 적재된 물품을 열융착방식의 마찰┃

┃    │    │    │          │    열을 이용하여 페트밴드(PET Band)로 결속 ┃

┃    │    │    │          │    하는 것으로서 처리능력이 시간당 20팔레트┃

┃    │    │    │          │    (Pallet/h) 이상인 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 8. 캔(Can) 또는 페트(PET)병 적재용팔레트를 ┃

┃    │    │    │          │    결속하는 것으로서 1회 결속속도가 최고   ┃

┃    │    │    │          │    30초(sec) 이하인 것                     ┃

┃    │    │    │          │ 9. 시멘트 또는 건조시멘트 모르타르제품의 자┃

┃    │    │    │          │    동포장기로서 최대포장속도가 시간당 10톤 ┃

┃    │    │    │          │    (t/h) 이상인 것                         ┃

┃    │    │    │          │10. 철강제품(판재ㆍ코일ㆍ철근ㆍ환봉ㆍ선재ㆍ ┃

┃    │    │    │          │    레일ㆍ형강ㆍ강관 또는 타이어보강재에 한 ┃

┃    │    │    │          │    한다)의 자동결속기 또는 자동포장기로서  ┃

┃    │    │    │          │    처리능력이 시간당 30톤(t/h) 이상인 것   ┃

┃    │    │    │          │11. 릴테이프방식으로 반도체소자를 포장하는  ┃

┃    │    │    │          │    것으로서 최대포장속도가 시간당 1천개(pcs┃

┃    │    │    │          │    /h) 이상인 것                           ┃

┃    │    │    │          │12. 압전기결정소자포장용으로서 최대포장속도 ┃

┃    │    │    │          │    가 시간당 1천개(pcs/h) 이상인 것        ┃

┃    │    │    │          │13. 칩부품포장용으로서 최대포장속도가 분당  ┃

┃    │    │    │          │    1천개(pcs/min) 이상인 것                ┃

┃    │    │    │          │14. 칩인덕터제조용으로서 최대측정수량 및 최 ┃

┃    │    │    │          │    대포장수량이 분당 350개(pcs/min) 이상인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │15. 200밀리리터(㎖) 내지 640밀리리터(㎖)의  ┃

┃    │    │    │          │    소주병 또는 맥주병[유리병 또는 페트(PET)┃

┃    │    │    │          │    병]을 종이박스 또는 플라스틱박스에 포장 ┃

┃    │    │    │          │    하는 설비로서 처리속도가 분당 400병     ┃

┃    │    │    │          │    (bottle/min) 이상인 것                  ┃

┃    │    │    │          │16. 타일제조용으로서 골판지패널에 접착제를  ┃

┃    │    │    │          │    도포한 후 최대 8더블스태커(Double Stack-┃

┃    │    │    │          │    er)로 분류된 제품을 규격별[150밀리미터  ┃

┃    │    │    │          │    (㎜)×150밀리미터(㎜) 내지 600밀리미터  ┃

┃    │    │    │          │    (㎜)×600밀리미터(㎜)]로 포장할 수 있는 ┃

┃    │    │    │          │    것으로서 처리능력이 시간당 50제곱미터   ┃

┃    │    │    │          │    (㎡/h) 이상인 것                        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 45 │8423│    │중량측정기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│ 80 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9016│    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 자동으로 중량을 측정하여 베어링의 양호판┃

┃    │    │    │          │    정 및 불량판정이 가능한 것으로서 300그램┃

┃    │    │    │          │    (g) 이상 측정시에는 0.22그램(g)까지 판독┃

┃    │    │    │          │    이 가능하고, 300그램(g) 이하 측정시에는 ┃

┃    │    │    │          │    0.12그램(g)까지 판독이 가능한 것        ┃

┃    │    │    │          │ 2. 컨베이어상에서 고무압출물 또는 유리섬유 ┃

┃    │    │    │          │    의 중량을 측정할 수 있는 것             ┃

┃    │    │    │          │ 3. 타이어제조용 고무혼합용원료를 자동계량할┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것으로서 로드셀(Load Cell)방식이┃

┃    │    │    │          │    고, 계량정도가 ±300그램(g) 이하인 것   ┃

┃    │    │    │          │ 4. 컨베이어용의 연속계량식으로서 배소로에  ┃

┃    │    │    │          │    주원료 및 부원료를 공급하며 허용오차가  ┃

┃    │    │    │          │    ±1퍼센트 이하인 것                     ┃

┃    │    │    │          │ 5. 로드셀(Load Cell)에 의해 중량을 측정하는┃

┃    │    │    │          │    기기로서 3천톤(t) 이상의 유압을 컴퓨터가┃

┃    │    │    │          │    자동으로 측정할 수 있는 것              ┃

┃    │    │    │          │ 6. 유리제품제조용으로서 180그램(g) 이하의  ┃

┃    │    │    │          │    유리원료의 무게를 측정할 수 있는 것     ┃

┃    │    │    │          │ 7. 시멘트의 주원료 및 부원료를 정량으로 공 ┃

┃    │    │    │          │    급하는 설비로서 측정용량의 범위가 300톤 ┃

┃    │    │    │          │    (t) 이하이고, 정도가 ±0.3퍼센트 이하인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 46 │8424│ 20,│스프레이건│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 90 │(Spray Gu-│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │ns)(락카분│한다.                                       ┃

┃    │    │    │사기를 포 │ 1. 락카분사기로서 최대처리능력이 분당 300캔┃

┃    │    │    │함한다)   │    (can/min) 이상인 것                     ┃

┃    │    │    │          │ 2. 방폭형의 도장용 로봇에 부착하여 도료를  ┃

┃    │    │    │          │    분사하는 장치로서 분당 토출량을 500시시 ┃

┃    │    │    │          │    (cc)까지 제어할 수 있고, 벨(Bell)의 회전┃

┃    │    │    │          │    속도가 분당 6만회(rpm) 이하인 것        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 47 │8424│ 20,│도포기 또 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │는 접착기 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8456│ 10 │          │한다.                                       ┃

┃    │8477│ 80 │          │ 1. 캔(Can) 처리용으로서 처리능력이 분당 1천┃

┃    │8479│ 81,│          │    400개(pcs/min) 이상인 것                ┃

┃    │    │ 82,│          │ 2. 칩저항기 또는 알루미늄판 제조용으로서   ┃

┃    │    │ 89 │          │    0.5밀리미터(㎜) 이하의 보호피막도포용인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 재귀반사필름제조용으로서 최소코팅두께가 ┃

┃    │    │    │          │    50마이크로미터(㎛) 이상이고, 코팅정도가 ┃

┃    │    │    │          │    ±0.3퍼센트 이하인 것                   ┃

┃    │    │    │          │ 4. 목질섬유판 또는 파티클보드 제조용으로서 ┃

┃    │    │    │          │    다음 각목의 1에 해당하는 것             ┃

┃    │    │    │          │  가. 건조된 목질화이바에 요소수지를 분사하 ┃

┃    │    │    │          │      여 균일하게 도포하는 설비로서 처리능력┃

┃    │    │    │          │      이 시간당 8톤(t/h) 이상인 것          ┃

┃    │    │    │          │  나. 파티클보드제조용 목재파티클을 연속적으┃

┃    │    │    │          │      로 정량계량하여 수지를 균일하게 도포하┃

┃    │    │    │          │      는 설비로서 처리능력이 시간당 7톤(t/h)┃

┃    │    │    │          │      이상인 것                             ┃

┃    │    │    │          │ 5. 비결정폴리에스터(A-PET)시트(Sheet)제조용┃

┃    │    │    │          │    으로서 처리능력이 1일 10톤(t) 이상인 것 ┃

┃    │    │    │          │ 6. 멤브레인 필터(Membrane Filter)제조용 코 ┃

┃    │    │    │          │    팅기로서 1차로 부직포에 용액을 코팅처리 ┃

┃    │    │    │          │    하는 것 또는 1차 코팅한 막 위에 역삼투막┃

┃    │    │    │          │    을 계면중합방식으로 코팅하는 것으로서 각┃

┃    │    │    │          │    각의 처리속도가 분당 3미터(m/min) 이상인┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 7. 유리제품제조용으로서 유리제품의 표면에  ┃

┃    │    │    │          │    윤활제를 스프레이 방식으로 도포하는 것  ┃

┃    │    │    │          │    또는 10마이크로미터(㎛) 이하의 초정밀박 ┃

┃    │    │    │          │    막도포를 할 수 있는 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 8. 유리절연체필터를 연속적으로 자동코팅하는┃

┃    │    │    │          │    것으로서 100층 이상의 유리절연체를 코팅 ┃

┃    │    │    │          │    할 수 있는 것                           ┃

┃    │    │    │          │ 9. 35마이크로미터(㎛) 이하의 금속박에 수지 ┃

┃    │    │    │          │    를 도포한 후 반경화할 수 있는 것으로서  ┃

┃    │    │    │          │    도포정도가 ±1.5마이크로미터(㎛) 이하이 ┃

┃    │    │    │          │    고, 도포ㆍ건조ㆍ경화가 연속적으로 가능한┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │10. 가공필름제조용으로서 가공물질을 도포ㆍ적┃

┃    │    │    │          │    층 또는 증착하고, 최대처리속도가 분당   ┃

┃    │    │    │          │    3미터(m/min) 이상인 것                  ┃

┃    │    │    │          │11. 평판디스플레이제조용 광학시트(Sheet) 성 ┃

┃    │    │    │          │    형용으로서 폭이 1천밀리미터(㎜) 이상이고┃

┃    │    │    │          │    100마이크로미터(㎛) 이하로 코팅할 수 있 ┃

┃    │    │    │          │    으며, 연속작업 및 건조기능이 있는 것    ┃

┃    │    │    │          │12. 피디피(PDP)제조용으로서 다이(Die)ㆍ블레 ┃

┃    │    │    │          │    이드(Blade) 또는 롤(Roll)방식으로 피디피┃

┃    │    │    │          │    (PDP)기판에 활물질을 도포할 수 있는 것  ┃

┃    │    │    │          │13. 반도체ㆍ리드프레임(테이프형을 포함한다) ┃

┃    │    │    │          │    ㆍ마스크(블랭크 마스크를 포함한다)ㆍ평판┃

┃    │    │    │          │    디스플레이ㆍ브라운관ㆍ광디스크ㆍ표면탄성┃

┃    │    │    │          │    파필터 또는 부직포 제조용으로서 롤ㆍ노즐┃

┃    │    │    │          │    ㆍ디스펜서ㆍ모세관현상이용ㆍ회전도포 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 스탬핑 방식인 것                     ┃

┃    │    │    │          │14. 디스펜서방식으로 인쇄회로기판에 납ㆍ솔더┃

┃    │    │    │          │    페이스트(Solder Paste)ㆍ감광성잉크ㆍ에폭┃

┃    │    │    │          │    시 또는 본드를 도포하는 것으로서 도포두 ┃

┃    │    │    │          │    께의 정도가 ±0.1밀리미터(㎜) 이하이거나┃

┃    │    │    │          │    또는 포인트당 속도가 0.15초(sec/point)  ┃

┃    │    │    │          │    이하의 고속용인 것(건조기능이 있는 것을 ┃

┃    │    │    │          │    포함한다)                               ┃

┃    │    │    │          │15. 2차전지제조용으로서 다이(Die)ㆍ블레이드 ┃

┃    │    │    │          │    (Blade) 또는 롤(Roll)방식으로 극판소재에┃

┃    │    │    │          │    활물질을 도포 또는 접착하는 것으로서 최 ┃

┃    │    │    │          │    대처리속도가 분당 3미터(m/min) 이상인 것┃

┃    │    │    │          │16. 2차전지용 슬러리(Slurry)를 300마이크로미┃

┃    │    │    │          │    터(㎛) 이하로 도포하는 것으로서 권출기능┃

┃    │    │    │          │    ㆍ건조기능 및 권취기능이 있는 것        ┃

┃    │    │    │          │17. 실리콘 잉곳 절단시에 카본빔 및 블록을 자┃

┃    │    │    │          │    동으로 접착하는 것으로서 접착된 대상물의┃

┃    │    │    │          │    크기가 450밀리미터(㎜) 이하이고, 엑스레 ┃

┃    │    │    │          │    이측정장치 및 자동접착장치를 갖춘 것    ┃

┃    │    │    │          │18. 편광판필름에 10마이크로미터(㎛) 이하의  ┃

┃    │    │    │          │    초정밀박막도포를 연속적으로 할 수 있는  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │19. 인쇄회로기판에 도포하는 것으로서 슬릿노 ┃

┃    │    │    │          │    즐(Slit Nozzle)방식이고, 예열장치와 건조┃

┃    │    │    │          │    장치를 갖춘 것                          ┃

┃    │    │    │          │20. 인쇄회로기판에 부품실장을 하기 위하여 단┃

┃    │    │    │          │    자표면에 솔더링(Soldering)이 가능하도록 ┃

┃    │    │    │          │    이화학적인 방법으로 플럭스(Flux)를 코팅 ┃

┃    │    │    │          │    하는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │21. 연성인쇄회로기판용소재제조용으로서 동박 ┃

┃    │    │    │          │    에 폴리이미드수지 전구체를 두께 350마이 ┃

┃    │    │    │          │    크로미터(㎛) 이하로 도포할 수 있고, 도포┃

┃    │    │    │          │    및 건조공정이 연속적으로 가능한 것      ┃

┃    │    │    │          │22. 인쇄회로기판제조용으로서 진공도가 10토르┃

┃    │    │    │          │    (torr) 이하의 것 또는 가압력이 제곱센티 ┃

┃    │    │    │          │    미터당 10킬로그램(㎏/㎠) 이하인 자동접착┃

┃    │    │    │          │    기                                      ┃

┃    │    │    │          │23. 인쇄회로기판제조용 소재에 열경화성수지를┃

┃    │    │    │          │    두께 18마이크로미터(㎛) 이하로 도포할 수┃

┃    │    │    │          │    있고, 도포ㆍ건조ㆍ경화공정을 연속적으로 ┃

┃    │    │    │          │    수행할 수 있는 것                       ┃

┃    │    │    │          │24. 연성인쇄회로기판제조용 폴리이미드(절연  ┃

┃    │    │    │          │    체)의 롤(Roll)에 동박을 접착하는 것으로 ┃

┃    │    │    │          │    서 처리속도가 분당 0.5미터(m/min) 이상이┃

┃    │    │    │          │    고, 도포기ㆍ건조기ㆍ경화기 또는 접착기로┃

┃    │    │    │          │    구성되는 것                             ┃

┃    │    │    │          │25. 마스크제조용으로서 마스크(블랭크 마스크 ┃

┃    │    │    │          │    를 포함한다)위에 감광액을 도포시키는 것 ┃

┃    │    │    │          │26. 자동차에어컨용 컴프레서부품을 두께 50마 ┃

┃    │    │    │          │    이크로미터(㎛) 이상으로 도포할 수 있는  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │27. 혼합된 유약을 타일표면에 도포하는 것으로┃

┃    │    │    │          │    서 처리회수가 분당 80회 이상인 것       ┃

┃    │    │    │          │28. 자동차차체 또는 자동차부품의 형상을 따라┃

┃    │    │    │          │    실란트(Sealant)를 도포하는 것으로서 두께┃

┃    │    │    │          │    정도가 ±0.5밀리미터(㎜) 이하인 것      ┃

┃    │    │    │          │29. 자동차배기가스정화용 촉매제조용으로서 도┃

┃    │    │    │          │    포량의 허용오차가 ±10퍼센트 이하인 것  ┃

┃    │    │    │          │30. 플라스틱필름을 기재로 하는 광학필름 코팅┃

┃    │    │    │          │    설비로서 드라이어(Dryer)를 사용하여 열풍┃

┃    │    │    │          │    으로 용제를 건조시키고, 필름이송 및 권취┃

┃    │    │    │          │    기능이 있으며, 폭이 800밀리미터(㎜) 내지┃

┃    │    │    │          │    1천300밀리미터(㎜)인 필름을 코팅할 수 있┃

┃    │    │    │          │    는 것                                   ┃

┃    │    │    │          │31. 광학용품[렌즈(Lens)ㆍ렌즈어레이(Lens Ar-┃

┃    │    │    │          │    ray)ㆍ프리즘(Prism) 등] 또는 도광판(Lig-┃

┃    │    │    │          │    ht Guide Plate) 제조용으로서 두께 3마이 ┃

┃    │    │    │          │    크로미터(㎛) 이하로 코팅이 가능한 것    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 48 │8424│ 20 │도장기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 제어축이 3축 이상인 것으로서 방폭형 도장┃

┃    │    │    │          │    로봇방식인 것                           ┃

┃    │    │    │          │ 2. 타이어 백테의 오염을 방지하기 위하여 백 ┃

┃    │    │    │          │    테위에 수성페인트를 도장하는 것으로서 싸┃

┃    │    │    │          │    이클타임이 타이어 1개당 10초(sec) 이하인┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 49 │8424│ 30 │스케일제거│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 81,│기 또는 슬│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 89 │래그제거기│한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 철강제품의 압연공정중 고압수를 제트분사 ┃

┃    │    │    │          │    하여 스케일을 제거하는 것               ┃

┃    │    │    │          │ 2. 텐션레벨러(Tension Leveller)방식ㆍ전기분┃

┃    │    │    │          │    해방식ㆍ화학반응방식ㆍ지석(砥石)방식 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 브러시방식인 것                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 50 │8424│    │쇼트블라스│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 81,│트기      │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 89 │(Shot Bla-│한다.                                       ┃

┃    │    │    │sting Mac-│ 1. 자동로딩 및 언로딩장치가 부착된 금속처리┃

┃    │    │    │hine)     │    용으로서 1회 최대처리용량이 150톤(t) 이 ┃

┃    │    │    │          │    상인 것으로서 가공물 회전형의 것        ┃

┃    │    │    │          │ 2. 투사속도가 초당 80미터(m/sec) 이상인 것 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 51 │8424│ 30,│블라스팅기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │(Blasting │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8464│ 20,│Machine)  │한다.                                       ┃

┃    │    │ 90 │          │ 1. 평판디스플레이제조용으로서 연마재 공급방┃

┃    │8479│ 89 │          │    식이 스크류피더(Screw Feeder) 및 벤츄리 ┃

┃    │    │    │          │    (Venturi)방식이고, 연마재 소모율이 2퍼센┃

┃    │    │    │          │    트 이하인 것                            ┃

┃    │    │    │          │ 2. 노즐을 사용하여 구경이 800밀리미터(㎜)  ┃

┃    │    │    │          │    이하이고, 길이가 10미터(m) 이하인 파이프┃

┃    │    │    │          │    내면을 블라스팅할 수 있는 것            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 52 │8424│ 30 │금형표면거│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │칠기형성기│으로 브라운관용 유리금형을 가공하는 것으로서┃

┃    │    │    │          │테이블직경이 800밀리미터(㎜) 이상인 다음 각 ┃

┃    │    │    │          │호의 1에 해당하는 것에 한한다.              ┃

┃    │    │    │          │ 1. 건식의 것으로서 산화알루미늄볼(Ball) 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 스틸볼(Steel Ball)을 사용하는 것     ┃

┃    │    │    │          │ 2. 습식의 것으로서 유리알갱이를 사용하는 것┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 53 │8424│ 89 │스페이서분│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │배기      │으로 평판디스플레이제조용 기판에 플라스틱볼 ┃

┃    │    │    │          │(Plastic Ball) 또는 유리섬유를 자동분배하는 ┃

┃    │    │    │          │것으로서 정전식ㆍ건조식 또는 반건조식이고,  ┃

┃    │    │    │          │스페이서 직경이 8마이크로미터(㎛) 이하인 것 ┃

┃    │    │    │          │에 한한다.                                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 54 │8424│ 89 │자동취입기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 81,│          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 89 │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 산소ㆍ탄소ㆍ액화가스 또는 조제재의 취입 ┃

┃    │    │    │          │    기능이 있고, 헤드(Head)의 중심으로부터  ┃

┃    │    │    │          │    랜스(Lance) 이동거리가 0.2미터(m) 이상이┃

┃    │    │    │          │    며, 헤드(Head)와 랜스(Lance)의 취입각도 ┃

┃    │    │    │          │    가 수직ㆍ수평으로 각각 10도(°) 이상인  ┃

┃    │    │    │          │    분사식의 것                             ┃

┃    │    │    │          │ 2. 시간당 최대취입능력이 산소 1천200노말세 ┃

┃    │    │    │          │    제곱미터(N㎥/h) 이상, 탄소 1천500킬로그 ┃

┃    │    │    │          │    램(㎏/h) 이상 또는 액화가스 400노말세제 ┃

┃    │    │    │          │    곱미터(N㎥/h) 이상인 것으로서 연소가스의┃

┃    │    │    │          │    분석에 의하여 분사매체량을 자동제어할 수┃

┃    │    │    │          │    있는 것                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 55 │8424│    │투명산화전│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8477│ 80 │도막필름코│의 것으로서 평판디스플레이제조용 폴리머 필름┃

┃    │8479│ 81,│팅설비    │에 아이티오(ITO)ㆍ실리카(SiO₂)ㆍ이산화티타 ┃

┃    │    │ 82,│          │늄(TiO₂)ㆍ오산화납 등을 스퍼터(Sputter)방식┃

┃    │    │ 89 │          │으로 코팅하는 것에 한한다.                  ┃

┃    │9031│ 20 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 56 │8424│ 20,│정량공급  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 90 │(토출)장치│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8479│ 50,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 89 │          │ 1. 스프레이 건에 도료를 공급할 수 있는 것으┃

┃    │    │    │          │    로서 도료의 도출량을 제어할 수 있는 것  ┃

┃    │    │    │          │ 2. 시멘트제조용 연료 및 부연료를 공급하는  ┃

┃    │    │    │          │    것으로서 공급량을 제어할 수 있는 것     ┃

┃    │    │    │          │ 3. 목재파티클(Particle)을 연속적으로 정량계┃

┃    │    │    │          │    량하여 수지도포기에 공급하는 설비로서 최┃

┃    │    │    │          │    대처리능력이 시간당 10톤(t/h) 이상인 것 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 57 │8424│ 30 │모르타르취│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │부기      │의 것으로서 고로ㆍ전로ㆍ전기로ㆍ턴디쉬(Tun- ┃

┃    │    │    │          │dish) 또는 침적관 내화물의 파손부위를 보수하┃

┃    │    │    │          │기 위하여 모르타르를 분사식으로 취부하며 최 ┃

┃    │    │    │          │대용량이 5톤(t) 이상인 것에 한한다.         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 58 │8428│ 39,│자동창고용│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 90 │크레인    │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 자동차제조용ㆍ자동차부품제조용 또는 타이┃

┃    │    │    │          │    어제조용인 것                           ┃

┃    │    │    │          │ 2. 제조공장에서 사용하는 방폭형의 것으로서 ┃

┃    │    │    │          │    최대이송속도가 분당 100미터(m/min) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    이고, 최대양하중량이 0.5톤(t) 이상인 것 ┃

┃    │    │    │          │ 3. 알미늄박제조용자재 및 알루미늄박을 이송 ┃

┃    │    │    │          │    하는 것으로서 최대이송속도가 분당 20미터┃

┃    │    │    │          │    (m/min) 이상이고, 최대양하중량이 10톤(t)┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 4. 제조공장에서 사용하는 것으로서 최대이송 ┃

┃    │    │    │          │    속도가 분당 100미터(m/min) 이상이고, 최 ┃

┃    │    │    │          │    대양하중량이 10톤(t) 이상인 것          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 59 │8428│ 90 │물류로보트│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8449│    │또는 물류 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8479│ 50,│자동 창고 │한다.                                       ┃

┃    │    │ 89 │          │ 1. 실리콘웨이퍼 또는 평판디스플레이(반제품 ┃

┃    │    │    │          │    및 글라스를 포함한다)의 자동이송용ㆍ보관┃

┃    │    │    │          │    또는 취출용으로서 처리속도가 시간당 30카┃

┃    │    │    │          │    셋트(cassette/h) 이상인 것              ┃

┃    │    │    │          │ 2. 평판디스플레이 이송용으로서 이송시 청정 ┃

┃    │    │    │          │    도(Clean Class)를 1천 이하로 유지할 수  ┃

┃    │    │    │          │    있는 것 또는 이송중량이 130킬로그램(㎏) ┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 3. 종이제품의 보관 또는 취출용으로서 컨베이┃

┃    │    │    │          │    어에 의해 입출고되고, 크레인에 달려있는 ┃

┃    │    │    │          │    진공리프터를 이용하여 이송하는 것으로서 ┃

┃    │    │    │          │    처리능력이 시간당 14롤(roll/h) 이상인 것┃

┃    │    │    │          │ 4. 평판디스플레이를 보관 및 취출하는 것으로┃

┃    │    │    │          │    서 데이터처리기능이 있는 것             ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 60 │8424│    │절단기(Sl-│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8428│ 90 │itter를 포│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8439│    │함한다)   │한다.                                       ┃

┃    │8441│ 10,│          │ 1. 최고절단속도가 분당 20미터(m/min) 이상인┃

┃    │    │ 80 │          │    것으로서 절단길이가 1천밀리미터(㎜) 이하┃

┃    │8444│    │          │    인 경우에는 정도가 ±0.5밀리미터(㎜) 이 ┃

┃    │8449│    │          │    하이고, 절단길이가 1천밀리미터(㎜)를 초 ┃

┃    │8456│ 10,│          │    과하는 경우에는 정도가 ±0.05퍼센트 이하┃

┃    │    │ 99 │          │    인 것                                   ┃

┃    │8461│    │          │ 2. 알루미늄박ㆍ알루미늄판ㆍ종이ㆍ필름ㆍ스테┃

┃    │8462│    │          │    인리스 또는 판지를 절단 후 트리밍(Trimm-┃

┃    │8464│ 10,│          │    ing) 또는 권취할 수 있는 것             ┃

┃    │    │ 90 │          │ 3. 중합된 알루미늄박ㆍ알루미늄판 등의 절단 ┃

┃    │8465│ 91,│          │    ㆍ분리 및 권취기능이 있는 것으로서 롤   ┃

┃    │    │ 99 │          │    (Roll)표면의 길이가 1천200밀리미터(㎜)  ┃

┃    │8468│ 20,│          │    이상이고, 권취정도가 ±0.5밀리미터(㎜)  ┃

┃    │    │ 80 │          │    이하이며, 외경이 300밀리미터(㎜) 이상인 ┃

┃    │8475│    │          │    것                                      ┃

┃    │8477│ 51,│          │ 4. 외경이 225밀리미터(㎜)이고, 내경이 150밀┃

┃    │    │ 80 │          │    리미터(㎜)인 블레이드(Blade)로 동 및 동 ┃

┃    │8479│ 20,│          │    합금의 스트립을 분당 최대 200미터(m/min)┃

┃    │    │ 81,│          │    이상으로 절단하는 것                    ┃

┃    │    │ 89 │          │ 5. 동박적층판을 절단할 수 있는 것          ┃

┃    │    │    │          │ 6. 폭이 4천500밀리미터(㎜) 이하이고, 길이가┃

┃    │    │    │          │    2만밀리미터(㎜) 이하이며, 두께가 6밀리미┃

┃    │    │    │          │    터(㎜) 내지 38밀리미터(㎜)인 선박건조용 ┃

┃    │    │    │          │    또는 자동차부품제조용 철판을 각종 형상으┃

┃    │    │    │          │    로 절단할 수 있는 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 7. 타이어제조용 반제품인 스틸토핑코드지 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 텍스타일토핑코드지를 자동으로 절단할 ┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것(절단기의 경우에는 절단속도가 ┃

┃    │    │    │          │    분당 10회 이상인 것에 한한다)           ┃

┃    │    │    │          │ 8. 제지용으로서 최대재단폭이 43센티미터(㎝)┃

┃    │    │    │          │    이하인 것 또는 130센티미터(㎝)를 초과하 ┃

┃    │    │    │          │    는 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 9. 파티클보드제조용으로서 폭이 2천밀리미터 ┃

┃    │    │    │          │    (㎜) 이상이고, 길이가 최대 5천밀리미터  ┃

┃    │    │    │          │    (㎜) 이상인 보드를 연속적으로 절단할 수 ┃

┃    │    │    │          │    있는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │10. 유리병제조용 유리물을 성형하기 위하여 일┃

┃    │    │    │          │    정하게 절단하는 것                      ┃

┃    │    │    │          │11. 페트(PET)병제조용으로서 프리폼(Preform) ┃

┃    │    │    │          │    하단의 돌출된 부위를 칼날로 절단할 수 있┃

┃    │    │    │          │    고, 처리속도가 분당 200개(ea/min) 이상인┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │12. 폴리에스터필름ㆍ폴리프로필렌필름 또는 폴┃

┃    │    │    │          │    리아미드필름 제조용으로서 두께가 150마이┃

┃    │    │    │          │    크로미터(㎛) 이하인 필름을 분당 최고 300┃

┃    │    │    │          │    미터(m/min) 이상으로 절단할 수 있는 것  ┃

┃    │    │    │          │13. 비결정폴리에스터의 시트ㆍ필름 또는 부직 ┃

┃    │    │    │          │    포 절단용으로서 최고절단속도가 분당 30미┃

┃    │    │    │          │    터(m/min) 이상인 것                     ┃

┃    │    │    │          │14. 필름제조용슬리터(Slitter)로서 제품의 폭 ┃

┃    │    │    │          │    이 4천200밀리미터(㎜) 이상이고, 최고절단┃

┃    │    │    │          │    속도가 분당 600미터(m/min) 이상인 것    ┃

┃    │    │    │          │15. 시간당 72미터(m/h) 이상의 속도로 자동이 ┃

┃    │    │    │          │    송되는 판유리 또는 유리섬유를 컷팅휠(Cu-┃

┃    │    │    │          │    tting Wheel)을 이용하여 자동으로 수평방 ┃

┃    │    │    │          │    향 및 수직방향으로 절단하는 설비로서 정 ┃

┃    │    │    │          │    도가 1미터(m)당 ±1밀리미터(㎜) 이하인  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │16. 고압수를 사용하여 유리섬유를 절단하는 장┃

┃    │    │    │          │    비로서 압력이 4만6천400피에스아이(psi)  ┃

┃    │    │    │          │    또는 3천200바(bar) 이상인 워터젯커팅시스┃

┃    │    │    │          │    템(Water Jet Cutting System)으로서 정도 ┃

┃    │    │    │          │    가 ±0.5밀리미터(㎜) 이하인 것          ┃

┃    │    │    │          │17. 두께 0.03밀리미터(㎜) 내지 0.5밀리미터  ┃

┃    │    │    │          │    (㎜)인 스테인리스 스트립(Strip)을 최대  ┃

┃    │    │    │          │    44개의 커터(Cutter)로 절단하는 것으로서 ┃

┃    │    │    │          │    최고절단속도가 분당 200미터(m/min) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │18. 철강의 연속주조공정에서 슬랩(Slab) 또는 ┃

┃    │    │    │          │    블룸(Bloom)을 절단할 수 있는 것         ┃

┃    │    │    │          │19. 프라즈마 절단토치가 레일 위에 설치되어  ┃

┃    │    │    │          │    자동연속절단작업이 가능한 것으로서 최대 ┃

┃    │    │    │          │    가공물의 두께가 35밀리미터(㎜) 이상이고,┃

┃    │    │    │          │    최대절단 작업폭이 3천600밀리미터(㎜) 이 ┃

┃    │    │    │          │    상이며, 최대절단속도가 분당 6천밀리미터 ┃

┃    │    │    │          │    (㎜/min) 이상인 것                      ┃

┃    │    │    │          │20. 두께가 9마이크로미터(㎛) 내지 35마이크로┃

┃    │    │    │          │    미터(㎛)인 전해동박을 절단한 후 트리밍  ┃

┃    │    │    │          │    (Trimming) 및 권취할 수 있는 것으로서 정┃

┃    │    │    │          │    도가 ±0.5밀리미터(㎜) 이하이고, 최소절 ┃

┃    │    │    │          │    단폭이 10밀리미터(㎜) 이하이며, 최고절단┃

┃    │    │    │          │    속도가 분당 80미터(m/min) 이상인 것     ┃

┃    │    │    │          │21. 전해동박절단용으로서 2축 권출 및 이중동 ┃

┃    │    │    │          │    시절단방식이고, 정도가 길이방향으로     ┃

┃    │    │    │          │    ±0.5밀리미터(㎜)이며, 대각선방향으로   ┃

┃    │    │    │          │    ±2밀리미터(㎜) 이하인 것으로서 최대절단┃

┃    │    │    │          │    속도가 분당 15미터(m/min) 이상인 것     ┃

┃    │    │    │          │22. 와이(Y)축 이송방식으로서 세타(θ)축 방향┃

┃    │    │    │          │    으로 회전이 가능하고, 블레이드가 지(Z)축┃

┃    │    │    │          │    방향으로 이동하며 절단할 수 있는 것으로 ┃

┃    │    │    │          │    서 정도가 ±0.05밀리미터(㎜) 이하인 것  ┃

┃    │    │    │          │23. 반도체제조용으로서 블레이드를 사용하여  ┃

┃    │    │    │          │    완성반도체 또는 반도체 반제품을 절단하는┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │24. 표면탄성파필터용 리튬탄탄륨(LiTaO₃)잉곳┃

┃    │    │    │          │    ㆍ리튬니오븀(LiNbO₃)잉곳 또는 수정잉곳 ┃

┃    │    │    │          │    을 와이어를 사용하여 웨이퍼형태로 절단하┃

┃    │    │    │          │    는 것으로서 100장 이상을 동시에 절단할  ┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것                              ┃

┃    │    │    │          │25. 평판디스플레이제조용 광학시트절단용으로 ┃

┃    │    │    │          │    서 클램프(Clamp)이송 최고속도가 분당 40 ┃

┃    │    │    │          │    미터(m/min) 이상이고, 절단압력이 제곱센 ┃

┃    │    │    │          │    티미터당 210케이지에프(kgf/㎠) 이상인 것┃

┃    │    │    │          │26. 평판디스플레이제조용 유리비드(Bead)를 수┃

┃    │    │    │          │    직절단하는 것으로서 절단범위가 상하 600 ┃

┃    │    │    │          │    밀리미터(㎜) 이상이고, 유리자동투입기가 ┃

┃    │    │    │          │    부착된 것                               ┃

┃    │    │    │          │27. 평판디스플레이제조용으로서 유리기판(상판┃

┃    │    │    │          │    및 하판을 합착경화한 기판을 포함한다)을 ┃

┃    │    │    │          │    셀단위로 절단할 수 있는 것              ┃

┃    │    │    │          │28. 분당 15스트로크(spm) 이상으로 리드프레임┃

┃    │    │    │          │    을 절단하는 것(성형겸용기기를 포함한다) ┃

┃    │    │    │          │29. 가공웨이퍼를 절단하여 칩상태로 분리할 수┃

┃    │    │    │          │    있는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │30. 마스크(블랭크 마스크를 포함한다) 또는 브┃

┃    │    │    │          │    라운관 제조용 유리물 절단용인 것        ┃

┃    │    │    │          │31. 압전기결정소자제조용으로서 200개 이상의 ┃

┃    │    │    │          │    수정소판 또는 수정웨이퍼를 동시에 절단할┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것                              ┃

┃    │    │    │          │32. 직경이 100밀리미터(㎜) 이상인 실리콘결정┃

┃    │    │    │          │    봉을 절단할 수 있는 것                  ┃

┃    │    │    │          │33. 2차전지제조용으로서 롤(Roll)상태의 금속 ┃

┃    │    │    │          │    박 또는 필름을 절단하는 것으로서 절단속 ┃

┃    │    │    │          │    도가 분당 5미터(m/min) 이상이고, 절단정 ┃

┃    │    │    │          │    도가 ±0.5밀리미터(㎜) 이하인 것        ┃

┃    │    │    │          │34. 초소형전압제어발진기제조용으로서 이송장 ┃

┃    │    │    │          │    치가 부착된 것                          ┃

┃    │    │    │          │35. 아이시 섭스트레이트(IC Substrate)접착테 ┃

┃    │    │    │          │    이프 제조에 사용되는 폴리이미드 필름 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 열경화성수지도포필름을 절단할 수 있는┃

┃    │    │    │          │    것으로서 절단정도가 ±0.1밀리미터(㎜) 이┃

┃    │    │    │          │    하인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │36. 휠타이프(Wheel Type)로서 광통신필터의 정┃

┃    │    │    │          │    밀절단용인 것                           ┃

┃    │    │    │          │37. 인쇄회로기판ㆍ금속박막 또는 칩부품제조용┃

┃    │    │    │          │    세라믹시트 절단용인 것                  ┃

┃    │    │    │          │38. 인쇄회로기판제조용으로서 위치정도가     ┃

┃    │    │    │          │    ±0.05밀리미터(㎜) 이하인 것            ┃

┃    │    │    │          │39. 세라믹칩부품제조용으로서 이송장치와 비전┃

┃    │    │    │          │    시스템(Vision System)이 부착된 것       ┃

┃    │    │    │          │40. 레이저를 사용하여 공구가공용 철판 등을  ┃

┃    │    │    │          │    절단하는 장비로서 레이저 출력이 1.5킬로 ┃

┃    │    │    │          │    와트(㎾) 미만인 것                      ┃

┃    │    │    │          │41. 반도체제조용으로서 패키징작업이 된 스트 ┃

┃    │    │    │          │    립(Strip)상태의 히트싱크(Heat Sink)의 타┃

┃    │    │    │          │    이바(Tie Bar)를 절단할 수 있는 것       ┃

┃    │    │    │          │42. 편광판절단용으로서 절단정도가 ±0.1밀리 ┃

┃    │    │    │          │    미터(㎜) 이하인 것 또는 엑스(X)축ㆍ와이 ┃

┃    │    │    │          │    (Y)축ㆍ시(C)축의 제어가 가능한 것       ┃

┃    │    │    │          │43. 플렉시블 인쇄회로기판제조용인 동박 및 폴┃

┃    │    │    │          │    리이미드접착판 절단용으로서 최고절단속도┃

┃    │    │    │          │    가 분당 50미터(m/min) 이상인 것         ┃

┃    │    │    │          │44. 프라즈마 절단토치가 장착된 고정형의 형강┃

┃    │    │    │          │    절단 로봇으로서 피가공물이 자동공급되고,┃

┃    │    │    │          │    자동연속절단작업이 가능하며, 최대가공두 ┃

┃    │    │    │          │    께가 38밀리미터(㎜) 이상이고, 최고절단속┃

┃    │    │    │          │    도가 분당 6천밀리미터(㎜/min) 이상인 것 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 61 │8428│    │컨베이어  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8439│    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 반도체 또는 평판디스플레이 제조용으로서 ┃

┃    │    │    │          │    뉴머틱(Pneumatic)방식ㆍ원격조정방식 또는┃

┃    │    │    │          │    중앙제어방식인 것                       ┃

┃    │    │    │          │ 2. 평판디스플레이제조용으로서 롤방식 또는  ┃

┃    │    │    │          │    워킹빔(Working Beam)방식으로 유리를 자동┃

┃    │    │    │          │    이송할 수 있는 것                       ┃

┃    │    │    │          │ 3. 200밀리리터(㎖) 내지 640밀리리터(㎖)의  ┃

┃    │    │    │          │    소주병ㆍ맥주병 또는 동 유리병 포장(운반)┃

┃    │    │    │          │    용 플라스틱박스를 이송하는 것으로서 처리┃

┃    │    │    │          │    속도가 분당 800병(bottle/min) 이상인 것 ┃

┃    │    │    │          │ 4. 유리제조용원료를 계량기에 연속적으로 투 ┃

┃    │    │    │          │    입하거나 계량된 원료를 연속적으로 이송하┃

┃    │    │    │          │    는 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 5. 유리병 제조공정시 발생하는 파유리를 냉각┃

┃    │    │    │          │    ㆍ이송하는 스크래핑 컨베이어            ┃

┃    │    │    │          │ 6. 시멘트제조용의 연료ㆍ원료 또는 제품을 시┃

┃    │    │    │          │    간당 1톤(t/h) 이상으로 이송할 수 있는 것┃

┃    │    │    │          │ 7. 뉴머틱(Pneumatic)방식 또는 중앙제어방식 ┃

┃    │    │    │          │    으로 기저귀 또는 생리대를 운반하는 것으 ┃

┃    │    │    │          │    로서 최대운반속도가 분당 70미터(m/min)  ┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 8. 페트병이송용 컨베이어로서 최고이송속도가┃

┃    │    │    │          │    분당 100개(pcs/min) 이상인 것           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 62 │8428│ 10,│자동이송장│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 39,│치(천정주 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 50,│행장치를  │한다.                                       ┃

┃    │    │ 90 │포함한다) │ 1. 천장의 모노레일을 이용하여 운반용 대차로┃

┃    │8475│ 29 │          │    화물을 이송하는 것으로서 최대이송거리가 ┃

┃    │8479│ 30,│          │    분당 10미터(m/min) 이상이고, 정지정밀도 ┃

┃    │    │ 50,│          │    가 ±30밀리미터(㎜) 이하인 것           ┃

┃    │    │ 89 │          │ 2. 캔(Can) 이송용으로서 폭이 500밀리미터   ┃

┃    │8411│    │          │    (㎜) 이상인 브로우어(Blower)가 내장된 것┃

┃    │8424│    │          │    또는 플라스틱 벨트나 자석매트(Mat)에 의 ┃

┃    │9006│ 10 │          │    하여 캔(Can)을 분당 1천400캔(can/min) 이┃

┃    │    │    │          │    상 이송시킬 수 있는 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 3. 캔(Can) 제조시 공캔(Can) 및 트리밍(Trim-┃

┃    │    │    │          │    ming)된 스크랩을 중앙 브로우어(Blower)로┃

┃    │    │    │          │    빨아들여 이송하는 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 4. 방적공정중 슬라이버를 정소면준비기와 연 ┃

┃    │    │    │          │    조기에 자동공급하는 것으로서 방적의 중간┃

┃    │    │    │          │    제품인 슬라이버(Sliver)로 만관된 캔스   ┃

┃    │    │    │          │    (Cans)를 다음 공정으로 자동이송할 수 있 ┃

┃    │    │    │          │    는 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 5. 정방기에서 만관된 보빈(Bobbin)을 자동으 ┃

┃    │    │    │          │    로 도핑하고 빈 보빈(Bobbin)을 정방기 스 ┃

┃    │    │    │          │    핀들에 공급하는 것                      ┃

┃    │    │    │          │ 6. 정방기에서 도핑된 관사를 권사기에 자동공┃

┃    │    │    │          │    급하고, 권사기의 빈 보빈(Bobbin)을 정방 ┃

┃    │    │    │          │    기에 자동으로 공급하는 것               ┃

┃    │    │    │          │ 7. 조방기에서 자동으로 도핑된 로빙(Roving) ┃

┃    │    │    │          │    을 정방기에 자동공급하며, 이를 모니터링 ┃

┃    │    │    │          │    할 수 있는 것                           ┃

┃    │    │    │          │ 8. 코우밍기에 자동으로 래프(Lap)를 공급하는┃

┃    │    │    │          │    장치로서 코우밍기에 부착된 센서로 감지하┃

┃    │    │    │          │    여 정소면 준비기에서 자동도핑된 래프    ┃

┃    │    │    │          │    (Lap)를 코우밍기에 공급하는 것          ┃

┃    │    │    │          │ 9. 공기압력을 이용하여 혼타면기의 단섬유를 ┃

┃    │    │    │          │    카드기에 공급하는 것으로서 공급량을 자동┃

┃    │    │    │          │    으로 조절할 수 있는 것                  ┃

┃    │    │    │          │10. 부직포 또는 섬유사 이송용으로서 최대이송┃

┃    │    │    │          │    거리가 10미터(m) 이상인 것              ┃

┃    │    │    │          │11. 타이어제조용의 원료 또는 반제품 이송용의┃

┃    │    │    │          │    것으로서 최대이송능력이 시간당 5천킬로그┃

┃    │    │    │          │    램(㎏/h) 이상인 것                      ┃

┃    │    │    │          │12. 시멘트의 원료 및 제품 이송장치로서 최대 ┃

┃    │    │    │          │    이송거리가 10미터(m) 이상인 것          ┃

┃    │    │    │          │13. 타일적재능력이 시간당 100제곱미터(㎡/h) ┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │14. 핑거(Finger)를 사용하여 유리병을 이송하 ┃

┃    │    │    │          │    는 것                                   ┃

┃    │    │    │          │15. 뉴머틱방식의 것으로서 다음 각목의 1에 해┃

┃    │    │    │          │    당하는 것                               ┃

┃    │    │    │          │  가. 타이어제조용 원료 또는 반제품 이송장치┃

┃    │    │    │          │      로서 최대이송능력이 시간당 5천킬로그램┃

┃    │    │    │          │      (㎏/h)이거나 최대적재량이 0.5톤(t) 이 ┃

┃    │    │    │          │      상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │  나. 제강의 성분분석을 위해 공장에서 실험실┃

┃    │    │    │          │      로 압력차를 이용하여 샘플(Sample)을 자┃

┃    │    │    │          │      동으로 이송공급할 수 있는 것          ┃

┃    │    │    │          │  다. 유리원료를 연속적으로 공급하는 것     ┃

┃    │    │    │          │16. 브라운관제조용유리 이송용으로서 갠트리방┃

┃    │    │    │          │    식(공기압 또는 유압을 이용하는 것) 또는 ┃

┃    │    │    │          │    서보모터(Servo Moter)를 이용하는 로봇방 ┃

┃    │    │    │          │    식의 것                                 ┃

┃    │    │    │          │17. 백금 또는 백금과 로듐의 합금재질의 유리 ┃

┃    │    │    │          │    물 이송장치로서 1천500도(℃) 이상의 유리┃

┃    │    │    │          │    물을 시간당 450파운드(lb/h) 이상으로 이 ┃

┃    │    │    │          │    송할 수 있는 것                         ┃

┃    │    │    │          │18. 철강재(블룸ㆍ잉곳ㆍ슬랩ㆍ빌레트ㆍ환봉ㆍ ┃

┃    │    │    │          │    철근ㆍ플래트바ㆍ형강 또는 코일)의 이송을┃

┃    │    │    │          │    롤형(Roller Type)ㆍ유압 또는 체인을 이용┃

┃    │    │    │          │    한 트랜스퍼형(Transfer Type)ㆍ워킹빔형  ┃

┃    │    │    │          │    (Working Beam Type)ㆍ폴형(Pawl Type)ㆍ마┃

┃    │    │    │          │    그네트형(Magnet Type)ㆍ집게형(Tongs Ty- ┃

┃    │    │    │          │    pe) 또는 대차식으로 이송하는 것으로서 공┃

┃    │    │    │          │    정간 이송거리가 3미터(m) 이상인 것      ┃

┃    │    │    │          │19. 8톤(t) 이상의 코일을 취급할 수 있는 유압┃

┃    │    │    │          │    장치가 부착된 것으로서 코일카ㆍ언코일러 ┃

┃    │    │    │          │    (Uncoiler)ㆍ루브리게이터(Lubricator) 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 전도기를 구성요소로 하는 것          ┃

┃    │    │    │          │20. 천장의 모노레일을 이용하여 평판디스플레 ┃

┃    │    │    │          │    이를 운반하는 것으로서 최고이송속도가 분┃

┃    │    │    │          │    당 95미터(m/min) 이상인 것              ┃

┃    │    │    │          │21. 압전기결정소자제조용의 원료 또는 반제품 ┃

┃    │    │    │          │    을 이송하는 로봇형인 것                 ┃

┃    │    │    │          │22. 반도체ㆍ평판디스플레이 또는 마스크(블랭 ┃

┃    │    │    │          │    크 마스크를 포함한다) 제조용 원재료(반제┃

┃    │    │    │          │    품 포함한다)이송용으로서 층간이송이 가능┃

┃    │    │    │          │    하거나 레일 또는 마그네틱방식으로 이송할┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것(스토커를 포함한다)           ┃

┃    │    │    │          │23. 평판디스플레이용 유리를 자동으로 운반하 ┃

┃    │    │    │          │    거나 또는 공급하는 것으로서 최고이송속도┃

┃    │    │    │          │    가 시간당 30개(pcs/h) 이상인 것         ┃

┃    │    │    │          │24. 반도체 또는 평판디스플레이 제조용 자동  ┃

┃    │    │    │          │    이송장치 및 저장기능을 동시에 수행하는  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │25. 반도체웨이퍼 이송용으로서 로트번호(Lot  ┃

┃    │    │    │          │    Number)별로 분류가 가능하거나 시간당 30 ┃

┃    │    │    │          │    개(pcs/h) 이상 이송이 가능한 것 또는 다 ┃

┃    │    │    │          │    엽식 웨이퍼이송기(각각 Sorter를 포함한  ┃

┃    │    │    │          │    다)                                     ┃

┃    │    │    │          │26. 표면탄성파필터용 웨이퍼를 자동으로 운반 ┃

┃    │    │    │          │    또는 공급하는 것으로서 최고이송속도가 시┃

┃    │    │    │          │    간당 30개(pcs/h) 이상인 것              ┃

┃    │    │    │          │27. 천장의 모노레일을 이용하여 평판디스플레 ┃

┃    │    │    │          │    이를 운반하는 것으로서 최고이송속도가 분┃

┃    │    │    │          │    당 95미터(m/min) 이상인 것              ┃

┃    │    │    │          │28. 인쇄회로기판이송용으로서 자동로딩기능 및┃

┃    │    │    │          │    언로딩 기능이 있고, 이송속도가 초당 3미 ┃

┃    │    │    │          │    터(m/sec) 이상이며, 이송거리가 5미터(m) ┃

┃    │    │    │          │    이상이거나 중간정지시 위치정도가 ±1밀리┃

┃    │    │    │          │    미터(㎜) 이하인 것                      ┃

┃    │    │    │          │29. 무인대차방식인 것으로서 반복위치정도가  ┃

┃    │    │    │          │    ±10밀리미터(㎜) 이하인 것              ┃

┃    │    │    │          │30. 자동차부품 또는 자동차차체 이송용으로서 ┃

┃    │    │    │          │    최대이송거리가 10미터(m) 이상인 것      ┃

┃    │    │    │          │31. 자동차차체강판 또는 자동차부품을 자동처 ┃

┃    │    │    │          │    리하는 것으로서 반복정도가 ±10밀리미터 ┃

┃    │    │    │          │    (㎜) 이하인 것                          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 63 │8428│ 20,│자동부품삽│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 90 │입기 또는 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8479│ 89 │취출기    │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 캠형으로서 최대처리속도가 분당 10개(pcs/┃

┃    │    │    │          │    min) 이상인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 2. 반도체소자 또는 반도체재료 제조용으로서 ┃

┃    │    │    │          │    최고처리속도가 분당 10개(pcs/min) 이상인┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 반도체소자 성능시험을 위하여 번인보드   ┃

┃    │    │    │          │    (Burn In Board)에 반도체소자를 삽입 또는┃

┃    │    │    │          │    이탈시키는 것                           ┃

┃    │    │    │          │ 4. 반도체 및 전자부품 자동삽입용으로서 엑스┃

┃    │    │    │          │    (X)축ㆍ와이(Y)축ㆍ지(Z)축 이송방식인 것 ┃

┃    │    │    │          │ 5. 압전기결정소자 제조시에 수정소판을 베이 ┃

┃    │    │    │          │    스(Base) 또는 홀더(Holder)에 삽입 및 장 ┃

┃    │    │    │          │    착하는 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 6. 인쇄회로기판 또는 섭스트레이트(Substra- ┃

┃    │    │    │          │    te)에 부품을 삽입 및 장착하는 것으로서  ┃

┃    │    │    │          │    처리능력이 시간당 500개(pcs/h) 이상이고 ┃

┃    │    │    │          │    위치정도가 ±0.02밀리미터(㎜) 이하인 것 ┃

┃    │    │    │          │ 7. 인쇄회로기판에 부품을 자동삽입하는 것으 ┃

┃    │    │    │          │    로서 삽입정도가 ±0.6밀리미터(㎜) 이하이┃

┃    │    │    │          │    고, 카메라가 부착되어 삽입오류를 검사할 ┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것                              ┃

┃    │    │    │          │ 8. 자동차제조용으로서 차체강판ㆍ실린더블록 ┃

┃    │    │    │          │    플러그ㆍ벨트시트와 변속기(트랜스액슬을  ┃

┃    │    │    │          │    포함한다)의 메인샤프트ㆍ카운트기어 또는 ┃

┃    │    │    │          │    베어링 플레이트의 삽입기(취출기를 포함한┃

┃    │    │    │          │    다)                                     ┃

┃    │    │    │          │ 9. 6축 로봇으로서 제품검사를 위하여 브라운 ┃

┃    │    │    │          │    관용 전면유리를 취출할 수 있는 것       ┃

┃    │    │    │          │10. 길이가 1천600밀리미터(㎜) 이상이고, 직경┃

┃    │    │    │          │    이 360밀리미터(㎜) 이상인 압연롤(Roll)을┃

┃    │    │    │          │    알루미늄압연기에 삽입할 수 있는 것      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 64 │8428│ 90 │전극자동접│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │속기      │의 것으로서 전기로 또는 정련로에서 직경 16인┃

┃    │    │    │          │치(inch) 이상의 전극봉을 원격조정에 의하여  ┃

┃    │    │    │          │자동결속하는 설비로서 전극중심의 편차가 ±1 ┃

┃    │    │    │          │밀리미터(㎜) 이하이고, 자동접속이 가능한 것 ┃

┃    │    │    │          │에 한한다.                                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 65 │8428│ 90 │반전장치  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │또는 반전 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │이송장치  │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 자동차부품제조용 반전장치 또는 반전이송 ┃

┃    │    │    │          │    장치로서 반전속도가 5초(sec) 이하이거나,┃

┃    │    │    │          │    이송속도가 분당 20미터(m/min) 이상인 것 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 금형제조용으로서 평면타입이고, 40센티미 ┃

┃    │    │    │          │    터(㎝)의 높이에서 90도(˚)로 반전이 가능┃

┃    │    │    │          │    하며, 반전능력이 60톤(t) 이하인 것      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 66 │8439│ 10,│공정수처리│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 20 │장치      │으로 제지용 공정수의 고형분을 리터당 50밀리 ┃

┃    │    │    │          │그램(㎎/ℓ) 이하로 처리할 수 있는 것으로서  ┃

┃    │    │    │          │다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다.       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 폴리디스크필터로서 디스크 표면적이 90제 ┃

┃    │    │    │          │    곱미터(㎡) 이상인 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 2. 가압부상처리기로서 최대처리용량이 일일  ┃

┃    │    │    │          │    7천톤(t) 이상인 것                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 67 │8439│ 20 │압력스크린│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 제지용의 것으로서 스크린바스켓의 최대직경┃

┃    │    │    │          │이 300밀리미터(㎜) 이상인 것에 한한다.      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 68 │8439│ 20 │초지기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 백상지제조용으로서 로울러폭이 2.5미터(m)┃

┃    │    │    │          │    이상이고, 최고속도가 분당 600미터(m/min)┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 2. 화장지제조용으로서 로울러폭이 3미터(m)  ┃

┃    │    │    │          │    이상이고, 최고속도가 분당 1천200미터(m/ ┃

┃    │    │    │          │    min) 이상인 것                          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 69 │8439│ 20,│골판지제조│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 30 │기        │의 편면골판지제조용 또는 양면골판지제조용으 ┃

┃    │    │    │          │로서 지폭이 1.8미터(m) 이상이고, 최고처리속 ┃

┃    │    │    │          │도가 분당 250미터(m/min) 이상이며, 핑거리스 ┃

┃    │    │    │          │(Fingerless)형에 한한다.                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 70 │8439│ 30 │오토스프라│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │이서      │으로서 지폭이 1.8미터(m) 이상이고, 최고처리 ┃

┃    │    │    │(Auto Spli│속도가 분당 250미터(m/min) 이상인 것에 한한 ┃

┃    │    │    │cer)      │다.                                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 71 │8439│ 30 │권취기(권 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8444│    │선기ㆍ권사│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8445│ 40 │기ㆍ인취기│한다.                                       ┃

┃    │8448│ 19 │및 해권기 │ 1. 섬유염색용으로서 로울러폭이 3미터(m) 이 ┃

┃    │8451│ 50 │를 포함한 │    상이고, 최대권취속도가 분당 1천500미터(m┃

┃    │8475│ 29 │다)       │    /min) 이상인 것                         ┃

┃    │8477│ 80 │          │ 2. 부직포를 권취ㆍ절단 및 해권하는 복합기능┃

┃    │8479│ 81,│          │    이 있는 것으로서 최고권취속도가 분당 300┃

┃    │    │ 89 │          │    미터(m/min) 이상인 것                   ┃

┃    │    │    │          │ 3. 섬유염색용으로서 권취 또는 권사의 최고속┃

┃    │    │    │          │    도가 분당 250미터(m/min) 이상인 것      ┃

┃    │    │    │          │ 4. 코팅필름ㆍ폴리에스터필름 또는 비결정폴리┃

┃    │    │    │          │    에스터시트 권취용으로서 최고권취량이 일 ┃

┃    │    │    │          │    일 10톤(t) 이상인 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 5. 섬유방적용으로서 권사모니터링장치가 부착┃

┃    │    │    │          │    되고, 최고권사속도가 분당 1천200미터(m/ ┃

┃    │    │    │          │    min) 이상인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 6. 폴리에스터사제조용으로서 최고권사속도가 ┃

┃    │    │    │          │    분당 4천미터(m/min) 이상인 것           ┃

┃    │    │    │          │ 7. 스판텍스사권취용으로서 최고권취속도가 분┃

┃    │    │    │          │    당 250미터(m/min) 이상인 것             ┃

┃    │    │    │          │ 8. 코일을 8톤(t) 이상으로 권취할 수 있는 것┃

┃    │    │    │          │    또는 철강스트립장력이 10톤(t) 이하이고, ┃

┃    │    │    │          │    이피시(EPC : Edge Position Control)정도 ┃

┃    │    │    │          │    가 ±0.1밀리미터(㎜) 이하인 것          ┃

┃    │    │    │          │ 9. 두께 또는 직경이 50밀리미터(㎜) 이하인  ┃

┃    │    │    │          │    철강제품(판재ㆍ환봉ㆍ선재)을 권취 또는  ┃

┃    │    │    │          │    해권할 수 있는 것                       ┃

┃    │    │    │          │10. 알루미늄박ㆍ알루미늄판ㆍ종이(화장지를 제┃

┃    │    │    │          │    외한다) 또는 필름을 권취하는 것으로서 최┃

┃    │    │    │          │    고권취속도가 분당 200미터(m/min) 이상인 ┃

┃    │    │    │          │    것 또는 권취시에 장력을 조절하여 형상을 ┃

┃    │    │    │          │    교정하는 기능이 있는 것                 ┃

┃    │    │    │          │11. 2차전지제조용 극판을 해권하여 젤리롤 상 ┃

┃    │    │    │          │    태로 권취하는 것으로서 권취속도가 원통형┃

┃    │    │    │          │    은 분당 15개(pcs/min) 이상이고, 각형은  ┃

┃    │    │    │          │    분당 8개(pcs/min) 이상이며, 리튬폴리머는┃

┃    │    │    │          │    분당 5개(pcs/min) 이상인 것             ┃

┃    │    │    │          │12. 로타리컴프레서제조용으로서 권선방법이 수┃

┃    │    │    │          │    평형 또는 수직형이고, 최고권선속도가 분 ┃

┃    │    │    │          │    당 280회(rpm) 이상이며, 에이시서버모터  ┃

┃    │    │    │          │    (AC Servomotor) 구동방식인 것           ┃

┃    │    │    │          │13. 텔레비전 또는 모니터용의 고압발생기부품 ┃

┃    │    │    │          │    중 고압보빈에 절연동선을 자동으로 권선하┃

┃    │    │    │          │    는 것으로서 수평형 권선방식이고, 최고권 ┃

┃    │    │    │          │    선속도가 분당 9천회(rpm) 이상이며, 에이 ┃

┃    │    │    │          │    시서보모터(AC Servomotor) 구동방식인 것 ┃

┃    │    │    │          │14. 텔레비전 또는 모니터용의 편향요크(Defle-┃

┃    │    │    │          │    ction York)의 홀더(Holder) 또는 페라이트┃

┃    │    │    │          │    코어(Ferrite Core)에 자동권선하는 것으로┃

┃    │    │    │          │    서 에이시서보모터(AC Servomotor) 구동방 ┃

┃    │    │    │          │    식인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │15. 공급케이블의 직경이 9밀리미터(㎜) 이하인┃

┃    │    │    │          │    소규격 케이블의 뒤틀림이 없는 다발(타래)┃

┃    │    │    │          │    권취용으로서 권취기의 스핀들회전수가 분 ┃

┃    │    │    │          │    당 300회(rpm) 이상이거나, 선속이 분당   ┃

┃    │    │    │          │    200미터(m/min) 이상인 것으로서 케이블 공┃

┃    │    │    │          │    급장치, 장력조정용 댄서(Dancer)장치 및  ┃

┃    │    │    │          │    권취부로 구성되는 것                    ┃

┃    │    │    │          │16. 광섬유ㆍ루스튜브 또는 광케이블을 분당 50┃

┃    │    │    │          │    미터(m/min) 이상으로 권선 또는 재권취할 ┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것                              ┃

┃    │    │    │          │17. 15개 내지 20개의 릴을 적재하여 권취할 수┃

┃    │    │    │          │    있는 다헤드 와인더                      ┃

┃    │    │    │          │18. 스테핑모터(Stepping Motor)용 고정자에 직┃

┃    │    │    │          │    경이 0.5밀리미터(㎜) 절연동선을 이상(二 ┃

┃    │    │    │          │    相)으로 동시에 자동권선하는 것으로서 속 ┃

┃    │    │    │          │    도가 분당 800회(rpm) 이상인 수직형의 것 ┃

┃    │    │    │          │19. 자동차 점화코일을 원통보빈에 분당 2만회 ┃

┃    │    │    │          │    (rpm) 이상으로 권선할 수 있는 것        ┃

┃    │    │    │          │20. 유리섬유 매트 권취용으로서 최고권취속도 ┃

┃    │    │    │          │    가 분당 8미터(m/min) 이상인 것          ┃

┃    │    │    │          │21. 가전제품모터제조용으로서 코일을 자동권선┃

┃    │    │    │          │    하고, 최고권선속도가 분당 1만회(rpm)이상┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 72 │8439│ 20 │캔버스클리│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │너        │의 제지용으로서 캔바스조직상의 이물질을 고압┃

┃    │    │    │(Canvas   │분사방식 또는 진공흡입방식으로 제거하여 건조┃

┃    │    │    │Cleaner)  │효율을 증대시킬 수 있는 것에 한한다.        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 73 │8439│    │골판지웹  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8441│ 80 │(Web)조절 │의 골판지제조설비로서 골판지웹의 장력과 균형┃

┃    │    │    │장치      │을 조절할 수 있는 것에 한한다.              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 74 │8439│ 20 │딜루션헤드│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │박스      │의 제지용으로서 컨트롤 피치(Control Pitch)가┃

┃    │    │    │(Dilution │100밀리미터(㎜) 이하이고, 평량조절이 가능하 ┃

┃    │    │    │Head Box) │며, 딜루션량(Dilution Volume)이 분당 5세제곱┃

┃    │    │    │          │미터(㎥/min) 이상인 것에 한한다.            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 75 │8439│ 30 │표면가공기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 백상지가공용으로서 로울러폭이 2.5미터(m) ┃

┃    │    │    │          │이상이고 최고가공속도가 분당 600미터(m) 이상┃

┃    │    │    │          │인 것에 한한다.                             ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 76 │8440│ 10 │제본기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 접지최대속도가 분당 180미터(m/min) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    인 제본접지기                           ┃

┃    │    │    │          │ 2. 두께가 4밀리미터(㎜)를 초과하는 책을 시 ┃

┃    │    │    │          │    간당 9천권 이상으로 처리할 수 있는 중철 ┃

┃    │    │    │          │    기                                      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 최대속도가 시간당 8천500본 이상인 정합기┃

┃    │    │    │          │ 4. 최대속도가 시간당 1만2천본 이상인 무선철┃

┃    │    │    │          │    기                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 77 │8440│ 10 │삼면재단기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8441│ 10 │          │의 것으로서 재단속도가 분당 45회 이상인 것에┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 78 │8441│ 30 │플렉소다이│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │커터      │의 골판지상자제조용으로서 인쇄 및 로터리타입┃

┃    │    │    │(Flexo Die│의 급지면적이 2천400밀리미터(㎜)×1천600밀리┃

┃    │    │    │Cutter)   │미터(㎜) 이상이고, 평판타입의 급지면적이 1천┃

┃    │    │    │          │600밀리미터(㎜)×1천100밀리미터(㎜) 이상인  ┃

┃    │    │    │          │것으로서 인쇄기능이 있으며, 최대절단속도가  ┃

┃    │    │    │          │분당 100매 이상인 것에 한한다.              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 79 │8441│ 30 │플렉소폴더│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │글루어 및 │의 것으로서 골판지상자제조시 인쇄공정 및 봉 ┃

┃    │    │    │스티처(Fl-│함공정을 동시에 수행하고, 최대처리속도가 풀 ┃

┃    │    │    │exo Folder│봉함일 경우에는 분당 200매 이상이며, 철박음 ┃

┃    │    │    │Gluer and │의 경우에는 분당 1천회 이상인 것에 한한다.  ┃

┃    │    │    │Stitcher) │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 80 │8441│ 80 │전분자동제│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │어장치    │의 골판지전분접착제제조용으로서 시간당 최대 ┃

┃    │    │    │          │처리용량이 2천500리터(ℓ/h) 이상인 것에 한한┃

┃    │    │    │          │다.                                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 81 │8442│ 30 │직물나염용│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8546│ 10 │제판기    │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 왁스분사방식에 의한 디지털 자동제판기로 ┃

┃    │    │    │          │    다음 각목의 1에 해당하는 것             ┃

┃    │    │    │          │  가. 평판용으로서 최고출력속도가 20분당 1제┃

┃    │    │    │          │      곱미터(㎡)인 것                       ┃

┃    │    │    │          │  나. 로타리용으로서 최고출력속도가 10분당  ┃

┃    │    │    │          │      1제곱미터(㎡)인 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 2. 직물로타리나염기의 스크린제작용으로서 최┃

┃    │    │    │          │    대속도가 15분당 1제곱미터(㎡) 이상인 레 ┃

┃    │    │    │          │    이저방식인 것                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 82 │8442│ 30 │원색분해기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9006│ 10 │또는 원색 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9010│    │출력기    │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 디지털방식으로 자동원색분해 및 화상의 축┃

┃    │    │    │          │    소 또는 확대가 가능한 것                ┃

┃    │    │    │          │ 2. 자동원색분해한 디지탈 데이터를 인쇄사진 ┃

┃    │    │    │          │    제판용 분판(망점)필름ㆍ인화지 또는 피에 ┃

┃    │    │    │          │    스(PS)판에 자동으로 출력할 수 있는 것   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 83 │8443│ 11,│인쇄기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 19,│          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 29,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 40,│          │ 1. 4색 이상으로 인쇄할 수 있는 것으로서 롤 ┃

┃    │    │ 51,│          │    의 폭이 1천200밀리미터(㎜) 이상인 포장재┃

┃    │    │ 59,│          │    제조용의 그라비아 인쇄기                ┃

┃    │    │ 60 │          │ 2. 윤전 또는 옵셋인쇄기로서 2색 이상으로 인┃

┃    │8456│ 10,│          │    쇄할 수 있는 것(인쇄보조기를 포함한다)  ┃

┃    │    │ 20,│          │ 3. 캔(Can)인쇄용으로서 처리능력이 분당 1천 ┃

┃    │    │ 30,│          │    200개(pcs/min) 이상인 것                ┃

┃    │    │ 99 │          │ 4. 반도체 또는 평판디스플레이 제조용으로서 ┃

┃    │8479│ 89 │          │    인쇄정도가 ±10마이크로미터(㎛) 이하인  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 5. 반도체 또는 평판디스플레이 제조용으로서 ┃

┃    │    │    │          │    옵셋방식ㆍ레이저방식 또는 스탬프방식이  ┃

┃    │    │    │          │    고, 인쇄위치정도가 ±0.5밀리미터(㎜) 이 ┃

┃    │    │    │          │    하인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 6. 평판디스플레이제조용으로서 배향막 또는  ┃

┃    │    │    │          │    실(Seal)을 글라스 위에 인쇄할 수 있는 것┃

┃    │    │    │          │    또는 막을 글라스 위에 일정한 패턴없이 인┃

┃    │    │    │          │    쇄할 수 있는 것                         ┃

┃    │    │    │          │ 7. 인쇄회로기판인쇄용으로서 시시디(CCD) 카 ┃

┃    │    │    │          │    메라가 부착된 것                        ┃

┃    │    │    │          │ 8. 도료를 이용하여 10마이크로미터(㎛) 이하 ┃

┃    │    │    │          │    의 크기로 인쇄할 수 있는 것             ┃

┃    │    │    │          │ 9. 케이블 인쇄설비로서 고전압진동자에 의해 ┃

┃    │    │    │          │    비접촉식으로 케이블에 인쇄할 수 있는 것 ┃

┃    │    │    │          │10. 유약 및 안료를 사용하여 타일 또는 도자기┃

┃    │    │    │          │    에 분당 30회 이상으로 인쇄할 수 있는 것 ┃

┃    │    │    │          │11. 테이프형 리드프레임 제조용인 것         ┃

┃    │    │    │          │12. 자동차용 유리에 로고 등을 인쇄하는 것으 ┃

┃    │    │    │          │    로서 유리두께가 1.5밀리미터(㎜) 내지 5.0┃

┃    │    │    │          │    밀리미터(㎜)이고, 입출시간 및 인쇄두께  ┃

┃    │    │    │          │    등의 조절이 가능하며, 시간당 최대처리능 ┃

┃    │    │    │          │    력이 200개(pcs/h) 이상인 것             ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 84 │8443│ 30,│스크린프린│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 51,│터        │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 59 │          │한다.                                       ┃

┃    │8479│ 89 │          │ 1. 납땜용 크림납을 스크린프린트하는 것으로 ┃

┃    │    │    │          │    서 카메라 인식장치가 부착되고, 프린팅의 ┃

┃    │    │    │          │    정도가 ±0.025밀리미터(㎜) 이하인 것    ┃

┃    │    │    │          │ 2. 평판디스플레이제조용으로서 정렬의 정도가┃

┃    │    │    │          │    ±0.02밀리미터(㎜) 이하인 것            ┃

┃    │    │    │          │ 3. 인쇄회로기판제조용으로서 스퀴즈스피드가 ┃

┃    │    │    │          │    초당 0.1미터(m/sec) 이상인 것           ┃

┃    │    │    │          │ 4. 반도체 또는 테이프형리드프레임 제조용으 ┃

┃    │    │    │          │    로서 납ㆍ솔드페이스트 또는 감광성잉크를 ┃

┃    │    │    │          │    사용하여 프린팅하는 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 5. 칩부품제조용 세라믹시트에 전극패턴을 인 ┃

┃    │    │    │          │    쇄하기 위한 것으로서 스퀴즈스피드가 초당┃

┃    │    │    │          │    0.05미터(m/sec) 내지 0.3미터(m/sec)인 것┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 85 │8451│ 40 │염색기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 포염기로서 최대염색처리속도가 분당 600미┃

┃    │    │    │          │    터(m/min) 이상인 것                     ┃

┃    │    │    │          │ 2. 로타리나염기로서 최대속도가 분당 50미터 ┃

┃    │    │    │          │    (m/min) 이상인 것                       ┃

┃    │    │    │          │ 3. 카페트염색기로서 크로모젯노즐(Chromojet ┃

┃    │    │    │          │    Nozzle) 분사방식인 것                   ┃

┃    │    │    │          │ 4. 패더(Padder)에 의한 자동조액 함유율을 제┃

┃    │    │    │          │    어할 수 있고, 연속염색처리가 가능한 것  ┃

┃    │    │    │          │    (와인드 또는 도징설비를 포함한다)       ┃

┃    │    │    │          │ 5. 잉크젯나염기로서 최대속도가 시간당 8미터┃

┃    │    │    │          │    (m/h) 이상인 것                         ┃

┃    │    │    │          │ 6. 싱글로프(Single Rope)염색기로서 알카리도┃

┃    │    │    │          │    징(Alkali Dosing)을 5분 이내에 처리할 수┃

┃    │    │    │          │    있는 것                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 86 │8444│    │방사기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 유리섬유방사용으로서 일일 방사량이 1.5톤┃

┃    │    │    │          │    (t) 이상인 것                           ┃

┃    │    │    │          │ 2. 단섬유제조용 방사기로서 칼라(Color) 생산┃

┃    │    │    │          │    기능이 있으며 일일 생산능력이 20톤(t) 이┃

┃    │    │    │          │    상인 것                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 87 │8445│ 11 │카드기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 혼타면공정에서 공급된 원면을 슬 ┃

┃    │    │    │          │라이버(Sliver)로 생산하는 기계로서 도퍼(Dof-┃

┃    │    │    │          │fer)의 최고회전속도가 분당 40회(rpm) 이상인 ┃

┃    │    │    │          │것에 한한다.                                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 88 │8445│ 12 │코우밍기  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 분당 최대닙스가 300닙스(nips/   ┃

┃    │    │    │          │min) 이상인 것에 한한다.                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 89 │8445│ 13 │연조기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 슬라이버모니터링(Sliver Monitor-┃

┃    │    │    │          │ing)장치가 부착되어 있고, 최고방출속도가 분 ┃

┃    │    │    │          │당 400미터(m/min) 이상인 것에 한한다.       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 90 │8445│ 13 │조방기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 자동도퍼(Doffer) 또는 조사이송장┃

┃    │    │    │          │치가 부착된 것으로서 스핀들 최대회전수가 분 ┃

┃    │    │    │          │당 1천100회(rpm) 이상인 것에 한한다.        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 91 │8445│ 19 │혼타면기  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 방적공정중 카드기에 원면을 공급 ┃

┃    │    │    │          │하기 위한 준비공정용으로서 다음 각호의 1에  ┃

┃    │    │    │          │해당하는 것에 한한다.                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 압축된 원면을 풀어 다음 공정으로 자동급 ┃

┃    │    │    │          │    면하는 것으로서 최대공급량이 시간당 1천 ┃

┃    │    │    │          │    킬로그램(㎏/h) 이상인 것                ┃

┃    │    │    │          │ 2. 방적가능한 원면과 방적이 어려운 원면(Wa-┃

┃    │    │    │          │    ste)을 자동으로 분리하는 정면(Cleaning) ┃

┃    │    │    │          │    설비로서 최대정면량이 시간당 400킬로그램┃

┃    │    │    │          │    (㎏/h) 이상인 것                        ┃

┃    │    │    │          │ 3. 다른 원면을 자동으로 혼면시키는 기능을  ┃

┃    │    │    │          │    가지고 있는 것                          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 92 │8445│ 19 │정소면준비│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │기        │으로 방적공정중 코우밍기에 공급하는 래프    ┃

┃    │    │    │          │(Lap)를 생산하는 것으로서 자동도퍼(Auto Dof-┃

┃    │    │    │          │fer) 또는 래프(Lap)이송장치가 부착되고, 최고┃

┃    │    │    │          │권취속도가 분당 90미터(m/min) 이상인 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 93 │9031│ 80 │유리결함분│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │석기      │의 것으로서 현미경 또는 컴퓨터를 사용하여 유┃

┃    │    │    │          │리결정의 기포분석 또는 석물분석을 할 수 있는┃

┃    │    │    │          │것에 한한다.                                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 94 │8445│ 20 │정방기    │수치제어방식ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어  ┃

┃    │    │    │          │방식의 것으로서 자동도퍼 또는 정방사절감지장┃

┃    │    │    │          │치가 부착되어 있고, 스핀들의 최고회전수가 분┃

┃    │    │    │          │당 1만8천회(rpm) 이상인 것에 한한다.        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 95 │8445│ 30 │연사기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8475│ 29 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 섬유제조용으로서 스핀들의 최고회전수가  ┃

┃    │    │    │          │    분당 1만1천회(rpm) 이상인 것            ┃

┃    │    │    │          │ 2. 글라스화이버 제조용으로서 스핀들의 회전 ┃

┃    │    │    │          │    수가 분당 400회(rpm) 이상의 것          ┃

┃    │    │    │          │ 3. 타이어코드(Tire Cord)사(絲)제조용으로서 ┃

┃    │    │    │          │    스핀들의 최대회전수가 분당 9천회(rpm) 이┃

┃    │    │    │          │    상인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 4. 카펫트(Carpet)제조용인 비시에프(BCF)사  ┃

┃    │    │    │          │    (絲)제조용으로서 스핀들의 최대회전수가  ┃

┃    │    │    │          │    분당 8천회(rpm) 이상인 것               ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 96 │8445│ 30 │합사기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 최고권사속도가 분당 800미터(m/  ┃

┃    │    │    │          │min) 이상인 것에 한한다.                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 97 │8445│ 19,│이물질검사│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 90 │기 또는 이│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9024│ 10,│물질검출기│한다.                                       ┃

┃    │    │ 80 │(슬래그   │ 1. 평판디스플레이제조용 유리제조공정중의 이┃

┃    │9031│    │감지장치를│    물질검사용인 것                         ┃

┃    │    │    │포함한다) │ 2. 평판디스플레이제조용 유리의 내부결함 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 성형결함을 할로겐ㆍ수은ㆍ엣지라이트  ┃

┃    │    │    │          │    (Edge Light) 또는 제논(Xenon)의 광학계를┃

┃    │    │    │          │    이용하여 자동으로 불량을 판정하는 것    ┃

┃    │    │    │          │ 3. 자동이송되는 판유리에서 이물질의 위치와 ┃

┃    │    │    │          │    크기를 검사하는 것으로서 레이저 또는 인 ┃

┃    │    │    │          │    터페로메타(Interfero Meter) 방식인 것   ┃

┃    │    │    │          │ 4. 방적제조공정ㆍ필름(Film)공정 또는 부직포┃

┃    │    │    │          │    제조공정중 이물질을 검출하기 위한 것으로┃

┃    │    │    │          │    서 카메라 또는 센서가 부착되어 있는 것  ┃

┃    │    │    │          │ 5. 전기로ㆍ전로의 주입용 레이들(Ladle) 등에┃

┃    │    │    │          │    부착되어 용강주입중 용강과 슬래그(Slag) ┃

┃    │    │    │          │    를 구분검출하기 위하여 주입장치를 자동제┃

┃    │    │    │          │    어하거나 용강에 섞이지 않도록 하는 것   ┃

┃    │    │    │          │ 6. 실리콘웨이퍼ㆍ평판디스플레이제조용 유리 ┃

┃    │    │    │          │    기판 또는 마스크(블랭크마스크를 포함한  ┃

┃    │    │    │          │    다)제조용 석영유리기판상의 이물질과 표면┃

┃    │    │    │          │    결함을 자동으로 검출하는 것으로서 0.5마 ┃

┃    │    │    │          │    이크로미터(㎛) 이하까지 검출이 가능한 것┃

┃    │    │    │          │ 7. 카메라를 사용하여 유리병의 이물질 및 결 ┃

┃    │    │    │          │    함을 자동검출하여 불량유무를 검사하는 것┃

┃    │    │    │          │ 8. 200밀리리터(㎖) 내지 640밀리리터(㎖)의  ┃

┃    │    │    │          │    소주병 또는 맥주병의 공병 또는 주류용입 ┃

┃    │    │    │          │    상태에서 이물질 및 파손여부를 검사하는  ┃

┃    │    │    │          │    설비로서 처리속도가 분당 500병(bottle/  ┃

┃    │    │    │          │    min) 이상인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 9. 금속검출기로서 타이어(반제품을 포함한다)┃

┃    │    │    │          │    내부의 이물질을 고주파자력선방식으로 검 ┃

┃    │    │    │          │    사하는 것                               ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 98 │8424│ 10 │화재방지기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 방적제조공정중 화재원인을 센서로 감지한 ┃

┃    │    │    │          │    후 0.05초(sec) 이내에 소화기능이 작동할 ┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것                              ┃

┃    │    │    │          │ 2. 혼타면공정에서 센서로 금속입자 또는 불씨┃

┃    │    │    │          │    를 0.06초(sec) 이내에 감지하여 밀폐된 용┃

┃    │    │    │          │    기에 분리하거나 제거하여 공정을 정지시킬┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것                              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃ 99 │8445│ 90 │블로우크리│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │너(Blow   │의 섬유방적용의 것으로서 자동이송이 가능하  ┃

┃    │    │    │Cleaner)  │고, 자동정지기능이 있는 것에 한한다.        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃100 │8446│ 30 │직기      │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 타이어코드직물제직용으로서 폭이 1.5미터 ┃

┃    │    │    │          │    (m) 이상이고, 최고회전속도가 분당 400회 ┃

┃    │    │    │          │    (rpm) 이상인 것으로서 프로젝타일(Projec-┃

┃    │    │    │          │    tle)직기이거나 전자도비(Dobby) 또는 전자┃

┃    │    │    │          │    자카드(Jacquard)를 장착할 수 있는 직기  ┃

┃    │    │    │          │ 2. 전자도비(Dobby) 또는 전자자카드(Jacqua- ┃

┃    │    │    │          │    rd)를 장착한 정지제어 및 속도조절기능이 ┃

┃    │    │    │          │    있는 것으로서 폭이 80인치(inch) 이상이  ┃

┃    │    │    │          │    고, 최고회전속도가 분당 400회(rpm) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    인 에어젯트식 타올직기                  ┃

┃    │    │    │          │ 3. 카펫(Carpet)제조용으로서 5칼라(Color) 이┃

┃    │    │    │          │    상으로 동시에 직조가 가능한 전자자카드  ┃

┃    │    │    │          │    (Jacquard) 직기                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃101 │8447│ 11 │스타킹기  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 스타킹기에 입력된 조직을 자동으 ┃

┃    │    │    │          │로 편직할 수 있는 것에 한한다.              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃102 │8447│ 20 │자동횡편기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 패턴기억용량이 1,047,552비트 이 ┃

┃    │    │    │          │상인 것에 한한다.                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃103 │8447│ 20 │경편기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 원단을 경편하는 것에 한한다.    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃104 │8447│ 90 │다두식컴퓨│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │터자수기  │의 것으로서 최고회전수가 분당 1천회(rpm) 이 ┃

┃    │    │    │          │상인 것에 한한다.                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃105 │8447│ 90 │터프팅기  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 최고회전수가 분당 1천회(rpm) 이 ┃

┃    │    │    │          │상인 것에 한한다.                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃106 │8448│ 19 │고속원면시│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │험기      │의 것으로서 원면의 특성(길이ㆍ이물질ㆍ숙성  ┃

┃    │    │    │          │도)을 분석하여 모니터링하거나 출력할 수 있는┃

┃    │    │    │          │것에 한한다.                                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃107 │8448│ 19,│사(絲)결점│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 32 │제거장치  │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9024│ 80 │(보조장치 │한다.                                       ┃

┃    │    │    │를 포함한 │ 1. 권사기에 부착된 광전식결점감지장치 또는 ┃

┃    │    │    │다)ㆍ사   │    용량식결점감지장치로서 방적사의 결점(실 ┃

┃    │    │    │(絲)절단감│    의 굵기가 기준보다 크거나 작은 것 또는  ┃

┃    │    │    │지장치 또 │    이물질)을 자동으로 감지하여 제거하고, 결┃

┃    │    │    │는 사(絲) │    점기준을 조정할 수 있는 것              ┃

┃    │    │    │단절결점시│ 2. 방적공정의 최종제품인 사(絲)의 길이ㆍ굵 ┃

┃    │    │    │험기      │    기ㆍ두께 또는 결점(이물질)을 분석하여 모┃

┃    │    │    │          │    니터링하거나 출력할 수 있는 것          ┃

┃    │    │    │          │ 3. 권사기의 효율을 극대화하기 위하여 식물성┃

┃    │    │    │          │    결점(종자ㆍ잎의 부스러기 등)을 통과할 수┃

┃    │    │    │          │    있도록 하는 보조장치(Vegetable Filter)  ┃

┃    │    │    │          │ 4. 방적최종공정인 방적사 형성단계에서 사   ┃

┃    │    │    │          │    (絲)절단을 자동으로 감지하여 모니터링하 ┃

┃    │    │    │          │    는 것                                   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃108 │8448│ 19 │자동통경기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 최대작업가능폭이 2천밀리미터(㎜)┃

┃    │    │    │          │이상이고, 통경속도가 분당 120본(본/min) 이상┃

┃    │    │    │          │이며, 경사바디ㆍ종광 및 드로퍼(Dropper)의 동┃

┃    │    │    │          │시작업이 가능하고, 작업가능한 실의 굵기(번  ┃

┃    │    │    │          │수)가 20 내지 2천데니어(denier)(면사 및 모사┃

┃    │    │    │          │기준시 5 내지 100수)인 것에 한한다.         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃109 │8448│ 32 │마운팅기  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │(Mounting │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │Machine)  │한다.                                       ┃

┃    │    │    │또는 디마 │ 1. 방적공정중 소면기의 플랫와이어ㆍ실린더와┃

┃    │    │    │운팅기(칩 │    이어ㆍ테이커인(Taker-in)와이어 또는 도퍼┃

┃    │    │    │마운팅기를│    (Doffer)와이어를 자동으로 교환할 수 있는┃

┃    │    │    │포함한다) │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 로터리형 칩마운터                       ┃

┃    │    │    │          │ 3. 인쇄회로기판 또는 평판디스플레이제조용  ┃

┃    │    │    │          │    유리에 부품을 자동표면실장하는 것으로서 ┃

┃    │    │    │          │    탭(TAB) 또는 콕(COG) 장비인 것          ┃

┃    │    │    │          │ 4. 솔더볼(Solder Ball)을 인쇄회로기판 또는 ┃

┃    │    │    │          │    세라믹기판에 탑재하는 것                ┃

┃    │    │    │          │ 5. 릴(Reel)방식으로 반도체제조용 접착제를  ┃

┃    │    │    │          │    부착하는 것                             ┃

┃    │    │    │          │ 6. 직경이 100밀리미터(㎜) 이상인 실리콘웨이┃

┃    │    │    │          │    퍼를 탈착 및 부착하는 것                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃110 │8448│ 32 │오토레블러│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 슬라이버(Sliver)를 균일하게 하거┃

┃    │    │    │          │나 래프(Lap)의 정량을 균일하게 할 수 있는 것┃

┃    │    │    │          │에 한한다.                                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃111 │8448│ 32 │캔(Can)자 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │동교환기  │의 것으로서 방적공정중 슬라이버(Sliver)를 담┃

┃    │    │    │          │는 캔중 만캔(Full Cans)을 공캔(Empty Cans)으┃

┃    │    │    │          │로 교환하는 것에 한한다.                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃112 │8448│ 39 │낙면자동집│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │진장치    │의 것으로서 공해방지를 위하여 방적공정중 발 ┃

┃    │    │    │          │생하는 웨이스트(Waste)를 자동으로 집진하고, ┃

┃    │    │    │          │낙면의 고형화를 연속적으로 처리하며, 공정별 ┃

┃    │    │    │          │로 웨이스트를 분리집진할 수 있고, 집진량을  ┃

┃    │    │    │          │자동으로 제어할 수 있는 것에 한한다.        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃113 │8448│ 39 │연마기(랩 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8460│ 21,│핑기ㆍ폴리│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 29,│싱기 및 휘│한다.                                       ┃

┃    │    │ 40,│니싱기ㆍ슈│ 1. 정방기의 상부고무롤러를 자동연마하는 것 ┃

┃    │    │ 90 │퍼휘니싱기│ 2. 유리제품제조용 금형을 자동연마하는 것   ┃

┃    │8461│ 90 │ㆍ마이크로│ 3. 소면기의 침포를 자동으로 연마하는 것    ┃

┃    │8464│ 20,│휘니싱기를│ 4. 렌즈ㆍ프리즘 또는 타일 연마용인 것      ┃

┃    │    │ 90 │포함한다) │ 5. 목질섬유판 또는 파티클보드 제조용으로서 ┃

┃    │8465│ 93 │          │    연마헤드(Head)가 2개 이상이고, 벨트의 텐┃

┃    │8479│ 89 │          │    션 및 트랙킹시스팀을 갖춘 것으로서 연마 ┃

┃    │    │    │          │    너비가 최대 2천600밀리미터(㎜) 이상인 것┃

┃    │    │    │          │ 6. 원통형으로서 자동측정장치가 부착되고, 테┃

┃    │    │    │          │    이블상의 스윙이 450밀리미터(㎜)를 초과하┃

┃    │    │    │          │    거나 센터거리가 1천250밀리미터(㎜)를 초 ┃

┃    │    │    │          │    과하는 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 7. 표면조도가 거칠기 평균(Ra) 0.4마이크로미┃

┃    │    │    │          │    터(㎛) 이하인 것 또는 최대거칠기(Rmax)가┃

┃    │    │    │          │    1.6마이크로미터(㎛) 이하인 것           ┃

┃    │    │    │          │ 8. 압연설비에 부착되어 제조중에 압연롤의 연┃

┃    │    │    │          │    마가 가능한 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 9. 그라비아인쇄용 판통의 연마 또는 버핑(Bu-┃

┃    │    │    │          │    ffing)이 가능한 것                      ┃

┃    │    │    │          │10. 평판디스플레이제조용으로서 최대가공길이 ┃

┃    │    │    │          │    가 6천밀리미터(㎜) 이상인 것            ┃

┃    │    │    │          │11. 폭이 90밀리미터(㎜) 이상인 제품을 연마할┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것으로서 작업방식이 습식이고, 샌┃

┃    │    │    │          │    딩헤드(Sanding Head)가 3본(本) 이상 장착┃

┃    │    │    │          │    되어 있으며, 건조공정이 인라인(In-line) ┃

┃    │    │    │          │    화되어 있는 것                          ┃

┃    │    │    │          │12. 브라운관ㆍ평판디스플레이ㆍ광디스크원판  ┃

┃    │    │    │          │    또는 실리콘웨이퍼의 측면ㆍ전면ㆍ이면 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 가장자리 연마용인 것                 ┃

┃    │    │    │          │13. 평판디스플레이(유리를 포함한다)제조용으 ┃

┃    │    │    │          │    로서 테이블크기가 2천밀리미터(㎜)×1천  ┃

┃    │    │    │          │    500밀리미터(㎜) 이상이거나 연마정도가   ┃

┃    │    │    │          │    ±0.5마이크로미터(㎛) 이하인 것         ┃

┃    │    │    │          │14. 평판디스플레이제조용 유리를 면취(Edge   ┃

┃    │    │    │          │    Grinding)하는 것으로서 정도가 ±0.3밀리 ┃

┃    │    │    │          │    미터(㎜) 이하인 것                      ┃

┃    │    │    │          │15. 평판디스플레이제조용으로서 박막의 전면  ┃

┃    │    │    │          │    또는 특정부분의 평탄화를 할 수 있는 것  ┃

┃    │    │    │          │16. 인쇄회로기판연마용으로서 세라믹롤ㆍ버퍼 ┃

┃    │    │    │          │    브러시(Buff Brush) 또는 연마파우더를 사 ┃

┃    │    │    │          │    용하는 방식인 것                        ┃

┃    │    │    │          │17. 압전기결정소자제조용으로서 양면 동시연마┃

┃    │    │    │          │    가 가능한 것                            ┃

┃    │    │    │          │18. 표면탄성파필터용 웨이퍼제조용으로서 양면┃

┃    │    │    │          │    동시연마가 가능한 것                    ┃

┃    │    │    │          │19. 표면탄성파필터용 웨이퍼의 측면을 50장 이┃

┃    │    │    │          │    상 동시에 연마할 수 있는 것             ┃

┃    │    │    │          │20. 반도체용 리드프레임연마기로서 상하좌우로┃

┃    │    │    │          │    연마가 가능하고, 평면테이블의 크기 600밀┃

┃    │    │    │          │    리미터(㎜)×1천밀리미터(㎜) 이상이고, 가┃

┃    │    │    │          │    공정도가 ±0.51마이크로미터(㎛) 이하인  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │21. 마스크(블랭크마스크를 포함한다)제조용 석┃

┃    │    │    │          │    영유리기판을 평탄화할 수 있는 것        ┃

┃    │    │    │          │22. 반도체 검사를 위하여 절단된 패키지를 연 ┃

┃    │    │    │          │    마할 수 있는 것                         ┃

┃    │    │    │          │23. 반도체리드프레임(테이프형을 포함한다)제 ┃

┃    │    │    │          │    조용 금형을 정밀연마하는 것             ┃

┃    │    │    │          │24. 자동차부품 또는 반도체 제조용 실리콘웨이┃

┃    │    │    │          │    퍼의 단면을 최대거칠기(Rmax)가 0.2마이크┃

┃    │    │    │          │    로미터(㎛) 이하로 연마할 수 있는 폴리싱 ┃

┃    │    │    │          │    기                                      ┃

┃    │    │    │          │25. 면삭기용 카터연마기로서 외경이 200밀리미┃

┃    │    │    │          │    터(㎜) 이상이고, 길이가 700밀리미터(㎜) ┃

┃    │    │    │          │    이상이며, 20줄 30도(˚)인 나선형 카터의 ┃

┃    │    │    │          │    외각ㆍ내각ㆍ외주부분을 다이아몬드저석   ┃

┃    │    │    │          │    (Grinding Wheel)을 사용하여 전공정을 자 ┃

┃    │    │    │          │    동연마할 수 있는 것                     ┃

┃    │    │    │          │26. 크랭크샤프트의 핀부의 외경원통연삭기로서┃

┃    │    │    │          │    가공물의 진원도가 3마이크로미터(㎛) 이하┃

┃    │    │    │          │    이거나 휠(Wheel)의 최고속도가 분당 4천  ┃

┃    │    │    │          │    500미터(m/min) 이상인 것                ┃

┃    │    │    │          │27. 자동차부품제조용 초사상가공기로서 표면조┃

┃    │    │    │          │    도의 거칠기(Ra)가 0.2 이하인 것         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃114 │8449│    │부직포제조│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │기        │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 부직포제조용 필라멘트를 연속적으로 방사 ┃

┃    │    │    │          │    하여 캘린더롤 또는 엠보싱롤에 의하여 압 ┃

┃    │    │    │          │    착 및 성형하는 것으로서 제품의 최대폭이 ┃

┃    │    │    │          │    2.3미터(m) 이상이고, 최고생산속도가 분당┃

┃    │    │    │          │    250미터(m/min) 이상이며, 최대생산능력이 ┃

┃    │    │    │          │    일일 15톤(t) 이상인 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 2. 화이버부직포제조용으로서 최대생산능력이 ┃

┃    │    │    │          │    일일 15톤(t) 이상인 것                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃115 │8451│ 40 │수세기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 섬유염색가공용의 것으로서 다음 각호의 1에┃

┃    │    │    │          │해당하는 것에 한한다.                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 최대 400바(bar) 이상의 고압워터제트를 사┃

┃    │    │    │          │    용하는 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 2. 드럼방식의 연속수세기로서 최대작업폭이  ┃

┃    │    │    │          │    2천4백밀리미터(㎜) 이상인 것            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃116 │8451│ 50,│자동개폭기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │          │의 튜브원단 또는 오픈원단 가공용으로서 최대 ┃

┃    │    │    │          │작업폭이 2천200밀리미터(㎜) 이상이고 진공펌 ┃

┃    │    │    │          │프 또는 자동센서가 부착된 것에 한한다.      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃117 │8451│ 50,│자동연단기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │          │의 것으로서 최고연단속도가 분당 75미터(m/   ┃

┃    │    │    │          │min) 이상인 것에 한한다.                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃118 │8451│ 80 │전모기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 직물의 진행속도가 최고분당 40미 ┃

┃    │    │    │          │터(m/min) 이상이고, 작업폭이 1천900밀리미터 ┃

┃    │    │    │          │(㎜) 이상이며, 자동속도조정기능이 있는 것으 ┃

┃    │    │    │          │로서 모우(毛羽)흡입장치를 포함한다.         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃119 │8451│ 80 │기모기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 모우(毛羽)를 일으켜주는 드럼의  ┃

┃    │    │    │          │최대회전속도가 분당 30회(rpm) 이상이고 자동 ┃

┃    │    │    │          │장력 조정장치가 부착된 것에 한한다.         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃120 │8451│ 80 │컴피트기  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 최대가공속도가 분당 25미터(m/   ┃

┃    │    │    │          │min) 이상인 것에 한한다.                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃121 │8451│ 80 │샌딩머신  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 습식 또는 건식처리가 가능하고,  ┃

┃    │    │    │          │최고작업속도가 분당 50미터(m/min) 이상이며, ┃

┃    │    │    │          │최고회전속도가 분당 500회(rpm) 이상인 것에  ┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃122 │8451│ 80 │자동소모기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 직물제조용으로서 최고작업속도가 분당 120┃

┃    │    │    │          │    미터(m/min) 이상인 것                   ┃

┃    │    │    │          │ 2. 편물제조용으로서 최고작업속도가 분당 60 ┃

┃    │    │    │          │    미터(m/min) 이상인 것                   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃123 │8451│ 80 │방축가공기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 섬유직물의 수축율을 1퍼센트 이하로 처리 ┃

┃    │    │    │          │    할 수 있는 것                           ┃

┃    │    │    │          │ 2. 방모직물제조용으로서 최대 45퍼센트의 축 ┃

┃    │    │    │          │    융(Milling) 처리와 수축율의 제어처리가  ┃

┃    │    │    │          │    가능한 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 3. 벨트방식ㆍ스팀 또는 열탕처리로 모직물의 ┃

┃    │    │    │          │    수축을 방지하는 것으로서 최고처리속도가 ┃

┃    │    │    │          │    분당 35미터(m/min) 이상인 것            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃124 │8451│ 80 │머어서라이│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │징기      │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │(Merceriz-│한다.                                       ┃

┃    │    │    │ing Machin│ 1. 직물제조용으로서 최고작업속도가 분당 120┃

┃    │    │    │e)        │    미터(m/min) 이상인 것                   ┃

┃    │    │    │          │ 2. 편물제조용으로서 최고작업속도가 분당 60 ┃

┃    │    │    │          │    미터(m/min) 이상인 것                   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃125 │8451│ 80 │자동폭출기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 최고이송속도가 분당 120미터(m/  ┃

┃    │    │    │          │min) 이상이고, 챔버내 온도정도가 ±1도(℃)  ┃

┃    │    │    │          │이하인 것으로서 맹글ㆍ패더ㆍ포목교정기 등 관┃

┃    │    │    │          │련설비를 포함한다.                          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃126 │8451│ 50 │자동재단기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8464│ 90 │          │의 것으로 다음 각호의 1호에 해당하는 것에 한┃

┃    │8479│ 89 │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 목질섬유판을 규격별로 연속재단 또는 연속┃

┃    │    │    │          │    절단할 수 있는 것으로서 최고재단속도가  ┃

┃    │    │    │          │    분당 60미터(m/min) 이상인 것            ┃

┃    │    │    │          │ 2. 파티클보드를 규격별로 재단하는 설비로서 ┃

┃    │    │    │          │    재단의 폭이 1천220밀리미터(㎜) 내지 1천 ┃

┃    │    │    │          │    245밀리미터(㎜)이고, 길이가 1천220밀리미┃

┃    │    │    │          │    터(㎜) 내지 2천745밀리미터(㎜)인 것     ┃

┃    │    │    │          │ 3. 직물원단 재단용인 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 4. 유리재단기로서 자동적재ㆍ엣지스트리핑   ┃

┃    │    │    │          │    (Edge Striping)ㆍ절단 및 절판기능이 인라┃

┃    │    │    │          │    인(In-line)방식으로 구성되고, 절단속도가┃

┃    │    │    │          │    분당 50미터(m/min) 이상이며, 허용오차가 ┃

┃    │    │    │          │    1미터당 ±0.5밀리미터(㎜) 이하인 것     ┃

┃    │    │    │          │ 5. 폴리비닐브칠랄(PVB)필름 접합유리 재단용 ┃

┃    │    │    │          │    으로서 전단칼날ㆍ히터절판테이블 및 적재 ┃

┃    │    │    │          │    장치로 구성되고, 절단속도가 분당 2미터(m┃

┃    │    │    │          │    /min) 이상이며, 허용오차가 1미터당 ±1.0┃

┃    │    │    │          │    밀리미터(㎜) 이하인 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 6. 자동차용 유리(필름접합유리를 제외한다)를┃

┃    │    │    │          │    재단하는 것으로서 유리두께가 1.5밀리미터┃

┃    │    │    │          │    (㎜) 내지 5.0밀리미터(㎜)이고, 적재ㆍ절 ┃

┃    │    │    │          │    단ㆍ연마 및 세척이 가능하며, 시간당 처리┃

┃    │    │    │          │    능력이 원판기준으로 최대 120개(pcs/h) 이┃

┃    │    │    │          │    상인 것                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃127 │8451│ 80 │연속표백기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 최대처리속도가 분당 100미터(m/  ┃

┃    │    │    │          │min) 이상이고, 스티머(Steamer)방식으로 연속 ┃

┃    │    │    │          │처리가 가능한 것에 한한다.                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃128 │8451│ 80 │자동칼라조│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │제기      │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 측색견본을 자동으로 색분해한 후 염료 및 ┃

┃    │    │    │          │    조제를 계량ㆍ공급하는 것으로서 계량정도 ┃

┃    │    │    │          │    가 ±0.3퍼센트 이하인 것 또는 처리용량이┃

┃    │    │    │          │    시간당 2톤(t/h) 이상인 것               ┃

┃    │    │    │          │ 2. 측색견본을 자동으로 색분해한 후 염료 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 안료를 계량 또는 조제하여 공급하는 것┃

┃    │    │    │          │    으로서 처리용량이 시간당 2톤(t/h) 이상인┃

┃    │    │    │          │    것 또는 투입량이 분당 10리터(ℓ/min) 이 ┃

┃    │    │    │          │    상인 것                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃129 │8451│ 80 │섬유직물용│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │가습기    │의 것으로서 직물의 습도를 계측 및 자동조절할┃

┃    │    │    │          │수 있고, 최대가습량이 분당 30리터(ℓ/min) 이┃

┃    │    │    │          │상이며, 작업폭이 1천500밀리미터(㎜) 이상이  ┃

┃    │    │    │          │고, 최고작업속도가 분당 100미터(m/min) 이상 ┃

┃    │    │    │          │인 것에 한한다.                             ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃130 │8451│ 80 │데카타이징│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │기        │의 것으로서 멀티프로그램(Multi Program) 기능┃

┃    │    │    │Decatizing│이 있으며, 직물의 최고권취속도가 분당 50미터┃

┃    │    │    │Machine)  │(m/min) 이상인 것에 한한다.                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃131 │8451│ 80 │브러시스웨│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │딩기      │의 것으로서 로드셀(Load Cell)로 장력을 조절 ┃

┃    │    │    │          │하고, 최고작업속도가 분당 30미터(m/min) 이상┃

┃    │    │    │          │이며, 드럼의 최고회전속도가 분당 30회(rpm)  ┃

┃    │    │    │          │이상인 것에 한한다.                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃132 │8451│ 40 │정련탕신기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 직물이 오픈(Open)된 상태에서 정 ┃

┃    │    │    │          │련(Scouring)과 탕신(Crabbing)을 동시에 할 수┃

┃    │    │    │          │있고, 세팅(Setting)된 조제를 처리할 수 있으 ┃

┃    │    │    │          │며, 장력이 에어댄싱롤러(Air Dancing Roller) ┃

┃    │    │    │          │또는 로드셀(Load Cell)에 의해 조정되고, 정련┃

┃    │    │    │          │시 물을 순환시키거나 스프레이(Spray)로 처리 ┃

┃    │    │    │          │되며, 물의 회수가 가능하고, 폭이 1천800밀리 ┃

┃    │    │    │          │미터(㎜) 이상인 원단을 처리할 수 있는 것에  ┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃133 │8422│ 40 │절곡기 또 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8462│ 21,│는 굴곡기 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 29 │(간봉자동 │한다.                                       ┃

┃    │8464│ 90 │벤딩기를  │ 1. 복층유리제작용으로서 간봉(알루미늄 또는 ┃

┃    │8479│ 89 │포함한다) │    스틸)을 자동투입 및 벤딩하는 기능이 인라┃

┃    │    │    │          │    인(In-line)방식으로 구성되고, 폭이 5밀리┃

┃    │    │    │          │    미터(㎜) 이상인 알루미늄의 각재 또는 철 ┃

┃    │    │    │          │    강의 각재를 절곡 또는 굴곡할 수 있는 것 ┃

┃    │    │    │          │    으로서 정도가 1미터당 ±0.25밀리미터(㎜)┃

┃    │    │    │          │    이하인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 2. 자동차부품제조용으로서 폭이 150밀리미터 ┃

┃    │    │    │          │    (㎜) 이상인 유(U)자형으로 성형된 철강을 ┃

┃    │    │    │          │    벤딩할 수 있는 것                       ┃

┃    │    │    │          │ 3. 자동차시트프레임(Frame)제조용으로서 직경┃

┃    │    │    │          │    이 200밀리미터(㎜) 이하인 파이프를 3차원┃

┃    │    │    │          │    으로 굴곡할 수 있는 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 4. 직경이 160밀리미터(㎜) 이상인 철강의 파 ┃

┃    │    │    │          │    이프를 절곡 또는 굴곡할 수 있는 것      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃134 │8454│ 30 │주조기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 형체력이 800톤(t)을 초과하는 것         ┃

┃    │    │    │          │ 2. 철강소재(슬랩ㆍ블룸ㆍ빌레트ㆍ빔블랭크)제┃

┃    │    │    │          │    조용으로서 용강을 연속주조하여 냉각 및  ┃

┃    │    │    │          │    절단할 수 있는 것                       ┃

┃    │    │    │          │ 3. 융용된 마그네슘을 다이캐스팅방식으로 주 ┃

┃    │    │    │          │    조하는 것으로서 최대형체결능력이 350톤  ┃

┃    │    │    │          │    (t) 이상인 것                           ┃

┃    │    │    │          │ 4. 주조기의 금형장착면적이 1천200밀리미터  ┃

┃    │    │    │          │    (㎜)×1천200밀리미터(㎜) 이상인 것      ┃

┃    │    │    │          │ 5. 알루미늄슬라브제조용 또는 자동차부품제조┃

┃    │    │    │          │    용인 것                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃135 │8454│ 10 │정련로    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │으로 전기로에서 출강된 스테인리스 용강을 정 ┃

┃    │    │    │          │련하는 것으로서 1회 처리용량이 50톤(t) 이상 ┃

┃    │    │    │          │인 것에 한한다.                             ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃136 │8455│ 21,│압연기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 22,│          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 30,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 90 │          │ 1. 스테인리스 강판을 두께 0.2밀리미터(㎜)  ┃

┃    │    │    │          │    이하로 압연할 수 있는 12단 이상의 냉간압┃

┃    │    │    │          │    연기로서 두께정도가 ±10마이크로미터(㎛)┃

┃    │    │    │          │    이하인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 2. 알루미늄박ㆍ알루미늄판 또는 철강판(스테 ┃

┃    │    │    │          │    인리스판을 포함한다) 제조용으로서 압연롤┃

┃    │    │    │          │    의 최소직경이 250밀리미터(㎜) 이상이고, ┃

┃    │    │    │          │    롤의 최소길이가 1천밀리미터(㎜) 이상인  ┃

┃    │    │    │          │    4단 이상의 냉간압연기로서 권취장치 또는 ┃

┃    │    │    │          │    권출장치가 있거나 4톤(t) 이상의 소재를  ┃

┃    │    │    │          │    로딩 또는 언로딩할 수 있는 코일컨베이어 ┃

┃    │    │    │          │    (Coil Conveyor) 또는 코일카(Coil Car)가 ┃

┃    │    │    │          │    장착된 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 3. 최대압하력이 스탠드당 500톤(t/stand) 이 ┃

┃    │    │    │          │    상인 냉간압연기 또는 열간압연기         ┃

┃    │    │    │          │ 4. 압하력이 자동제어되고, 압연롤의 최소직경┃

┃    │    │    │          │    이 260밀리미터(㎜) 이상이며, 롤의 길이가┃

┃    │    │    │          │    800밀리미터(㎜) 이상인 조질압연기       ┃

┃    │    │    │          │ 5. 압연롤이 수직과 수평으로 연속배치 되어  ┃

┃    │    │    │          │    있는 특수강 수직수평열간압연기          ┃

┃    │    │    │          │ 6. 철강강판의 표면무늬를 교정하는 것으로서 ┃

┃    │    │    │          │    최대압하력이 600톤(t) 이하이고, 최대연신┃

┃    │    │    │          │    율이 2퍼센트 이하인 것                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃137 │8456│    │사진감광액│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │경화기    │의 것으로서 직경이 100밀리미터(㎜) 이상인 반┃

┃    │    │    │          │도체웨이퍼, 마스크(블랭크마스크를 포함한다) ┃

┃    │    │    │          │또는 평판디스플레이제조용 유리위에 도포된 감┃

┃    │    │    │          │광액을 자외선ㆍ레이저 또는 전자빔을 이용하여┃

┃    │    │    │          │경화시키는 것에 한한다.                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃138 │8456│ 99 │에칭기(에 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │칭 및 감광│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │액제거겸용│한다.                                       ┃

┃    │    │    │기기를 포 │ 1. 에칭기로서 다음 각목의 1에 해당하는 것  ┃

┃    │    │    │함한다) 또│  가. 습식의 것                             ┃

┃    │    │    │는 화성기 │  나. 플라즈마ㆍ전자빔 또는 이씨알(ECR : El-┃

┃    │    │    │          │      ectro Cyclotron Resonnance)을 사용하는┃

┃    │    │    │          │      것                                    ┃

┃    │    │    │          │  다. 인쇄회로기판제조용으로서 회로형성을 위┃

┃    │    │    │          │      하여 동박층을 부식하고, 세척ㆍ방청ㆍ건┃

┃    │    │    │          │      조장치가 있어 연속작업이 가능한 것    ┃

┃    │    │    │          │  라. 반도체용 리드프레임(테이프형을 포함한 ┃

┃    │    │    │          │      다)제조용인 것                        ┃

┃    │    │    │          │ 2. 알미늄박을 에칭 후 콘덴서제조에 사용하기┃

┃    │    │    │          │    위하여 산(酸)용액으로 처리하는 화성기로 ┃

┃    │    │    │          │    서 분당처리속도가 0.5미터(m/min) 이상인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃139 │8456│ 99 │감광액제거│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │기        │의 것으로서 반도체제조용웨이퍼 [직경이 100밀┃

┃    │    │    │          │리미터(㎜) 이상인 것에 한한다], 마스크(블랭 ┃

┃    │    │    │          │크마스크를 포함한다), 반도체용 리드프레임(테┃

┃    │    │    │          │이프형을 포함한다), 평판디스플레이용기판 또 ┃

┃    │    │    │          │는 인쇄회로기판 위에 도포된 감광액을 플라즈 ┃

┃    │    │    │          │마ㆍ케미컬 또는 오존을 이용하여 제거할 수 있┃

┃    │    │    │          │는 것에 한한다.                             ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃140 │8456│    │면취기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8460│    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8461│    │          │한다.                                       ┃

┃    │8464│    │          │ 1. 철강제품(환봉ㆍ강관ㆍ코일ㆍ판재류)의 양 ┃

┃    │    │    │          │    단부분을 바이트(Bite) 또는 지석으로 면취┃

┃    │    │    │          │    하는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 다두형 또는 다축형인 것                 ┃

┃    │    │    │          │ 3. 직경이 3밀리미터(㎜) 내지 20밀리미터(㎜)┃

┃    │    │    │          │    인 초경엔드밀ㆍ드릴의 자루 끝단을 면취가┃

┃    │    │    │          │    공할 수 있는 것                         ┃

┃    │    │    │          │ 4. 판유리가공기로서 가공범위가 180밀리미터 ┃

┃    │    │    │          │    (㎜)×230밀리미터(㎜) 내지 2천500밀리미 ┃

┃    │    │    │          │    터(㎜)×3천500밀리미터(㎜)이고, 엣지스트┃

┃    │    │    │          │    리핑폭(Edge Stripping Width)이 10밀리미 ┃

┃    │    │    │          │    터(㎜) 내지 12밀리미터(㎜)인 것         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃141 │8456│ 10,│타이틀러  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 99 │          │의 것으로서 마스크(블랭크마스크를 포함한다) ┃

┃    │8479│ 89 │          │ㆍ웨이퍼ㆍ반도체패키지 또는 평판디스플레이  ┃

┃    │9010│ 10,│          │제조용으로서 노광ㆍ레이저 또는 자외선방식인 ┃

┃    │    │ 50 │          │것에 한한다.                                ┃

┃    │9013│ 20,│          │                                            ┃

┃    │    │ 80 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃142 │8479│ 89 │현상기(도 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9010│ 10,│포 및 현상│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 50 │기를 포함 │한다.                                       ┃

┃    │    │    │한다)     │ 1. 현상액 또는 물을 사용하여 패턴을 형성시 ┃

┃    │    │    │          │    키는 것으로서 마스크(블랭크마스크를 포함┃

┃    │    │    │          │    한다)ㆍ인쇄회로기판ㆍ칩부품ㆍ반도체ㆍ리 ┃

┃    │    │    │          │    드프레임(테이프형을 포함한다) 또는 평판 ┃

┃    │    │    │          │    디스플레이 제조용인 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 2. 인쇄회로기판제조용으로서 회로형성을 목적┃

┃    │    │    │          │    으로 도포 및 인쇄된 잉크나 감광성 필름을┃

┃    │    │    │          │    제거하기 위한 것(연속작업을 위한 에칭기 ┃

┃    │    │    │          │    ㆍ박리기 또는 세척기 포함한다)          ┃

┃    │    │    │          │ 3. 인조수정에 포토레지스터를 도포ㆍ현상시키┃

┃    │    │    │          │    는 것                                   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃143 │8456│ 10,│막증착장치│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 99 │또는 막성 │의 것으로서 직경이 100밀리미터(㎜) 이상인 실┃

┃    │8479│ 89 │장장치    │리콘웨이퍼 또는 어레이(Array) 기판 위에 상압┃

┃    │    │    │          │ㆍ감압 또는 플라즈마 방식으로 막을 증착하거 ┃

┃    │    │    │          │나 막을 성장시키는 것에 한한다.             ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃144 │8456│ 10 │레이저가공│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│    │기        │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 평판디스플레이제조용으로서 유리기판ㆍ판 ┃

┃    │    │    │          │    넬 또는 탭(TAB)단자의 불량을 수리하기 위┃

┃    │    │    │          │    하여 절단 또는 접합할 수 있는 것(검사겸 ┃

┃    │    │    │          │    용 기기를 포함한다)                     ┃

┃    │    │    │          │ 2. 3차원 형상으로 금형 또는 전극을 가공할  ┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것으로서 정밀도가 10마이크로미터┃

┃    │    │    │          │    (㎛) 이하인 것                          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃145 │8456│ 10 │드릴링기  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8459│ 21,│또는 엑스 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 29 │레이가이드│한다.                                       ┃

┃    │8465│ 95 │드릴링기  │ 1. 엑스레이를 이용하는 화상처리방식으로 가 ┃

┃    │8479│ 89 │          │    이드마크(Guide Mark)를 자동인식하여 기준┃

┃    │    │    │          │    홀(Hole)을 자동드릴(Drill)하는 것(냉각장┃

┃    │    │    │          │    치 및 집진기를 포함한다)                ┃

┃    │    │    │          │ 2. 플라즈마 또는 이온빔 방식인 것          ┃

┃    │    │    │          │ 3. 레이저를 이용하여 70마이크로미터(㎛) 이 ┃

┃    │    │    │          │    하의 구멍을 가공할 수 있는 것           ┃

┃    │    │    │          │ 4. 인쇄회로기판제조용으로서 위치정도가 ±5 ┃

┃    │    │    │          │    마이크로미터(㎛) 이하인 것(냉각장치 및  ┃

┃    │    │    │          │    집진기를 포함한다)                      ┃

┃    │    │    │          │ 5. 드릴의 직경이 100밀리미터(㎜) 이상이고, ┃

┃    │    │    │          │    가공대상물의 최대크기가 높이 3미터(m) 이┃

┃    │    │    │          │    상, 반경 3.5미터(m) 이상, 길이 10미터(m)┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 6. 스핀들이 2개 이상이고, 주축동력이 70킬로┃

┃    │    │    │          │    와트(㎾) 이상인 것으로서 가공대상물의 최┃

┃    │    │    │          │    대크기가 높이 4미터(m) 이상, 폭 1.1미터 ┃

┃    │    │    │          │    (m) 이상, 길이 6미터(m) 이상인 것       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃146 │8479│ 89 │브이컷    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │(V-Cut)   │의 인쇄회로기판제조용으로서 4층 이상의 기판 ┃

┃    │    │    │가공기    │을 고속휠커터로 브이커팅(V-Cutting)하고, 0.4┃

┃    │    │    │          │티(T) 이하의 박판기판을 가공할 수 있으며, 깊┃

┃    │    │    │          │이 및 위치의 정도가 ±50마이크로미터(㎛) 이 ┃

┃    │    │    │          │하인 것에 한한다.                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃147 │8456│ 30,│전해가공기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 99 │          │의 금속 또는 금속탄화물 가공용으로서 최대가 ┃

┃    │    │    │          │공전류가 100암페어(A) 이상인 것에 한한다.   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃148 │8456│ 30 │방전가공기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │(와이어용 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │및 흑연용 │한다.                                       ┃

┃    │    │    │을 포함한 │ 1. 압연용롤의 길이가 2천500밀리미터(㎜) 이 ┃

┃    │    │    │다)       │    상이고, 방전방식으로 압연롤 표면에 조도 ┃

┃    │    │    │          │    를 부여할 수 있는 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 2. 전극을 사용하는 것으로서 다음 각목의 1에┃

┃    │    │    │          │    해당하는 것                             ┃

┃    │    │    │          │  가. 주축회전방식으로 헬리컬을 가공할 수 있┃

┃    │    │    │          │      는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │  나. 주축 최대회전수가 분당 5천회(rpm) 이상┃

┃    │    │    │          │      이고, 최고이송속도가 분당 1천5백밀리미┃

┃    │    │    │          │      터(㎜/min) 이상인 것                  ┃

┃    │    │    │          │  다. 직경이 0.1밀리미터(㎜) 이하인 홀(Hole)┃

┃    │    │    │          │      을 가공할 수 있는 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 3. 공업용다이아몬드 및 관련제품 제조용으로 ┃

┃    │    │    │          │    서 전기도선을 이용하는 방전가공기로서 정┃

┃    │    │    │          │    밀도가 1마이크로미터(㎛) 이하인 것      ┃

┃    │    │    │          │ 4. 방전방식의 것으로서 테이블이동거리가 1천┃

┃    │    │    │          │    밀리미터(㎜)×2천밀리미터(㎜)를 초과하  ┃

┃    │    │    │          │    고, 위치반복정도가 ±0.005밀리미터(㎜)  ┃

┃    │    │    │          │    이하인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 5. 가공면 조도의 최대거칠기(Rmax)가 1마이크┃

┃    │    │    │          │    로미터(㎛) 이하인 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 6. 와이어의 직경이 0.005밀리미터(㎜) 이하인┃

┃    │    │    │          │    것으로서 5축 이상을 제어(2축은 각도제어)┃

┃    │    │    │          │    할 수 있으며 정도가 ±3마이크로미터(㎛) ┃

┃    │    │    │          │    이하인 것                               ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃149 │8456│ 99 │용삭기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │으로 슬라브표면의 결함을 제거하는 것으로서  ┃

┃    │    │    │          │분사압력이 제곱센티미터당 5.6킬로그램(㎏/㎠)┃

┃    │    │    │          │이상이고, 최대처리능력이 시간당 150톤(t/h)  ┃

┃    │    │    │          │이상인 것에 한한다.                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃150 │8457│    │로터리인덱│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │스머신(Ro-│의 센터컬럼(Center Column)형으로서 테이블의 ┃

┃    │    │    │tary Index│직경이 1천밀리미터(㎜)를 초과하는 것에 한한 ┃

┃    │    │    │Machine)  │다.                                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃151 │8456│ 10,│리페어기  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 99 │(증착ㆍ레 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8479│ 89 │이저 또는 │한다.                                       ┃

┃    │9012│ 10 │이온빔리페│ 1. 평판디스플레이제조용으로서 레이저ㆍ금속 ┃

┃    │9013│ 20,│어기를 포 │    또는 가스를 이용하여 유리기판 또는 판넬 ┃

┃    │    │ 80 │함한다)   │    의 불량부분을 절단하거나 금속으로 증착하┃

┃    │    │    │          │    여 불량을 수리하는 것                   ┃

┃    │    │    │          │ 2. 레이저빔 또는 이온빔을 이용하는 리페어기┃

┃    │    │    │          │    로 다음 각목의 1에 해당하는 것          ┃

┃    │    │    │          │  가. 반도체웨이퍼ㆍ마스크(블랭크마스크를 포┃

┃    │    │    │          │      함한다) 또는 평판디스플레이의 불량회로┃

┃    │    │    │          │      수리용인 것                           ┃

┃    │    │    │          │  나. 평판디스플레이제조용 박막전극의 커팅장┃

┃    │    │    │          │      치로서 정도가 10마이크로미터(㎛) 이하 ┃

┃    │    │    │          │      인 것                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃152 │8457│ 10 │머시닝센타│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8459│ 31,│          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 39 │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 수평형으로서 테이블 크기가 1천200밀리미 ┃

┃    │    │    │          │    터(㎜)×1천200밀리미터(㎜)를 초과하는 것┃

┃    │    │    │          │ 2. 가공시의 최고이송속도가 분당 20미터(m/  ┃

┃    │    │    │          │    min) 이상이고, 최고주축회전수가 분당 3만┃

┃    │    │    │          │    회(rpm) 이상이며, 주축동력이 20킬로와트 ┃

┃    │    │    │          │    (㎾) 이상인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 3. 이동범위가 1만5천밀리미터(㎜)×1천밀리미┃

┃    │    │    │          │    터(㎜) 이상이고, 가공진원도가 직경 200밀┃

┃    │    │    │          │    리미터(㎜)당 ±5마이크로미터(㎛) 이하인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 4. 제어축이 5축 이상인 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 5. 수직형 또는 수평형의 것으로서 테이블의  ┃

┃    │    │    │          │    크기가 4천100밀리미터(㎜)×900밀리미터  ┃

┃    │    │    │          │    (㎜)를 초과하는 것                      ┃

┃    │    │    │          │ 6. 비구면렌즈가공용으로서 절삭 및 연삭기능 ┃

┃    │    │    │          │    이 있는 것                              ┃

┃    │    │    │          │ 7. 멀티스핀들머시닝센터                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃153 │8457│ 10 │밀링기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8459│ 31,│          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 39,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 51,│          │ 1. 단축무릎형으로서 테이블크기가 1천400밀리┃

┃    │    │ 59,│          │    미터(㎜)×310밀리미터(㎜)를 초과하는 것 ┃

┃    │    │ 61,│          │ 2. 단축베드형으로서 테이블크기가 4천100밀리┃

┃    │    │ 69,│          │    미터(㎜)×900밀리미터(㎜)를 초과하는 것 ┃

┃    │    │ 70 │          │ 3. 평삭밀링기로서 테이블크기가 4천밀리미터 ┃

┃    │    │    │          │    (㎜)×1만밀리미터(㎜)를 초과하는 것 또는┃

┃    │    │    │          │    최고절삭속도가 분당 5천밀리미터(㎜/min) ┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 4. 가공시에 절삭이송속도가 분당 6미터(m/   ┃

┃    │    │    │          │    min) 이상이고, 최고주축회전수가 분당 1만┃

┃    │    │    │          │    회(rpm) 이상이며, 주축동력이 10킬로와트 ┃

┃    │    │    │          │    (㎾) 이상인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 5. 자동차부품 제조용으로서 멀티스핀들인 것 ┃

┃    │    │    │          │ 6. 밀링헤드 또는 테이블회전각이 ±45도(°) ┃

┃    │    │    │          │    이고, 태일스톡(Tail Stock)이 2개 이상인 ┃

┃    │    │    │          │    것으로서 엔드밀ㆍ드릴 또는 탭의 홈을 가 ┃

┃    │    │    │          │    공하는 전용밀링기(엔드밀ㆍ드릴 또는 탭  ┃

┃    │    │    │          │    겸용밀링기를 포함한다)                  ┃

┃    │    │    │          │ 7. 제어축이 5축 이상인 것으로서 스핀들의 최┃

┃    │    │    │          │    대회전수가 분당 1만회(rpm) 이상인 것    ┃

┃    │    │    │          │ 8. 알루미늄 구형강판의 모서리를 3차원 곡면 ┃

┃    │    │    │          │    으로 가공하는 장비로서 가공범위가 1만밀 ┃

┃    │    │    │          │    리미터(㎜) 이상이고, 가공물의 고정 테이 ┃

┃    │    │    │          │    블이 360도(°) 회전할 수 있는 것        ┃

┃    │    │    │          │ 9. 다축식의 평삭밀링기로서 테이블의 크기가 ┃

┃    │    │    │          │    10미터(m)×4미터(m) 이상인 것으로서 스핀┃

┃    │    │    │          │    들 모터가 30마력(HP) 이상인 것          ┃

┃    │    │    │          │10. 크랭크샤프트의 저널(Journal)부 또는 핀  ┃

┃    │    │    │          │    (Pin)부 가공용인 것                     ┃

┃    │    │    │          │11. 이동식 평삭밀링기로서 제어축이 3축 이상 ┃

┃    │    │    │          │    이고, 주축의 동력이 30킬로와트(㎾) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    인 것으로서 1천700밀리미터(㎜)×3천밀리 ┃

┃    │    │    │          │    미터(㎜) 이상의 대형해치(Hatch) 가공용인┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃154 │8457│ 10 │선반      │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8458│ 11,│          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 19,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 91,│          │ 1. 밀링기능을 가진 복합선반으로서 5축 이상 ┃

┃    │    │ 99 │          │    으로 제어할 수 있고, 밀링장치의 출력이  ┃

┃    │8459│ 70 │          │    11킬로와트(㎾) 이상인 것                ┃

┃    │    │    │          │ 2. 크랭크축 또는 스윙이 220밀리미터(㎜) 이 ┃

┃    │    │    │          │    상이고, 센터거리가 240밀리미터(㎜) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    인 캠축선반                             ┃

┃    │    │    │          │ 3. 레이저프린터의 드럼가공용으로서 표면조도┃

┃    │    │    │          │    가 0.15마이크로미터(㎛) 이하인 것       ┃

┃    │    │    │          │ 4. 오피시(OPC)드럼용 알루미늄튜브가공용으로┃

┃    │    │    │          │    서 표면조도가 0.1마이크로미터(㎛) 이하인┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 5. 선박의 방향키 주축(Rudder Stock)전용가공┃

┃    │    │    │          │    선반으로서 회전방식의 가공장치를 사용하 ┃

┃    │    │    │          │    여 고정된 가공물을 가공하는 것으로서 가 ┃

┃    │    │    │          │    공외경이 300밀리미터(㎜) 이상인 것      ┃

┃    │    │    │          │ 6. 베어링의 내륜 또는 외륜을 일괄선삭가공하┃

┃    │    │    │          │    는 설비로서 외경가공ㆍ내경가공ㆍ구도가공┃

┃    │    │    │          │    ㆍ앞면가공ㆍ면취가공 및 절단작업이 동시 ┃

┃    │    │    │          │    에 가능한 다축자동선반                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃155 │8457│ 10 │보링기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8459│ 10,│또는      │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 31,│보링밀링기│한다.                                       ┃

┃    │    │ 39,│          │ 1. 지그(Jig)보링기 또는 셔틀 자동이송형의  ┃

┃    │    │ 40,│          │    화인보링기                              ┃

┃    │    │ 51,│          │ 2. 자동차용 냉매압축기부품가공용으로서 주축┃

┃    │    │ 59,│          │    의 최고회전수가 분당 3천500회(rpm) 이상 ┃

┃    │    │ 61,│          │    인 인덱스(Index)타입 라인보오링기       ┃

┃    │    │ 69 │          │ 3. 멀티스핀들보링기                        ┃

┃    │    │    │          │ 4. 보링밀링기로서 주축경이 180밀리미터(㎜) ┃

┃    │    │    │          │    를 초과하는 것                          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃156 │8457│ 30 │멀티스테이│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │션 트랜스 │의 것으로서 스테이션의 수가 15개 이상인 것에┃

┃    │    │    │퍼머신    │한한다.                                     ┃

┃    │    │    │(Multista-│                                            ┃

┃    │    │    │tion Tran-│                                            ┃

┃    │    │    │sfer Mach-│                                            ┃

┃    │    │    │ine)      │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃157 │8459│ 40 │리밍기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │(Reaming  │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │Machine)  │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 위치의 정도가 ±0.1밀리미터(㎜) 이하인  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 다축형 또는 다두형인 것                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃158 │8459│ 61,│플라노밀러│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 69 │(Planomil-│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │ler)      │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 테이블 크기가 폭방향으로 4미터(m)를 초과┃

┃    │    │    │          │    하는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 5축 이상을 동시에 제어할 수 있는 것     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃159 │8459│ 70 │탭핑기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 인덱스(Index)형의 것으로서 자동냉각기능ㆍ┃

┃    │    │    │          │급유기능ㆍ자동로딩 및 언로딩 기능이 있는 것 ┃

┃    │    │    │          │에 한한다.                                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃160 │8420│    │연삭기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8460│    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8461│    │          │한다.                                       ┃

┃    │8464│    │          │ 1. 드릴의 홈ㆍ여유면ㆍ날끝각(Point)ㆍ스플릿┃

┃    │    │    │          │    포인트(Split Point)를 가공하는 전용연삭 ┃

┃    │    │    │          │    기로서 가공직경이 25밀리미터(㎜) 이하인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 엔드밀의 홈ㆍ여유면ㆍ밑날을 가공하는 전 ┃

┃    │    │    │          │    용연삭기로서 가공직경이 50밀리미터(㎜)  ┃

┃    │    │    │          │    이하인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 3. 로터리버어홈연삭기로서 로터리버어의 직경┃

┃    │    │    │          │    이 25밀리미터(㎜) 이하인 것             ┃

┃    │    │    │          │ 4. 압연용롤연삭기로서 다음 각목의 1에 해당 ┃

┃    │    │    │          │    하는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │  가. 진원도가 0.05밀리미터(㎜) 이하인 것,  ┃

┃    │    │    │          │      원통도가 500밀리미터(㎜)당 0.02밀리미 ┃

┃    │    │    │          │      터(㎜) 이하인 것 또는 롤크라운 제어기 ┃

┃    │    │    │          │      능이 있는 것                          ┃

┃    │    │    │          │  나. 최대가공길이가 2천밀리미터(㎜) 이상인 ┃

┃    │    │    │          │      것                                    ┃

┃    │    │    │          │  다. 압연설비에 부착되어 제조중 연삭이 가능┃

┃    │    │    │          │      한 것                                 ┃

┃    │    │    │          │  라. 전해반응에 의하여 2헤드(Head)로 연삭이┃

┃    │    │    │          │      가능한 것                             ┃

┃    │    │    │          │ 5. 양면연삭기로서 더블디스크방식으로 주속이┃

┃    │    │    │          │    분당 1천800미터(m/min) 이상인 것        ┃

┃    │    │    │          │ 6. 멀티휠타입연삭기ㆍ기어가공연삭기 또는 다┃

┃    │    │    │          │    면 및 내면동시가공연삭기                ┃

┃    │    │    │          │ 7. 크랭크샤프트의 핀부 또는 저널부 연삭가공┃

┃    │    │    │          │    기로서 스윙이 150밀리미터(㎜)를 초과하는┃

┃    │    │    │          │    것 또는 센터거리가 300밀리미터(㎜)를 초 ┃

┃    │    │    │          │    과하는 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 8. 캠연삭기로서 스윙이 150밀리미터(㎜)를   ┃

┃    │    │    │          │    초과하는 것 또는 센터거리가 300밀리미터 ┃

┃    │    │    │          │    (㎜)를 초과하는 것                      ┃

┃    │    │    │          │ 9. 베어링제조용 연삭기로서 가공물의 외경이 ┃

┃    │    │    │          │    10밀리미터(㎜) 이상인 내륜큰턱연삭기    ┃

┃    │    │    │          │10. 동시에 5축 이상 제어가 가능한 것        ┃

┃    │    │    │          │11. 드릴ㆍ엔드밀 또는 커터의 홈, 여유면 또는┃

┃    │    │    │          │    날끝각을 가공하는 전용연삭기(드릴ㆍ엔드 ┃

┃    │    │    │          │    밀 및 커터겸용 연삭기를 포함한다)       ┃

┃    │    │    │          │12. 지그연삭기로서 위치정도가 ±5마이크로미 ┃

┃    │    │    │          │    터(㎛) 이하이거나 연삭정도가 ±1마이크로┃

┃    │    │    │          │    미터(㎛) 이하인 것                      ┃

┃    │    │    │          │13. 직경이 100밀리미터(㎜) 이상인 실리콘의  ┃

┃    │    │    │          │    잉곳 또는 웨이퍼의 표면ㆍ측면ㆍ전면ㆍ이 ┃

┃    │    │    │          │    면 또는 가장자리 연삭용인 것            ┃

┃    │    │    │          │14. 탭가공용인 것으로서 다음 각목의 1에 해당┃

┃    │    │    │          │    하는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │  가. 탭의 자루부 또는 사각부 연삭기로서 가 ┃

┃    │    │    │          │      공직경이 1.5밀리미터(㎜) 내지 25밀리미┃

┃    │    │    │          │      터(㎜)인 것                           ┃

┃    │    │    │          │  나. 탭의 스트레이트 또는 스파이랄 홈연삭기┃

┃    │    │    │          │      로서 가공직경이 1.5밀리미터(㎜) 내지  ┃

┃    │    │    │          │      25밀리미터(㎜)인 것                   ┃

┃    │    │    │          │  다. 탭의 물림부연삭기로서 가공직경이 1.5밀┃

┃    │    │    │          │      리미터(㎜) 내지 127밀리미터(㎜)인 것  ┃

┃    │    │    │          │  라. 탭의 나사연삭기로서 가공직경이 150밀리┃

┃    │    │    │          │      미터(㎜) 이하인 것                    ┃

┃    │    │    │          │  마. 탭의 스파이랄포인트ㆍ탭의 건포인트 연 ┃

┃    │    │    │          │      삭기로서 가공직경이 1.5밀리미터(㎜) 내┃

┃    │    │    │          │      지 25밀리미터(㎜)인 것                ┃

┃    │    │    │          │  바. 외경의 진원도가 0.004밀리미터(㎜) 이하┃

┃    │    │    │          │      인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │15. 표면탄성파 필터용 웨이퍼를 연삭하는 기기┃

┃    │    │    │          │    로서 직경 75밀리미터(㎜) 이상인 웨이퍼의┃

┃    │    │    │          │    측면 연삭이 가능한 것                   ┃

┃    │    │    │          │16. 외경연삭기로서 휠의 최고속도(주속도)가  ┃

┃    │    │    │          │    분당 3천600미터(m/min)를 초과하는 것    ┃

┃    │    │    │          │17. 프로파일 연삭기로서 스핀들이 분당 400스 ┃

┃    │    │    │          │    트로크(spm) 이상이고, 상하운동 및 분당  ┃

┃    │    │    │          │    최대회전수가 3만회(rpm) 이상이며, 투영기┃

┃    │    │    │          │    를 이용하여 공작물을 20배 이상으로 확대 ┃

┃    │    │    │          │    할 수 있는 것으로서 가공정도가 ±1.5마이┃

┃    │    │    │          │    크로미터(㎛) 이하인 것                  ┃

┃    │    │    │          │18. 철강의 슬랩(Slab)의 표면에 부착된 슬래그┃

┃    │    │    │          │    (Slag)를 스카핑(Scarfing) 할 수 있는 것 ┃

┃    │    │    │          │19. 동봉(bar)의 표면을 자동연삭하는 기기로서┃

┃    │    │    │          │    가공직경이 25밀리미터(㎜) 이하이고, 길이┃

┃    │    │    │          │    가 8미터(m) 이하인 것                   ┃

┃    │    │    │          │20. 수직형 단면 연삭기로서 평면도가 0.003밀 ┃

┃    │    │    │          │    리미터(㎜) 이하인 것                    ┃

┃    │    │    │          │21. 무심연삭기로서 다음 각목의 1호에 해당하 ┃

┃    │    │    │          │    는 것                                   ┃

┃    │    │    │          │  가. 연삭 휠 스핀들(Spindle)이 양단지지 방 ┃

┃    │    │    │          │      식인 것                               ┃

┃    │    │    │          │  나. 인피트(Infeed)제어가 2축인 것         ┃

┃    │    │    │          │  다. 휠(Wheel)의 최고속도가 2천500미터(m/  ┃

┃    │    │    │          │      min) 이상인 것                        ┃

┃    │    │    │          │  라. 6축 이상의 것 또는 폭 100밀리미터(㎜) ┃

┃    │    │    │          │      이상인 연마석을 장착할 수 있는 것     ┃

┃    │    │    │          │  마. 자동차부품가공용으로서 연마휠측을 제어┃

┃    │    │    │          │      할 수 있거나 휠폭이 600밀리미터(㎜) 이┃

┃    │    │    │          │      상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │22. 보조축을 포함한 8축의 것으로서 나사피치 ┃

┃    │    │    │          │    가 8밀리미터(㎜) 내지 300밀리미터(㎜),  ┃

┃    │    │    │          │    나사비틀림각이 ±50도(˚), 휠의 크기가  ┃

┃    │    │    │          │    290밀리미터(㎜) 내지 400밀리미터(㎜), 그┃

┃    │    │    │          │    라인딩 길이가 580밀리미터(㎜), 피치수정 ┃

┃    │    │    │          │    정밀도가 0.00001밀리미터(㎜) 이하인 정밀┃

┃    │    │    │          │    나사게이지 또는 웜샤프트(Worm Shaft) 및 ┃

┃    │    │    │          │    기어호브커터의 연삭용인 것              ┃

┃    │    │    │          │23. 주축의 최고회전수가 분당 5만회(rpm) 이상┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │24. 최대크기가 1천350밀리미터(㎜)×2천400밀 ┃

┃    │    │    │          │    리미터(㎜)인 제품의 연삭가공이 가능한 것┃

┃    │    │    │          │    으로서 정밀도가 5마이크로미터(㎛) 이하인┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │25. 자동차부품가공용 홈연삭기로서 정도가    ┃

┃    │    │    │          │    0.02마이크로미터(㎛) 이하이거나 8홈 이상┃

┃    │    │    │          │    가공이 가능한 것                        ┃

┃    │    │    │          │26. 동제품 또는 동합금제품 제조용으로서 열간┃

┃    │    │    │          │    압연중 발생하는 스케일을 제거하는 것으로┃

┃    │    │    │          │    서 1라인에 상면 및 하면을 동시에 면삭하 ┃

┃    │    │    │          │    는 회전 컷터(Cutter)방식인 것           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃161 │8460│ 40 │호닝기(Ho-│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8461│ 40 │ning Mach-│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │ine)      │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 구면호닝기로서 2개의 연마석을 부착하여  ┃

┃    │    │    │          │    구면(Ball)을 호닝할 수 있는 것으로서 구 ┃

┃    │    │    │          │    의 진원도가 3마이크로미터(㎛) 이하이고, ┃

┃    │    │    │          │    연마석을 자동으로 장착 또는 탈착할 수 있┃

┃    │    │    │          │    으며, 가공물의 자동측정이 가능한 것     ┃

┃    │    │    │          │ 2. 인덱스(Index) 타입의 7개 이상의 스테이션┃

┃    │    │    │          │    으로 순차적으로 호닝하는 것으로서 가공지┃

┃    │    │    │          │    석이 원통형의 솔리드(Solid)형이고, 가공 ┃

┃    │    │    │          │    물의 내경진원도가 3마이크로미터(㎛) 이하┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 3. 자동차부품가공용의 수평형으로서 정밀도가┃

┃    │    │    │          │    0.5마이크로미터(㎛) 이하인 것           ┃

┃    │    │    │          │ 4. 기어 치면(齒面)가공기로서 동시에 5축 이 ┃

┃    │    │    │          │    상 제어가 가능한 것                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃162 │8460│ 40,│디버어링기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 90 │또는 폴리 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8464│ 20 │싱기      │한다.                                       ┃

┃    │8479│ 89 │          │ 1. 자동차용 등속조인트, 자동차용 기어, 조향┃

┃    │    │    │          │    장치 또는 항공기 부품의 형상을 따라 버  ┃

┃    │    │    │          │    (Burr)를 자동으로 제거하는 것           ┃

┃    │    │    │          │ 2. 일렉트로라이트(Electrolyte)를 이용하여  ┃

┃    │    │    │          │    엔드밀ㆍ드릴ㆍ탭 또는 로터리버의 절삭날 ┃

┃    │    │    │          │    에 있는 버(Burr)를 제거하는 장비로서 전 ┃

┃    │    │    │          │    압이 100암페어(A) 이상인 것             ┃

┃    │    │    │          │ 3. 인쇄회로기판제조용으로서 다축의 유니트가┃

┃    │    │    │          │    각각 연속적으로 반복작동(회전)하고, 가공┃

┃    │    │    │          │    정도가 ±10마이크로미터(㎛) 이하이며, 표┃

┃    │    │    │          │    면조도가 1.8알지(Rz) 이하인 것          ┃

┃    │    │    │          │ 4. 인쇄회로기판제조용으로서 기판에 발생된  ┃

┃    │    │    │          │    버(Burr)를 고압수를 사용하여 제거하고,  ┃

┃    │    │    │          │    건조 및 연속작업이 가능한 것            ┃

┃    │    │    │          │ 5. 다이아몬드입자를 유동시켜 절삭공구의 표 ┃

┃    │    │    │          │    면조도를 향상시키는 것으로서 입자가 통과┃

┃    │    │    │          │    되는 실린더의 직경이 150밀리미터(㎜) 이 ┃

┃    │    │    │          │    상인 것                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃163 │8460│ 90 │와이어가공│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8461│ 50 │기        │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8463│ 30 │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 다이아몬드공구의 절삭력증대 및 수명증대 ┃

┃    │    │    │          │    를 위하여 컷팅하는 것으로서 5축 이상 제 ┃

┃    │    │    │          │    어(2축은 각도제어)가 가능하고, 정도가   ┃

┃    │    │    │          │    ±3마이크로미터(㎛) 이하인 것           ┃

┃    │    │    │          │ 2. 와이어의 최소직경이 0.03밀리미터(㎜) 이 ┃

┃    │    │    │          │    상인 것으로서 5축 이상 제어(2축은 각도제┃

┃    │    │    │          │    어)가 가능하고, 정도가 ±2마이크로미터  ┃

┃    │    │    │          │    (㎛) 이하인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 3. 반도체용 리드프레임(테이프형을 포함한다)┃

┃    │    │    │          │    제조용 금형가공용인 것                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃164 │8461│ 30 │브로우칭기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 턴 브로우치(Turn Broach) 방식ㆍ ┃

┃    │    │    │          │연속방식(체인형을 포함한다) 또는 터렛(Turr- ┃

┃    │    │    │          │et)방식이며, 인장력이 8톤(t) 이상인 것에 한 ┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃165 │8461│ 40 │기어컷팅기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 기어세이빙기로서 최대가공직경이 320밀리 ┃

┃    │    │    │          │    미터(㎜)를 초과하는 것 또는 주축의 분당 ┃

┃    │    │    │          │    최대회전수가 350회(rpm) 이상인 것       ┃

┃    │    │    │          │ 2. 기어호빙기로서 최대가공직경이 2천200밀리┃

┃    │    │    │          │    미터(㎜)를 초과하거나 호브(Hob)의 분당  ┃

┃    │    │    │          │    최대회전수가 600회(rpm) 이상인 것       ┃

┃    │    │    │          │ 3. 주축의 최대회전수가 분당 1천회(rpm) 이상┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 4. 피니언컷팅기로서 최대스트로크가 5밀리미 ┃

┃    │    │    │          │    터(㎜) 이상인 것                        ┃

┃    │    │    │          │ 5. 기어챔퍼링기ㆍ기어세이핑기ㆍ기어디버링기┃

┃    │    │    │          │    또는 베벨기어가공기                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃166 │8461│ 90 │사이드트리│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8462│ 31,│머        │의 것으로서 최대가공두께가 0.6밀리미터(㎜)  ┃

┃    │    │ 91 │          │이상이고, 최대폭이 1.3미터(m) 이상이며, 최고┃

┃    │8465│ 99 │          │절단속도가 분당 60미터(m/min) 이상인 로터리 ┃

┃    │    │    │          │방식 또는 터렛(Turret)방식인 것에 한한다.   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃167 │8462│ 10 │롤러헤딩머│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │신        │의 베어링제조용으로서 롤러형상을 성형하는 헤┃

┃    │    │    │          │딩머신중 분당 260스트로크(spm) 이상인 것에  ┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃168 │8462│ 10 │단조기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 가압력이 1천톤(t) 이상인 포징프레스     ┃

┃    │    │    │          │ 2. 절단ㆍ단조 및 다듬작업을 동시수행이 가능┃

┃    │    │    │          │    한 것으로서 다음 각목의 1에 해당하는 것 ┃

┃    │    │    │          │  가. 하트포머[50에스피엠(spm) 이상인 것]   ┃

┃    │    │    │          │  나. 워엄포머[35에스피엠(spm) 이상인 것]   ┃

┃    │    │    │          │  다. 콜드볼트포머[최대가공직경이 28밀리미터┃

┃    │    │    │          │      (㎜)를 초과하고, 최대생산능력이 분당  ┃

┃    │    │    │          │      55개 이상인 것]                       ┃

┃    │    │    │          │ 3. 외경이 12밀리미터(㎜) 내지 50밀리미터   ┃

┃    │    │    │          │    (㎜)인 철강의 봉 및 관을 가공할 수 있는 ┃

┃    │    │    │          │    것으로서 로타리스핀들 구동방식인 것     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃169 │8462│ 21,│확관기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 29 │          │으로 열교환기의 동파이프를 확관하는 것으로서┃

┃    │8463│ 90 │          │동시확관능력이 1회 최대 60본 이상인 것에 한 ┃

┃    │8479│ 89 │          │한다.                                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃170 │8462│ 21,│핀제조기  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 29,│          │의 것으로서 자동차열교환기용 또는 에어컨용  ┃

┃    │    │ 41,│          │알루미늄핀을 제조하는 것에 한한다.          ┃

┃    │    │ 49 │          │                                            ┃

┃    │8475│ 10 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃171 │8462│ 21,│교정기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 29 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 인장강도가 제곱밀리미터당 28킬로그램(㎏/┃

┃    │    │    │          │    ㎟) 이상인 철강제품(냉연코일ㆍ열연코일ㆍ┃

┃    │    │    │          │    강판ㆍ봉강)의 평탄도 또는 직진도를 교정 ┃

┃    │    │    │          │    하기 위한 것으로서 자동연산제어유니트를 ┃

┃    │    │    │          │    사용하여 연신율 1퍼센트 이하로 교정할 수┃

┃    │    │    │          │    있는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 형강류교정기로서 가변피치가 가능하고 롤 ┃

┃    │    │    │          │    을 일체 교환할 수 있는 것으로서 최고교정┃

┃    │    │    │          │    속도가 초당 3미터(m/sec) 이상인 것      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 인장강도가 제곱밀리미터당 10킬로그램(㎏/┃

┃    │    │    │          │    ㎟) 이상인 스테인리스제품의 평탄도를 교 ┃

┃    │    │    │          │    정하기 위한 것으로서 자동연신제어유니트 ┃

┃    │    │    │          │    를 사용하여 교정할 수 있는 것           ┃

┃    │    │    │          │ 4. 자동차부품제조용으로서 교정롤(Roll)이 15┃

┃    │    │    │          │    개 이상이고, 자동차부품을 평면도 0.2밀리┃

┃    │    │    │          │    미터(㎜) 이하로 교정할 수 있는 것       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃172 │8462│ 21,│헤밍머신  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 29 │          │의 것으로서 가압력 150톤(t) 이상인 유압식의 ┃

┃    │    │    │          │것에 한한다.                                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃173 │8462│ 21,│성형기(성 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 29,│형프레스를│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 99 │포함한다) │한다.                                       ┃

┃    │8463│ 90 │          │ 1. 반도체패키지 또는 리드성형용인 것       ┃

┃    │8475│    │          │ 2. 캔(Can)제조용으로서 처리능력이 분당 240 ┃

┃    │8477│    │          │    개(pcs/min) 이상이거나 캔(Can)뚜껑처리능┃

┃    │8479│ 82,│          │    력이 분당 1천200개(pcs/min) 이상인 것   ┃

┃    │    │ 89 │          │ 3. 타이어성형용으로서 비드직경이 10인치    ┃

┃    │    │    │          │    (inch) 이상인 것                        ┃

┃    │    │    │          │ 4. 평판디스플레이유리제조용으로서 용융유리 ┃

┃    │    │    │          │    물을 일정두께로 흘러 넘치게 하여 냉각 및┃

┃    │    │    │          │    성형하는 것                             ┃

┃    │    │    │          │ 5. 코어제조용의 사출성형기로서 시간당 10개 ┃

┃    │    │    │          │    (pcs/h) 이상 성형이 가능한 것           ┃

┃    │    │    │          │ 6. 엔진부품 또는 변속기부품 주물제조용 조형┃

┃    │    │    │          │    기로서 시간당 30개(pcs/h) 이상 성형이 가┃

┃    │    │    │          │    능한 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 7. 브라운관용 유리성형기로서 유압구동식인덱┃

┃    │    │    │          │    스형의 10헤드(Head) 이상인 것 또는 29인 ┃

┃    │    │    │          │    치(inch) 이상의 제품을 생산할 수 있는 9 ┃

┃    │    │    │          │    헤드(Head) 이상인 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 8. 접착제가 도포된 목재파티클을 매트형태로 ┃

┃    │    │    │          │    성형하는 설비로서 폭이 2천밀리미터(㎜)  ┃

┃    │    │    │          │    이상이고, 두께 40밀리미터(㎜) 이하로 성 ┃

┃    │    │    │          │    형할 수 있는 것                         ┃

┃    │    │    │          │ 9. 도자기 또는 타일 제조용으로 최고가압력이┃

┃    │    │    │          │    2천톤 이상인 것                         ┃

┃    │    │    │          │10. 일정한 중량의 유리물을 개개의 섹션(Sec- ┃

┃    │    │    │          │    tion)에서 취입하여 유리병 또는 유리제품 ┃

┃    │    │    │          │    을 성형하는 것으로서 섹션(Section)이 6개┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │11. 2차전지제조용으로서 씰링(Sealing) 또는  ┃

┃    │    │    │          │    전지조립후 전지사이드 부분의 알루미늄 라┃

┃    │    │    │          │    미네이트 필름을 소정위치에서 구부리는 장┃

┃    │    │    │          │    비로서 최대생산능력이 분당 10개(pcs/min)┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │12. 자동차용 유리를 성형후 냉각하는 것으로서┃

┃    │    │    │          │    유리두께가 1.5밀리미터(㎜) 내지 8.0밀리 ┃

┃    │    │    │          │    미터(㎜)이고, 최대생산능력이 시간당 90페┃

┃    │    │    │          │    어(pair/h) 내지 140페어(pair/h)인 것    ┃

┃    │    │    │          │13. 소주병 또는 맥주병 포장용 종이박스를 성 ┃

┃    │    │    │          │    형하는 설비로서 분당 처리속도가 30상자  ┃

┃    │    │    │          │    (box/min) 이상인 것                     ┃

┃    │    │    │          │14. 자동차부품코어제조용으로서 제품의 균일한┃

┃    │    │    │          │    밀도를 위하여 배압충진방식으로 성형하는 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │15. 정맥용 카데타제조용으로서 튜브 끝부분을 ┃

┃    │    │    │          │    자동으로 성형하고 생산능력이 분당 21개  ┃

┃    │    │    │          │    (pcs/min) 이상인 것                     ┃

┃    │    │    │          │16. 아이티오(ITO)타켓제조용으로서 자동분말주┃

┃    │    │    │          │    입식이고 유압가압성형방식이며, 용량이   ┃

┃    │    │    │          │    1천500톤(t) 이상인 것                   ┃

┃    │    │    │          │17. 광학용품제조용으로서 비구면렌즈의 성형이┃

┃    │    │    │          │    가능한 것 또는 폭이 0.5밀리미터(㎜) 내지┃

┃    │    │    │          │    100밀리미터(㎜)인 제품의 성형이 가능한  ┃

┃    │    │    │          │    것으로서 형상오차가 0.2마이크로미터(㎛) ┃

┃    │    │    │          │    이하인 것                               ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃174 │8462│ 29 │넥킹기 또 │수치제어ㆍ프로그램 제어 또는 컴퓨터제어 방식┃

┃    │    │    │는 플레징 │의 것으로서 처리능력이 분당 1천200캔(can/   ┃

┃    │    │    │기        │min) 이상인 것에 한한다.                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃175 │8462│ 31,│전단기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 39 │          │으로 철강소재(슬랩ㆍ블룸ㆍ빌레트ㆍ잉곳), 철 ┃

┃    │8465│ 99 │          │강제품(판재ㆍ코일ㆍ환봉ㆍ선재ㆍ레일ㆍ형강ㆍ ┃

┃    │    │    │          │강관) 또는 고철을 전단하는 것으로서 전단능력┃

┃    │    │    │          │이 시간당 20톤(t/h) 이상이고, 전단최고속도가┃

┃    │    │    │          │분당 50미터(m/min) 이상인 것 또는 최대가압력┃

┃    │    │    │          │이 냉간 200톤(t) 이상[열간은 50톤(t) 이상］ ┃

┃    │    │    │          │인 것에 한한다.                             ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃176 │8462│ 41,│타발기 또 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 49 │는 펀칭기 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8465│ 99 │(펀칭 및  │한다.                                       ┃

┃    │8479│ 89 │전단겸용의│ 1. 4층 이상의 인쇄회로기판을 자동으로 펀칭 ┃

┃    │    │    │기기를 포 │    할 수 있는 것                           ┃

┃    │    │    │함한다)   │ 2. 칩제조용으로서 분당 400개(pcs/min) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    처리할 수 있는 것                       ┃

┃    │    │    │          │ 3. 칩부품용 세라믹 시트에 다양한 형상으로  ┃

┃    │    │    │          │    펀칭할 수 있는 고속다기능 프레스펀처    ┃

┃    │    │    │          │ 4. 리튬폴리머전지제조용으로서 멀티프레스   ┃

┃    │    │    │          │    (Multipress)형이고 프레스에 솔레노이드  ┃

┃    │    │    │          │    밸브가 부착된 것으로서 2개 이상 동시펀칭┃

┃    │    │    │          │    이 가능한 것                            ┃

┃    │    │    │          │ 5. 2차전지제조용으로서 가공속도가 타발셀 기┃

┃    │    │    │          │    준으로 분당 40개(pcs/min) 이상인 것     ┃

┃    │    │    │          │ 6. 두께 0.25밀리미터(㎜) 이하의 금속 또는  ┃

┃    │    │    │          │    비철금속 시트(Sheet)를 가공할 수 있는 것┃

┃    │    │    │          │    으로서 펀칭정도가 ±0.005밀리미터(㎜) 이┃

┃    │    │    │          │    내인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 7. 단층 또는 다층 칩부품용 세라믹 시트(She-┃

┃    │    │    │          │    et)를 자동으로 펀칭하는 것              ┃

┃    │    │    │          │ 8. 자동차부품제조용으로서 두께가 4.5밀리미 ┃

┃    │    │    │          │    터(㎜) 이상인 강판 또는 성형제품을 펀칭 ┃

┃    │    │    │          │    가공할 수 있는 것                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃177 │8462│ 99 │롤포밍머신│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │(Roll For-│의 것으로 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한┃

┃    │    │    │ming Mach-│다.                                         ┃

┃    │    │    │ine)      │ 1. 냉장고 외장케이스 단면 연속가공기로서 롤┃

┃    │    │    │          │    포밍 최고속도가 분당 60미터(m/min) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 2. 두께가 4.5밀리미터(㎜) 이상인 강판에 롤 ┃

┃    │    │    │          │    포밍을 할 수 있는 것                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃178 │8462│ 31,│트리밍기  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 39,│(Trimming │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 41,│Machine)  │한다.                                       ┃

┃    │    │ 49,│또는 피어 │ 1. 트리밍공정과 피어싱공정으로 변속기부품  ┃

┃    │    │ 99 │싱기 (Pie-│    (Retainer 또는 Hub)을 가공하는 것으로서 ┃

┃    │8456│ 10 │rcing Mac-│    최고가공속도가 시간당 120개(pcs/h) 이상 ┃

┃    │    │    │hine)     │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 2. 반도체소자제조용으로서 트리밍폭을 51마이┃

┃    │    │    │          │    크로미터(㎛) 이하로 가공할 수 있는 것   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃179 │8462│    │크림핑머신│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │(Crimping │의 것으로서 유리섬유제품의 강도를 높이기 위 ┃

┃    │    │    │Machine)  │해 자동속도차로 원면에 압력비(Compress Rat- ┃

┃    │    │    │          │io)를 주는 생산설비에 한한다.               ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃180 │8462│ 41 │노칭기(No-│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │tching Ma-│의 2차전지제조용으로서 가공속도가 노칭(Notc-┃

┃    │    │    │chine)    │hing)전극기준으로 분당 200개(pcs/min) 이상인┃

┃    │    │    │          │것에 한한다.                                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃181 │8463│ 20,│전조기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 90 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 최대전조압력이 3천킬로그램(㎏) 이상인 것┃

┃    │    │    │          │    으로서 베어링의 링 가공용인 것          ┃

┃    │    │    │          │ 2. 최대가공직경이 12밀리미터(㎜)를 초과하는┃

┃    │    │    │          │    것으로서 스프라인(Spline)ㆍ크랭크축(Cra-┃

┃    │    │    │          │    nk Shaft)ㆍ크랭크핀(Crank Pin)ㆍ커넥팅로┃

┃    │    │    │          │    드(Connecting Rod) 또는 자동차용클러치  ┃

┃    │    │    │          │    (자동차용에어컨 컴프레서용을 포함한다)의┃

┃    │    │    │          │    풀리(Pulley) 가공용인 것                ┃

┃    │    │    │          │ 3. 기어전조기                              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃182 │8463│ 10,│인발기 또 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 90 │는 신선기 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8479│ 89 │          │한다.                                       ┃

┃    │8514│ 10,│          │ 1. 광섬유제조용 모재를 선인(Drawing)하는 것┃

┃    │    │ 20,│          │    으로서 최고선속이 분당 500미터(m/min) 이┃

┃    │    │ 30,│          │    상인 것                                 ┃

┃    │    │ 40 │          │ 2. 광섬유인발시 코팅전에 모재를 지름 150마 ┃

┃    │    │    │          │    이크로미터(㎛) 이하로 인발하는 것       ┃

┃    │    │    │          │ 3. 블록간 선속을 마스터볼륨(Master Volume) ┃

┃    │    │    │          │    1개로 종합제어하고, 공급선경이 7밀리미터┃

┃    │    │    │          │    (㎜) 이하인 경우에는 선속이 분당 1천미터┃

┃    │    │    │          │    (m/min)를 이상이며, 공급선경이 8밀리미터┃

┃    │    │    │          │    (㎜) 이상인 경우에는 선속이 분당 300미터┃

┃    │    │    │          │    (m/min) 이상으로 처리할 수 있는 것      ┃

┃    │    │    │          │ 4. 롤러베어링 제조용 와이어를 인발(Drawing)┃

┃    │    │    │          │    하는 것으로서 단조기와 인라인으로 작업하┃

┃    │    │    │          │    고, 인발속도자동제어장치를 포함하는 것  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃183 │8463│ 90 │튜브밀    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │(Tube Mi- │의 것으로서 자동차용에어컨 또는 열교환기의  ┃

┃    │    │    │ll)       │튜브제조용으로서 튜브의 폭이 40밀리미터(㎜) ┃

┃    │    │    │          │이하인 것에 한한다.                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃184 │8464│ 10 │광소자절삭│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │기        │으로 광소자용의 칩ㆍ실리콘 또는 글라스 등을 ┃

┃    │    │    │          │컷팅하는 것으로서 절삭회전속도가 분당 3만회 ┃

┃    │    │    │          │(rpm) 이상인 것에 한한다.                   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃185 │8464│ 90 │스크라이버│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │또는 브레 │의 것으로서 반도체제조용 또는 평판디스플레이┃

┃    │    │    │이커(Scri-│제조용인 것에 한하며, 브레이커기능이 있는 것┃

┃    │    │    │ber or Br-│을 포함한다.                                ┃

┃    │    │    │aker)     │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃186 │8464│ 90 │전극가공기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 테이블크기가 길이방향 900밀리미터(㎜)× ┃

┃    │    │    │          │    폭방향 500밀리미터(㎜) 이상인 것        ┃

┃    │    │    │          │ 2. 수직형 흑연가공기로서 이송범위가 800밀리┃

┃    │    │    │          │    미터(㎜)×600밀리미터(㎜)×700밀리미터  ┃

┃    │    │    │          │    (㎜) 이상인 것                          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃187 │8465│ 99 │숏사이클프│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │레스라인  │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │(Short Cy-│한다.                                       ┃

┃    │    │    │cle Press │ 1. 제곱미터당 30그램(g/㎡) 내지 120그램(g/ ┃

┃    │    │    │Line)     │    ㎡)인 레이어지를 목질섬유판 또는 파티클 ┃

┃    │    │    │          │    보드 표면에 요소수지로 접착한 후 열압하 ┃

┃    │    │    │          │    는 설비로서 프레스의 크기가 5천500밀리미┃

┃    │    │    │          │    터(㎜)×1천500밀리미터(㎜)이고, 시간당  ┃

┃    │    │    │          │    최대처리능력이 144회 이상인 것          ┃

┃    │    │    │          │ 2. 목질섬유판 또는 파티클보드의 표면에 멜라┃

┃    │    │    │          │    민 함침지를 열압하여 접착하는 설비로서  ┃

┃    │    │    │          │    폭이 1천220밀리미터(㎜) 이상이고, 길이가┃

┃    │    │    │          │    2천440밀리미터(㎜) 이상인 보드 2매를 제 ┃

┃    │    │    │          │    곱센티미터당 300뉴턴(N/㎠) 이상의 압력으┃

┃    │    │    │          │    로 열압할 수 있는 것                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃188 │8465│ 10 │연료탱크제│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8480│    │조용기기  │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │(다작업기 │한다.                                       ┃

┃    │    │    │계 또는 금│ 1. 자동차용 플라스틱 연료탱크 제조용으로서 ┃

┃    │    │    │형)       │    홀가공ㆍ이물질제거 및 용접가공이 가능한 ┃

┃    │    │    │          │    다작업기계(Drilling ＆ Welding Unit)    ┃

┃    │    │    │          │ 2. 자동차플라스틱 연료탱크 제조용 금형     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃189 │8465│ 95 │링세트머신│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 인쇄회로기판제조용 비접촉식 링삽입기로서 ┃

┃    │    │    │          │정밀도가 ±20마이크로미터(㎛)이내인 것에 한 ┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃190 │8466│ 94 │프레싱툴홀│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8207│ 30 │더(Press- │의 것으로서 스테핑모터(Stepping Motor)의 고 ┃

┃    │    │    │ing Tool  │정자 및 회전자 타발시 고정자 및 회전자가 자 ┃

┃    │    │    │Holders)  │동각도 분할회전 적층식으로 처리할 수 있는 것┃

┃    │    │    │          │에 한한다.                                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃191 │8466│ 93 │고주파스핀│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8504│ 40 │들        │의 연삭기용 스핀들로서 분당회전수가 10만회  ┃

┃    │    │    │          │(rpm) 이상인 것에 한한다.                   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃192 │8471│ 41,│기능분산형│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 49,│공정제어컴│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 50 │퓨터ㆍ공장│한다.                                       ┃

┃    │8479│ 89 │자동제어시│ 1. 공장자동화제어시스템으로서 맨머신인터페 ┃

┃    │8537│ 10,│스템ㆍ공정│    이스(Man-Machine Interface)를 통하여 통 ┃

┃    │    │ 20 │제어시스템│    합관리되고, 중앙처리장치(CPU)ㆍ근거리통 ┃

┃    │9032│ 81,│또는 공정 │    신망(LAN)ㆍ엠에이피(MAP)개념으로 제어가 ┃

┃    │    │ 89 │감시시스템│    가능한 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 2. 공장자동제어시스템과 연결구성되어 생산공┃

┃    │    │    │          │    정을 자동으로 제어하고, 원료 및 설비의  ┃

┃    │    │    │          │    조건변경에 따른 결과를 자동으로 산출할  ┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것                              ┃

┃    │    │    │          │ 3. 비상상황발생시 미리 입력된 프로그램에 의┃

┃    │    │    │          │    하여 자동조치가 가능한 컴퓨터로서 중앙처┃

┃    │    │    │          │    리장치(CPU)ㆍ네트웍인터페이스(Interface)┃

┃    │    │    │          │    및 현장상황을 입출력할 수 있는 것       ┃

┃    │    │    │          │ 4. 파라자이렌(Paraxylene) 생산설비인 흡착쳄┃

┃    │    │    │          │    버를 자동으로 제어할 수 있는 맨머신인터 ┃

┃    │    │    │          │    페이스(Man-Machine Interface)설비(관련  ┃

┃    │    │    │          │    소프트웨어를 포함한다)                  ┃

┃    │    │    │          │ 5. 마이크로프로세서에 의해 제조공정을 자동 ┃

┃    │    │    │          │    으로 제어하는 것                        ┃

┃    │    │    │          │ 6. 압연기의 가공공정 데이터(Process Data)를┃

┃    │    │    │          │    제어할 수 있는 것                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃193 │8471│ 49 │제지용품질│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8537│ 10,│제어설비  │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 20 │(표면측정 │한다.                                       ┃

┃    │9011│ 10,│기 또는 두│ 1. 적외선 또는 방사선 등을 이용하여 종이의 ┃

┃    │    │ 20,│께측정기를│    제곱미터당 중량(g/㎡)ㆍ수분ㆍ두께 등을  ┃

┃    │    │ 80 │포함한다) │    측정ㆍ감시ㆍ제어하는 기능이 있는 것(센서┃

┃    │9012│ 10 │          │    ㆍ스캐너 및 컴퓨터를 포함한다)          ┃

┃    │9022│ 19,│          │ 2. 적외선 또는 극초단파를 이용하여 판지의  ┃

┃    │    │ 29 │          │    제곱미터당 중량(g/㎡)ㆍ수분ㆍ두께를 측정┃

┃    │9024│ 80 │          │    하여 자동으로 제어ㆍ조절하는 것         ┃

┃    │9030│ 82 │          │ 3. 종이표면의 폭방향을 제어하는 것으로서 다┃

┃    │9031│    │          │    음 각목의 1에 해당하는 것(센서ㆍ스캐너  ┃

┃    │9032│    │          │    및 컴퓨터를 포함한다)                   ┃

┃    │    │    │          │  가. 제곱미터당 중량(g/㎡) 또는 수분함량을 ┃

┃    │    │    │          │      제어할 수 있는 것                     ┃

┃    │    │    │          │  나. 도피량 또는 광택도 제어기능이 있는 것 ┃

┃    │    │    │          │  다. 두께제어기능이 있는 것                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃194 │8475│ 10 │배기장치  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │          │                          -7                ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 진공도를 3×10  토르(torr) 이상 ┃

┃    │    │    │          │으로 처리할 수 있는 디프전펌프방식의 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃195 │8475│ 21,│유리물자동│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 29 │배출기    │의 것으로서 내화로에 저장된 유리물을 일정량 ┃

┃    │8479│    │          │씩 자동으로 성형기에 공급하며, 온도를 900도 ┃

┃    │    │    │          │(℃) 이상으로 유지할 수 있는 것에 한한다.   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃196 │8475│ 21,│가열선반  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 29 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 광섬유 소결체를 가열ㆍ연신 또는 화염연마┃

┃    │    │    │          │    하는 것으로서 소결체의 최대외경이 50밀리┃

┃    │    │    │          │    미터(㎜) 이상인 것                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 드로잉 또는 연신공정으로 이동전에 광섬유┃

┃    │    │    │          │    유리소결체를 수평방향으로 화염연마하는  ┃

┃    │    │    │          │    것으로서 소결체의 최소외경이 50밀리미터 ┃

┃    │    │    │          │    (㎜)이상인 것                           ┃

┃    │    │    │          │ 3. 유리봉을 연신하는 것으로서 최소연신외경 ┃

┃    │    │    │          │    이 10밀리미터(㎜) 이상인 것             ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃197 │8475│ 29 │이물질제거│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │기ㆍ금속식│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │별기 또는 │한다.                                       ┃

┃    │    │    │금속제거장│ 1. 파티클보드제조용으로서 목재파티클(Parti-┃

┃    │    │    │치        │    cle)내의 이물질을 제거하는 것으로서 다음┃

┃    │    │    │          │    각목의 1에 해당하는 것                  ┃

┃    │    │    │          │  가. 압축공기 또는 전자기력을 이용하여 비철┃

┃    │    │    │          │      금속류 등을 제거할 수 있는 것으로서 처┃

┃    │    │    │          │      리능력이 시간당 80세제곱미터(㎥/h) 이 ┃

┃    │    │    │          │      상이거나 8톤(t/h) 이상인 것           ┃

┃    │    │    │          │  나. 다이아몬드 롤러방식으로 모래ㆍ유리조각┃

┃    │    │    │          │      ㆍ플라스틱류 등을 선별ㆍ제거하는 것으 ┃

┃    │    │    │          │      로서 처리능력이 시간당 20톤(t/h) 이상 ┃

┃    │    │    │          │      인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │  다. 스크린진동 및 공기연속주입으로 흙ㆍ모 ┃

┃    │    │    │          │      래ㆍ자갈 등을 제거하는 것으로서 처리능┃

┃    │    │    │          │      력이 시간당 1.5톤(t/h) 이상인 것      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 전자기드럼 또는 전자디텍터를 사용하여 파┃

┃    │    │    │          │    유리 또는 유리원료에 금속성분 유입을 방 ┃

┃    │    │    │          │    지하는 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 3. 평판디스플레이제조용으로서 초음파를 이용┃

┃    │    │    │          │    하여 이물을 제거하거나 제거된 이물질을  ┃

┃    │    │    │          │    자체 진공장치에 의해 흡입할 수 있는 초음┃

┃    │    │    │          │    파드라이크리너                          ┃

┃    │    │    │          │ 4. 평판디스플레이용 유리 또는 브라운관용 유┃

┃    │    │    │          │    리 제조용으로서 금속감지장치와 탈철설비 ┃

┃    │    │    │          │    를 이용하여 유리원료에서 철분을 제거하는┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 5. 파유리에서 철ㆍ알루미늄 및 기타 금속성분┃

┃    │    │    │          │    과 돌ㆍ세라믹을 80퍼센트 이상 검출 또는 ┃

┃    │    │    │          │    선별할 수 있는 것                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃198 │8414│    │공기공급장│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8475│ 29 │치        │의 것으로서 유리병제조용 용해로에 연소용 공 ┃

┃    │8479│ 89 │          │기를 연속적으로 공급하는 것에 한한다.       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃199 │8475│ 29 │유리물분배│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │기(Scoop를│의 것으로서 일정한 중량의 유리물을 유리병 성┃

┃    │    │    │포함한다) │형기의 섹션(Section)에 공급하는 설비에 한한 ┃

┃    │    │    │          │다.                                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃200 │8475│ 29 │스태커    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │(Stacker) │으로 성형공정을 거친 유리병을 열처리로에 자 ┃

┃    │    │    │          │동으로 투입시키는 장치에 한한다.            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃201 │8475│ 29 │유출기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │으로 유리용해로의 용융유리물을 연속으로 소량┃

┃    │    │    │          │유출하는 것으로서 최대유출량이 시간당 2톤(t/┃

┃    │    │    │          │h) 이상인 것에 한한다.                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃202 │8477│ 10 │사출성형기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 자동차범퍼(Bumper)ㆍ대쉬보오드(Dashboa- ┃

┃    │    │    │          │    rd) 및 프라스틱 파렛트 등을 사출성형하는┃

┃    │    │    │          │    열가소성수지 사출성형기로서 최대형체결능┃

┃    │    │    │          │    력이 2천800톤(t) 이상인 것              ┃

┃    │    │    │          │ 2. 자동차엔진부품제조용인 열경화성수지 사출┃

┃    │    │    │          │    압축성형기로서 최대형체결능력이 600톤(t)┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 3. 페트(PET)수지의 예비성형품(Preform) 사출┃

┃    │    │    │          │    성형기로서 형체결능력이 550톤(t) 이상인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 4. 타이어제조용 가류기의 브래더(Bladder)생 ┃

┃    │    │    │          │    산용으로서 최대고무사출용량이 1회 5천시 ┃

┃    │    │    │          │    시(㏄) 이상인 것                        ┃

┃    │    │    │          │ 5. 광디스크제조용으로서 외경이 120밀리미터 ┃

┃    │    │    │          │    (㎜)이고, 두께가 0.58밀리미터(㎜) 또는  ┃

┃    │    │    │          │    1.20밀리미터(㎜) ±0.2밀리미터(㎜)인 사 ┃

┃    │    │    │          │    출성형물을 연속적으로 생산할 수 있는 것 ┃

┃    │    │    │          │ 6. 고속고압사출성형기로서 형체력이 70톤(t) ┃

┃    │    │    │          │    이상이고, 스크루(Screw)와 바렐(Barrel)이┃

┃    │    │    │          │    내부식성 및 내마모성 재질인 것으로서 온 ┃

┃    │    │    │          │    도제어기능이 있는 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 7. 최대형체력이 150킬로와트(㎾) 이상이고,  ┃

┃    │    │    │          │    형개폐 스트로크가 160밀리미터(㎜) 이상이┃

┃    │    │    │          │    며, 스크루(Screw) 직경이 16밀리미터(㎜) ┃

┃    │    │    │          │    내지 18밀리미터(㎜)이고, 사출용량이 11세┃

┃    │    │    │          │    제곱센티미터(㎤) 내지 14세제곱센티미터  ┃

┃    │    │    │          │    (㎤)이며, 사출속도가 초당 20밀리미터(㎜/┃

┃    │    │    │          │    s) 이상인 것                            ┃

┃    │    │    │          │ 8. 자동차 프론트앤드모듈(Front and Module) ┃

┃    │    │    │          │    용의 캐리어(Carrier)성형용으로서 최대형 ┃

┃    │    │    │          │    체결능력이 5천톤(t) 이상인 것           ┃

┃    │    │    │          │ 9. 평판디스플레이 백라이트(Back Light)제조 ┃

┃    │    │    │          │    용 도광판 스템퍼(Stamper)성형용인 것    ┃

┃    │    │    │          │10. 광 픽업(Pick-up)용 렌즈제조용으로서 최대┃

┃    │    │    │          │    형체력이 20톤(t) 이상인 것              ┃

┃    │    │    │          │11. 충격흡수용 자동차부품(조향장치)의 몰딩용┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │12. 고압케이블 접속상용 스트레스콘(Stress   ┃

┃    │    │    │          │    Cone)제조용 고무사출기로서 사출용량이   ┃

┃    │    │    │          │    5천시시(cc) 이상인 것                   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃203 │8477│20, │광섬유(리 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │59  │본광섬유를│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8479│40, │포함한다) │한다.                                       ┃

┃    │    │81, │제조기    │ 1. 광섬유를 리본형으로 연선하는 것으로서 송┃

┃    │    │89  │          │    출ㆍ코팅ㆍ경화 및 권취장치로 구성되고,  ┃

┃    │8514│10, │          │    선재공급 연선가닥수가 4개 이상인 것     ┃

┃    │    │20, │          │ 2. 모재(석영유리봉)를 용융하여 지름이 250마┃

┃    │    │30, │          │    이크로미터(㎛) 이하의 코팅된 광섬유를 제┃

┃    │    │40  │          │    조하는 것으로서 최대선속이 분당 500미터 ┃

┃    │8475│21  │          │    (m/min) 이상인 것                       ┃

┃    │    │    │          │ 3. 광섬유제조용 모재를 선인하는 것으로서 최┃

┃    │    │    │          │    대선속이 분당 500미터(m/min) 이상이고,  ┃

┃    │    │    │          │    권취기능이 있는 것                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃204 │8477│ 20,│광케이블외│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 59 │장피복시스│의 것으로서 광섬유를 송출하고, 컴파운드충진 ┃

┃    │8479│ 40,│템        │ㆍ외장압출ㆍ냉각 및 권취기능이 인라인시스템 ┃

┃    │    │ 81,│          │(In-line System)으로 되어 있는 것에 한한다. ┃

┃    │    │ 89 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃205 │8477│ 20,│압출기 또 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 59,│는 압출성 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 80 │형기      │한다.                                       ┃

┃    │8479│ 89 │          │ 1. 타이어제조용으로서 스크루(Screw)방식으로┃

┃    │    │    │          │    고무를 혼합하여 타이어반제품을 압출하고,┃

┃    │    │    │          │    스크루(Screw)의 직경이 2.5인치(inch) 이 ┃

┃    │    │    │          │    상인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 비결정폴리에스터(A-PET)필름 또는 시트제 ┃

┃    │    │    │          │    조용으로서 최대생산능력이 일일 10톤(t)  ┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 3. 부직포제조용으로서 최대압출능력이 시간당┃

┃    │    │    │          │    400킬로그램(㎏/h) 이상인 것             ┃

┃    │    │    │          │ 4. 폴리염화비닐 또는 폴리에틸렌으로 케이블 ┃

┃    │    │    │          │    의 보호피복층을 압출성형하는 것으로서 최┃

┃    │    │    │          │    대압출량이 시간당 1천100킬로그램(㎏/h)  ┃

┃    │    │    │          │    이하인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 5. 동축케이블제조용으로서 중심도체위에 발포┃

┃    │    │    │          │    절연하는 설비로서 송출부ㆍ압출기ㆍ인취부┃

┃    │    │    │          │    및 권취부로 구성되고, 발포도가 80퍼센트 ┃

┃    │    │    │          │    이하이며, 절연외경이 45밀리미터(㎜) 이하┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 6. 토너제조용으로서 시간당 토출량이 100킬로┃

┃    │    │    │          │    그램(㎏/h) 내지 300킬로그램(㎏/h)인 것  ┃

┃    │    │    │          │ 7. 광섬유케이블ㆍ초고압케이블 또는 일반전력┃

┃    │    │    │          │    케이블 제조용 플라스틱압출성형기로서 2층┃

┃    │    │    │          │    (Layer) 이상으로 가공이 가능하고, 최고처┃

┃    │    │    │          │    리속도가 분당 40미터(m/min) 이상인 것   ┃

┃    │    │    │          │ 8. 스크루(Screw)를 사용하여 테프론(Teflon) ┃

┃    │    │    │          │    을 용융ㆍ발포 또는 압출할 수 있는 것으로┃

┃    │    │    │          │    서 최고처리속도가 분당 100미터(m/min) 이┃

┃    │    │    │          │    상인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 9. 폴리에스터 섬유제조용으로서 용융 및 압출┃

┃    │    │    │          │    능력이 일일 3톤(t) 이상인 것            ┃

┃    │    │    │          │10. 3층 이상의 플라스틱시트(Sheet) 생산설비 ┃

┃    │    │    │          │    로서 최고생산속도가 1천200킬로그램(㎏/h)┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │11. 스크루(Screw)형으로서 2개 이상의 소재를 ┃

┃    │    │    │          │    용융할 수 있는 것 또는 시트(Sheet)의 두 ┃

┃    │    │    │          │    께정도를 ±1퍼센트 이하로 제어할 수 있는┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │12. 유압 또는 수압을 이용하여 동 및 동합금의┃

┃    │    │    │          │    봉 또는 선을 제조하는 설비로서 가열로ㆍ ┃

┃    │    │    │          │    수평압출기ㆍ런아웃테이블 및 코일러로 구 ┃

┃    │    │    │          │    성되어 직경이 7밀리미터(㎜) 이상인 제품 ┃

┃    │    │    │          │    을 압출할 수 있는 것                    ┃

┃    │    │    │          │13. 폴리카보네이트 및 아크릴의 필름 또는 시 ┃

┃    │    │    │          │    트 제조용으로서 롤의 폭이 1천200밀리미터┃

┃    │    │    │          │    (㎜) 이상이고, 최대생산능력이 시간당 400┃

┃    │    │    │          │    킬로그램(㎏/h) 이상인 것(원료투입ㆍ절단 ┃

┃    │    │    │          │    ㆍ이송 및 적재장치를 포함한다)          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃206 │8477│ 20 │광섬유 또 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 40,│는 광케이 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 81 │블 집합기 │한다.                                       ┃

┃    │    │ 89 │(권취기를 │ 1. 송출기ㆍ캡스텐ㆍ권취기로 구성되고 송출기┃

┃    │    │    │포함한다) │    에서 4쌍을 일정한 간격으로 꼬는 설비로서┃

┃    │    │    │          │    피치편차가 ±0.5밀리미터(㎜) 이하인 랜케┃

┃    │    │    │          │    이블(LAN Cable) 집합용인 것             ┃

┃    │    │    │          │ 2. 광섬유장력을 조정하거나 정렬하여 재권취 ┃

┃    │    │    │          │    하는 것으로서 최고선속이 분당 500미터(m/┃

┃    │    │    │          │    min) 이상인 것                          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃207 │8477│ 30 │취입성형기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 페트(PET)병을 취입ㆍ성형하는 것으로서 30┃

┃    │    │    │          │    바(bar) 이상의 공기를 취입하여 페트(PET)┃

┃    │    │    │          │    병을 분당 40개(pcs/min) 이상으로 성형할 ┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것                              ┃

┃    │    │    │          │ 2. 다층성형용으로서 장착된 압출기가 4개 이 ┃

┃    │    │    │          │    상이고, 연속압출성형이 가능하며, 최대형 ┃

┃    │    │    │          │    체결능력이 100톤(t) 이상인 것           ┃

┃    │    │    │          │ 3. 다차원성형용으로서 클램핑유니트(Clamping┃

┃    │    │    │          │    Unit)가 2개소 이상 장착되어 있고 압출량 ┃

┃    │    │    │          │    이 1천시시(cc) 이상이며, 연속회전압출이 ┃

┃    │    │    │          │    가능한 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 4. 페트(PET)병제조용으로서 최대생산량이 시 ┃

┃    │    │    │          │    간당 6천개(pcs/h) 이상인 것             ┃

┃    │    │    │          │ 5. 다차원성형용으로서 금형을 닫고 공기흡입 ┃

┃    │    │    │          │    력으로 수지(Parison)를 유입 후 공기를 취┃

┃    │    │    │          │    입하여 성형하고, 방사상 두께배분기능이  ┃

┃    │    │    │          │    있으며, 압출량이 5백시시(cc) 이상인 것  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃208 │8477│ 40,│진공성형기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8479│ 89 │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │               -4                           ┃

┃    │    │    │          │ 1. 진공도가 10  토르(torr) 이상인 것       ┃

┃    │    │    │          │ 2. 최대성형용량이 1회 개당 100리터(ℓ) 이상┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃209 │8477│ 40,│함침기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8479│ 89 │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │               -4                           ┃

┃    │    │    │          │ 1. 진공도가 10  토르(torr) 이상인 것       ┃

┃    │    │    │          │ 2. 최대성형용량이 1회 개당 100리터(ℓ) 이상┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 3. 유리섬유를 에폭시수지로 함침하여 섬유강 ┃

┃    │    │    │          │    화고분자를 제조하는 것으로서 시트(Sheet)┃

┃    │    │    │          │    의 최대폭이 1천200밀리미터(㎜) 이상인 것┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃210 │8477│ 59,│발포기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │          │의 것으로서 열간발포 또는 냉간발포 경화방식 ┃

┃    │8479│ 89 │          │이며, 압착력이 제곱센티미터당 1킬로그램(㎏/ ┃

┃    │    │    │          │㎠) 이상인 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한 ┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 냉장고의 내상에 폴리우레탄을 발포할 수  ┃

┃    │    │    │          │    있는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 승용차시트용의 패드(Seat Pad) 또는 머리 ┃

┃    │    │    │          │    받침대 제조용인 것                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃211 │8477│ 80 │휠러링기  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │(Fillering│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │Machine)  │한다.                                       ┃

┃    │    │    │또는 앤드 │ 1. 타이어제조용으로서 비드에 고무압축물인  ┃

┃    │    │    │리스 캡플 │    휠러(Filler)를 자동으로 부착할 수 있는  ┃

┃    │    │    │라이시스템│    것                                      ┃

┃    │    │    │(Endless  │ 2. 타이어제조용으로서 폭이 5밀리미터(㎜) 내┃

┃    │    │    │Capply Sy-│    지 50밀리미터(㎜)인 테이프를 연속적으로 ┃

┃    │    │    │stem)     │    감을 수 있는 것                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃212 │8420│    │편광판제조│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8477│ 80 │기 또는 연│의 평판디스플레이용 광학시트(Sheet)제조용으 ┃

┃    │8419│    │신기      │로서 가로 또는 세로의 연신율이 4배 이상이고,┃

┃    │8479│    │          │연신기능ㆍ적층기능ㆍ건조기능 및 권취기능이  ┃

┃    │    │    │          │인라인(In-line) 방식으로 되어 있는 편광판제 ┃

┃    │    │    │          │조기 또는 연신기에 한한다.                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃213 │8477│ 80 │타이어버핑│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │머신      │의 것으로서 타이어 비드직경이 10인치(inch)  ┃

┃    │    │    │          │이상이고, 버핑(Buffing)폭이 40밀리미터(㎜)  ┃

┃    │    │    │          │이하인 것에 한한다.                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃214 │8477│ 80 │비드제조기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │          │의 타이어용 비드제조용으로서 비드직경이 10인┃

┃    │    │    │          │치(inch) 이상인 것에 한한다.                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃215 │8477│ 80 │타이어가류│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │기        │의 것으로서 공칭규격(Shild ID 기준)이 40인치┃

┃    │    │    │          │(inch) 이상인 유압작동방식의 가류기 또는 무 ┃

┃    │    │    │          │빙몰드(Moving Mold)가류(加硫)시스템에 한한  ┃

┃    │    │    │          │다.                                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃216 │8477│ 80 │몰드청소기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 타이어제조용 몰드 내부표면의 이 ┃

┃    │    │    │          │물질을 레이저펄스빔(Laser Pulse Beam) 조사방┃

┃    │    │    │          │식으로 제거하는 것에 한한다.                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃217 │8479│ 40,│광섬유집합│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │기        │의 것으로서 화이버장착수가 최대 12개 이상인 ┃

┃    │    │    │          │것에 한한다.                                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃218 │8479│ 40,│광섬유에스│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 81,│지(SZ)연합│의 광케이블제조용으로서 중심인장선ㆍ루즈튜브┃

┃    │    │ 89 │기        │송출기ㆍ연합기ㆍ젤리충진기ㆍ바인딩ㆍ테이핑기┃

┃    │    │    │          │및 권취기가 인라인시스템(In-line System)으로┃

┃    │    │    │          │구성된 것에 한한다.                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃219 │8479│ 40,│광섬유리본│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │집합기 또 │의 것으로서 리본형 광섬유를 폴리에틸렌 구형 ┃

┃    │    │    │는 리본구 │홈에 삽입하는 것으로서 최고선속이 분당 50미 ┃

┃    │    │    │삽입연선기│터(m/min) 이상인 것에 한한다.               ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃220 │8479│ 40,│연선기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 와이어로프  또는 스틸코드(Steel Cord)제 ┃

┃    │    │    │          │    조용으로서 선경이 1.4밀리미터(㎜) 이하인┃

┃    │    │    │          │    경우에는 최고연선속도가 분당 2천회(rpm) ┃

┃    │    │    │          │    이상이고, 선경이 1.4밀리미터(㎜) 초과인 ┃

┃    │    │    │          │    경우에는 최고연선속도가 분당 900회(rpm) ┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 2. 공급선경이 1.3밀리미터(㎜) 이하인 것으로┃

┃    │    │    │          │    서 최고회전수가 싱글트위스트형은 분당   ┃

┃    │    │    │          │    2천회(rpm) 이하이고, 더블트위스트형은 분┃

┃    │    │    │          │    당 4천(tpm) 이하인 것                   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃221 │8479│ 82,│혼련기 또 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │는 교반기 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 회전날개의 표면이 백금(Pt)과 로듐(Rh)의 ┃

┃    │    │    │          │    합금으로 처리되어 1천350도(℃) 이상의 온┃

┃    │    │    │          │    도에서 사용이 가능한 것                 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 회전날개의 재질이 내화물 또는 냉각장치가┃

┃    │    │    │          │    부착된 스테인리스 스틸합금인 것으로서 회┃

┃    │    │    │          │    전편심오차가 ±0.5밀리미터(㎜) 이하이고,┃

┃    │    │    │          │    분당회전수가 15회(rpm) 이하인 것        ┃

┃    │    │    │          │ 3. 토너제조용으로서 양축(Twin Diameter)방식┃

┃    │    │    │          │    으로 고분자 복합화합물을 압축하는 것으로┃

┃    │    │    │          │    서 스크루의 길이가 스크루 직경(Screw Di-┃

┃    │    │    │          │    ameter)의 36배 이상인 것                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃222 │8479│ 40,│루스튜브  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │(Loose Tu-│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │be)광섬유 │한다.                                       ┃

┃    │    │    │제조기ㆍ리│ 1. 최대 12심의 광섬유를 색상별로 도장할 수 ┃

┃    │    │    │본인튜브  │    있고, 젤리충진 및 튜브압출이 동시에 가능┃

┃    │    │    │(Ribbon in│    한 것                                   ┃

┃    │    │    │Tube)광섬 │ 2. 최대 12심의 광섬유 또는 최대 18개 리본광┃

┃    │    │    │유제조기  │    섬유를 젤리충진과 튜브압출이 동시에 가능┃

┃    │    │    │또는 스테 │    한 것으로서 광섬유 및 리본광섬유의 송출 ┃

┃    │    │    │인리스스틸│    ㆍ절단ㆍ압출ㆍ젤리주입ㆍ냉각ㆍ인취 및 권┃

┃    │    │    │튜브제조기│    취기능이 인라인(In-line) 시스템으로 구성┃

┃    │    │    │          │    된 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 3. 광섬유보호용 스테인리스스틸튜브제조설비 ┃

┃    │    │    │          │    로서 스테인리스스틸테이프를 튜브형태로  ┃

┃    │    │    │          │    용접하고 광섬유 및 젤리를 삽입할 수 있는┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 4. 광섬유가 삽입된 스테인리스스틸튜브제조설┃

┃    │    │    │          │    비로서 스테인리스스틸테이프를 공급ㆍ용접┃

┃    │    │    │          │    ㆍ성형ㆍ레이저용접ㆍ인취 및 권취하고, 용┃

┃    │    │    │          │    접된 파이프내로 최대 48심의 광섬유를 송 ┃

┃    │    │    │          │    출ㆍ바인딩하여 젤리를 공급할 수 있으며, ┃

┃    │    │    │          │    이를 자동제어하는 기능이 있는 것        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃223 │8479│ 30 │연속식열압│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │기        │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 성형된 목재섬유매트를 연속열압하여 목질 ┃

┃    │    │    │          │    섬유판을 생산하는 것으로서 프레스의 길이┃

┃    │    │    │          │    가 15미터(m) 이상이고, 폭이 2.5미터(m)  ┃

┃    │    │    │          │    이상이며, 최고생산속도가 분당 30미터(m/ ┃

┃    │    │    │          │    min) 이상인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 2. 성형된 목재파티클매트를 연속열압하여 파 ┃

┃    │    │    │          │    티클보드를 생산하는 것으로서 프레스의 길┃

┃    │    │    │          │    이가 16미터(m) 이상이고, 폭이 2미터(m)  ┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃224 │8479│ 89 │성형라인  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 목질섬유판제조용으로서 성형벨트의 폭이  ┃

┃    │    │    │          │    2천500밀리미터(㎜) 이상이고, 최대처리속 ┃

┃    │    │    │          │    도가 분당 60미터(m/min) 이상인 것       ┃

┃    │    │    │          │ 2. 파티클보드제조용으로서 성형벨트의 길이가┃

┃    │    │    │          │    48미터(m) 이상이고, 최대처리속도가 분당 ┃

┃    │    │    │          │    36미터(m) 이상인 것                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃225 │8479│ 89 │예압기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 파티클보드제조용으로서 프레스에 투입전에 ┃

┃    │    │    │          │성형된 매트의 두께를 축소시키는 설비로서 길 ┃

┃    │    │    │          │이가 5.3미터(m) 이상이고, 폭이 2.5미터(m) 이┃

┃    │    │    │          │상인 것에 한한다.                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃226 │8479│ 81 │자동도금기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8543│ 30 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 냉간압연된 코일 도금용으로서 코일을 입측┃

┃    │    │    │          │    부터 출측까지 자동으로 제어하거나 최대  ┃

┃    │    │    │          │    400도(℃) 이상에서 용융도금하고, 도금의 ┃

┃    │    │    │          │    두께를 자동으로 제어할 수 있는 것       ┃

┃    │    │    │          │ 2. 실리콘웨어퍼상의 칩, 인쇄회로기판, 반도 ┃

┃    │    │    │          │    체리드프레임(테이프형을 포함한다)도금용 ┃

┃    │    │    │          │    또는 반도체소재도금용인 것              ┃

┃    │    │    │          │ 3. 스틸코드(Steel Cord)제조용 와이어에 구리┃

┃    │    │    │          │    와 아연을 전기도금하는 것으로서 최고속도┃

┃    │    │    │          │    가 분당 80미터(m/min) 이상이고, 음극전류┃

┃    │    │    │          │    밀도가 20암페어데시제곱미터(A/d㎡)이며, ┃

┃    │    │    │          │    도금두께가 2마이크로미터(㎛) 이하인 것  ┃

┃    │    │    │          │ 4. 수정진동자 또는 칩저항기 제조용으로서 최┃

┃    │    │    │          │    대처리량이 시간당 250개(pcs/h) 이상인 것┃

┃    │    │    │          │ 5. 회전식자동시스템으로서 단상 전기도금기인┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 6. 동박 또는 인쇄회로기판 제조용으로서 도금┃

┃    │    │    │          │    기능ㆍ세척기능ㆍ방청기능 또는 건조기능이┃

┃    │    │    │          │    있고, 도금속도가 분당 0.5미터(m/min) 이 ┃

┃    │    │    │          │    상이며, 도금두께가 35마이크로미터(㎛) 이┃

┃    │    │    │          │    하인 연속도금기                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃227 │8456│ 10,│자동마킹기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 99 │ㆍ스탬핑기│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8479│ 81,│또는 타각 │한다.                                       ┃

┃    │    │ 89 │기        │ 1. 컴퓨터에서 데이터를 전송하여 철강소재(슬┃

┃    │    │    │          │    랩ㆍ블룸ㆍ빌레트)ㆍ철강제품(판재ㆍ코일ㆍ┃

┃    │    │    │          │    환봉ㆍ선재ㆍ레일ㆍ형강ㆍ강관)ㆍ자동차부 ┃

┃    │    │    │          │    품 또는 전자부품에 자동마킹(스프레이ㆍ펜┃

┃    │    │    │          │    ㆍ스템핑(Stamping)ㆍ프린팅ㆍ펀칭방식에  ┃

┃    │    │    │          │    한한다)할 수 있는 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 2. 평판디스플레이제조용으로서 레이저방식ㆍ ┃

┃    │    │    │          │    노광방식 또는 자외선 방식으로 유리기판에┃

┃    │    │    │          │    데이터를 마킹할 수 있는 것              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃228 │8479│ 81,│광섬유모재│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │이중접착기│의 것으로서 광섬유모재접합편심도가 1마이크로┃

┃    │8514│ 10,│          │미터(㎛) 이하인 것에 한한다.                ┃

┃    │    │ 20,│          │                                            ┃

┃    │    │ 30,│          │                                            ┃

┃    │    │ 40 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃229 │8424│ 20 │광섬유착색│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 81,│기        │의 광섬유도장용으로서 광섬유의 송출기능ㆍ착 ┃

┃    │    │ 89 │          │색기능ㆍ건조기능 또는 권취기능이 있는 것으로┃

┃    │    │    │          │서 인라인시스템(In-line System)으로 되어있는┃

┃    │    │    │          │것에 한한다.                                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃230 │8424│    │도유기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 81,│          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 89 │          │한다.                                       ┃

┃    │8482│    │          │ 1. 철강제품(판재ㆍ코일ㆍ환봉ㆍ선재ㆍ형강ㆍ ┃

┃    │    │    │          │    강관)표면에 녹방지 및 윤활을 위하여 도유┃

┃    │    │    │          │    하는 것으로서 도유량이 제곱미터당 5천밀 ┃

┃    │    │    │          │    리그램(㎎/㎡) 이하인 것                 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 베어링의 방청유도유용으로서 외경이 1.5밀┃

┃    │    │    │          │    리미터(㎜) 이상인 베어링에 방청유를 도유┃

┃    │    │    │          │    하고 정렬할 수 있는 것                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃231 │8479│ 81,│후처리기  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 20,│또는 후처 │의 것으로서 인쇄회로기판제조용 전해동박을 전┃

┃    │    │ 90 │리설비    │해처리ㆍ세척ㆍ방청ㆍ건조 등 연속공정으로 표 ┃

┃    │    │    │          │면을 처리하는 설비[권출부ㆍ동박연결부ㆍ장력 ┃

┃    │    │    │          │검출부ㆍ전해부ㆍ에어나이프실ㆍ건조기ㆍ아웃피┃

┃    │    │    │          │드(Out Feed)부ㆍ동박연결부ㆍ권취부 등을 포함┃

┃    │    │    │          │한다]로서 처리속도가 분당 5미터(m/min) 이상 ┃

┃    │    │    │          │인것에 한한다.                              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃232 │8422│ 20 │수계처리장│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8424│ 30,│치        │의 것으로서 세정작업ㆍ박리작업 또는 에칭작업┃

┃    │    │ 89 │          │이 가능하고 10마이크로미터(㎛) 이하의 이물질┃

┃    │8479│ 81,│          │을 제거하는 것에 한한다.                    ┃

┃    │    │ 89 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃233 │8479│ 82,│염료자동계│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │량기      │의 것으로서 염료 또는 조제를 자동계량 후 컨 ┃

┃    │    │    │          │베이어 방식으로 자동이송하는 것으로서 계량오┃

┃    │    │    │          │차범위가 ±0.1그램(g) 이하인 것에 한한다.   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃234 │8422│    │자동선별기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 81,│(자동리드 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 82,│선별기 및 │한다.                                       ┃

┃    │    │ 89 │자동찍힘선│ 1. 파티클보드제조용 목재파티클(Particle)을 ┃

┃    │9030│ 39,│별기를 포 │    특수롤러를 사용하여 분류하는 설비로서 처┃

┃    │    │ 82,│함한다)   │    리능력이 시간당 30톤(t/h) 이상인 것     ┃

┃    │    │ 83 │          │ 2. 타일제조용으로서 소성로에서 생산된 타일 ┃

┃    │9031│ 80 │          │    을 등급별로 분류하고, 최대처리능력이 시 ┃

┃    │    │    │          │    간당 50제곱미터(㎡/h) 이상인 것         ┃

┃    │    │    │          │ 3. 시멘트제조용 부연료인 폐타이어 및 폐플라┃

┃    │    │    │          │    스틱을 크기별로 자동선별하는 것으로서 시┃

┃    │    │    │          │    간당 처리능력이 1톤(t/h) 이상인 것      ┃

┃    │    │    │          │ 4. 레이저방식으로서 유리섬유매트를 연속측정┃

┃    │    │    │          │    하고, 불량유무를 자동으로 선별하는 것   ┃

┃    │    │    │          │ 5. 200밀리리터(㎖) 내지 640밀리리터(㎖)의  ┃

┃    │    │    │          │    소주병 또는 맥주병의 크기 또는 색상 등을┃

┃    │    │    │          │    선별하는 것으로서 처리속도가 분당 600병 ┃

┃    │    │    │          │    (bottle/min) 이상인 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 6. 환원로에 투입되는 8밀리미터(㎜) 이상의  ┃

┃    │    │    │          │    코올(Coal)을 선별할 수 있는 것으로서 최 ┃

┃    │    │    │          │    대처리능력이 시간당 350톤(t/h) 이상인 것┃

┃    │    │    │          │ 7. 압전기결정소자제조시에 1차 절단된 수정웨┃

┃    │    │    │          │    이퍼의 각도를 측정하여 각도별로 자동분류┃

┃    │    │    │          │    하는 것으로서 엑스레이발생장치를 갖고 있┃

┃    │    │    │          │    으며, 측정오차가 ±5도(℃) 이하인 것    ┃

┃    │    │    │          │ 8. 압전기결정소자제조용으로서 무접점방식이 ┃

┃    │    │    │          │    고, 수정소판(Blank)의 두께 및 주파수를  ┃

┃    │    │    │          │    측정하여 분류하며, 최대측정주파수가 250 ┃

┃    │    │    │          │    메가헤르츠(㎒) 이상인 것                ┃

┃    │    │    │          │ 9. 압전기결정소자 또는 칩부품의 불량유무를 ┃

┃    │    │    │          │    선별하는 것으로서 최대측정주파수가 250메┃

┃    │    │    │          │    가헤르츠(㎒) 이상이거나, 자동포장기능이 ┃

┃    │    │    │          │    있는 것으로서 시간당 처리능력이 1천개   ┃

┃    │    │    │          │    (pcs/h) 이상인 것                       ┃

┃    │    │    │          │10. 2차전지의 최종성능을 확인선별할 수 있는 ┃

┃    │    │    │          │    것으로서 최고선별속도가 분당 4개(pcs/   ┃

┃    │    │    │          │    min) 이상인 것                          ┃

┃    │    │    │          │11. 반도체소자 또는 평판디스플레이의 양ㆍ불 ┃

┃    │    │    │          │    량을 자동분류하는 것으로서 위치정도가   ┃

┃    │    │    │          │    ±5마이크로미터(㎛) 이하이거나 온도정도 ┃

┃    │    │    │          │    가 ±3(℃) 이하인 것                    ┃

┃    │    │    │          │12. 반도체용 리드프레임(테이프형을 포함한다)┃

┃    │    │    │          │    또는 반도체완성품 아이시리드(IC Lead)의 ┃

┃    │    │    │          │    측정기능 및 불량유무선별기능이 있는 것  ┃

┃    │    │    │          │13. 실리콘웨이퍼의 양ㆍ불량을 자동분류하는  ┃

┃    │    │    │          │    것으로서 처리속도가 시간당 150장(slice/ ┃

┃    │    │    │          │    h) 이상인 것                            ┃

┃    │    │    │          │14. 베어링제품을 내경 0.5마이크로미터(㎛)단 ┃

┃    │    │    │          │    위로 구분하여 선별하는 것               ┃

┃    │    │    │          │15. 베어링제품의 진동특성을 측정 또는 선별하┃

┃    │    │    │          │    는 진동선별기로서 측정주파수 범위가 50헤┃

┃    │    │    │          │    르츠(㎐) 내지 10킬로헤르츠(㎑)인 것     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃235 │8428│ 20 │분쇄기 또 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 82,│는 파쇄기 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 89 │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 파유리를 8메쉬(Mesh) 이하의 크기로 분쇄 ┃

┃    │    │    │          │    ㆍ탈철 및 분산할 수 있는 것             ┃

┃    │    │    │          │ 2. 유리제조용으로서 파유리 최대분쇄능력이  ┃

┃    │    │    │          │    시간당 1톤(t/h) 이상인 것               ┃

┃    │    │    │          │ 3. 알루미나실린더형으로서 두께가 2인치     ┃

┃    │    │    │          │    (inch) 이상이고, 볼밀(Ball Mill)을 이용 ┃

┃    │    │    │          │    하여 분쇄할 수 있는 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 4. 정련로 주입구 부분의 지금(地金:찌거기)을┃

┃    │    │    │          │    제거하는 것으로서 최대압력이 100바(bar) ┃

┃    │    │    │          │    이상이고, 회전각도가 300도(˚) 이상인 것┃

┃    │    │    │          │ 5. 토너제조용으로서 6바(bar) 이상의 압축공 ┃

┃    │    │    │          │    기를 이용하는 제트밀(Jet Mill) 분쇄기로 ┃

┃    │    │    │          │    서 입자 상호간의 충돌에 의하여 미세상태 ┃

┃    │    │    │          │    로 분쇄할 수 있는 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 6. 해머(Hammer)를 사용하여 파유리를 연속적 ┃

┃    │    │    │          │    으로 파쇄할 수 있는 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 7. 원목을 파쇄하여 목재칩을 생산하는 설비로┃

┃    │    │    │          │    서 원료투입구의 높이가 400밀리미터(㎜)  ┃

┃    │    │    │          │    이상이고, 폭이 850밀리미터(㎜) 이상인 것┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃236 │8424│ 20,│혼합기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8479│ 82 │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 타이어제조용으로서 챔버의 최대용량이 200┃

┃    │    │    │          │    리터(ℓ) 이상인 것                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 유리제조용 원료의 무게를 자동으로 측정하┃

┃    │    │    │          │    여 투입 및 혼합하는 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 3. 브라운관용 유리원료를 혼합하는 것으로서 ┃

┃    │    │    │          │    1회에 1톤 이상을 혼합할 수 있는 30마력  ┃

┃    │    │    │          │    (HP) 이상의 모터와 3개 이상의 배출구를  ┃

┃    │    │    │          │    가진 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 4. 유리제품제조용으로서 다음 각목의 1에 해 ┃

┃    │    │    │          │    당하는 것                               ┃

┃    │    │    │          │  가. 원료를 투입 및 혼합하는 것으로서 아비 ┃

┃    │    │    │          │      산 수용액의 혼합이 가능하고, 1회에 8천┃

┃    │    │    │          │      5백파운드(lb)를 처리할 수 있는 것     ┃

┃    │    │    │          │  나. 소량의 원료성분을 주 혼합기에 투입하기┃

┃    │    │    │          │      전에 혼합하여 배출할 수 있는 것       ┃

┃    │    │    │          │  다. 원심력을 이용하여 원료를 혼합하는 팬  ┃

┃    │    │    │          │      믹서                                  ┃

┃    │    │    │          │  라. 원료의 무게를 자동으로 측정하여 투입  ┃

┃    │    │    │          │      및 혼합할 수 있는 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 5. 평판디스플레이제조용으로서 2개 이상의 날┃

┃    │    │    │          │    개(Blade)가 회전하면서 날개와 용기(Vess-┃

┃    │    │    │          │    el)내벽의 압력에 의하여 내용물을 균일하 ┃

┃    │    │    │          │    게 혼합 및 분산시키는 것                ┃

┃    │    │    │          │ 6. 주물사 혼합기로서 다음 각목의 1에 해당하┃

┃    │    │    │          │    는 것                                   ┃

┃    │    │    │          │  가. 주물사의 온도ㆍ습도 또는 점도의 자동조┃

┃    │    │    │          │      절장치가 부착된 것으로서 처리용량이 시┃

┃    │    │    │          │      간당 20톤(t/h) 이상인 것              ┃

┃    │    │    │          │  나. 다관절의 이동형 또는 고정식의 것으로서┃

┃    │    │    │          │      시간당 처리능력이 20톤(t/h) 이상인 것 ┃

┃    │    │    │          │ 7. 반도체제조용 슬러리(Slurry)를 혼합 및 분┃

┃    │    │    │          │    배시키는 것                             ┃

┃    │    │    │          │ 8. 칩부품제조용 내용물을 균일하게 혼합시키 ┃

┃    │    │    │          │    는 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 9. 부직포제조용 원료의 무게를 측정하여 혼합┃

┃    │    │    │          │    및 투입하는 것으로서 최대처리능력이 시간┃

┃    │    │    │          │    당 800킬로그램(㎏/h) 이상인 것          ┃

┃    │    │    │          │10. 2차전지극판용의 활물질을 균일한 상태의  ┃

┃    │    │    │          │    페이스트(Paste) 또는 슬러리(Slurry)로 혼┃

┃    │    │    │          │    합하는 것[용액ㆍ분체공급기ㆍ혼합기 및 슬┃

┃    │    │    │          │    러리(Slurry)저장기로 구성되는 것을 포함 ┃

┃    │    │    │          │    한다]                                   ┃

┃    │    │    │          │11. 시멘트소성용 석탄을 균일하게 혼합하는 것┃

┃    │    │    │          │    으로서 처리능력이 시간당 50톤(t/h) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │12. 시멘트 또는 건조시멘트 모르타르 제조에  ┃

┃    │    │    │          │    필요한 원재료 및 부재료를 시간당 1톤(t/ ┃

┃    │    │    │          │    h) 이상 균일하게 혼합시키는 것          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃237 │8479│ 89 │터미네이션│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │머신(Ter- │의 칩제조용으로서 칩의 측면에 노출단자전극을┃

┃    │    │    │mination  │입히는 것에 한한다.                         ┃

┃    │    │    │Machine)  │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃238 │8479│ 89 │간지삽입기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │으로 판유리표면에 자동으로 간지를 덮는 것으 ┃

┃    │    │    │          │로서 최대처리용량이 시간당 360시트(sheet/h) ┃

┃    │    │    │          │이상인 것에 한한다.                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃239 │8479│ 89 │산화막형성│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │기        │의 인쇄회로기판제조용으로서 화공약품을 이용 ┃

┃    │    │    │          │하여 동박표면에 산화막을 형성하여 요철하는  ┃

┃    │    │    │          │것에 한한다(세척ㆍ방청 또는 건조기능이 있는 ┃

┃    │    │    │          │것을 포함한다).                             ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃240 │8479│ 89 │정면기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 인쇄회로기판 표면처리용으로서 다음 각호의┃

┃    │    │    │          │1에 해당하는 것에 한한다.                   ┃

┃    │    │    │          │ 1. 코어(Core)가 0.1밀리미터(㎜) 이하인 인쇄┃

┃    │    │    │          │    회로기판을 처리할 수 있는 것            ┃

┃    │    │    │          │ 2. 외경이 0.2밀리미터(㎜) 이하인 홀(Hole)의┃

┃    │    │    │          │    세정 및 건조가 가능한 것                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃241 │8479│ 89 │전극적층기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 2차전지제조용으로서 최고가공속도가 전지셀┃

┃    │    │    │          │(Cell) 기준으로 분당 3개(pcs/min) 이상인 것 ┃

┃    │    │    │          │에 한한다.                                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃242 │8479│ 89 │착자장치  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │또는 착탄 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │장치      │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 마그네트론(Magnetron)제조용으로서 순간  ┃

┃    │    │    │          │    전류가 5천암페어(A) 이상인 착자장치     ┃

┃    │    │    │          │ 2. 착탄장치로서 전류가 20암페어(A) 이상이거┃

┃    │    │    │          │    나 톨루엔 또는 벤젠을 사용하는 것       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃243 │8479│ 82,│편광판절단│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │기 또는 편│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │광판부착기│한다.                                       ┃

┃    │    │    │(절단 및  │ 1. 절단정도가 ±0.1밀리미터(㎜) 이하이거나 ┃

┃    │    │    │부착겸용기│    부착정도가 ±0.3밀리미터(㎜) 이하인 것  ┃

┃    │    │    │기를 포함 │ 2. 평판디스플레이제조용으로서 편광판을 패널┃

┃    │    │    │한다)     │    의 상하부에 롤러가압 방식으로 부착하는  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃244 │8479│ 89 │포밍머신  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8543│ 89 │또는 시퀸 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │싱머신    │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 전자부품 또는 축전기를 자동삽입하거나 납┃

┃    │    │    │          │    땜이 용이하도록 부품의 리드(Lead)를 일정┃

┃    │    │    │          │    한 각도로 정형하여 주는 것              ┃

┃    │    │    │          │ 2. 자동차부품제조용으로서 블랭크(Blank)상태┃

┃    │    │    │          │    의 철판을 슬리팅(Slitting)하여 형상을 만┃

┃    │    │    │          │    드는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 3. 유리섬유제조용으로서 제곱미터당 중량(g/ ┃

┃    │    │    │          │    ㎡)을 유지하여 유리섬유의 형상을 만드는 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃245 │8479│ 89 │동테이프주│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │름기(금속 │의 동축케이블의 외부도체가공작업설비로서 송 ┃

┃    │    │    │테이프 주 │출기능ㆍ테이핑공급기능ㆍ포밍기능ㆍ용접기능ㆍ┃

┃    │    │    │름기를 포 │인취기능ㆍ주름기능ㆍ권취기능 또는 슬롯팅기로┃

┃    │    │    │함한다)   │구성되고, 발포된 절연코어위에 동테이프 또는 ┃

┃    │    │    │          │금속테이프를 성형ㆍ용접한후 외부도체에 주름 ┃

┃    │    │    │          │을 주는 것에 한한다.                        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃246 │8479│ 89 │압착기 또 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │는 열압착 │의 것으로서 평판디스플레이 또는 칩부품제조용┃

┃    │    │    │기        │으로서 다음 각호의 1에 해당하는 가열 및 가압┃

┃    │    │    │          │방식의 것에 한한다.                         ┃

┃    │    │    │          │ 1. 칼라필터기판과 어레이(Array)기판 또는 칩┃

┃    │    │    │          │    저항 등을 압착하는 것으로서 최고처리속도┃

┃    │    │    │          │    가 시간당 50개(ea/h) 이상인 것          ┃

┃    │    │    │          │ 2. 드라이브 아이시(Drive IC)가 부착된 유리 ┃

┃    │    │    │          │    에 표면실장완료된 구동용 인쇄회로기판을 ┃

┃    │    │    │          │    압착하는 것으로 최고처리속도가 시간당 50┃

┃    │    │    │          │    개(ea/h) 이상인 것                      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 평판디스플레이제조용유리에 필름을 부착하┃

┃    │    │    │          │    는 것으로서 부착정도가 ±50마이크로미터 ┃

┃    │    │    │          │    (㎛) 이하이고, 온도 및 압력을 자동제어할┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것                              ┃

┃    │    │    │          │ 4. 칩부품제조용으로서 가열 및 가압방식으로 ┃

┃    │    │    │          │    시간당 50개 이상을 처리할 수 있는 것    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃247 │8477│ 80 │조립기ㆍ압│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │입기ㆍ체결│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │기 또는 삽│한다.                                       ┃

┃    │    │    │입기(해체 │ 1. 부품의 조립작업이 다축드라이버에 의하여 ┃

┃    │    │    │기를 포함 │    동시에 체결되고, 체결이상유무의 판별이  ┃

┃    │    │    │한다)     │    가능한 조립기로서 다측 드라이버의 각도  ┃

┃    │    │    │          │    또는 토크 체결정도가 ±5퍼센트 이하인 것┃

┃    │    │    │          │ 2. 2차전지제조용으로서 최대처리능력이 분당 ┃

┃    │    │    │          │    15개(pcs/min) 이상인 것                 ┃

┃    │    │    │          │ 3. 자동차의 엔진부품ㆍ변속기부품ㆍ액슬부품 ┃

┃    │    │    │          │    또는 자동차의 샤시(조향장치ㆍ제동장치ㆍ ┃

┃    │    │    │          │    현가장치)부품을 압입[프레스인(Press In) ┃

┃    │    │    │          │    ㆍ인서팅(Inserting)ㆍ픽싱(Fixing)ㆍ셋팅 ┃

┃    │    │    │          │    (Setting)ㆍ콜킹(Caulking)ㆍ스태킹(Stack-┃

┃    │    │    │          │    ing) 또는 핏팅(Pitting)]하는 것         ┃

┃    │    │    │          │ 4. 자동차의 엔진부품 또는 변속기 부품을 자 ┃

┃    │    │    │          │    동으로 해체하는 것                      ┃

┃    │    │    │          │ 5. 자동차 타이어휠 자동조립기로서 셔틀이송 ┃

┃    │    │    │          │    방식인 것[마크매치(Mark Match), 공기주  ┃

┃    │    │    │          │    입, 타이어비드, 안착장치 등을 포함한다] ┃

┃    │    │    │          │ 6. 외경이 1.5밀리미터(㎜) 이상인 베어링의  ┃

┃    │    │    │          │    내륜과 외륜에 볼(Ball)을 자동삽입하고,  ┃

┃    │    │    │          │    케이지(Cage) 또는 리테이너(Retainer)를  ┃

┃    │    │    │          │    공급하여 자동조립하는 것으로서 조립상태 ┃

┃    │    │    │          │    를 검사하는 기능을 갖춘 것              ┃

┃    │    │    │          │ 7. 부품자동조립기로서 부품을 절곡ㆍ절단ㆍ트┃

┃    │    │    │          │    랜스퍼(Transfer)ㆍ스크랩제거ㆍ가열용착ㆍ┃

┃    │    │    │          │    삽입ㆍ압입ㆍ용착ㆍ회로검사 등의 공정을  ┃

┃    │    │    │          │    수행할 수 있으며 각 공정간을 컨베이어로 ┃

┃    │    │    │          │    자동이송할 수 있는 것                   ┃

┃    │    │    │          │ 8. 자동차에어컨용 냉매압축기ㆍ클러치 또는  ┃

┃    │    │    │          │    열교환기를 자동조립하고, 사이클타임(Cyc-┃

┃    │    │    │          │    le Time)이 29초(sec) 이하이며, 노이즈 테┃

┃    │    │    │          │    스트가 가능한 것                        ┃

┃    │    │    │          │ 9. 정맥용 카데타 생산을 위하여 케뉼라(Cann-┃

┃    │    │    │          │    ula)ㆍ니들허브(Needle Hub)ㆍ튜브ㆍ웨지  ┃

┃    │    │    │          │    (Wedge) 및 허브(Hub)를 자동으로 조립하는┃

┃    │    │    │          │    것으로서 분당 생산능력이 41개(pcs/min)  ┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃248 │8479│ 89 │위치자동조│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│    │정기 또는 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9032│    │합착기    │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 평판디스플레이용 글라스 상ㆍ하판을 정렬 ┃

┃    │    │    │          │    및 합착하는 것으로서 합착정도 ±10마이크┃

┃    │    │    │          │    로미터(㎛) 이하인 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 2. 각 공정간 이송시 쏠림을 방지하기 위하여 ┃

┃    │    │    │          │    철강의 스트립(Strip)을 광센서ㆍ레이저ㆍ ┃

┃    │    │    │          │    이미지 또는 자장방식으로 검출하여 스트립┃

┃    │    │    │          │    (Strip)의 위치를 자동으로 조정하는 것   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃249 │8479│ 89 │석영봉제조│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8514│ 10,│기        │의 것으로서 모재석영튜브내에 10마이크로미터 ┃

┃    │    │ 20,│          │(㎛) 이상의 두께로 박막을 형성하는 것에 한한┃

┃    │    │ 30,│          │다.                                         ┃

┃    │    │ 40 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃250 │8479│ 89 │웨이퍼스크│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │러빙기    │의 것으로서 반도체웨이퍼를 문질러 불순물을  ┃

┃    │    │    │(Wafer    │제거하는 방식 또는 초순수를 분사하고 회전시 ┃

┃    │    │    │Scrubbing │켜 불순물을 제거하는 방식인 것에 한한다.    ┃

┃    │    │    │Machine)  │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃251 │8479│ 89 │자동다이접│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8515│ 29,│착기      │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 80 │          │한다.                                       ┃

┃    │8543│ 30 │          │ 1. 반도체소자ㆍ평판디스플레이ㆍ온도보상형발┃

┃    │    │    │          │    진기ㆍ듀플렉서(Duplexer) 또는 압전기결정┃

┃    │    │    │          │    소자 제조용으로서 다음 각목의 1에 해당하┃

┃    │    │    │          │    는 것(와이어본더 겸용을 포함한다)       ┃

┃    │    │    │          │  가. 유텍틱(Eutectic) 또는 디스펜서방식으로┃

┃    │    │    │          │      다이(Die)를 자동접착하는 것           ┃

┃    │    │    │          │  나. 에폭시(Epoxy) 또는 테이프(Tape)방식의 ┃

┃    │    │    │          │      것으로서 최고접착속도가 초당 1다이(die┃

┃    │    │    │          │      /sec) 이상이거나 접착위치정도 ±10마이┃

┃    │    │    │          │      크로미터(㎛) 이하인 것                ┃

┃    │    │    │          │ 2. 표면 탄성파필터제조용으로서 다음 각목의 ┃

┃    │    │    │          │    1에 해당하는 것                         ┃

┃    │    │    │          │  가. 은(Ag)에폭시도포방식 및 화상인식에 의 ┃

┃    │    │    │          │      하여 불량유무를 자동선별하고, 다이를  ┃

┃    │    │    │          │      접착하는 것                           ┃

┃    │    │    │          │  나. 금(Gold)을 초음파방식으로 다이에 접착 ┃

┃    │    │    │          │      하는 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 3. 에폭시를 디스펜서하여 부품을 섭스트레이 ┃

┃    │    │    │          │    트(Substrate)에 접착하는 것으로서 위치정┃

┃    │    │    │          │    도가 ±0.02밀리미터(㎜) 이하이고, 자동접┃

┃    │    │    │          │    착시 틀어짐의 각도가 2도(°) 이하인 것  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃252 │8479│ 89 │셀갭(Cell │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│ 49,│Gap)측정기│으로 평판디스플레이제조용 유리간격을 측정하 ┃

┃    │    │ 80 │          │는 것으로서 0.1밀리미터(㎜) 이하의 셀갭을 측┃

┃    │    │    │          │정하는 것에 한한다.                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃253 │8479│ 89 │화상인식장│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│ 80 │치        │으로 패키지(Package)의 마킹(Marking)ㆍ리드  ┃

┃    │    │    │          │(Lead) 또는 몰딩(Moulding)의 외관상태를 인식┃

┃    │    │    │          │하거나 검사하는 것에 한한다.                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃254 │8479│ 89 │테이핑기  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │또는 테이 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │프제거기  │한다.                                       ┃

┃    │    │    │(웨이퍼연 │ 1. 반도체제조용으로서 가공웨이퍼상의 다이  ┃

┃    │    │    │삭보호장치│    (Die)를 절단(Sawing)하기 전에 웨이퍼 뒷 ┃

┃    │    │    │를 포함한 │    면에 수지테이프를 접착시키거나 접착된 테┃

┃    │    │    │다)       │    이프를 자외선을 이용하여 제거하는 것    ┃

┃    │    │    │          │ 2. 반도체제조용으로서 웨이퍼를 연마하기 전 ┃

┃    │    │    │          │    에 테이프를 자동부착하거나 연마후에 테이┃

┃    │    │    │          │    프를 제거하는 것                        ┃

┃    │    │    │          │ 3. 반도체소자제조시 성형공정의 성형액 유출 ┃

┃    │    │    │          │    방지 목적으로 반도체소자 이면에 테이프를┃

┃    │    │    │          │    부착하거나 제거하는 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 4. 반도체제조용으로서 가공웨이퍼에 땜납을  ┃

┃    │    │    │          │    하기 위하여 테이프(Photo Resist Sheet)를┃

┃    │    │    │          │    자동접착하거나 제거하는 것              ┃

┃    │    │    │          │ 5. 반도체제조용으로 가공웨이퍼에 접착된 테 ┃

┃    │    │    │          │    이프의 보호용 테이프를 제거하는 것      ┃

┃    │    │    │          │ 6. 테이프형 인쇄회로 또는 반도체용 리드프레┃

┃    │    │    │          │    임(테이프형을 포함한다)제조용인 것      ┃

┃    │    │    │          │ 7. 소주 또는 맥주 포장용 종이박스에 테이프 ┃

┃    │    │    │          │    를 자동으로 부착하는 설비로서 분당처리속┃

┃    │    │    │          │    도가 600병(bottle/min) 이상인 것        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃255 │8479│ 89 │자동박리기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 마스크(블랭크마스크를 포함한다) 또는 평 ┃

┃    │    │    │          │    판디스플레이 제조용으로서 아이티오(ITO) ┃

┃    │    │    │          │    또는 격벽의 패턴상에 남아 있는 포트레지 ┃

┃    │    │    │          │    스트를 초순수 또는 케미컬을 이용하여 제 ┃

┃    │    │    │          │    거하는 것으로서 박리액의 온도정도를 ±2 ┃

┃    │    │    │          │    도(℃) 이하로 유지할 수 있는 것         ┃

┃    │    │    │          │ 2. 인쇄회로기판제조용으로서 플라즈마방식 또┃

┃    │    │    │          │    는 이화학방식인 것                      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 반도체용 리드프레임(테이프형을 포함한다)┃

┃    │    │    │          │    제조용으로서 초순수 또는 케미컬을 이용하┃

┃    │    │    │          │    여 제거하는 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 4. 인쇄회로기판제조용으로서 포토레지스트를 ┃

┃    │    │    │          │    초순수 또는 케미컬을 이용하여 제거하는  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 5. 평판디스플레이제조용으로서 기판 위에 남 ┃

┃    │    │    │          │    아 있는 포토레지스트를 초순수ㆍ케미컬 또┃

┃    │    │    │          │    는 플라즈마 방식으로 제거하고, 박리액의 ┃

┃    │    │    │          │    온도를 ±2도(℃) 이하로 유지할 수 있는  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃256 │8479│ 89 │실(Seal)압│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │입기 또는 │의 것으로서 외경이 1.5밀리미터(㎜) 이상인 베┃

┃    │    │    │실(Seal)삽│어링에 그리스를 주입하고, 실(Seal) 자동삽입 ┃

┃    │    │    │입기(그리 │및 삽입상태의 확인기능이 있으며, 자동로딩 및┃

┃    │    │    │스 주입기 │언로딩 장치가 부착되어 있는 것에 한한다.    ┃

┃    │    │    │를 포함한 │                                            ┃

┃    │    │    │다)       │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃257 │8479│ 89 │탈포기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8514│    │(Auto     │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │Claver)   │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 평판디스플레이제조시 판넬안에 발생하는  ┃

┃    │    │    │          │    기포를 열 또는 압력으로 제거하고, 편광판┃

┃    │    │    │          │    의 접착력을 강화시키는 것으로서 압력이  ┃

┃    │    │    │          │    제곱센티미터당 10킬로그램(㎏/㎠) 이하인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 평판디스플레이의 제조공정중 상ㆍ하판 접 ┃

┃    │    │    │          │    착시 사용되는 실란트(Sealent)의 기포를  ┃

┃    │    │    │          │    진공을 이용해 제거하는 것               ┃

┃    │    │    │          │ 3. 인쇄회로기판제조용으로서 비지에이(BGA)와┃

┃    │    │    │          │    히트싱크(Heat-Sink)를 접합시키는 것으로 ┃

┃    │    │    │          │    서 진공ㆍ가온ㆍ가압이 가능한 것(연속적인┃

┃    │    │    │          │    작업을 위한 진공ㆍ가온ㆍ가압장치가 있는 ┃

┃    │    │    │          │    것을 포함한다)                          ┃

┃    │    │    │          │ 4. 감열지 코팅시 기포를 제거하는 것으로서  ┃

┃    │    │    │          │    시간당 처리능력이 250킬로그램(㎏/h) 이상┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃258 │8479│ 89 │페트(PET) │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │병 병구결 │의 것으로서 페트(PET)병 예비성형품(Preform) ┃

┃    │    │    │정화기(Ne-│의 병구를 결정화시켜 내열성을 갖도록 하는 것┃

┃    │    │    │ck Crysta-│으로서 최대생산량이 분당 100개(pcs/min) 이상┃

┃    │    │    │llizer)   │인 것에 한한다.                             ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃259 │8479│ 89 │화학약품공│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │급장치 또 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │는 가스공 │한다.                                       ┃

┃    │    │    │급장치    │ 1. 0.5마이크로미터(㎛) 이상의 불순물이 리터┃

┃    │    │    │          │    당 10개(pcs/ℓ) 이하인 케미칼 또는 가스 ┃

┃    │    │    │          │    를 공급할 수 있는 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 2. 평판디스플레이제조시 케미칼ㆍ이온수 또는┃

┃    │    │    │          │    오존수를 공급하는 것으로서 불순물 여과기┃

┃    │    │    │          │    능이 있고, 공급되는 케미컬에 0.4마이크로┃

┃    │    │    │          │    미터(㎛) 이상의 불순물이 리터당 15개(pcs┃

┃    │    │    │          │    /ℓ) 이하인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 3. 연마기에 케미컬 또는 연마제를 공급하는  ┃

┃    │    │    │          │    것으로서 공급량이 분당 15리터(ℓ/min) 이┃

┃    │    │    │          │    상인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 4. 가스를 이용하여 반도체 또는 평판디스플레┃

┃    │    │    │          │    이 제조용 케미칼을 시브이디(CVD)설비에  ┃

┃    │    │    │          │    공급할 수 있는 것                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃260 │8479│ 89 │이온주입측│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│ 80 │정기      │의 것으로서 반도체제조용 웨이퍼의 이온주입량┃

┃    │9030│    │          │을 측정하는 것에 한한다.                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃261 │8479│ 89 │자동전자조│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │각시스템  │의 인쇄용판동 제작용으로서 이미지데이터를 디┃

┃    │    │    │          │지털데이터로 변환하여 판동길이 1천200밀리미 ┃

┃    │    │    │          │터(㎜) 이상으로 자동조각이 가능한 것에 한한 ┃

┃    │    │    │          │다.                                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃262 │8479│ 89 │프로브스테│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9030│    │이션 또는 │의 것으로서 칩부품ㆍ평판디스플레이소자ㆍ인쇄┃

┃    │9031│ 80 │테스트스테│회로기판ㆍ패널 또는 반도체칩의 불량유무 또는┃

┃    │    │    │이션      │작동상태를 검사 또는 정렬하는 것에 한한다.  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃263 │8479│ 89 │액정분자배│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │향기      │의 것으로서 배향막에 결을 형성시킬 수 있고  ┃

┃    │    │    │          │롤러의 최고회전속도가 300회(rpm) 이상인 것에┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃264 │8419│ 89 │아닐챔버  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │또는 진공 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8514│ 30 │챔버(Rapid│한다.                                       ┃

┃    │    │    │Thermal   │ 1. 직경이 100밀리미터(㎜) 이상인 실리콘웨이┃

┃    │    │    │Processor │    퍼 또는 평판디스플레이의 결정구조형성 및┃

┃    │    │    │를 포함한 │    회로형성 안정용으로서 최고온도가 300도  ┃

┃    │    │    │다)       │    (℃) 이상인 아닐챔버                    ┃

┃    │    │    │          │               -4                           ┃

┃    │    │    │          │ 2. 진공도가 10  토르(torr) 이상인 진공챔버 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃265 │8423│ 20,│원료투입기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 81,│          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 82 │          │한다.                                       ┃

┃    │8475│ 29 │          │ 1. 유리용해로에 원료를 공급하는 장치로서 높┃

┃    │8479│ 89 │          │    이의 정도가 ±0.05인치(inch) 이하인 것  ┃

┃    │    │    │          │    또는 ±0.5퍼센트 이하로 유지 가능한 것  ┃

┃    │    │    │          │ 2. 유리제조용 원료를 유리용해로에 자동으로 ┃

┃    │    │    │          │    투입하는 것으로서 진동슈트(Chute) 및 퓨 ┃

┃    │    │    │          │    셔(Pusher)로 구성된 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 3. 전기로 및 정련로에 부원료 또는 탈산제를 ┃

┃    │    │    │          │    투입하는 것으로서 최대취입능력이 분당   ┃

┃    │    │    │          │    120킬로그램(㎏/min) 이상인 것 또는 와이 ┃

┃    │    │    │          │    어의 최고투입속도가 분당 400미터(m/min) ┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 4. 철강제품연속주조시 몰드(Mould) 내로 플럭┃

┃    │    │    │          │    스(Flux)를 투입하는 기기로서 최대취입압 ┃

┃    │    │    │          │    력이 7바(bar) 이상인 것                 ┃

┃    │    │    │          │ 5. 유리제조용원료공급설비로서 전자기식 진동┃

┃    │    │    │          │    기에 의해 구동되고, 연속적으로 원료공급 ┃

┃    │    │    │          │    량을 조절할 수 있는 진동트레이피더      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃266 │8479│ 89 │금형제어장│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │비        │의 것으로서 플라스틱사출시 금형과 사출기를  ┃

┃    │    │    │          │최적화하는 기능을 갖춘 것에 한한다.         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃267 │8417│    │수재설비  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │          │의 것으로서 선철제조후 발생된 슬래그를 알갱 ┃

┃    │    │    │          │이로 만드는 설비로서 처리능력이 분당 2톤(t/ ┃

┃    │    │    │          │min) 이상인 것에 한한다.                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃268 │8479│ 89 │전극열융착│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │기        │의 2차전지제조용으로서 가공최대속도가 전지  ┃

┃    │    │    │          │셀(Cell) 기준으로 분당 6개(pcs/min) 이상인  ┃

┃    │    │    │          │것에 한한다.                                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃269 │8417│    │개폐기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │          │의 것으로서 직경이 50밀리미터(㎜)이고 길이가┃

┃    │    │    │          │3미터(m)인 드릴을 분당 600회(rpm) 이상으로  ┃

┃    │    │    │          │회전시켜 용융로의 쇳물배출용 출선구를 개공하┃

┃    │    │    │          │고, 출선후 진흙으로 폐공하는 개폐기로서 진흙┃

┃    │    │    │          │주입능력이 1회당 150리터(ℓ) 이상인 것에 한 ┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃270 │8479│ 89 │종이가공제│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │품제조기  │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 기저귀(반제품 또는 완제품)제조용으로서  ┃

┃    │    │    │          │    최대생산능력이 분당 750개(pcs/min) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 2. 생리대(반제품 또는 완제품)제조용으로서  ┃

┃    │    │    │          │    최대생산능력이 분당 1천200개(pcs/min) 이┃

┃    │    │    │          │    상인 것                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃271 │8479│ 89 │플라스틱몰│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │드제거기  │의 것으로서 화학적으로 반도체소자의 불량분석┃

┃    │    │    │          │및 시료제조용에 한한다.                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃272 │8479│ 89 │자동공급설│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │비        │의 것으로서 종이가공제품(기저귀ㆍ생리대)제조┃

┃    │    │    │          │에 필요한 자재(제지ㆍ필름ㆍ부직포 등)를 자동┃

┃    │    │    │          │으로 언와인딩ㆍ절단 및 연결공급하는 것으로서┃

┃    │    │    │          │최대속도가 분당 400미터(m/min) 이상인 것에  ┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃273 │8479│ 89 │롤러과립기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 공업용다이아몬드 및 관련제품 제조용으로서┃

┃    │    │    │          │직경이 100밀리미터(㎜) 이상인 롤러를 사용하 ┃

┃    │    │    │          │여 원료분말을 과립형상으로 만들 수 있는 것에┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃274 │8479│ 89 │확장기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 반도체칩의 분리를 위하여 웨이퍼 ┃

┃    │    │    │          │를 확장하는 것에 한한다.                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃275 │8479│ 89,│라미네이터│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 90 │(Laminat- │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │or)       │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 롤러 또는 프레이트 가열방식의 것으로서  ┃

┃    │    │    │          │    온도정도가 ±5도(℃) 이하인 것          ┃

┃    │    │    │          │ 2. 반도체테이프형 리드프레임제조용으로서 롤┃

┃    │    │    │          │    러에 열을 가하여 동박을 필름에 접착하는 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 칩부품용 세라믹시트적층용으로서 위치정도┃

┃    │    │    │          │    가 ±0.1밀리미터(㎜) 이하이거나 최고온도┃

┃    │    │    │          │    가 80도(℃) 이상인 것                   ┃

┃    │    │    │          │ 4. 2개의 롤러(Roller)로 구성되는 전열방식의┃

┃    │    │    │          │    것으로서 온도정도가 ±2도(℃) 이하인 것 ┃

┃    │    │    │          │    또는 온도정도가 ±5퍼센트 이하인 것     ┃

┃    │    │    │          │ 5. 절단된 편광필름을 자동으로 이송하여 렌즈┃

┃    │    │    │          │    또는 프리즘에 부착하는 것               ┃

┃    │    │    │          │ 6. 아이시 섭스트레이트(IC Substrate)용으로 ┃

┃    │    │    │          │    서 접착속도가 분당 3미터(m/min) 이상이  ┃

┃    │    │    │          │    고, 위치정도가 ±0.1밀리미터(㎜) 이하인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 7. 반도체제조용으로서 테이프형 또는 필름형 ┃

┃    │    │    │          │    인쇄회로기판을 히트싱크(Heat Sink) 또는 ┃

┃    │    │    │          │    히트스프레더(Heat Spreader)에 자동으로  ┃

┃    │    │    │          │    접착하는 것                             ┃

┃    │    │    │          │ 8. 다층세라믹회로기판제조용으로서 층간의 접┃

┃    │    │    │          │    착을 위한 가압력이 50톤(t) 이상인 것 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 사용온도가 150도(℃) 이하인 것으로서 ┃

┃    │    │    │          │    라미네이션용의 것                       ┃

┃    │    │    │          │ 9. 인쇄회로기판의 동박 또는 동박적층판 제조┃

┃    │    │    │          │    용으로서 최고압착온도가 400도(℃)에서 가┃

┃    │    │    │          │    온 및 가압이 가능한 것                  ┃

┃    │    │    │          │10. 2차전지제조용으로서 가공전극의 크기가 30┃

┃    │    │    │          │    밀리미터(㎜)×40밀리미터(㎜) 이상이고,  ┃

┃    │    │    │          │    가공속도가 분당 40바이셀(bi-cell/min) 이┃

┃    │    │    │          │    상이거나 분당 1미터(m/min) 이상인 것    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃276 │8479│ 89 │캐비티    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │(Cavity)  │으로서 전자레인지캐비티(Cavity)와 전면(Front┃

┃    │    │    │결합장치  │Panel)을 결합하는 장치로서 캐비티의 1회 소요┃

┃    │    │    │          │시간이 15초(sec) 이내인 것에 한한다.        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃277 │8479│ 89 │자동삽입기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │또는 조립 │의 것으로서 반도체(콘택트) 또는 전자부품제조┃

┃    │    │    │기        │용으로서 분당 처리량이 60개(pcs/min) 이상인 ┃

┃    │    │    │          │것에 한한다.                                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃278 │8479│ 89 │자동결속기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │으로 리드프레임에 열방출용 동편을 결속 또는 ┃

┃    │    │    │          │부착하는 것으로서 처리량이 분당 40개(pcs/   ┃

┃    │    │    │          │min) 이상인 것에 한한다.                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃279 │8479│ 89 │알루미늄필│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │름포밍기  │의 2차전지제조용으로서 알루미늄 라미네이트  ┃

┃    │    │    │(Forming  │필름을 성형하여 절단하고, 최대처리능력이 분 ┃

┃    │    │    │Machine)  │당 15개(pcs/min) 이상인 것에 한한다.        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃280 │8479│ 89 │환경시험장│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│ 80 │치        │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 온도ㆍ습도ㆍ강우ㆍ강설ㆍ일사ㆍ진동ㆍ기압┃

┃    │    │    │          │    ㆍ복사ㆍ압력ㆍ염수ㆍ광조사ㆍ건조ㆍ결로ㆍ┃

┃    │    │    │          │    자갈 또는 먼지(Dust)중 3가지 조건 이상을┃

┃    │    │    │          │    조절할 수 있는 것으로서 생산제품의 성능 ┃

┃    │    │    │          │    검사용인 것                             ┃

┃    │    │    │          │ 2. 자동차부품 환경시험용으로서 다음 각목의 ┃

┃    │    │    │          │    1에 해당하는 것                         ┃

┃    │    │    │          │  가. 방수시험기로서 스팀분사압력이 80바    ┃

┃    │    │    │          │      (bar) 내지 100바(bar) 이하인 것       ┃

┃    │    │    │          │  나. 먼지환경시험기로서 분사압력이 5바(bar)┃

┃    │    │    │          │      내지 7바(bar) 이하인 것               ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃281 │8479│ 89 │타이어비드│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │안착기    │의 것으로서 공기가 주입된 타이어와 휠의 결합┃

┃    │    │    │          │품에 가압 및 진동을 가하여 비드부의 잔류공기┃

┃    │    │    │          │를 배출시켜 안착시키는 것에 한한다.         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃282 │8479│ 89 │분급기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 토너제조용으로서 휠의 회전속도가 분당 2천┃

┃    │    │    │          │회(rpm) 내지 6천회(rpm)이며, 분급범위가 2마 ┃

┃    │    │    │          │이크로미터(㎛) 내지 15마이크로미터(㎛)인 것 ┃

┃    │    │    │          │에 한한다.                                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃283 │8479│ 89 │온도특성검│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │사ㆍ삽입ㆍ│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │취출 및 상│한다.                                       ┃

┃    │    │    │온검사장비│ 1. 크리스털(Crystal)유리의 온도특성을 보상 ┃

┃    │    │    │          │    하기 위한 온도감지ㆍ보상알고리즘 등의 기┃

┃    │    │    │          │    능이 있는 것                            ┃

┃    │    │    │          │ 2. 온도보상발신기제품을 트레이(Tray)에 자동┃

┃    │    │    │          │    으로 삽입하여 양품과 불량품을 분류할 수 ┃

┃    │    │    │          │    있는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 3. 상온에서 온도보상발신기의 전기적 특성을 ┃

┃    │    │    │          │    검사하고, 자동으로 마킹 또는 릴테이핑   ┃

┃    │    │    │          │    (Reel Taping)할 수 있는 것              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃284 │8479│ 89 │광원발광기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 1천550밀리미터(㎜) 파장대의 광증┃

┃    │    │    │          │폭을 위한 고출력의 광원을 낼 수 있는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃285 │8479│ 89 │물(액체)분│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │무장치    │의 것으로서 파티클보드제조시 성형된 매트의  ┃

┃    │    │    │          │표면에 물과 이형제의 혼합액을 분무하는 장치 ┃

┃    │    │    │          │로서 최대처리능력이 시간당 60리터(ℓ/h) 이상┃

┃    │    │    │          │인 것에 한한다.                             ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃286 │8479│ 89 │수지함침기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 레이어지에 수지를 함침하여 저압 ┃

┃    │    │    │          │력의 라미네이트시트를 생산하는 설비로서 처리┃

┃    │    │    │          │속도가 분당 40미터(m/min) 이상인 것에 한한  ┃

┃    │    │    │          │다.                                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃287 │8479│ 89 │오피시    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │(OPC)감광 │의 3스텝디핑(Step Dipping)방식인 것으로서 최┃

┃    │    │    │체제조기  │대코팅두께가 40마이크로미터(㎛) 이하이고, 최┃

┃    │    │    │          │대생산능력이 시간당 60개(6분당 6개) 이상인  ┃

┃    │    │    │          │것에 한한다.                                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃288 │8479│ 89 │토너      │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │(Toner)   │의 복사기토너 또는 프린터토너 제조기로서 최 ┃

┃    │    │    │제조기    │대생산능력이 1일 500킬로그램(㎏) 이상이고,  ┃

┃    │    │    │          │토너입경이 최대 15마이크로미터(㎛) 이하인 것┃

┃    │    │    │          │에 한한다.                                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃289 │8475│ 29 │유리물교반│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 82 │기 또는 기│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │포발생기  │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 유리물을 균질화하기 위하여 유리용해로에 ┃

┃    │    │    │          │    공기를 공급하는 기포발생기              ┃

┃    │    │    │          │ 2. 유리용해로에 기포를 투입하는 환봉관과 기┃

┃    │    │    │          │    체를 연속방식 또는 단속방식으로 공급하는┃

┃    │    │    │          │    밸브ㆍ가압장치 등으로 구성된 유리물 교반┃

┃    │    │    │          │    기                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃290 │8479│ 89 │광디스크종│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │합제조기  │의 것으로서 사출성형ㆍ색소코팅ㆍ건조ㆍ반사막┃

┃    │    │    │          │증착ㆍ기록막증착ㆍ보호막코팅ㆍ접착공정ㆍ불량┃

┃    │    │    │          │검사ㆍ인쇄공정 중 광디스크 종류에 따라 필요 ┃

┃    │    │    │          │한 공정들이 연속생산라인 또는 오프라인(Off  ┃

┃    │    │    │          │Line)으로 구성된 설비로서 광디스크 제조용인 ┃

┃    │    │    │          │것에 한한다.                                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃291 │8479│ 89 │단결정육성│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8514│ 10 │장치      │의 것으로서 실리콘웨이퍼ㆍ표면탄성필터제조용┃

┃    │    │    │          │웨이퍼ㆍ엘이디(LED)기판 또는 엘디(LD)기판 제┃

┃    │    │    │          │조용에 한한다.                              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃292 │8479│ 89 │사(砂)재생│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │기        │의 것으로서 주조에 사용된 주형사(Mold Sand) ┃

┃    │    │    │          │를 재생하는 것으로서 최대생산능력이 시간당  ┃

┃    │    │    │          │10톤(t/h) 이상인 것에 한한다.               ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃293 │8479│ 89 │자외선조사│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │기        │의 반도체제조용으로서 웨이퍼상의 다이(Die)를┃

┃    │    │    │          │절단한 후 소자 분산방지용 수지테이프를 제거 ┃

┃    │    │    │          │하기 위하여 자외선을 조사하는 것에 한한다.  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃294 │8479│    │구상기(Ta-│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │bletizer) │의 것으로서 200도(℃) 이상의 멜팅(Melting)상┃

┃    │    │    │          │태의 석유수지를 냉각벨트에 떨어뜨려 고체의  ┃

┃    │    │    │          │구상으로 성형하는 것에 한한다.              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃295 │8479│ 89 │고압청소기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 압력이 1만피에스아이(psi) 이상인┃

┃    │    │    │          │고압수를 사용하는 청소기에 한한다.          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃296 │8479│ 89 │강화마루가│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │공설비    │의 것으로서 고밀도목질섬유판 표면에 나무무늬┃

┃    │    │    │          │함침지를 열압접착한 보드를 절단하고, 마루판 ┃

┃    │    │    │          │의 혀 및 홈을 가공하여 마루판을 생산하는 설 ┃

┃    │    │    │          │비로서 최고처리속도가 분당 100미터(m/min) 이┃

┃    │    │    │          │상인 것에 한한다.                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃297 │8479│ 89 │의류건조용│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │드럼가공기│의 것으로서 의류 건조기의 내부드럼제조용으로┃

┃    │    │    │          │서 롤링(Rolling)ㆍ월딩(Welding)ㆍ비딩(Beadi-┃

┃    │    │    │          │ng) 및 헤밍(Hemming)을 수행하는 것에 한한다.┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃298 │8479│ 89 │의류건조용│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │캐비넷가공│의 것으로서 의류건조기의 외관 케이스를 조립 ┃

┃    │    │    │기        │하기 위하여 도장된 철판을 결합하는 것에 한한┃

┃    │    │    │          │다.                                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃299 │8479│ 89 │컴프레서  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │(Compress-│의 것으로서 자동차에어컨용 냉매압축기ㆍ클러 ┃

┃    │    │    │or)조립라 │치 또는 열교환기를 자동조립하고, 사이클타임 ┃

┃    │    │    │인        │(Cycle Time)이 29초(sec) 이하이며, 노이즈 테┃

┃    │    │    │          │스트가 가능한 것에 한한다.                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃300 │8479│ 89 │고온경화기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 동박에 코팅된 폴리이미드 전구체 ┃

┃    │    │    │          │를 경화시키기 위해서 온도를 400도(℃)까지 올┃

┃    │    │    │          │릴 수 있고, 질소 분위기 유지가 가능한 것에  ┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃301 │8481│ 20,│컨트롤밸브│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │시스템    │의 것으로서 석유정유ㆍ석유화학ㆍ합성수지 또 ┃

┃    │    │    │          │는 판유리 제조설비의 유량ㆍ레벨ㆍ압력 또는  ┃

┃    │    │    │          │온도를 제어하기 위한 출력조작벨브 및 밸브어 ┃

┃    │    │    │          │셈블리에 한한다.                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃302 │8501│ 10,│벡타드라이│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 20,│브시스템  │으로 냉연 및 표면처리강판을 생산하는 연속식 ┃

┃    │    │ 40 │          │설비의 라인속도 및 장력(일정속도에 한한다)을┃

┃    │8537│ 10 │          │제어할 수 있는 고정도 벡타드라이브시스템으로┃

┃    │    │    │          │서 라인속도의 정도가 ±1.0퍼센트 이하인 것에┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃303 │8501│ 34 │직류전동기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 알루미늄 판재를 생산하는 연속식 ┃

┃    │    │    │          │설비의 라인속도 및 장력을 제어할 수 있고, 라┃

┃    │    │    │          │인속도의 정도가 ±1.0퍼센트 이하인 것에 한한┃

┃    │    │    │          │다.                                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃304 │8504│ 40 │정류기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 2천볼트(V) 이상의 전압을 변환시키고, 출 ┃

┃    │    │    │          │    력이 3만2천암페어(A) 이상이며, 수냉식 다┃

┃    │    │    │          │    이오드형으로서 정전류세팅이 가능하고, 변┃

┃    │    │    │          │    압기 자체 내장형인 것                   ┃

┃    │    │    │          │ 2. 200볼트(V) 이상의 전압을 변환시키고, 출 ┃

┃    │    │    │          │    력이 1만2천암페어(A) 이하인 정지형변압기┃

┃    │    │    │          │ 3. 200볼트(V) 이상의 교류를 직류 또는 펄스 ┃

┃    │    │    │          │    전류로 변환시키고, 1만2천암페어(A) 이하 ┃

┃    │    │    │          │    의 출력을 가지는 정지형변압기           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃305 │8504│ 40 │전원공급기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │또는 무정 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │전전원공급│한다.                                       ┃

┃    │    │    │장치      │ 1. 용량이 30와트(W) 이상이고, 변동폭이     ┃

┃    │    │    │          │    ±0.01퍼센트 이하인 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 2. 반도체 또는 평판디스플레이 제조용 공장에┃

┃    │    │    │          │    설치하는 것으로서 정격출력이 2천킬로암페┃

┃    │    │    │          │    어(㎄) 이상인 것                        ┃

┃    │    │    │          │ 3. 전압 및 주파수를 일정한 출력으로 공급하 ┃

┃    │    │    │          │    고, 정전시 배터리 전원을 통하여 전력을  ┃

┃    │    │    │          │    공급할 수 있는 것                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃306 │8479│ 89 │경화기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8514│ 10,│          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 20,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 30,│          │ 1. 부품의 표면을 실장한 후 납 또는 접착제를┃

┃    │    │ 40 │          │    경화시키는 것                           ┃

┃    │    │    │          │ 2. 평판디스플레이제조용 유리의 상하판의 가 ┃

┃    │    │    │          │    합착상태를 합착상태로 유지하여 셀갭(Cell┃

┃    │    │    │          │    Gap)이 형성된 실(Seal)제를 경화시키는 것┃

┃    │    │    │          │ 3. 가공필름 또는 2차전지제조용으로서 도포ㆍ┃

┃    │    │    │          │    적층 또는 증착 물질을 경화 또는 건조하  ┃

┃    │    │    │          │    고, 최고처리속도가 분당 3미터(m/min) 이 ┃

┃    │    │    │          │    상인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 4. 인쇄회로기판제조용으로서 기판에 도포된  ┃

┃    │    │    │          │    잉크 또는 인쇄된 잉크를 경화시키는 것   ┃

┃    │    │    │          │ 5. 반도체제조용웨이퍼에 프린팅된 땜납(Pas- ┃

┃    │    │    │          │    te)을 경화시키거나 일정한 구(球)모양으로┃

┃    │    │    │          │    형성하는 것                             ┃

┃    │    │    │          │ 6. 평판디스플레이제조용으로서 도포된 포토레┃

┃    │    │    │          │    지스트(Photo Resist)를 경화시키는 것    ┃

┃    │    │    │          │ 7. 자외선을 이용하여 에폭시를 경화시키는 것┃

┃    │    │    │          │ 8. 자외선을 이용하여 광섬유(유리)에 코팅액 ┃

┃    │    │    │          │    (아크릴수지)을 경화시키는 것 또는 에폭시┃

┃    │    │    │          │    를 경화시키는 것                        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃307 │8514│ 10 │노콜록용접│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │로(Nocolok│의 것으로서 온도의 정도가 ±4도(℃) 이하인  ┃

┃    │    │    │Brazing   │것에 한한다.                                ┃

┃    │    │    │Furnace)  │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃308 │8514│ 20,│자동납땜기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 30 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8515│ 11,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 19,│          │ 1. 표면실장된 부품을 납땜하는 것           ┃

┃    │    │ 80 │          │ 2. 적외선히터발열방식 또는 펄스히터방식인  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 인쇄회로기판 또는 리드프레임의 예열온도 ┃

┃    │    │    │          │    를 자동으로 확인ㆍ조정할 수 있는 것     ┃

┃    │    │    │          │ 4. 1포인트씩 자동납땜 또는 자동플럭스도포가┃

┃    │    │    │          │    가능한 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 5. 반도체웨이퍼ㆍ인쇄회로기판 또는 리드프레┃

┃    │    │    │          │    임의 예열온도를 자동확인ㆍ조절하는 것   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃309 │8479│ 89 │용접기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8515│ 21,│          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 29,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 31,│          │ 1. 버트저항ㆍ플라즈마ㆍ레이저빔ㆍ고주파ㆍ아┃

┃    │    │ 39,│          │    크ㆍ초음파ㆍ전자빔ㆍ열압ㆍ일렉트로스래그┃

┃    │    │ 80 │          │    ㆍ써미트ㆍ열압초음파ㆍ심(Seam)저항ㆍ스팟┃

┃    │    │    │          │    트(Spot)저항 또는 서브머지드(Submerged) ┃

┃    │    │    │          │    용접기                                  ┃

┃    │    │    │          │ 2. 2차전지제조용으로서 스팟웰딩(Spot Weld- ┃

┃    │    │    │          │    ing)방식용접기ㆍ초음파용접기(Ultra Sonic┃

┃    │    │    │          │    Welding) 또는 전력용량이 900와트(W) 이하┃

┃    │    │    │          │    인 레이저용접기                         ┃

┃    │    │    │          │ 3. 압전기결정소자제조용 저항용접기로서 진공┃

┃    │    │    │          │    오븐이 부착된 것                        ┃

┃    │    │    │          │ 4. 자동차제조용의 접전용 저항용접기로서 동 ┃

┃    │    │    │          │    시 용접점수가 30점 이상인 것            ┃

┃    │    │    │          │ 5. 수정진동자 또는 반도체광소자패키지 봉지 ┃

┃    │    │    │          │    제조용의 것                             ┃

┃    │    │    │          │ 6. 레이저방식으로 자동차판넬성형용 강판을  ┃

┃    │    │    │          │    2매 이상 용접할 수 있는 것              ┃

┃    │    │    │          │ 7. 커넥터제조용원재료의 각마디(Pan Cake)를 ┃

┃    │    │    │          │    용접하는 레이저용접기                   ┃

┃    │    │    │          │ 8. 파이프와 프렌지를 연결하는 용접기로서 직┃

┃    │    │    │          │    경이 800밀리미터(㎜)이고, 길이가 10미터 ┃

┃    │    │    │          │    (m)인 파이프의 내면 및 외면을 4개의 토오┃

┃    │    │    │          │    치를 사용하여 동시에 용접할 수 있는 것  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃310 │8515│ 80 │자동리드본│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │더        │의 반도체제조용으로서 에폭시ㆍ테이프ㆍ초음파┃

┃    │    │    │          │ㆍ초음파열압착 또는 탭본딩(Tab Bonding)방식 ┃

┃    │    │    │          │인 것에 한한다.                             ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃311 │8515│ 21,│와이어접착│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 29,│기        │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 80 │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 반도체칩ㆍ표면탄성파필터 또는 압전기결정┃

┃    │    │    │          │    소자 제조용의 것으로서 초음파ㆍ초음파열 ┃

┃    │    │    │          │    압착 또는 탭본딩(Tab Bonding)방식인 것  ┃

┃    │    │    │          │ 2. 엠시엠(MCM)가공용으로서 결속속도가 싸이 ┃

┃    │    │    │          │    클당 1초(sec/cycle) 이하이거나 에폭시레 ┃

┃    │    │    │          │    진 결속방식인 것                        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃312 │8515│ 80 │초음파용착│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │기        │의 초음파용착기에 한한다(원료공급장치를 포함┃

┃    │    │    │          │한다).                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃313 │8536│ 20 │발전기차단│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │장치      │으로 원자력발전소의 계통 병입(竝入) 및 병해 ┃

┃    │    │    │          │(竝解)와 비상시 전원공급을 차단할 수 있으며,┃

┃    │    │    │          │사용전압이 20킬로볼트(㎸) 이상인 것에 한한  ┃

┃    │    │    │          │다.                                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃314 │8537│ 10,│프로그래머│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 20 │(Programm-│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │er)       │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어  ┃

┃    │    │    │          │    방식에 사용되는 프로그램을 작성하기 위한┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 메모리소자의 프로그램작성 및 수록기능을 ┃

┃    │    │    │          │    갖춘 것                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃315 │8537│ 10 │두께자동제│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│ 80 │어(조정)기│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9022│ 19,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 29 │          │ 1. 수지를 용융ㆍ사출시켜 각종 필름류ㆍ종이 ┃

┃    │9032│ 89 │          │    ㆍ알루미늄박 등과 접착하거나 코팅하고,  ┃

┃    │    │    │          │    두께를 자동제어하는 것으로서 코팅폭이   ┃

┃    │    │    │          │    1천밀리미터(㎜) 이상이고, 코팅두께가    ┃

┃    │    │    │          │    0.04밀리미터(㎜) 이하인 것              ┃

┃    │    │    │          │ 2. 강판ㆍ알루미늄 또는 스테인리스 냉간압연 ┃

┃    │    │    │          │    용으로서 압연시 두께를 감마선ㆍ엑스선 또┃

┃    │    │    │          │    는 트랜스듀서센서(Transducer Sensor)로  ┃

┃    │    │    │          │    감지하여 자동조정하며 두께정도가 ±0.01 ┃

┃    │    │    │          │    밀리미터(㎜) 이하인 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 3. 스테인리스 냉간압연시 스테인레스의 두께 ┃

┃    │    │    │          │    를 감마선으로 측정하여 조정하는 것으로서┃

┃    │    │    │          │    두께정도가 1밀리미터당 ±0.02밀리미터   ┃

┃    │    │    │          │    (㎜) 이하인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 4. 두께가 1밀리미터(㎜) 내지 10밀리미터(㎜)┃

┃    │    │    │          │    인 동 및 동합금 스트립(Strip) 압연시 두 ┃

┃    │    │    │          │    께를 자동으로 조정할 수 있는 것         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃316 │8537│ 10,│배전반 또 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 20 │는 제어반 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8471│    │(조절반을 │한다.                                       ┃

┃    │    │    │포함한다) │ 1. 반도체ㆍ제지ㆍ시멘트ㆍ레미콘ㆍ철강제품  ┃

┃    │    │    │          │    또는 유리섬유 제조공장내의 각종전기 및  ┃

┃    │    │    │          │    공장설비의 운전상태 또는 퓨리티(Purity) ┃

┃    │    │    │          │    를 배전ㆍ제어 또는 조절하는 것          ┃

┃    │    │    │          │ 2. 평판디스플레이ㆍ평판디스플레이용유리 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 브라운관용유리 제조용설비의 제어용인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 가변전압 및 주파수시스템(VVVF System)에 ┃

┃    │    │    │          │    의한 벡터제어방식으로서 속도를 제어하는 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 4. 기저귀ㆍ생리대 또는 유리섬유 제조용으로 ┃

┃    │    │    │          │    서 컨트롤네트워크 프로그램에 의하여 서보┃

┃    │    │    │          │    모터제어가 가능한 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 5. 반도체용리드프레임 또는 테이프형리드프레┃

┃    │    │    │          │    임 제조용 설비의 제어반                 ┃

┃    │    │    │          │ 6. 시간당 3천노말세제곱미터(N㎥/h) 이상인  ┃

┃    │    │    │          │    송풍기의 송풍량을 전압과 주파수의 변화로┃

┃    │    │    │          │    제어할 수 있는 것                       ┃

┃    │    │    │          │ 7. 유리병제조용 성형기를 자동으로 제어할 수┃

┃    │    │    │          │    있는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 8. 유리제품제조용 용해로의 제반설비를 자동 ┃

┃    │    │    │          │    으로 제어할 수 있는 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 9. 최대압연가능폭이 1천밀리미터(㎜) 이상이 ┃

┃    │    │    │          │    고, 최소압연두께가 0.1밀리미터(㎜) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    인 스테인리스 20단 냉간압연기를 감지ㆍ제┃

┃    │    │    │          │    어 또는 운전할 수 있는 것               ┃

┃    │    │    │          │10. 감마선을 이용하여 최소 0.1밀리미터(㎜)  ┃

┃    │    │    │          │    이상의 스테인리스 두께를 측정할 수 있는 ┃

┃    │    │    │          │    두께측정기를 제어할 수 있는 것          ┃

┃    │    │    │          │11. 목질섬유판제조공정 및 파티클보드제조공정┃

┃    │    │    │          │    을 제어할 수 있는 것                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃317 │8518│ 50 │신호증폭기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8543│    │          │의 것으로서 최대주파수가 5킬로헤르츠(㎑) 이 ┃

┃    │    │    │          │상인 것에 한한다.                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃318 │8543│ 80 │파티클(Pa-│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8424│ 20 │rticle)분 │의 것으로서 공정중 파티클을 측정 및 관리하기┃

┃    │8479│ 89 │사기      │위하여 원하는 크기의 파티클을 웨이퍼 또는 레┃

┃    │    │    │          │티클(Reticle) 위에 뿌려주는 것에 한한다.    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃319 │8709│ 11,│무인자동운│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 19 │반차      │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8428│ 39,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 90 │          │ 1. 평판디스플레이ㆍ타이어 또는 자동차부품  ┃

┃    │8479│ 50,│          │    제조용으로서 최대적재중량 0.5톤(t) 이상 ┃

┃    │    │ 89 │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 2. 반도체웨이퍼ㆍ평판디스플레이용글라스 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 마스크(블랭크마스크를 포함한다)를 각 ┃

┃    │    │    │          │    공정간에 자동이송하는 것으로서 청정도   ┃

┃    │    │    │          │    (Clean Class)가 1천 이하인 것           ┃

┃    │    │    │          │ 3. 종이제품을 자동으로 이송 또는 보관하는  ┃

┃    │    │    │          │    장비로서 최대적재중량이 2톤(t) 이상인 것┃

┃    │    │    │          │ 4. 포크리프트형으로서 파렛트에 적재된 제품 ┃

┃    │    │    │          │    을 자동으로 입고 및 출고시킬 수 있으며  ┃

┃    │    │    │          │    최대적재하중이 1톤(t) 이상인 것         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃320 │8543│ 20,│신호발생기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9030│ 83,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 89 │          │ 1. 최대주파수가 5기가헤르츠(㎓) 이상인 것  ┃

┃    │9031│ 80 │          │    (증폭기를 포함한다)                     ┃

┃    │    │    │          │ 2. 최저주파수가 1헤르츠(㎐) 이하인 것      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 컴퓨터와 인터페이스가 가능하고 채널선택 ┃

┃    │    │    │          │    에 따라 프로그래밍된 화면신호를 10가지  ┃

┃    │    │    │          │    이상 신호기의 롬(ROM)에 저장할 수 있는  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 4. 랜덤(Random)파 또는 아비트레리(Arbitra- ┃

┃    │    │    │          │    ry)발생용인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 5. 텔레비전 또는 모니터에 화면신호를 공급하┃

┃    │    │    │          │    는 것으로서 도트발생주파수(Dot Clock Fr-┃

┃    │    │    │          │    equency)가 5메가헤르츠(㎒) 이상이고, 외 ┃

┃    │    │    │          │    부인터페이스가 가능하며 알지비(RGB) 출력┃

┃    │    │    │          │    또는 아나로그출력이 가능한 것           ┃

┃    │    │    │          │ 6. 평판디스플레이판넬의 광학적 또는 전기적 ┃

┃    │    │    │          │    특성을 측정하기 위한 구동신호 또는 알지 ┃

┃    │    │    │          │    비(RGB) 신호를 공급하는 것              ┃

┃    │    │    │          │ 7. 시디엠에이(CDMA)ㆍ지에스엠(GSM)ㆍ피시에 ┃

┃    │    │    │          │    스(PCS) 등의 신호원을 생성하고 디지털신 ┃

┃    │    │    │          │    호를 발생할 수 있는 것                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃321 │8545│ 11,│자동전압조│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 19,│정기      │으로 원자력 발전기의 단자전압과 계자전압이  ┃

┃    │    │ 20,│          │일치하도록 여자기 계자전류를 조절하는 것에  ┃

┃    │    │ 90 │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃322 │9006│ 10 │인쇄용자동│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │식판기    │의 금속인쇄용 원판부식장치로서 사진원판의 크┃

┃    │    │    │          │기가 254밀리미터(㎜)×305밀리미터(㎜) 이상인┃

┃    │    │    │          │것에 한한다(전용부속기기를 포함한다).       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃323 │8456│ 10 │레이저플롯│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │터 또는 회│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9010│ 10,│로형성기  │한다.                                       ┃

┃    │    │ 50 │          │ 1. 전자빔 또는 레이저빔으로 마스크(블랭크마┃

┃    │9017│ 20 │          │    스크를 포함한다) 또는 웨이퍼 위에 회로를┃

┃    │    │    │          │    형성할 수 있는 것                       ┃

┃    │    │    │          │ 2. 레이저를 이용하여 감광성필름에 회로를 형┃

┃    │    │    │          │    성할 수 있는 것                         ┃

┃    │    │    │          │ 3. 인쇄회로기판제조용으로서 레이저로 아트워┃

┃    │    │    │          │    크 필름에 회로를 형성할 수 있는 것      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃324 │9011│ 10,│현미경    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 20,│          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 80 │          │한다.                                       ┃

┃    │9012│ 10 │          │ 1. 최대배율이 10만배 이상인 것             ┃

┃    │9022│ 19 │          │ 2. 200킬로볼트(㎸) 이상의 전압으로 가속전자┃

┃    │9031│ 49 │          │    빔의 시편투과 후 시편의 상을 고배율로 관┃

┃    │    │    │          │    찰할 수 있는 것                         ┃

┃    │    │    │          │ 3. 주사현미경으로서 각 결정립의 방위를 측정┃

┃    │    │    │          │    할 수 있는 것                           ┃

┃    │    │    │          │ 4. 반도체제조용마스크(블랭크마스크를 포함한┃

┃    │    │    │          │    다)ㆍ반도체ㆍ평판디스플레이ㆍ전해동박 또┃

┃    │    │    │          │    는 다층인쇄회로기판의 제조공정에서 발생 ┃

┃    │    │    │          │    하는 공정별 불량원인을 분석하는 것으로서┃

┃    │    │    │          │    화상으로 분석이 가능하거나 최고 1천배까 ┃

┃    │    │    │          │    지 확대가 가능한 것                     ┃

┃    │    │    │          │ 5. 음향ㆍ레이저ㆍ엑스선ㆍ이온ㆍ적외선ㆍ형광┃

┃    │    │    │          │    ㆍ편광ㆍ광자ㆍ자외선 또는 광섬유를 이용 ┃

┃    │    │    │          │    하는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 6. 반도체소자ㆍ평판디스플레이 또는 마스크  ┃

┃    │    │    │          │    (블랭크마스크를 포함한다) 검사용으로서  ┃

┃    │    │    │          │    홀더가 부착되어 있고, 사진을 찍을 수 있 ┃

┃    │    │    │          │    거나 화상을 모니터에 시현할 수 있는 것  ┃

┃    │    │    │          │ 7. 광학용품[렌즈(Lens)ㆍ렌즈어레이(Lens Ar-┃

┃    │    │    │          │    ray)ㆍ프리즘(Prism)] 또는 금형 검사용으 ┃

┃    │    │    │          │    로서 정밀도가 1마이크로미터(㎛) 이하인  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃325 │9011│ 80 │편광분석기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 광통신시스템에 적용되는 부품에  ┃

┃    │    │    │          │대한 편광특성분석측정기에 한한다.           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃326 │9012│ 10 │전자탐침미│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9030│ 83 │량분석기  │으로 철강표면의 성분을 분석하는 것으로서 함 ┃

┃    │    │    │          │량이 0.05퍼센트 이하인 성분을 검출할 수 있  ┃

┃    │    │    │          │고, 2마이크로미터(㎛) 이하의 크기를 측정할  ┃

┃    │    │    │          │수 있는 것에 한한다.                        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃327 │9010│ 10,│노광기 또 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 50 │는 정열기 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9013│ 20,│(스테퍼를 │한다.                                       ┃

┃    │    │ 80 │포함한다) │ 1. 인쇄회로기판 제조용으로서 자외선광을 이 ┃

┃    │9017│ 20 │          │    용하고, 자동화상처리에 의한 위치정합이  ┃

┃    │    │    │          │    가능하며, 연속작업을 위한 냉각 및 진공장┃

┃    │    │    │          │    치가 있는 것                            ┃

┃    │    │    │          │ 2. 반도체리드프레임(테이프형을 포함한다) 또┃

┃    │    │    │          │    는 평판디스플레이 제조용인 것           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃328 │9031│ 49,│배향막검사│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │기        │의 것으로서 평판디스플레이제조시 배향막 인쇄┃

┃    │8479│ 89 │          │후 시시디(CCD)카메라를 이용하여 배향막의 인 ┃

┃    │    │    │          │쇄상태결함을 검출하는 것에 한한다.          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃329 │9022│ 19 │엑스레이  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │(X-ray)분 │의 것으로서 시멘트원료ㆍ시멘트완제품 또는 유┃

┃    │    │    │석기 또는 │리섬유완제품의 성분분석용인 것에 한한다.    ┃

┃    │    │    │감마레이  │                                            ┃

┃    │    │    │(γ-ray)분│                                            ┃

┃    │    │    │석기      │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃330 │9022│ 19,│웨이퍼분석│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 29 │기        │의 것으로서 웨이퍼 또는 웨이퍼막의 전기적 특┃

┃    │9027│ 90 │          │성 또는 오염상태를 측정하는 것에 한한다.    ┃

┃    │9030│    │          │                                            ┃

┃    │9031│ 80 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃331 │9010│ 10 │비파괴검사│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9022│ 19,│기 또는 분│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 29 │석기(X-ray│한다.                                       ┃

┃    │9031│ 49,│검사기를  │ 1. 반도체소자ㆍ실리콘웨이퍼ㆍ마스크(블랭크 ┃

┃    │    │ 80,│포함한다) │    마스크를 포함한다)ㆍ평판디스플레이제조용┃

┃    │    │ 90 │          │    부품ㆍ평판디스플레이ㆍ인쇄회로기판 또는 ┃

┃    │    │    │          │    리드프레임(테이프형을 포함한다)의 결함상┃

┃    │    │    │          │    태 또는 농도 측정용으로서 초음파ㆍ엑스선┃

┃    │    │    │          │    ㆍ적외선ㆍ레이저ㆍ베타선 또는 알파선 이 ┃

┃    │    │    │          │    용방식인 것                             ┃

┃    │    │    │          │ 2. 타이어의 내부구조검사용 또는 실리콘단결 ┃

┃    │    │    │          │    정측정용인 것                           ┃

┃    │    │    │          │ 3. 철강제품(판재ㆍ강관ㆍ봉ㆍ선재ㆍ형강)의  ┃

┃    │    │    │          │    모재부 또는 용접부의 표면이나 내부에 초 ┃

┃    │    │    │          │    음파탐상ㆍ와류탐상ㆍ자기탐상 또는 방사선┃

┃    │    │    │          │    투과 방식에 의하여 결함을 검출하는 것   ┃

┃    │    │    │          │ 4. 스틸코드용 와이어 도금층의 두께 1마이크 ┃

┃    │    │    │          │    로미터(㎛) 내지 2마이크로미터(㎛) 사이에┃

┃    │    │    │          │    황동격자구조를 자동관측할 수 있는 것    ┃

┃    │    │    │          │ 5. 자동차부품의 결함상태 또는 농도 측정용으┃

┃    │    │    │          │    로서 초음파ㆍ엑스(X)선ㆍ적외선ㆍ레이저ㆍ┃

┃    │    │    │          │    베타선 또는 알파선 방식인 것            ┃

┃    │    │    │          │ 6. 2차전지의 불량품검사용인 것             ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃332 │9022│ 19,│도금량측정│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 29 │기 또는 코│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9031│ 80 │팅량측정기│한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 도금량을 엑스레이 또는 감마레이 방식으로┃

┃    │    │    │          │    측정하는 것으로서 측정정도가 제곱미터당 ┃

┃    │    │    │          │    ±0.5그램(g/㎡) 이하이고, 비접촉연속방식┃

┃    │    │    │          │    으로 측정할 수 있는 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 2. 인쇄회로기판제조용으로서 도금량을 엑스레┃

┃    │    │    │          │    이 방식으로 측정하고, 금속산란 입자수를 ┃

┃    │    │    │          │    계량하며, 비접촉연속방식으로 측정이 가능┃

┃    │    │    │          │    한 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 3. 반도체용 리드프레임(테이프형을 포함한다)┃

┃    │    │    │          │    제조용으로 도금두께를 측정하는 것       ┃

┃    │    │    │          │ 4. 필름 또는 알루미늄박의 접착제코팅량측정 ┃

┃    │    │    │          │    기로서 적외선 이용방식이고, 측정원단의  ┃

┃    │    │    │          │    폭이 1천밀리미터(㎜) 이상이며, 원단면적 ┃

┃    │    │    │          │    1제곱미터당 10그램(g/㎡) 이하의 코팅량을┃

┃    │    │    │          │    측정할 수 있거나 원단면적 5밀리미터(㎜) ┃

┃    │    │    │          │    ×8밀리미터(㎜) 이하의 범위를 측정할 수 ┃

┃    │    │    │          │    있는 것                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃333 │9022│ 29 │주형내탕면│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│ 80 │측정기    │의 것으로서 연속주조시 주형에 센서를 설치하 ┃

┃    │    │    │          │여 용강면의 위치를 감지한 후 용강주입량을 적┃

┃    │    │    │          │정하게 제어하는 것으로서 와류전류측정기 또는┃

┃    │    │    │          │방사선동위원소발신기를 사용하는 장치에 한한 ┃

┃    │    │    │          │다.                                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃334 │9022│ 19,│시료제작기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 29,│및 시료분 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 90 │석기      │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 동제련중간제품의 분석용으로서 조업현장에┃

┃    │    │    │          │    서 분석실의 시료제작실까지 자동으로 이송┃

┃    │    │    │          │    ㆍ분쇄ㆍ압축하여 엑스레이 분석기에서 분 ┃

┃    │    │    │          │    석할 수 있는 모양의 시료를 제작할 수 있 ┃

┃    │    │    │          │    는 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 2. 동제련중간제품의 시료분석용으로서 엑스레┃

┃    │    │    │          │    이(X-ray)를 이용하여 구리ㆍ실리카ㆍ알루 ┃

┃    │    │    │          │    미나 등 5가지 이상의 성분을 0.1퍼센트 단┃

┃    │    │    │          │    위로 분석할 수 있는 것                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃335 │9024│ 10,│장력측정기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 압연기의 권취장력측정용으로서 정도가 ±1┃

┃    │    │    │          │    퍼센트 이하이고, 각도 보상기능이 있는 것┃

┃    │    │    │          │ 2. 열간압연 또는 냉간압연 공정상의 장력을  ┃

┃    │    │    │          │    제어하기 위하여 로드셀(Load Cell)방식 또┃

┃    │    │    │          │    는 압전소자방식을 이용한 것으로서 최대측┃

┃    │    │    │          │    정장력범위가 10톤(t) 이상인 것          ┃

┃    │    │    │          │ 3. 광섬유제조용으로서 최고선속이 분당 300미┃

┃    │    │    │          │    터(m/min) 이상인 광섬유의 장력을 시험할 ┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것                              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃336 │9024│ 10,│인장시험기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │또는 전단 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │력시험기  │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 반도체소자 또는 인쇄회로기판 제조용으로 ┃

┃    │    │    │          │    서 볼(Ball)ㆍ다이(Die) 또는 와이어(Wire)┃

┃    │    │    │          │    의 접착력 또는 전단력을 측정하는 것     ┃

┃    │    │    │          │ 2. 시험광섬유내에 요구된 인장강도를 100케이┃

┃    │    │    │          │    피에스아이(kpsi) 이상으로 부여할 수 있는┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃337 │9024│ 80 │접착불량감│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │지기      │의 것으로서 파티클보드의 접착상태를 비접촉식┃

┃    │    │    │          │으로 감지하는 것으로서 초음파 감지채널이 12 ┃

┃    │    │    │          │개 이상인 것에 한한다.                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃338 │9027│ 10 │가스분석기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9030│    │(플라즈마 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9031│    │분석기를  │한다.                                       ┃

┃    │8531│ 10,│포함한다) │ 1. 재현성이 풀스케일(Full Scale)시에 ±1퍼 ┃

┃    │    │ 80 │          │    센트 이하인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 2. 일산화탄소(CO)ㆍ이산화탄소(CO₂)ㆍ탄화수┃

┃    │    │    │          │    소(HC, THC)ㆍ질소산화물(NOX)ㆍ산소(O₂) ┃

┃    │    │    │          │    ㆍ메탄(CH₄)ㆍ황산화물(SO₂) 중 2가지 이┃

┃    │    │    │          │    상을 동시에 분석할 수 있는 것           ┃

┃    │    │    │          │ 3. 반도체 또는 평판디스플레이 제조용으로서 ┃

┃    │    │    │          │    청정실(Clean Room)내의 가스 또는 플라즈 ┃

┃    │    │    │          │    마 분석용인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 4. 반도체 또는 평판디스플레이 제조용으로서 ┃

┃    │    │    │          │    노(爐)내부 및 설비내부의 잔류가스를 측정┃

┃    │    │    │          │    또는 분석하는 것                        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃339 │9027│ 10 │농도분석기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│ 49,│(이온분석 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 80 │기를 포함 │한다                                        ┃

┃    │    │    │한다)     │ 1. 반도체ㆍ실리콘웨이퍼ㆍ평판디스플레이 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 인쇄회로기판 제조용으로서 라인안의 기┃

┃    │    │    │          │    체ㆍ초순수 이온ㆍ케미칼 또는 웨이퍼(잉곳┃

┃    │    │    │          │    및 슬러그 포함한다)표면막질의 농도를 측 ┃

┃    │    │    │          │    정할 수 있는 것                         ┃

┃    │    │    │          │ 2. 반도체용 리드프레임(테이프형을 포함한다)┃

┃    │    │    │          │    제조용으로서 도금용액의 농도를 측정하는 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 인쇄회로기판제조용 약품의 농도를 측정하 ┃

┃    │    │    │          │    는 것으로서 측정오차가 ±0.05퍼센트 이하┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃340 │9024│ 80 │충격시험기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9030│ 39,│          │의 것으로서 반도체소자ㆍ반도체모듈 충격시험 ┃

┃    │    │ 89 │          │용으로서 시료에 가해지는 최대충격이 300지(G)┃

┃    │9031│ 80 │          │이하이거나 측정오차가 ±5퍼센트 이하인 것에 ┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃341 │9024│ 80 │고속사강력│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │시험기    │의 것으로서 실의 강도와 신도를 자동으로 측정┃

┃    │    │    │          │하는 것에 한한다.                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃342 │9025│ 80 │수분측정기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 코크스의 수분을 뉴턴(Newton)방식과 비접 ┃

┃    │    │    │          │    촉방식으로 측정하는 것으로서 측정정도가 ┃

┃    │    │    │          │    ±0.5퍼센트 이하인 것                   ┃

┃    │    │    │          │ 2. 석유화학 공정에서 유체내에 포함된 수분  ┃

┃    │    │    │          │    함량을 측정하는 것으로서 재현성이 풀스케┃

┃    │    │    │          │    일(Full Scale)시에 1퍼센트 이하인 것    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃343 │9022│ 29 │결함검출기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9025│ 80 │또는 결함 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9031│ 49,│검사기(자 │한다.                                       ┃

┃    │    │ 80 │동검사기  │ 1. 열연강판ㆍ냉연강판ㆍ알루미늄판 또는 표면┃

┃    │8479│ 89 │또는 레지 │    처리강판을 고해상도 카메라를 사용하여 품┃

┃    │    │    │스트레이션│    질상태를 자동으로 검출하고, 결함을 검사 ┃

┃    │    │    │측정기를  │    하는 장치                               ┃

┃    │    │    │포함한다) │ 2. 냉연강판 또는 표면처리강판의 0.5밀리미터┃

┃    │    │    │          │    이상의 결함(구멍ㆍ흠 또는 점 등)을 검출 ┃

┃    │    │    │          │    하고, 자동으로 표시할 수 있는 것        ┃

┃    │    │    │          │ 3. 철강제품(강관ㆍ봉재ㆍ선재 등)의 모재부  ┃

┃    │    │    │          │    표면에 누설자속을 발생시켜 표면결함을 연┃

┃    │    │    │          │    속적으로 검출할 수 있는 것              ┃

┃    │    │    │          │ 4. 유리제품의 결함을 자동으로 검출하여 불량┃

┃    │    │    │          │    유무를 검사할 수 있는 것                ┃

┃    │    │    │          │ 5. 시시디(CCD)카메라를 이용하여 인쇄회로기 ┃

┃    │    │    │          │    판의 층간결함을 측정하는 자동검사기(AOI)┃

┃    │    │    │          │ 6. 레지스트레이션 측정기로서 엑스레이(X-   ┃

┃    │    │    │          │    ray)를 이용하여 인쇄회로기판의 층간결함 ┃

┃    │    │    │          │    을 측정하는 것                          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃344 │9025│    │온도측정기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9027│ 10 │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9030│    │          │한다.                                       ┃

┃    │9031│ 10 │          │ 1. 전로ㆍ전기로ㆍ정련로 또는 턴디쉬(Tun-   ┃

┃    │    │    │          │    dish)안의 용강온도를 1천도(℃) 이상에서 ┃

┃    │    │    │          │    측정할 수 있고, 측정정도가 ±10도(℃) 이┃

┃    │    │    │          │    하인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 유리의 연화도 또는 서냉점을 측정하는 설 ┃

┃    │    │    │          │    비로서 측정의 정도가 ±0.1도(℃) 이하인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 적외선카메라를 사용하여 온도분포를 감지 ┃

┃    │    │    │          │    하고, 화상으로 시현할 수 있는 것        ┃

┃    │    │    │          │ 4. 유리용해로의 온도를 측정하는 것으로서 측┃

┃    │    │    │          │    정범위가 영하 50도(℃) 내지 3천도(℃)인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 5. 유리의 연화도 또는 서냉점을 측정하는 것 ┃

┃    │    │    │          │    으로서 측정정도가 ±0.1도(℃) 이하인 것 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃345 │8531│ 10,│가스누출감│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │시기ㆍ가스│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9027│ 10 │누출탐지기│한다.                                       ┃

┃    │9031│ 80 │ㆍ가스누출│ 1. 자동차에어컨용컴프레서(Compressor)ㆍ컨덴┃

┃    │    │    │검출기 또 │    서(Condenser)ㆍ증발기(Evaporator)ㆍ공기 ┃

┃    │    │    │는 가스누 │    조절용컴프레서ㆍ교환기 또는 화약제품의  ┃

┃    │    │    │출경보기  │    누출측정용으로서 헬륨(He)을 이용하는 것 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 압전기결정소자ㆍ평판디스플레이ㆍ표면탄성┃

┃    │    │    │          │    파필터ㆍ반도체제조공정설비 또는 배관의  ┃

┃    │    │    │          │    가스 누출여부를 감시ㆍ검출 또는 경보하는┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 제조공정설비내의 가스누출여부를 감시ㆍ검┃

┃    │    │    │          │    출 또는 경보하는 것으로서 진공도가 30토 ┃

┃    │    │    │          │                                      -9    ┃

┃    │    │    │          │    르(torr)이고, 가스검출율이 초당 10  시시┃

┃    │    │    │          │    (cc) 이상인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 4. 철강제조용으로서 아황산가스 및 암모니아 ┃

┃    │    │    │          │    가스의 누출을 감지하여 자동으로 제어하는┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃346 │9027│ 10 │산소분석기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 석유화학공정의 가열기 또는 보일 ┃

┃    │    │    │          │러 운전을 위해 공기와 연료의 비율을 자동조정┃

┃    │    │    │          │할 수 있는 장치로서 산소측정범위가 0.1퍼센트┃

┃    │    │    │          │이상인 것에 한한다.                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃347 │9011│ 80 │브라운관유│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9027│    │리자동검사│의 것으로서 브라운관용 유리의 0.2밀리미터   ┃

┃    │    │    │기        │(㎜) 이하의 홈을 광선 또는 시시디(CCD)카메라┃

┃    │    │    │          │를 이용하여 자동검출할 수 있는 것에 한한다. ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃348 │9031│ 80 │종말점검출│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9032│    │기        │의 것으로서 반도체제조용 웨이퍼의 박막을 연 ┃

┃    │    │    │(End Point│마하는 시엠피(CMP)공정 또는 웨이퍼를 식각하 ┃

┃    │    │    │Defector) │는 에칭공정에서 실시간으로 연마상태 또는 식 ┃

┃    │    │    │          │각상태를 모니터링하고 종말점을 검출하는 것에┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃349 │9031│ 80 │프로브카드│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │분석기    │의 반도체제조용으로서 프로브카드의 간섭전류 ┃

┃    │    │    │          │ㆍ평탄도 또는 정렬상태를 측정하는 것에 한한 ┃

┃    │    │    │          │다.                                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃350 │9030│ 89 │광원분석기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │및 광축검 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │사기      │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 파장에 따른 광파워 또는 에너지의 밀도를 ┃

┃    │    │    │          │    측정하는 범용 스펙트럼 분석기           ┃

┃    │    │    │          │ 2. 광학용품[렌즈(Lens)ㆍ렌즈어레이(Lens Ar-┃

┃    │    │    │          │    ray)ㆍ프리즘(Prism)] 또는 광통신용 광학 ┃

┃    │    │    │          │    부품의 광축을 검사하는 것으로서 측정정도┃

┃    │    │    │          │    가 0.01밀리미터(㎜) 이하인 것           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃351 │9030│    │반도체 또 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │는 평판디 │의 것으로서 반도체 또는 평판디스플레이의 제 ┃

┃    │    │    │스플레이제│조공정의 공정ㆍ환경 또는 에이치브이에이시   ┃

┃    │    │    │조공정종합│(HVAC)감시용에 한한다.                      ┃

┃    │    │    │집중감시장│                                            ┃

┃    │    │    │치        │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃352 │9030│ 39,│주파수분석│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 83,│기 또는 주│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 89 │파수파형분│한다.                                       ┃

┃    │9031│ 80 │석기      │ 1. 고주파회로의 실험설계장비로서 반사계수  ┃

┃    │    │    │          │    및 전달계수를 측정하고 주파수 대역 및 부┃

┃    │    │    │          │    품의 고주파 특성을 분석하기 위한 것     ┃

┃    │    │    │          │ 2. 주파수별 출력레벨을 측정하는 것으로서   ┃

┃    │    │    │          │    1헤르츠(㎐)의 위상잡음에 대한 분해능력을┃

┃    │    │    │          │    가지는 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 3. 중간주파수대역의 임피던스측정이 가능한  ┃

┃    │    │    │          │    것으로서 수동부품의 공용측정범위가 3기가┃

┃    │    │    │          │    헤르츠(㎓) 이하인 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 4. 최대측정주파수가 100메가헤르츠(㎒) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 5. 소음 또는 진동 측정용으로서 최대측정주파┃

┃    │    │    │          │    수가 30킬로헤르츠(㎑) 이상인 것         ┃

┃    │    │    │          │ 6. 주파수의 스펙트럼을 분석할 수 있는 것   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃353 │9030│ 20,│오실로스코│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 39,│프        │의 것으로서 최대측정주파수가 200메가헤르츠  ┃

┃    │    │ 82,│          │(㎒) 이상인 것에 한한다.                    ┃

┃    │    │ 83,│          │                                            ┃

┃    │    │ 89 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃354 │9030│ 31,│잡음측정기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 39,│          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 82,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 83,│          │ 1. 최대측정주파수가 20킬로헤르츠(㎑) 이상인┃

┃    │    │ 89 │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 측정범위가 ±1퍼센트 이하인 것          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃355 │9030│ 39,│어레이검사│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 83,│기        │의 것으로서 티에프티(TFT)회로의 배열 및 전기┃

┃    │    │ 89 │          │적인 결함을 검출 또는 분석하는 것에 한한다. ┃

┃    │9031│ 80 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃356 │9030│ 39,│전력측정기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │ㆍ전력용량│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9031│ 80 │측정설비  │한다.                                       ┃

┃    │    │    │또는 전압 │ 1. 전기제품의 출력전압, 전류의 정확도 및 고┃

┃    │    │    │ㆍ전류 및 │    주파의 크기를 측정하는 것으로서 사용주파┃

┃    │    │    │손실측정기│    수가 500킬로헤르츠(㎑) 이하인 것        ┃

┃    │    │    │          │ 2. 전력용 변압기의 전압ㆍ전류 및 손실 측정 ┃

┃    │    │    │          │    기로서 변류기의 최대측정전류가 2킬로암페┃

┃    │    │    │          │    어(kA) 이상이고, 변성기 최대측정전압이  ┃

┃    │    │    │          │    150킬로볼트(kV) 이상이며, 역율이 0.006코┃

┃    │    │    │          │    싸인세터(COSδ) 이하인 것               ┃

┃    │    │    │          │ 3. 무선동축케이블의 허용전력용량의 손실을  ┃

┃    │    │    │          │    측정하는 검사설비                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃357 │9030│ 39,│내전압시험│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │기        │의 것으로서 가스절연개폐장치의 절연상태를 검┃

┃    │9031│ 80 │          │증하는 것으로서 가압 최대전압이 300킬로볼트 ┃

┃    │    │    │          │(㎸) 이상이고, 최대출력전류가 1암페어(A) 이 ┃

┃    │    │    │          │상인 것에 한한다.                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃358 │9022│    │인쇄회로기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9027│    │판시험기  │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9030│ 39,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 82,│          │ 1. 평판디스플레이제조용 인쇄회로기판의 불량┃

┃    │    │ 83,│          │    유무를 판정하거나 신호를 인가하여 작동상┃

┃    │    │ 89 │          │    태를 화상으로 검사하는 것               ┃

┃    │9031│ 49,│          │ 2. 측정핀이 최대 700개 이상인 것           ┃

┃    │    │ 80 │          │ 3. 조립된 인쇄회로기판의 회로 또는 부품의  ┃

┃    │    │    │          │    성능ㆍ장착상태 또는 삽입상태를 자동시험 ┃

┃    │    │    │          │    하거나 자동검사할 수 있는 것            ┃

┃    │    │    │          │ 4. 다층인쇄회로기판의 전기도 또는 절연상태 ┃

┃    │    │    │          │    를 검사하는 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 5. 다층인쇄회로기판의 불량분석용, 전기도검 ┃

┃    │    │    │          │    사용 또는 절연상태검사용인 것           ┃

┃    │    │    │          │ 6. 반도체소자 및 인쇄회로기판 제조용으로서 ┃

┃    │    │    │          │    시시디(CCD)카메라가 장착되어 회로상태ㆍ ┃

┃    │    │    │          │    스크래치(Scratch) 또는 납땜결함 등을 검 ┃

┃    │    │    │          │    사할 수 있는 것(연속작업을 위한 로더 및 ┃

┃    │    │    │          │    언로더를 포함한다)                      ┃

┃    │    │    │          │ 7. 인쇄회로기판제조용으로서 기판에 전기를  ┃

┃    │    │    │          │    가하여 개패를 검사하는 것[연속작업을 위 ┃

┃    │    │    │          │    한 로딩(Loading) 및 언로딩(Unloading) 기┃

┃    │    │    │          │    능이 있는 것을 포함한다]                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃359 │9030│ 39,│유전정접시│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │험기      │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9031│ 80 │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 고전압기기(변압기ㆍ붓싱ㆍ케이블ㆍ회전기 ┃

┃    │    │    │          │    기 등)교류 절연진단시험설비로서 최대인가┃

┃    │    │    │          │    전압이 5천볼트(V) 이상이고, 정전(靜電)용┃

┃    │    │    │          │    량의 측정범위가 0.1피코패럿(pF) 이상인  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 케이블의 교류절연진단시험설비로서 최대공┃

┃    │    │    │          │    급전압이 600킬로볼드(㎸) 이하이고, 정전 ┃

┃    │    │    │          │    (靜電)용량의 최대측정범위가 0.5마이크로 ┃

┃    │    │    │          │    패럿(㎌) 이하인 것                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃360 │9013│ 80 │전기광학특│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9030│ 39,│성측정기  │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 83 │또는 전기 │한다.                                       ┃

┃    │    │ 89 │광학특성시│ 1. 평판디스플레이의 전기적인 특성을 평가하 ┃

┃    │9031│    │험기      │    는 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 2. 단파장홀로그램 레이저다이오드의 기본특성┃

┃    │    │    │          │    을 측정하여 판정 또는 자동분류하는 것   ┃

┃    │    │    │          │ 3. 레이저다이오드구동기로서 전류범위가 200 ┃

┃    │    │    │          │    밀리암페어(㎃) 이하이고, 정밀도가 1퍼센 ┃

┃    │    │    │          │    트(％) 이하인 것                        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃361 │9030│ 39,│전자파측정│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 83,│기(전자파 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 89 │내성측정기│한다.                                       ┃

┃    │    │    │를 포함한 │ 1. 1기가헤르츠(㎓) 이상의 간섭주파수를 측정┃

┃    │    │    │다)       │    하는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 잡음 또는 정전기 성분의 시뮬레이션기능을┃

┃    │    │    │          │    갖춘 것                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃362 │9030│ 39,│성능시험기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 82,│          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 83,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 89 │          │ 1. 평판디스플레이 모듈의 불량 및 신뢰성을  ┃

┃    │9031│ 30,│          │    시험하는 인라인(In-line)방식의 것       ┃

┃    │    │ 49,│          │ 2. 반도체특성측정용으로서 최대측정속도가 10┃

┃    │    │ 80 │          │    메가헤르츠(㎒) 이상인 것, 최대전압이 1천┃

┃    │8479│ 89 │          │    볼트(V) 이상인 것 또는 최대전류가 10암페┃

┃    │    │    │          │    어(A) 이상인 것                         ┃

┃    │    │    │          │ 3. 선형집적회로 특성측정용으로서 최대전압원┃

┃    │    │    │          │    이 30볼트(V) 이상이거나 최대전류원이 30 ┃

┃    │    │    │          │    밀리암페어(㎃) 이상인 것                ┃

┃    │    │    │          │ 4. 반도체소자ㆍ반도체모듈ㆍ평판디스플레이ㆍ┃

┃    │    │    │          │    픽업(Pick-up)ㆍ브이티알헤드(VTR-Head)의 ┃

┃    │    │    │          │    전기적특성을 측정 및 시험하고, 불량유무 ┃

┃    │    │    │          │    를 판별하는 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 5. 압전기결정소자 또는 칩부품 특성측정용으 ┃

┃    │    │    │          │    로서 주파수ㆍ수정저항 또는 주파수파형을 ┃

┃    │    │    │          │    측정할 수 있는 것                       ┃

┃    │    │    │          │ 6. 자동차변속기의 마찰판 및 밴드의 성능 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 내구특성을 측정할 수 있는 것         ┃

┃    │    │    │          │ 7. 교류형 모타방식의 것으로서 분당 회전수  ┃

┃    │    │    │          │    측정정도가 ±0.5퍼센트 이하이고, 토크정 ┃

┃    │    │    │          │    도가 ±0.5퍼센트 이하인 것              ┃

┃    │    │    │          │ 8. 자동차부품인 이시유(ECU)의 전기적 특성을┃

┃    │    │    │          │    측정 및 시험하고, 불량유무를 판별하거나 ┃

┃    │    │    │          │    모의실험을 할 수 있는 것                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃363 │9030│ 39,│도통단락시│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │험기      │의 것으로서 평판디스플레이 전극의 전기적인  ┃

┃    │9031│ 80 │          │결함을 자동으로 검출 또는 분석하는 것에 한한┃

┃    │    │    │          │다.                                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃364 │9030│ 39,│드라이브아│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 82,│이시(Drive│의 것으로서 평판디스플레이 구동아이시(IC)의 ┃

┃    │    │ 83,│IC)검사기 │불량유무를 평가하는 것에 한한다.            ┃

┃    │    │ 89 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃365 │8479│ 89 │광디스크  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9030│ 39,│검사기 또 │의 것으로서 광디스크의 기록특성을 측정하는  ┃

┃    │    │ 89 │는 광디스 │것에 한한다.                                ┃

┃    │9031│ 49,│크측정장치│                                            ┃

┃    │    │ 80 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃366 │9030│ 39,│임피던스측│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 82,│정기      │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 83,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 89 │          │ 1. 평판디스플레이 제조용으로서 판넬의 전압 ┃

┃    │9031│ 80 │          │    인가에 따른 액정 및 배향액의 임피던스 변┃

┃    │    │    │          │    화특성을 측정 또는 분석하는 것          ┃

┃    │    │    │          │ 2. 주파수 1.8기가헤르츠(㎓) 이하에서 엘시알┃

┃    │    │    │          │    (LCR)특성검사가 가능한 것               ┃

┃    │    │    │          │ 3. 2차전지의 개회로전압(OCV) 및 임피던스 측┃

┃    │    │    │          │    정이 가능한 것                          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃367 │9030│ 39 │정전기제거│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │기 또는 정│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8543│ 89 │전기측정기│한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 정전기를 측정 또는 제거할 수 있는 것    ┃

┃    │    │    │          │ 2. 청정도(Clean Class)가 1천 이하인 청정실 ┃

┃    │    │    │          │    (Clean Room)에서 사용할 수 있는 것      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃368 │9030│ 39,│패턴검사기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 82,│또는 점등 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 83,│검사기    │한다.                                       ┃

┃    │    │ 89 │          │ 1. 반도체소자의 회로, 인쇄회로기판의 회로, ┃

┃    │9031│ 49,│          │    평판디스플레이의 회로, 평판디스플레이의 ┃

┃    │    │ 80 │          │    패널 또는 평판디스플레이의 모듈의 불량분┃

┃    │    │    │          │    석 또는 회로의 배열(Array)상태를 화상처 ┃

┃    │    │    │          │    리분석 방법으로 검사하는 것             ┃

┃    │    │    │          │ 2. 레이저를 이용하여 캐리어의 수평도ㆍ비틀 ┃

┃    │    │    │          │    어짐 및 휘어짐을 측정하는 것            ┃

┃    │    │    │          │ 3. 평판디스플레이제조용 유리의 표면불량검출┃

┃    │    │    │          │    용으로서 검출분해능력이 10마이크로미터  ┃

┃    │    │    │          │    (㎛) 이하인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 4. 불량검출을 위하여 평판디스플레이 패널을 ┃

┃    │    │    │          │    자동으로 점등시키는 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 5. 평판디스플레이제조용 유리기판의 표면불량┃

┃    │    │    │          │    검출용으로서 검출분해능이 10마이크로미터┃

┃    │    │    │          │    (㎛) 이하이고, 2분 이내 검사가 가능한 것┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃369 │9030│ 39,│후방산란  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 82,│측정기    │으로 전선의 선로상태와 접속점 손실률을 측정 ┃

┃    │    │ 83,│          │하는 것으로서 측정파장정도가 ±20마이크로미 ┃

┃    │    │ 89 │          │터(㎛) 이하인 것에 한한다.                  ┃

┃    │9031│ 49,│          │                                            ┃

┃    │    │ 80 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃370 │9030│ 39,│광섬유차단│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 82,│파장측정기│의 것으로서 측정파장 0.6마이크로미터(㎛) 이 ┃

┃    │    │ 83,│          │상인 것에 한한다.                           ┃

┃    │    │ 89 │          │                                            ┃

┃    │9031│ 49,│          │                                            ┃

┃    │    │ 80 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃371 │9030│ 39,│광섬유기하│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 82,│구조측정기│의 것으로서 코어(Core) 직경이 0.1밀리미터   ┃

┃    │    │ 83,│          │(㎜) 이하이고, 클래딩(Cladding)의 직경이 0.5┃

┃    │    │ 89 │          │밀리미터(㎜) 이하인 것에 한한다.            ┃

┃    │9031│ 49,│          │                                            ┃

┃    │    │ 80 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃372 │9030│ 39,│단락시험기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 82,│          │의 것으로서 반도체소자의 전기적 흐름의 단락 ┃

┃    │    │ 89 │          │여부 또는 반도체소자 내부의 핀(Pin), 핀과 다┃

┃    │    │    │          │이(Die)의 단락여부를 검사할 수 있는 것에 한 ┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃373 │9030│ 39 │랜(LAN)케 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │이블자동측│의 랜케이블완제품 검사설비로서 측정주파수가 ┃

┃    │    │    │정설비    │1기가헤르츠(㎓) 이하인 것에 한한다.         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃374 │9030│ 39,│번인시스템│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 82,│          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 83,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 89 │          │ 1. 번인챔버(Chamber)안의 온도를 영하 40도  ┃

┃    │8479│ 89 │          │    (℃) 내지 영상 300도(℃)로 유지하는 것  ┃

┃    │    │    │          │ 2. 번인과 테스트를 동시에 할 수 있는 것    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃375 │9030│ 39 │옥외장기내│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │전압시험기│의 것으로서 용량이 750킬로볼트(㎸) 10암페어 ┃

┃    │    │    │          │(A)이며 220킬로볼트(㎸)급 이상을 시험할 수  ┃

┃    │    │    │          │있는 것에 한한다.                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃376 │9030│ 39 │케이블시험│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │용수(水)단│의 것으로서 케이블드럼 내전압시험을 위한 단 ┃

┃    │    │    │말설비    │말처리장치로서 탱크용량이 500리터(ℓ)이고,  ┃

┃    │    │    │          │순환유량이 분당 85회(rpm)이며, 냉각용량이   ┃

┃    │    │    │          │120킬로볼트(㎸)이고, 목표전압이 350킬로볼트 ┃

┃    │    │    │          │(㎸)를 시험할 수 있는 것에 한한다.          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃377 │9030│ 39,│부분방전측│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │정기      │으로 전력용변압기의 부분방전을 측정하는 것으┃

┃    │9031│ 80 │          │로서 최대측정주파수가 300킬로헤르츠(㎑) 이상┃

┃    │    │    │          │이고, 최대측정전하량이 1천500피코쿨롱(pC) 이┃

┃    │    │    │          │상이거나 최대라디오방해전파전압이 1천마이크 ┃

┃    │    │    │          │로볼트(㎶) 이하인 것에 한한다.              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃378 │9013│ 80 │광섬유(리 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9030│ 39,│본광섬유를│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 82,│포함한다) │한다.                                       ┃

┃    │    │ 83,│손실측정기│ 1. 광섬유 손실특성측정기로 연속측정 소선수 ┃

┃    │    │ 89 │          │    가 2개 이상인 것                        ┃

┃    │9031│ 49,│          │ 2. 광섬유 자동정렬이 가능하고 커플링 손실이┃

┃    │    │ 80 │          │    3데시벨(㏈) 이하인 것                   ┃

┃    │    │    │          │ 3. 엘이디(LED) 또는 엘디(LD) 광원에서 발광 ┃

┃    │    │    │          │    된 광량과 측정광섬유를 통과하여 광센서에┃

┃    │    │    │          │    감지된 광량의 차이로 손실을 측정하는 것 ┃

┃    │    │    │          │    으로서 측정정도가 ±5퍼센트 이하인 것   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃379 │9030│ 39,│모드필드경│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 82,│또는 차단 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 83,│파장측정기│한다.                                       ┃

┃    │    │ 89 │          │ 1. 광섬유의 모드필드경 측정용으로서 측정파 ┃

┃    │9031│ 49,│          │    장범위가 800나노미터(nm) 내지 1천700나노┃

┃    │    │ 80 │          │    미터(㎚)인 것                           ┃

┃    │    │    │          │ 2. 광섬유의 모드필드경과 차단파장 측정용으 ┃

┃    │    │    │          │    로서 분해능력이 0.2마이크로미터(㎛) 이하┃

┃    │    │    │          │    이고, 반복도와 재현성이 0.5마이크로미터 ┃

┃    │    │    │          │    (㎛) 이하인 것                          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃380 │9030│ 82,│이동용무선│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 83,│전화기시험│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 89 │기 또는 통│한다.                                       ┃

┃    │    │    │신신호시험│ 1. 시디엠에이(CDMA)ㆍ지에스엠(GSM) 또는 디 ┃

┃    │    │    │기        │    이시티(DECT) 방식의 휴대용단말기를 시험 ┃

┃    │    │    │          │    할 수 있는 것                           ┃

┃    │    │    │          │ 2. 휴대폰ㆍ카폰 또는 피시에스(PCS) 시험용인┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 이동통신무선기지국의 성능 또는 송수신신 ┃

┃    │    │    │          │    호를 자동시험할 수 있는 것              ┃

┃    │    │    │          │ 4. 이동통신무선기지국의 셀사이트(Cell Site)┃

┃    │    │    │          │    를 시험하는 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 5. 디지털방식으로 통신신호 또는 통신데이타 ┃

┃    │    │    │          │    의 오류를 측정할 수 있는 것             ┃

┃    │    │    │          │ 6. 통신망의 상태를 모니터링할 수 있는 것   ┃

┃    │    │    │          │ 7. 통신신호의 검사결과를 저장하거나 그래픽 ┃

┃    │    │    │          │    으로 디스플레이할 수 있는 것            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃381 │9030│ 82,│논리회로분│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 83,│석기      │의 것으로서 마이크로프로세서 분석시험용 또는┃

┃    │    │ 89 │          │회로설계측정용에 한한다.                    ┃

┃    │9031│ 80 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃382 │9030│ 82,│집적회로  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 83,│(IC)분석기│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 89 │          │한다.                                       ┃

┃    │9031│ 49,│          │ 1. 반도체소자 불량분석용으로서 세트 레졸류 ┃

┃    │    │ 80 │          │    션(Set Resolution)을 5밀리볼트(㎷) 또는 ┃

┃    │    │    │          │    100마이크로암페어(㎂) 이하로 측정할 수  ┃

┃    │    │    │          │    있는 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 반도체소자의 디자인분석ㆍ시험ㆍ측정ㆍ분 ┃

┃    │    │    │          │    석ㆍ검증 또는 평가용인 것               ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃383 │9030│ 82,│전자빔시험│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 83,│기        │의 것으로서 사용전자빔의 직경이 0.5마이크로 ┃

┃    │    │ 89 │          │미터(㎛) 이하인 것에 한한다.                ┃

┃    │9031│ 49,│          │                                            ┃

┃    │    │ 80 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃384 │9030│ 83,│화질검사기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │          │으로 컴퓨터용 모니터의 화면, 텔레비전의 화면┃

┃    │9031│ 80 │          │또는 시알티(CRT)의 화면의 품질을 조정하고 검┃

┃    │    │    │          │사하는 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것 ┃

┃    │    │    │          │에 한한다.                                  ┃

┃    │    │    │          │ 1. 컨버전스(Convergence) 오차범위가 ±0.3마┃

┃    │    │    │          │    이크로미터(㎛) 이하인 것                ┃

┃    │    │    │          │ 2. 퓨리티(Purity) 측정범위가 ±0.1마이크로 ┃

┃    │    │    │          │    미터(㎛) 이하인 것                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃385 │9030│ 83,│케이블티브│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │이(Cable  │의 것으로서 엔티에스시(NTSC) 또는 팔(PAL)신 ┃

┃    │    │    │TV)시험기 │호방식의 영상신호(Video)를 시험할 수 있고,  ┃

┃    │    │    │          │신호운송에 대한 잡음비를 측정할 수 있는 것에┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃386 │9030│ 83,│회로망분석│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │기        │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 최대주파수가 300킬로헤르츠(㎑) 이상 또는┃

┃    │    │    │          │    출력신호 오차정도가 ±0.5데시벨(dB) 이하┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 2. 측정 최대범위가 200메가헤르츠(㎒) 이상인┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃387 │9030│ 89 │마그네트론│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │자동검사기│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 사용최대주파수가 2기가헤르츠(㎓) 이상인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 측정최대주파수전력이 800와트(Ｗ) 이상인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃388 │9030│ 89 │아이티시  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│ 80 │(ITC)조정 │의 평판디스플레이 또는 브라운관 제조용으로서┃

┃    │    │    │지원장치  │다음 각호의 1에 해당하는 것에 한한다.       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 카메라를 사용하여 측정하는 것으로서 포커┃

┃    │    │    │          │    스자동조정방식인 것                     ┃

┃    │    │    │          │ 2. 브라운관 최적화면 조정시 모델의 자동교환┃

┃    │    │    │          │    이 가능한 것                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃389 │9030│ 89 │용접점검출│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│ 80 │기        │의 것으로서 철강코일의 스트립간 용접연결부위┃

┃    │    │    │          │를 표시하는 구멍을 광센서방식 또는 레이저방 ┃

┃    │    │    │          │식으로 자동검출하는 것에 한한다.            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃390 │9030│ 83,│화면분석장│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │치        │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9031│ 80 │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 텔레비전용 브라운관 또는 모니터용 브라운┃

┃    │    │    │          │    관에 화면패턴신호를 공급하고, 카메라 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 스크린센서를 이용하여 화면을 분석하는┃

┃    │    │    │          │    것으로서 측정속도가 2.6초(sec) 이하이고,┃

┃    │    │    │          │    수평주파수가 15킬로헤르츠(㎑) 이상인 것 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 브라운관화질측정용으로서 측정재현성이   ┃

┃    │    │    │          │    ±10마이크로미터(㎛) 이하인 것          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃391 │9030│ 89 │위성위치추│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │적시스템  │의 것으로서 지피에스(GPS) 인공위성 신호에 대┃

┃    │    │    │모의시험기│한 모의발생이 가능한 것에 한한다.           ┃

┃    │    │    │(GPS Simu-│                                            ┃

┃    │    │    │lator)    │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃392 │9031│    │외경측정기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 유리관의 외경을 0.001밀리미터   ┃

┃    │    │    │          │(㎜)까지 측정할 수 있는 것에 한한다.        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃393 │9031│ 80 │캠코더헤드│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │조립검사기│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 캠코더의 헤드드럼의 위치측정용으로서 시 ┃

┃    │    │    │          │    시디(CCD)카메라가 부착된 것             ┃

┃    │    │    │          │ 2. 분해능력이 0.1마이크로미터(㎛) 이하인 것┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃394 │9024│    │타이밍벨트│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│    │시험기    │의 것으로서 자동차의 타이밍벨트(Timing Belt)┃

┃    │    │    │          │의 장력을 측정 또는 조정할 수 있는 것에 한한┃

┃    │    │    │          │다.                                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃395 │9031│ 10 │균형시험기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 타이어제조용 또는 자동차조립공정용으로서┃

┃    │    │    │          │    비드직경이 10인치(inch) 이상인 타이어의 ┃

┃    │    │    │          │    균형을 측정하는 것                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 자동차의 엔진ㆍ엔진부품 또는 변속기부품 ┃

┃    │    │    │          │    의 균형을 시험하는 것으로서 측정물의 최 ┃

┃    │    │    │          │    대회전수가 분당 3천회(rpm) 이상인 것    ┃

┃    │    │    │          │ 3. 베어링제조용 연삭기에 장착되어 연삭숫돌 ┃

┃    │    │    │          │    의 편심을 자동으로 보정하여 주는 장치   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃396 │9030│ 83,│신호분석기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │          │의 회로망분석용으로서 다음 각호의 1에 해당하┃

┃    │9031│ 80 │          │는 것에 한한다.                             ┃

┃    │    │    │          │ 1. 디지털방식으로서 정도가 ±3퍼센트 이하인┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 정도가 ±0.5데시벨(dB) 이하인 것 또는 분┃

┃    │    │    │          │    석주파수정도가 ±0.5퍼센트 이하인 것    ┃

┃    │    │    │          │ 3. 신호발생원으로부터 발생되는 주파수성분을┃

┃    │    │    │          │    분석하는 것으로서 1기가헤르츠(㎓) 이상의┃

┃    │    │    │          │    전기강도를 측정할 수 있는 것            ┃

┃    │    │    │          │ 4. 오디오ㆍ알에프(RF) 또는 변조신호를 분석 ┃

┃    │    │    │          │    할 수 있는 것                           ┃

┃    │    │    │          │ 5. 신호의 왜율 또는 잡음을 분석할 수 있는  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 6. 분석주파수정도가 ±0.5퍼센트 이하인 것  ┃

┃    │    │    │          │ 7. 압전기결정소자 특성측정용으로서 주파수ㆍ┃

┃    │    │    │          │    수정저항 또는 주파수파형을 측정할 수 있 ┃

┃    │    │    │          │    는 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 8. 110킬로헤르츠(㎑) 이하의 주파수를 분석할┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것                              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃397 │9030│ 31 │계측기(LCR│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │Meter)    │의 것으로서 측정규격이 마이너스(-) 999.99페 ┃

┃    │    │    │          │하(ph) 이상이고, 인덕턴스품질팩터(Inductance┃

┃    │    │    │          │Quality Factor)의 측정이 가능한 것에 한한다.┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃398 │9015│ 10,│3차원측정 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │기        │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9031│ 30,│          │한다.                                       ┃

┃    │    │ 80 │          │ 1. 반도체용 리드프레임(테이프형을 포함한다)┃

┃    │    │    │          │    의 디멘션(Dimension)을 시시디 카메라를  ┃

┃    │    │    │          │    이용하여 측정하는 비접촉식 3차원측정기로┃

┃    │    │    │          │    서 최대배율이 500배 이상이고, 측정정도가┃

┃    │    │    │          │    ±0.0005인치(inch) 이하인 것            ┃

┃    │    │    │          │ 2. 다층인쇄회로기판의 회로형성용 아트워크필┃

┃    │    │    │          │    름 측정용인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 3. 선박용 블록 또는 교각 등 거대구조물의 각┃

┃    │    │    │          │    도 및 거리를 타게트(Target)를 이용하여  ┃

┃    │    │    │          │    측정하는 것으로서 계측물체와 계측기간의 ┃

┃    │    │    │          │    최단 초점거리가 2미터(m) 이상인 것      ┃

┃    │    │    │          │ 4. 측정정밀도중 엑스(X)ㆍ와이(Y)ㆍ지(Z)축의┃

┃    │    │    │          │    길이정밀도가 2.0마이크로미터(㎛) 이하이 ┃

┃    │    │    │          │    고, 구의 정밀도가 1.5마이크로미터(㎛) 이┃

┃    │    │    │          │    하이며, 스캐닝정밀도 4.0마이크로미터(㎛)┃

┃    │    │    │          │    이하인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 5. 가공물의 치수 및 형상을 디지털데이터화  ┃

┃    │    │    │          │    하기 위한 것으로서 측정정도가 1마이크로 ┃

┃    │    │    │          │    미터(㎛) 이하인 것                      ┃

┃    │    │    │          │ 6. 비접촉식의 것으로서 엑스(X)축이 250밀리 ┃

┃    │    │    │          │    미터(㎜), 와이(Y)축이 150밀리미터(㎜),  ┃

┃    │    │    │          │    지(Z)축이 150밀리미터(㎜) 인 것         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃399 │9011│    │칼라필터검│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9030│    │사기      │의 것으로서 빛의 투과 또는 반사모드를 이용하┃

┃    │9031│ 39 │          │여 칼라필터기판의 외관을 검사하는 것에 한한 ┃

┃    │    │    │          │다.                                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃400 │9031│ 49,│마이크로프│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │로세서개발│의 것으로서 마이크로프로세서를 분석하여 수정┃

┃    │    │    │기        │및 실행할 수 있는 것에 한한다.              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃401 │9031│ 49,│구멍(홈)검│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │출기 또는 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │구멍(홈)검│한다.                                       ┃

┃    │    │    │사기      │ 1. 종이표면의 구멍ㆍ홈 또는 점을 검출하여  ┃

┃    │    │    │          │    결함부분을 자동으로 표시하는 것         ┃

┃    │    │    │          │ 2. 광선을 이용하여 캔(Can)의 홈 또는 핀홀을┃

┃    │    │    │          │    측정하는 것으로서 최대검사속도가 분당   ┃

┃    │    │    │          │    1천개(pcs/min) 이상이거나 캔(Can)뚜껑의 ┃

┃    │    │    │          │    최대검사속도가 분당 800개(pcs/min) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 3. 알루미늄박표면의 천공상태측정용으로서 탐┃

┃    │    │    │          │    지능력이 50마이크로미터(㎛) 이하인 것   ┃

┃    │    │    │          │ 4. 인쇄회로기판측정용으로서 레이저를 이용하┃

┃    │    │    │          │    여 직경 0.07밀리미터(㎜) 이하의 홀을 검 ┃

┃    │    │    │          │    사할 수 있는 것                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃402 │9011│ 10,│두께측정기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │(선폭측정 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │9022│ 19,│기를 포함 │한다.                                       ┃

┃    │    │ 29,│한다)     │ 1. 목질섬유판 또는 파티클보드 두께측정기로 ┃

┃    │    │ 90 │          │    서 상하 롤러방식으로 자동측정하는 설비로┃

┃    │9024│ 10,│          │    서 측정정밀도가 ±0.02밀리미터(㎜) 이하 ┃

┃    │    │ 80 │          │    인 것                                   ┃

┃    │9031│ 49,│          │ 2. 유리제품 또는 강판 측정용으로서 레이저  ┃

┃    │    │ 80 │          │    또는 방사선동위원소 이용방식인 것       ┃

┃    │    │    │          │ 3. 열연강판ㆍ냉연강판ㆍ철강후판ㆍ알루미늄  ┃

┃    │    │    │          │    또는 스테인리스 판재의 두께를 감마선ㆍ엑┃

┃    │    │    │          │    스선ㆍ트랜스듀서센서(Transducer Sensor) ┃

┃    │    │    │          │    또는 플라잉마이크로미터(Flaying Microme-┃

┃    │    │    │          │    ter)를 이용하여 비접촉방식으로 연속측정 ┃

┃    │    │    │          │    할 수 있는 것으로서 두께정도가 ±0.5퍼센┃

┃    │    │    │          │    트 이하인 것                            ┃

┃    │    │    │          │ 4. 알루미늄의 박ㆍ코일ㆍ판재 또는 유리의 두┃

┃    │    │    │          │    께측정용으로서 측정정도가 ±0.1퍼센트 이┃

┃    │    │    │          │    하이고, 측정두께가 0.01밀리미터(㎜) 이상┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 5. 냉간압연기에서 감마선을 이용하여 스테인 ┃

┃    │    │    │          │    리스의 두께를 측정하는 것으로서 측정정도┃

┃    │    │    │          │    를 ±1퍼센트 이하로 감지ㆍ제어ㆍ조작할  ┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것                              ┃

┃    │    │    │          │ 6. 감마선으로 동판 및 동합금판을 투과하여  ┃

┃    │    │    │          │    두께를 자동으로 측정하는 것으로서 측정두┃

┃    │    │    │          │    께범위가 0.18밀리미터(㎜) 내지 4.5밀리미┃

┃    │    │    │          │    터(㎜)인 것                             ┃

┃    │    │    │          │ 7. 마스크(블랭크마스크를 포함한다)ㆍ평판디 ┃

┃    │    │    │          │    스플레이용 유리 또는 반도체소자의 박막을┃

┃    │    │    │          │    옹스트롬(Å) 단위까지 측정할 수 있는 것 ┃

┃    │    │    │          │ 8. 마스크(블랭크마스크를 포함한다)ㆍ평판디 ┃

┃    │    │    │          │    스플레이제조용 유리기판 또는 패널안에 증┃

┃    │    │    │          │    착하여 인쇄된 박막의 두께 또는 선폭을 측┃

┃    │    │    │          │    정하는 것으로서 빛투과방식 및 반사모드방┃

┃    │    │    │          │    식 또는 스크레치방식인 것               ┃

┃    │    │    │          │ 9. 직경이 100밀리미터(㎜) 이상인 실리콘웨이┃

┃    │    │    │          │    퍼의 두께를 측정하는 것                 ┃

┃    │    │    │          │10. 리드프레임(테이프형을 포함한다)의 두께측┃

┃    │    │    │          │    정용인 것                               ┃

┃    │    │    │          │11. 2차전지제조용으로서 방사선을 이용하여 표┃

┃    │    │    │          │    면ㆍ부품의 전극면 또는 납땜표면의 산화피┃

┃    │    │    │          │    막을 측정하는 것 또는 500마이크로미터   ┃

┃    │    │    │          │    (㎛) 이하의 두께를 측정할 수 있는 것    ┃

┃    │    │    │          │12. 자기 및 광센서를 이용하여 필름ㆍ종이ㆍ알┃

┃    │    │    │          │    미늄박 중 1가지 이상과 수지로 접합된 500┃

┃    │    │    │          │    마이크로미터(㎛) 이하의 원단을 측정하는 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │13. 반도체용 리드프레임(테이프형을 포함한다)┃

┃    │    │    │          │    제조용으로서 비금속ㆍ금속 또는 도금두께 ┃

┃    │    │    │          │    를 측정할 수 있는 것                    ┃

┃    │    │    │          │14. 비접촉식의 것으로서 광섬유의 지름을 측정┃

┃    │    │    │          │    할 수 있는 것                           ┃

┃    │    │    │          │15. 인쇄회로기판제조용으로서 엑스선을 이용하┃

┃    │    │    │          │    여 도금된 니켈 또는 금의 두께를 측정할  ┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것                              ┃

┃    │    │    │          │16. 에어마이크로미터방식의 것으로서 측정정도┃

┃    │    │    │          │    가 ±0.001밀리미터(㎜) 이하인 것        ┃

┃    │    │    │          │17. 2차전지전극의 두께측정용으로서 방사선을 ┃

┃    │    │    │          │    이용하여 500마이크로미터(㎛) 이하의 두께┃

┃    │    │    │          │    를 측정할 수 있는 것                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃403 │9011│ 10,│표면상태측│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 20,│정기      │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 80 │          │한다.                                       ┃

┃    │9012│ 10,│          │ 1. 배율이 5천배 이상인 것으로서 진원도 측정┃

┃    │    │ 80 │          │    용인 것                                 ┃

┃    │9030│ 10,│          │ 2. 측정정도가 ±0.04마이크로미터(㎛) 이하인┃

┃    │    │ 82 │          │    것으로서 표면거칠기의 평균(Ra) 또는 최대┃

┃    │9031│ 49,│          │    치(Rmax)를 디지털로 표시할 수 있는 것   ┃

┃    │    │ 80 │          │ 3. 반도체소자ㆍ평판디스플레이ㆍ평판디스플레┃

┃    │    │    │          │    이제조용유리ㆍ반도체용웨이퍼ㆍ마스크(블 ┃

┃    │    │    │          │    랭크마스크를 포함한다)ㆍ전해동박ㆍ인쇄회┃

┃    │    │    │          │    로기판ㆍ반도체용 리드프레임(테이프형을  ┃

┃    │    │    │          │    포함한다)의 회로선폭ㆍ분진ㆍ결함ㆍ거칠기┃

┃    │    │    │          │    ㆍ굴곡상태ㆍ막두께 또는 막질두께의 결함 ┃

┃    │    │    │          │    상태를 측정할 수 있는 것                ┃

┃    │    │    │          │ 4. 적외선ㆍ극초단파 또는 방사선 등을 이용하┃

┃    │    │    │          │    여 종이ㆍ판지 또는 유리섬유의 제곱미터당┃

┃    │    │    │          │    중량ㆍ수분ㆍ두께 등을 측정ㆍ감시ㆍ제어하┃

┃    │    │    │          │    는 기능이 있는 것으로서 센서ㆍ스캐너ㆍ컴┃

┃    │    │    │          │    퓨터로 구성되는 것                      ┃

┃    │    │    │          │ 5. 적외선ㆍ자외선ㆍ가시광선 또는 레이저를  ┃

┃    │    │    │          │    이용하여 알루미늄박의 표면결함상태를 측 ┃

┃    │    │    │          │    정할 수 있는 것                         ┃

┃    │    │    │          │ 6. 평판디스플레이용 유리기판 표면의 선폭ㆍ ┃

┃    │    │    │          │    분진ㆍ결함 또는 굴곡상태를 측정하는 것  ┃

┃    │    │    │          │ 7. 평판디스플레이용 유리기판 위에 형성된 패┃

┃    │    │    │          │    턴의 단차 또는 임계패턴의 선폭 및 각측의┃

┃    │    │    │          │    정렬정도를 측정할 수 있는 것            ┃

┃    │    │    │          │ 8. 타원편광을 이용하는 것으로서 내부구성이 ┃

┃    │    │    │          │    광원ㆍ폴라라이저(Polarizer)ㆍ아날라이저 ┃

┃    │    │    │          │    (Analyzer) 또는 디텍터(Detector)로 구성 ┃

┃    │    │    │          │    된 것                                   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃404 │9031│ 49,│3차원조도 │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │계        │으로 물품표면의 균일성을 측정하는 것으로서  ┃

┃    │    │    │          │정도가 ±1퍼센트 이하인 것에 한한다.        ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃405 │9011│ 10,│멕믹검사기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 20,│또는 매크 │의 평판디스플레이제조용으로서 빛의 투과 또는┃

┃    │    │ 80 │로검사기  │반사모드를 이용하여 유리기판 또는 패널의 불 ┃

┃    │9030│ 39,│          │량을 분석하는 것에 한한다.                  ┃

┃    │    │ 82,│          │                                            ┃

┃    │    │ 83,│          │                                            ┃

┃    │    │ 89 │          │                                            ┃

┃    │9031│ 49,│          │                                            ┃

┃    │    │ 80 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃406 │9031│ 80 │디멘션(Di-│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │mension)  │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │측정기    │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 인쇄회로기판의 디멘션(Dimension)을 시시 ┃

┃    │    │    │          │    디(CCD) 카메라를 이용하여 비접촉방식으로┃

┃    │    │    │          │    회로폭ㆍ홀(Hole)경ㆍ외형가공 치수를 측정┃

┃    │    │    │          │    하는 2차원 또는 3차원 측정기            ┃

┃    │    │    │          │ 2. 인쇄회로기판제조용으로서 회로형성용 아트┃

┃    │    │    │          │    워크필름을 측정할 수 있는 것            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃407 │9031│ 80 │사진감광액│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │분석기    │의 반도체ㆍ마스크(블랭크마스크를 포함한다)  ┃

┃    │    │    │          │또는 평판디스플레이 제조용으로서 사진감광액 ┃

┃    │    │    │          │의 두께 또는 성분측정용에 한한다.           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃408 │9031│ 80 │자동기어측│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │정기      │의 것으로서 최소측정단위가 1마이크로미터(㎛)┃

┃    │    │    │          │이하인 것에 한한다.                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃409 │9031│ 80 │공압검사기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것으로 ┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┃    │    │    │          │ 1. 페트(PET)병제품의 리크(Leak)측정용으로서┃

┃    │    │    │          │    최대처리능력이 분당 100개(pcs/min) 이상 ┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 2. 자동차부품의 리크(Leak)측정용인 것      ┃

┃    │    │    │          │ 3. 캔(Can)제품의 리크(Leak)측정용으로서 최 ┃

┃    │    │    │          │    대처리능력이 분당 400개(pcs/min) 이상인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃410 │9031│ 80 │평탄측정기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9032│ 89 │또는 평탄 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │조절기    │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 알루미늄판 또는 강판의 평탄도를 측정롤  ┃

┃    │    │    │          │    (Measuring Roll)로 감지하는 것으로서 허 ┃

┃    │    │    │          │    용오차가 20아이유니트(I Unit) 이하인 것 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 세라믹플레이트, 직경이 100밀리미터(㎜)  ┃

┃    │    │    │          │    이상인 웨이퍼 또는 마스크(블랭크마스크를┃

┃    │    │    │          │    포함한다)의 평탄도 측정용인 것          ┃

┃    │    │    │          │ 3. 알루미늄박 또는 알루미늄판의 평탄도를 가┃

┃    │    │    │          │    변롤로 감지하는 것으로서 롤크라운을 제어┃

┃    │    │    │          │    하는 기능이 있는 것                     ┃

┃    │    │    │          │ 4. 동판 및 동합금판의 형상을 조절하는 것으 ┃

┃    │    │    │          │    로서 평탄도가 8아이유니트(I Unit) 이하이┃

┃    │    │    │          │    고 라인(Line)속도가 분당 450미터(m/min) ┃

┃    │    │    │          │    이하인 것                               ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃411 │9031│ 80 │화면조정장│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9032│ 89 │치        │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 컴퓨터가 부착되거나 카메라가 장착된 것  ┃

┃    │    │    │          │ 2. 계측분해능력이 도트당 0.3밀리미터(㎜) 이┃

┃    │    │    │          │    상인 것으로서 해상도가 수평570밀리미터  ┃

┃    │    │    │          │    (㎜)×수직485밀리미터(㎜) 이상인 것     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃412 │9031│ 80 │형상측정기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 캠프로파일(Cam Profile)형상ㆍ캠축(Cam   ┃

┃    │    │    │          │    Shaft)형상 또는 크랭크축(Crank Shaft)형 ┃

┃    │    │    │          │    상을 측정하는 것으로서 측정단위가 1마이 ┃

┃    │    │    │          │    크로미터(㎛) 이하인 것                  ┃

┃    │    │    │          │ 2. 측정정도가 ±1마이크로미터(㎛) 이하인 것┃

┃    │    │    │          │ 3. 최대측정배율이 500배 이상인 것          ┃

┃    │    │    │          │ 4. 공구형상측정기로서 직경이 650밀리미터   ┃

┃    │    │    │          │    (㎜) 이하이고, 길이가 550밀리미터(㎜) 이┃

┃    │    │    │          │    하인 공구를 측정할 수 있는 것           ┃

┃    │    │    │          │ 5. 직경 100밀리미터(㎜) 이상인 실리콘웨이퍼┃

┃    │    │    │          │    의 측면ㆍ전면ㆍ이면 또는 가장자리를 측정┃

┃    │    │    │          │    하는 것으로서 측정정도가 60마이크로미터 ┃

┃    │    │    │          │    (㎛) 이상인 것                          ┃

┃    │    │    │          │ 6. 비구면 형상에 대한 표면형상의 정도 및 가┃

┃    │    │    │          │    공면의 조도를 측정하는 것으로서 측정길이┃

┃    │    │    │          │    10밀리미터(㎜)에 대한 분해능이 12.8나노 ┃

┃    │    │    │          │    미터(㎚) 이하인 것                      ┃

┃    │    │    │          │ 7. 광학용품[렌즈(Lens)ㆍ렌즈어레이(Lens Ar-┃

┃    │    │    │          │    ray)ㆍ프리즘(Prism)] 또는 광통신용 광학 ┃

┃    │    │    │          │    부품의 굴곡형상을 측정하고 정도가 0.1마 ┃

┃    │    │    │          │    이크로미터(㎛) 이하인 비구면형상측정장비┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃413 │9031│ 80 │헤드램프시│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │험기      │의 것으로서 자동차용 헤드램프의 각도를 측정 ┃

┃    │    │    │          │및 분석할 수 있는 것에 한한다.              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃414 │9031│ 80 │피스톤토핑│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │시험기    │의 것으로서 피스톤의 리프트(Lift)를 측정할  ┃

┃    │    │    │          │수 있는 것으로서 측정정도가 ±1마이크로미터 ┃

┃    │    │    │          │(㎛) 이하인 것에 한한다.                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃415 │9031│ 80 │미소패턴길│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9030│ 89 │이측정기  │의 것으로서 평판디스플레이용 유리 또는 반도 ┃

┃    │    │    │          │체제조용웨이퍼의 미소길이를 측정할 수 있는  ┃

┃    │    │    │          │것으로서 분해능력이 ±0.5마이크로미터(㎛) 이┃

┃    │    │    │          │상인 것에 한한다.                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃416 │9031│ 80 │타이어내구│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │성시험기  │의 것으로서 측정타이어의 비드직경이 10인치  ┃

┃    │    │    │          │(inch) 이상이고, 로드휠(Load Wheel) 접촉방식┃

┃    │    │    │          │으로 시험할 수 있는 것에 한한다.            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃417 │9031│ 80 │진동시험기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │또는 진동 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │계        │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 측정물의 최대중량이 1천킬로그램(㎏) 이상┃

┃    │    │    │          │    인 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 2. 측정범위가 30킬로헤르츠(㎑) 이하인 것   ┃

┃    │    │    │          │ 3. 사인(Sign) 또는 랜덤(Random)시험이 가능 ┃

┃    │    │    │          │    한 것                                   ┃

┃    │    │    │          │ 4. 초당 진동수가 300헤르츠(㎐) 이상인 것   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃418 │9031│ 80 │엔진콜드시│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │험기      │의 것으로서 점화시간ㆍ밸브간극ㆍ스파크플러그┃

┃    │    │    │          │(Spark Plug)간극ㆍ작동상태 또는 인테이크(In-┃

┃    │    │    │          │take)형상을 측정할 수 있으며 측정단위가 1마 ┃

┃    │    │    │          │이크로미터(㎛) 이하인 것에 한한다.          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃419 │9013│ 20 │레이저속도│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│ 80 │측정기 또 │의 레이저빔측정기로서 철강 또는 알루미늄의  ┃

┃    │    │    │는 레이저 │압연공정에서 제품의 이동속도를 측정하는 것으┃

┃    │    │    │거리측정기│로서 정도가 ±0.05밀리미터(㎜) 이하인 것에  ┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃420 │9031│ 80 │자동형상조│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9032│ 89 │정기      │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 강판ㆍ알루미늄박ㆍ알루미늄판 또는 스테인┃

┃    │    │    │          │    리스강판의 표면형상을 압연시에 형상측정 ┃

┃    │    │    │          │    기로 감지하여 정도를 20아이유니트(I     ┃

┃    │    │    │          │    Unit) 이하로 조정할 수 있는 것          ┃

┃    │    │    │          │ 2. 알루미늄박ㆍ알루미늄판의 평탄도를 가변롤┃

┃    │    │    │          │    로 감지하여 롤크라운을 제어하는 기능이  ┃

┃    │    │    │          │    있는 것                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃421 │9031│ 80 │휨도측정기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │(평탄도측 │의 것으로서 평판디스플레이제조용 유리, 평판 ┃

┃    │    │    │정기를 포 │디스플레이 유리기판, 실리콘웨이퍼 또는 인쇄 ┃

┃    │    │    │함한다)   │회로기판의 휨도 또는 평탄도를 측정하는 것에 ┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃422 │9031│ 80 │자동치수측│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │정기      │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 카메라로 절단된 판유리의 가로ㆍ세로의 치┃

┃    │    │    │          │    수 및 모서리의 직각도를 측정할 수 있는  ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 평판유리의 면취폭 또는 직진도를 측정할  ┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것                              ┃

┃    │    │    │          │ 3. 베어링제조용 연삭기에 장착되어 가공물의 ┃

┃    │    │    │          │    내경 또는 외경을 측정하는 것으로서 정도 ┃

┃    │    │    │          │    가 1마이크로미터(㎛) 이하인 것          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃423 │9031│ 80 │균일성측정│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │기        │으로 자동차용 타이어 각 부분에 대한 하중 및 ┃

┃    │    │    │          │형태의 균일성을 검사하는 것으로서 비드직경이┃

┃    │    │    │          │10인치(inch) 이상인 타이어 내부에 공기를 주 ┃

┃    │    │    │          │입한 후 균일성을 인플레이션(Inflation)방식으┃

┃    │    │    │          │로 측정하는 것에 한한다.                    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃424 │9031│ 80 │인젝터성능│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │시험기 또 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │는 인젝션 │한다.                                       ┃

┃    │    │    │펌프성능시│ 1. 인젝션펌프의 성능시험용으로서 펌프의 내 ┃

┃    │    │    │험기      │    압 또는 노즐압을 측정하거나 회전수(rpm) ┃

┃    │    │    │          │    또는 부하에 따른 연료의 분사량을 측정하 ┃

┃    │    │    │          │    는 것으로서 측정정도가 ±1퍼센트 이하인 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 인젝터의 연료분사량검사ㆍ누유검사 또는  ┃

┃    │    │    │          │    연료분사량 조정을 할 수 있는 것         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃425 │9031│ 80 │차륜정렬측│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │정기      │의 것으로서 자동차 차륜의 캠버(Camber)각ㆍ캐┃

┃    │    │    │          │스터(Caster)각 또는 토우인각을 측정하는 것에┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃426 │9031│ 80 │프리로드  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │(Free-    │의 것으로서 자동차의 엔진 또는 트랜스미션의 ┃

┃    │    │    │load)시험 │프리로드(Free-load)를 측정하고 토크측정장치 ┃

┃    │    │    │기        │가 부착된 것에 한한다.                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃427 │9031│ 80 │스캐닝머신│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 금형 또는 마스터 모델(Master Model)의 형┃

┃    │    │    │          │    상을 3차원의 디지털데이터화하는 것으로서┃

┃    │    │    │          │    편집이 가능한 것                        ┃

┃    │    │    │          │ 2. 측정정도가 ±10마이크로미터(㎛) 이하이  ┃

┃    │    │    │          │    고, 최대측정속도가 분당 6천밀리미터(㎜/ ┃

┃    │    │    │          │    min) 이상인 것                          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃428 │9030│ 39,│다기능교정│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │기        │의 것으로서 전압ㆍ전류ㆍ저항ㆍ주파수 등 전기┃

┃    │9031│ 80 │          │적 특성을 교정할 수 있는 것에 한한다.       ┃

┃    │9032│ 89 │          │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃429 │9031│ 80 │접촉각측정│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │기        │의 것으로서 평판디스플레이용유리ㆍ반도체웨이┃

┃    │    │    │          │퍼ㆍ인쇄회로기판 또는 리드프레임을 세정한 후┃

┃    │    │    │          │물방울을 표면에 떨어뜨려 정점과의 각도 차를 ┃

┃    │    │    │          │1도(°)단위 이하로 측정하는 것에 한한다.    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃430 │9031│ 80 │폭측정기  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 철강의 스트립(Strip) 또는 강판의┃

┃    │    │    │          │폭을 레이저방식ㆍ이미지센서방식ㆍ광센서방식 ┃

┃    │    │    │          │또는 시시디(CCD)카메라 방식으로 측정할 수 있┃

┃    │    │    │          │고, 측정정도가 ±0.5밀리미터(㎜) 이하인 것에┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃431 │9031│ 80 │비접촉식광│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │학측정기  │의 것으로서 물체의 형상을 카메라로 입력하고,┃

┃    │    │    │          │컴퓨터로 재료의 치수를 자동측정하며 측정정도┃

┃    │    │    │          │가 ±1마이크로미터(㎛) 이하인 것에 한한다.  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃432 │9031│ 80 │초음파탐상│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │전자시스템│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │(자동탐상 │한다.                                       ┃

┃    │    │    │기 또는 자│ 1. 자분(磁粉)을 이용하여 자동차부품의 균열 ┃

┃    │    │    │분(磁粉)탐│    상태를 검사하는 것으로서 양품의 선별기능┃

┃    │    │    │상기를 포 │    이 있는 것                              ┃

┃    │    │    │함한다)   │ 2. 장착된 디지털식 카메라로 제품의 불량유무┃

┃    │    │    │          │    를 검사하는 것으로서 분당 처리능력이 1천┃

┃    │    │    │          │    400캔(can/min) 이상인 것                ┃

┃    │    │    │          │ 3. 장착된 카메라를 이용하여 전자제어방식으 ┃

┃    │    │    │          │    로 제품의 불량유무를 검사하는 것으로서  ┃

┃    │    │    │          │    최대검사폭이 400밀리미터(㎜) 이상이고,  ┃

┃    │    │    │          │    검사대상물의 두께가 20마이크로미터(㎛)  ┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 4. 비파괴검사의 초음파 탐상을 위하여 검사  ┃

┃    │    │    │          │    데이터(Data)를 전산화하는 전자시스템    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃433 │9030│ 89 │브라운관화│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│ 80 │면구동장치│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 수평주파수가 30킬로헤르츠(㎑) 이상인 것 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 수직ㆍ수평 편향유니트를 갖춘 것 또는 화 ┃

┃    │    │    │          │    면구동용 비디오 유닛트(Video Unit)를 내 ┃

┃    │    │    │          │    장한 것                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃434 │9031│ 80 │진동감시설│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │비        │으로 제조공장의 각종 대형펌프ㆍ모터ㆍ터빈 및┃

┃    │    │    │          │발전기설비의 진동을 검출하여 상태를 진단하  ┃

┃    │    │    │          │고, 각종설비의 고장 및 수명을 점검하여 대형 ┃

┃    │    │    │          │사고 및 운전정지를 사전에 방지하는 설비로서 ┃

┃    │    │    │          │진동측정범위가 10헤르츠(㎐) 내지 20킬로헤르 ┃

┃    │    │    │          │츠(㎑)인 것에 한한다.                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃435 │9031│ 80 │인쇄물색정│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │합기      │의 다색 그라비아인쇄물의 자동색정합장치로서 ┃

┃    │    │    │          │인쇄중인 색을 광전검출기로 검출하고, 검출정 ┃

┃    │    │    │          │도가 가로가 ±0.02밀리미터(㎜) 이하이며, 세 ┃

┃    │    │    │          │로가 ±0.01밀리미터(㎜) 이하인 것에 한한다. ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃436 │9031│ 49,│자동화상검│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │사기 또는 │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │초음파화상│한다.                                       ┃

┃    │    │    │분석기    │ 1. 디지털카메라가 장착되어 공캔(Can)의 불량┃

┃    │    │    │          │    유무를 선별하는 것으로서 분당 처리능력이┃

┃    │    │    │          │    1천400캔(can/min) 이상인 것             ┃

┃    │    │    │          │ 2. 장착된 카메라를 사용하여 진행중인 필름  ┃

┃    │    │    │          │    및 부직포의 결점을 검사 또는 감시하는 것┃

┃    │    │    │          │    으로서 최고검사속도가 분당 200미터(m/   ┃

┃    │    │    │          │    min) 이상이고, 검사폭이 1천밀리미터(㎜) ┃

┃    │    │    │          │    이상인 것                               ┃

┃    │    │    │          │ 3. 장착된 디지털카메라를 사용하여 페트(PET)┃

┃    │    │    │          │    병 또는 페트(PET)병의 프리폼(Preform)을 ┃

┃    │    │    │          │    검사하는 것으로서 분당 처리능력이 120개 ┃

┃    │    │    │          │    (pcs/min) 이상인 것                     ┃

┃    │    │    │          │ 4. 레이저빔프린터제조용으로서 감광드럼코팅 ┃

┃    │    │    │          │    의 불량유무를 검사하는 것               ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃437 │9031│ 30,│프리폼네크│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │검사기    │으로 페트(PET)병 제조를 위한 프리폼(Preform)┃

┃    │    │    │          │의 형태를 측정하는 것으로서 최대검사능력이  ┃

┃    │    │    │          │분당 40개(pcs/min) 이상인 것에 한한다.      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃438 │9031│ 80 │동력시험기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 수력형(Hydraulic Type)으로서 측정회전수 ┃

┃    │    │    │          │    정도가 분당 ±1회(rpm) 이하인 것 또는 측┃

┃    │    │    │          │    정토크정도가 ±0.2퍼센트 이하인 것      ┃

┃    │    │    │          │ 2. 와전류동력계로서 최대 200킬로와트(㎾) 이┃

┃    │    │    │          │    상인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 3. 에디크(와전류)형으로서 측정회전수정도가 ┃

┃    │    │    │          │    분당 ±1회(rpm) 이하 또는 측정토크 정도 ┃

┃    │    │    │          │    가 ±0.5퍼센트 이하인 것                ┃

┃    │    │    │          │ 4. 직류형 또는 교류형으로서 측정회전수정도 ┃

┃    │    │    │          │    가 ±0.5퍼센트 이하인 것 또는 측정토크정┃

┃    │    │    │          │    도가 ±0.6퍼센트 이하인 것              ┃

┃    │    │    │          │ 5. 모터(Moter)의 초기성능측정용으로서 토크 ┃

┃    │    │    │          │    측정범위가 800뉴턴미터(Nm) 이하인 것    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃439 │9030│    │액정성능측│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│ 80 │정기      │의 것으로서 평판디스플레이제조용 액정의 전기┃

┃    │    │    │          │적 또는 물리적 성능을 측정할 수 있는 장비에 ┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃440 │9031│ 80 │응력측정장│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │비        │으로 평판디스플레이제조용 유리의 뒤틀림을 판┃

┃    │    │    │          │정하는 것으로서 빛의 복굴절 현상을 이용하여 ┃

┃    │    │    │          │유리의 응력을 0.1피에스아이(psi) 단위까지 측┃

┃    │    │    │          │정할 수 있는 것에 한한다.                   ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃441 │9027│ 10 │파티클카운│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│ 80 │터        │으로 평판디스플레이제조용 유리표면의 파티클 ┃

┃    │    │    │          │(Particle)을 자동으로 측정할 수 있는 것으로 ┃

┃    │    │    │          │서 측정범위가 1천200밀리미터(㎜)×1천300밀리┃

┃    │    │    │          │미터(㎜) 이하이거나 1마이크로미터(㎛) 이상의┃

┃    │    │    │          │입자를 측정할 수 있는 것에 한한다.          ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃442 │9031│ 49,│위상측정기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │          │의 마스크(블랭크마스크를 포함한다)제조용으로┃

┃    │    │    │          │서 레이저 또는 자외선을 이용하여 측정하는 것┃

┃    │    │    │          │에 한한다.                                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃443 │9031│ 80 │자동차부속│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8479│ 89 │기기성능시│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │험기(밸브 │한다.                                       ┃

┃    │    │    │바디ㆍ브레│ 1. 변속단 조절기능을 갖춘 밸브바디시험기   ┃

┃    │    │    │이크 또는 │ 2. 자동차브레이크성능시험기                ┃

┃    │    │    │크랭크성능│ 3. 자동차엔진의 이상유무를 판정할 수 있는  ┃

┃    │    │    │시험기에  │    크랭크토크측정기                        ┃

┃    │    │    │한한다)   │                                            ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃444 │9031│ 80 │웨이퍼캐리│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │어검사장치│의 것으로서 레이저를 이용하여 캐리어의 수평 ┃

┃    │    │    │          │도ㆍ비틀어짐 및 휘어짐을 측정하는 것에 한한 ┃

┃    │    │    │          │다.                                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃445 │9031│ 49,│미립자측정│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │기        │의 것으로서 반도체ㆍ마스크(블랭크마스크를 포┃

┃    │9027│    │          │함한다) 또는 평판디스플레이제조용 초순수ㆍ가┃

┃    │    │    │          │스ㆍ케미컬 또는 클린룸(Clean Room)내의 먼지 ┃

┃    │    │    │          │또는 미립자를 측정하는 것에 한한다.         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃446 │9031│ 80 │광섬유분석│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │기        │의 것으로서 측정파장이 1천240나노미터(㎚) 내┃

┃    │    │    │          │지 1천600나노미터(㎚)이고, 파장간격이 최대  ┃

┃    │    │    │          │5나노미터(㎚)이며, 측정결과를 프린트할 수 있┃

┃    │    │    │          │는 것에 한한다.                             ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃447 │9031│ 80 │광섬유굴절│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │율분석기  │의 것으로서 광섬유 상태의 굴절율분포를 측정 ┃

┃    │    │    │          │하여 광특성ㆍ모드필드경ㆍ색분산 및 차단파장 ┃

┃    │    │    │          │을 분석하는 설비로서 0.5마이크로미터(㎛) 이 ┃

┃    │    │    │          │하의 굴절율분포와 0.0001의 굴절율차에 대한  ┃

┃    │    │    │          │분해능력을 가진 것에 한한다.                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃448 │9031│ 80 │전기로용  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8514│ 10 │알루미늄아│의 전기로 또는 정련로의 변압기의 전류를 전극┃

┃    │    │    │암(Arm)   │봉까지 흐르게 하는 알루미늄아암으로서 용강  ┃

┃    │    │    │          │또는 고철의 상태에 따라 자동으로 속도가 조정┃

┃    │    │    │          │되는 것에 한한다.                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃449 │9031│ 80 │자기기록매│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │체검사기  │의 것으로서 자기기록매체에 데이터를 기록하  ┃

┃    │    │    │          │고, 기록된 매체의 작동을 검사할 수 있는 것에┃

┃    │    │    │          │한한다(서보라이터를 포함한다).              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃450 │9031│ 80 │유량측정기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 유압 또는 유량의 측정오차 ±0.2퍼센트 이┃

┃    │    │    │          │    하인 것                                 ┃

┃    │    │    │          │ 2. 액체 또는 기체의 유량측정용으로서 측정방┃

┃    │    │    │          │    식이 면적방식ㆍ체적방식ㆍ전자방식ㆍ초음 ┃

┃    │    │    │          │    파방식 또는 질량방식인 것으로서 시간당  ┃

┃    │    │    │          │    0.1톤(t/h) 이상의 유량을 측정할 수 있는 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃451 │9031│ 80 │보류율측정│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9032│ 89 │기        │의 것으로서 제지용 백수의 농도를 측정 및 조 ┃

┃    │    │    │          │절할 수 있고, 회분의 함유량을 측정 및 분석할┃

┃    │    │    │          │수 있는 것으로서 총농도를 2퍼센트 이하까지  ┃

┃    │    │    │          │측정할 수 있는 것에 한한다.                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃452 │9031│ 80 │진공누출탐│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │지기 또는 │의 것으로서 진공누출 또는 누수검사용에 한한 ┃

┃    │    │    │누수탐지기│다.                                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃453 │9031│ 80 │변속기측정│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │기        │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 회전수ㆍ가진력 또는 소음 측정용인 것    ┃

┃    │    │    │          │ 2. 유압서보(Survo)시스템에 의해 변속이 가능┃

┃    │    │    │          │    하며 시프트(Shift)하중을 자동으로 측정할┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것                              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃454 │9031│ 49,│마스크검사│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │기        │의 것으로서 자외선 또는 레이저를 이용하여 마┃

┃    │    │    │          │스크(블랭크마스크를 포함한다)를 검사하는 것 ┃

┃    │    │    │          │에 한한다.                                  ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃455 │9031│    │윤곽투영기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │ㆍ프로파일│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │프로젝터  │한다.                                       ┃

┃    │    │    │(Profile  │ 1. 반도체 또는 리드프레임제조용으로서 스크 ┃

┃    │    │    │Projector)│    린의 직경이 300밀리미터(㎜) 이상인 것   ┃

┃    │    │    │ㆍ폭측정장│ 2. 유리제품제조용금형의 규격을 프로파일    ┃

┃    │    │    │치 또는 프│    (Profile) 할 수 있는 것                 ┃

┃    │    │    │로파일측정│ 3. 타이어 반제품의 폭 및 프로파일을 측정하 ┃

┃    │    │    │장치      │    는 것으로서 측정정도가 5밀리미터(㎜) 이 ┃

┃    │    │    │          │    하인 것                                 ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃456 │9031│ 30,│좌표측정기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 49,│          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │ 80 │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 마스크(블랭크마스크를 포함한다)제조용으 ┃

┃    │    │    │          │    로서 배율이 100배 이상이거나 스크린 직경┃

┃    │    │    │          │    이 300밀리미터(㎜) 이상인 것            ┃

┃    │    │    │          │ 2. 마스크(블랭크마스크를 포함한다)제조용으 ┃

┃    │    │    │          │    로서 디지털방식인 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 3. 평판디스플레이제조용으로서 티에프티(TFT)┃

┃    │    │    │          │    기판과 칼러필터의 합착을 위해 글라스 전 ┃

┃    │    │    │          │    체크기와 내부패턴의 크기를 시시디(CCD)카┃

┃    │    │    │          │    메라를 이용하여 비접촉방식으로 측정하는 ┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃457 │9031│ 80 │광부품간격│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │측정시스템│으로 광부품의 광섬유중심간의 간격을 0.1마이 ┃

┃    │    │    │          │크로미터(㎛) 분해능으로 측정할 수 있는 것에 ┃

┃    │    │    │          │한한다.                                     ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃458 │9031│ 49,│돌기높이측│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │정기 또는 │의 평판디스플레이제조용으로서 컬러필터기판의┃

┃    │8456│ 10 │돌기높이수│돌기높이를 측정ㆍ수정하는 것으로서 측정정도 ┃

┃    │8479│ 89 │정기      │가 ±0.5마이크로미터(㎛) 이하인 것에 한한다.┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃459 │9031│ 80 │만능측정기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │의 인쇄회로기판제조용으로서 절단강도를 압전 ┃

┃    │    │    │          │방식으로 측정하며 정도가 ±0.5퍼센트 이하인 ┃

┃    │    │    │          │것에 한한다.                                ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃460 │9031│ 49,│입자크기측│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │정기      │의 것으로서 0.5마이크로미터(㎛) 내지 100마이┃

┃    │    │    │          │크로미터(㎛)의 입자를 측정할 수 있는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃461 │9031│ 80 │발전기부하│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │시험기    │의 것으로서 최대용량이 4천킬로볼트암페어    ┃

┃    │    │    │          │(㎸A) 이상이고, 사용주파수가 50헤르츠(㎐) 또┃

┃    │    │    │          │는 60헤르츠(㎐)인 것으로서 역율을 1.0파워페 ┃

┃    │    │    │          │터(PF)까지 조정할 수 있는 것에 한한다.      ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃462 │9031│ 80 │피치측정기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │          │으로 인쇄물의 피치를 광전검출기로 측정하는  ┃

┃    │    │    │          │장치로서 인쇄물의 진행속도가 분당 150미터(m/┃

┃    │    │    │          │min) 이상이고, 측정피치간격이 50밀리미터(㎜)┃

┃    │    │    │          │내지 900밀리미터(㎜)인 것에 한한다.         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃463 │9031│    │레벨표시기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9032│    │ㆍ레벨조정│의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │기 또는 자│한다.                                       ┃

┃    │    │    │동탕면조절│ 1. 유리원료 저장설비의 최고용량 및 최저용량┃

┃    │    │    │기        │    을 감지하여 자동으로 제어하는 것        ┃

┃    │    │    │          │ 2. 유리용해로의 유리물레벨을 감지하여 원료 ┃

┃    │    │    │          │    투입량 등을 자동으로 제어할 수 있는 것  ┃

┃    │    │    │          │ 3. 리드프레임제조용으로서 용융상태의 동 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 동합금을 빌레트 및 슬라브 형태로 주조┃

┃    │    │    │          │    하기 위하여 주조기의 탕면을 자동으로 조 ┃

┃    │    │    │          │    절할 수 있는 것                         ┃

┃    │    │    │          │ 4. 고품질의 동 및 동합금을 원형의 빌레트   ┃

┃    │    │    │          │    (Billet) 및 사각의 슬라브(Slab) 형태로  ┃

┃    │    │    │          │    주조하기 위하여 주조기의 탕면(Level)을  ┃

┃    │    │    │          │    자동으로 조절할 수 있는 것              ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃464 │9006│    │용해로감시│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │9031│    │장치      │으로 유리용해로의 내부를 연속적으로 감시하  ┃

┃    │8528│    │          │며, 카메라ㆍ카메라튜브(Camera Tube)ㆍ디플렉 ┃

┃    │    │    │          │타(Deflector) 및 앰플리파이어(Amplifier)로  ┃

┃    │    │    │          │구성된 것에 한한다.                         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃465 │9031│ 10,│압력측정기│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 80 │          │의 것으로서 용해로 내부 압력을 측정하여 일정┃

┃    │9032│    │          │한 압력상태로 유지하는 것에 한한다.         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃466 │9031│ 80 │스트레인  │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │(Strain)  │의 것으로서 광섬유 또는 유리의 스트레인(Str-┃

┃    │    │    │측정기    │ain)을 측정하는 설비인 것에 한한다.         ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃467 │9031│ 49 │소전자동검│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │사기      │의 것으로서 소전의 변색ㆍ찍힘ㆍ기포 등의 결 ┃

┃    │    │    │          │함을 자동으로 검출하여 양품과 불량품을 판정 ┃

┃    │    │    │          │하여 선별하는 검사기기인 것에 한한다.       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃468 │9031│ 80 │무인자동원│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │단검사기  │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │          │한다.                                       ┃

┃    │    │    │          │ 1. 최고작업속도가 분당 90미터(m/min) 이상이┃

┃    │    │    │          │    고, 0.5밀리미터(㎜)까지의 결점을 감지할 ┃

┃    │    │    │          │    수 있는 것                              ┃

┃    │    │    │          │ 2. 최고작업속도가 분당 90미터(m/min) 이상이┃

┃    │    │    │          │    고, 색차정밀도가 최대 0.1델타이(△E)까지┃

┃    │    │    │          │    측정할 수 있는 것                       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃469 │9031│ 80 │압연설비상│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │태측정분석│의 것으로서 압연설비가동상태의 정보를 1천가 ┃

┃    │    │    │기        │지 이상 수집하여 분석할 수 있는 것에 한한다.┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃470 │9032│ 89 │주형내용강│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │유동제어장│의 것으로서 주형내용강의 유속 및 용강흐름의 ┃

┃    │    │    │치        │형태를 주조중에 제어하는 것에 한한다.       ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃471 │9032│ 10,│자동온도조│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │ 89 │절시스템  │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │    │    │및 자동건 │한다.                                       ┃

┃    │    │    │조조절시스│ 1. 철강의 스트립(Strip) 또는 강판의 내부품 ┃

┃    │    │    │템        │    질 개선을 위하여 가열로의 예열ㆍ가열ㆍ냉┃

┃    │    │    │          │    각작업을 연속적으로 자동제어할 수 있는  ┃

┃    │    │    │          │    것으로서 질소가스분위기하에서 가열온도가┃

┃    │    │    │          │    500도(℃) 이상인 것                     ┃

┃    │    │    │          │ 2. 열풍건조방식에 의하여 철강의 스트립(Str-┃

┃    │    │    │          │    ip) 또는 강판의 도장품을 가건조하는 것으┃

┃    │    │    │          │    로서 온도정도가 ±10도(℃) 이하인 것    ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃472 │8419│    │증착기    │수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │8439│    │          │의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한┃

┃    │8479│ 89 │          │한다.                                       ┃

┃    │8543│ 89 │          │ 1. 디지타이저판넬ㆍ터치판넬 또는 자기헤드  ┃

┃    │    │    │          │    제조용으로서 타게트(Target) 또는 펠렛을 ┃

┃    │    │    │          │    이용하여 글라스(칼라필터를 포함한다) 또 ┃

┃    │    │    │          │    는 웨이퍼상에 금속막을 증착시키는 것    ┃

┃    │    │    │          │ 2. 압전기결정소자ㆍ칩부품수정소판 또는 웨이┃

┃    │    │    │          │    퍼에 금속피막을 증착시키는 것으로서 진공┃

┃    │    │    │          │           -11                              ┃

┃    │    │    │          │    도가 10   토르(torr) 이상인 진공증착기  ┃

┃    │    │    │          │ 3. 알루미늄증착용으로서 입열방법이 전기가열┃

┃    │    │    │          │    식인 진공증착기                         ┃

┃    │    │    │          │ 4. 규소와 게르마늄 미세입자를 증착하여 광섬┃

┃    │    │    │          │    유슈트를 생산하는 것으로서 코어슈트의 증┃

┃    │    │    │          │    착율이 분당 3그램(g/min) 이상인 것      ┃

┃    │    │    │          │ 5. 규소의 미세한 입자를 증착시켜 광섬유슈트┃

┃    │    │    │          │    자켓층을 만드는 것으로 증착율이 분당 20 ┃

┃    │    │    │          │    그램(g/min) 이상인 것                   ┃

┃    │    │    │          │ 6. 연성인쇄회로기판용 원판제조용으로서 진공┃

┃    │    │    │          │    상태에서 폴리이미드필름(절연체)을 표면처┃

┃    │    │    │          │    리하거나 금속코팅하는 것으로서 진공시스 ┃

┃    │    │    │          │    템ㆍ웹구동장치ㆍ스퍼터(Sputter)로 구성된┃

┃    │    │    │          │    것                                      ┃

┃    │    │    │          │ 7. 마스크(블랭크마스크를 포함한다)제조용 석┃

┃    │    │    │          │    영유리기판위에 0.2마이크로미터(㎛) 이하 ┃

┃    │    │    │          │    의 두께로 8퍼센트 이하의 균일성을 가진  ┃

┃    │    │    │          │    금속박막을 얻을 수 있는 것              ┃

┃    │    │    │          │ 8. 브라운관제조용 유리에 도포된 유전체의 막┃

┃    │    │    │          │    위에 산화마그네슘(MgO)을 증착하여 유전체┃

┃    │    │    │          │    를 보호하는 막을 형성하는 것으로서 개당 ┃

┃    │    │    │          │    생산시간이 50분 이하이고, 막두께가 1만옹┃

┃    │    │    │          │    스트롱(Å) 이하인 것                    ┃

┃    │    │    │          │ 9. 광섬유모재용 증착기로서 두께 10마이크로 ┃

┃    │    │    │          │    미터(㎛) 이하의 박막형성이 가능하고 균일┃

┃    │    │    │          │    도가 ±10퍼센트 이하인 것               ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃473 │8207│ 90 │웨이퍼연마│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │용플레이트│의 실리콘웨이퍼 연마기의 전용 구성품으로서  ┃

┃    │    │    │          │상판과 하판으로 구성된 주철강의 것에 한한다.┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃474 │8108│ 90 │동박제조용│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │    │    │드럼      │의 동박제조용 기기의 전용 구성품으로서 전기 ┃

┃    │    │    │          │도금을 이용하여 두께 9마이크로미터(㎛) 이상 ┃

┃    │    │    │          │의 동박제조에 사용되며 표면이 티타늄으로 처 ┃

┃    │    │    │          │리된 것에 한한다.                           ┃

┠──┼──┼──┼─────┼──────────────────────┨

┃475 │6815│    │유리용해로│수치제어ㆍ프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식 ┃

┃    │6902│    │용 내화물 │으로 제어되는 공장자동화기기에 전용으로 구성┃

┃    │6903│    │또는 전기 │장치되는 내화물로서 다음 각호의 1에 해당하는┃

┃    │8545│    │저항식결정│것에 한한다.                                ┃

┃    │    │    │성장로용  │ 1. 브라운관유리제조용 용해로에 사용되는 것 ┃

┃    │    │    │내화물    │    으로서 다음 각목의 1에 해당하는 것      ┃

┃    │    │    │          │  가. 전기용융주조내화물로서 체적밀도가 세제┃

┃    │    │    │          │      곱센티미터당 2.5그램(g/㎤) 이상이고,  ┃

┃    │    │    │          │      압축강도가 제곱센티미터당 300킬로그램 ┃

┃    │    │    │          │      (㎏/㎠) 이상인 것                     ┃

┃    │    │    │          │  나. 2천700도(℉)에서 파쇄강도가 700피에스 ┃

┃    │    │    │          │      아이(psi) 이상이고, 알루미나성분이 60 ┃

┃    │    │    │          │      퍼센트 이상인 것                      ┃

┃    │    │    │          │  다. 소성내화물로서 실리카(SiO₂)의 함량이 ┃

┃    │    │    │          │      95퍼센트 이상이고, 하중연화점이 1천600┃

┃    │    │    │          │      도(℃) 이상이며, 플럭스펙터[Flux Fact-┃

┃    │    │    │          │      or : Al₂O₃+2(Na₂O+K₂O)]가 1 이하인┃

┃    │    │    │          │      것                                    ┃

┃    │    │    │          │  라. 지르코니아(ZrO₂) 함량이 65퍼센트±5퍼┃

┃    │    │    │          │      센트인 것으로서 하중연화점이 1천700도 ┃

┃    │    │    │          │      (℃) 이상이며, 중량이 세제곱센티미터당┃

┃    │    │    │          │      3.5그램(g/㎤) 이상인 것               ┃

┃    │    │    │          │  마. 부정형내화물로서 지르코니아(ZrO₂)의  ┃

┃    │    │    │          │      함량이 65퍼센트±5퍼센트이고, 알카리함┃

┃    │    │    │          │      량이 0.5퍼센트 이하이며, 선수축률이   ┃

┃    │    │    │          │      0.4퍼센트 이하인 것                   ┃

┃    │    │    │          │  바. 주성분이 알루미나(Al₂O₃), 지르코니아┃

┃    │    │    │          │      (ZrO₂), 실리카(SiO₂)로 구성된 것    ┃

┃    │    │    │          │ 2. 평판디스플레이유리제조용 용해로에 사용되┃

┃    │    │    │          │    는 것으로서 다음 각목의 1에 해당하는 것 ┃

┃    │    │    │          │  가. 주성분이 알루미나(Al₂O₃), 지르코니아┃

┃    │    │    │          │      (ZrO₂), 실리카(SiO₂)로 구성된 것    ┃

┃    │    │    │          │  나. 1천500도(℃) 이상에서 평판디스플레이제┃

┃    │    │    │          │      조용 유리보다 전기저항도가 높은 알루미┃

┃    │    │    │          │      나 소성 내화물로서 알루미나성분이 94퍼┃

┃    │    │    │          │      센트 이상인 것                        ┃

┃    │    │    │          │ 3. 유리병제조용 용해로에 사용되는 것으로서 ┃

┃    │    │    │          │    다음 각목의 1에 해당하는 것             ┃

┃    │    │    │          │  가. 실리카(SiO₂) 함량이 90퍼센트 이상인  ┃

┃    │    │    │          │      것, 마그네시아(MgO) 성분이 70퍼센트 이┃

┃    │    │    │          │      상인 것 또는 지르코니아(ZrO₂) 성분이 ┃

┃    │    │    │          │      60퍼센트 이상인 것                    ┃

┃    │    │    │          │  나. 주성분이 알루미나(Al₂O₃), 지르코니아┃

┃    │    │    │          │      (ZrO₂), 실리카(SiO₂)로 구성된 것    ┃

┃    │    │    │          │ 4. 실리콘웨이퍼제조용 단결정육성장치에 장착┃

┃    │    │    │          │    되는 것으로서 탄소함량이 99퍼센트를 초과┃

┃    │    │    │          │    하는 발열체 또는 흑연내화물             ┃

┗━━┷━━┷━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛