전기부문 표준품셈 개정 내용

전기부문 표준품셈을 다음과 같이 개정하여 2004년 1월 1일부터 시행합니다.

2004년 1월 1일

산업자원부장관

1-1 목적(개정)

□ 본문내용중 □건설공사□를 □전기공사□로 함.

1-2 적용범위(개정)

□ 본문내용중 □건설공사□를 □전기공사□로 함.

1-3 적용방법(개정)

□ 본문내용중 □건설공사□를 □전기공사□로 함.

□ [사]를 다음과 같이 개정함.

[사] 각 발주기관에서 다항에 의하여 별도로 결정하여 적용한 품셈이 표준품셈 보완에 반영할 필요가 있다고 인정될 경우에는 그 자료를 표준품셈 주관기관인 대한전기협회(이하 □주관기관□이라 한다)에 제출한다.

□ [아]를 다음과 같이 신설함.

[아] 전력기술관리법 제6조의 2의 규정에 의해 신기술로 지정 ·             고시된 기술을 발주처에서 활용할 경우 발주처가 동기술을 표준품셈에 반영할 필요가 있다고 판단되면 시공시에 현장 실사를 하여 그 자료를 표준품셈 주관기관에 제출한다.

□ [자]를 다음과 같이 신설함.

[자] 표준품셈 주관기관에서는 상기 [아]항의 품을 표준품셈 제정           절차에 따라 제정한후 표준품셈 부록에 「참고품」으로 수록하여 발주처에서 예정가격을 산정할 때 활용하게 할 수 있다.

1-5 수량의 계산 (개정)

□ [가]의 내용중 □C.G.S.□를 □M.K.S.□로 함.

1-13-1 노임의 할증 (개정)

□ 본문 내용중 □산업안전보건법(제46조) 및 근로기준법(제49조, 제55조)이 정하는 바에 따른다□를 □산업안전보건법(제46조) 및 근로기준법(제49조, 제55조)과 국가를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙 제6조1항2호에 정하는 바에 따른다□로 함.

1-15 발생재의 처리 (개정)

□ [가]의 내용중 □사용고재□를 □작업부산물□로, □강재스크랩(Scrap)"      을 □토막강재□로, □시멘트공대□를 □시멘트공포대□로 함.

1-20 야간작업 (개정)

□ 본문을 아래와 같이 개정함.

PERT/CPM 공정계획에 의한 공기산출 결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사 성질상 부득이 야간 작업을 하여야 할 경우에는 품을 25）까지 가산한다.

1-22 운반차량의 구분 (개정)

□ [나]의 내용중 □경비는 조달청 물가조작요율표를 기준한다.□를 □경비는 별도 계상한다.□로 함.

□ [산정공식]중 (1)의 (나)를 아래와 같이 함.

(나)총중량 0.5ton미만의 운송비는 용달운임차량을 이용할 수 있          는 지역은 용달운임 적용

1-36 위험할증률 (개정)

□ □[가]교량상작업□을 □[가]교량작업□으로 함.

1-37 기타 할증률 (개정)

□ [가]를 아래와 같이 개정함.

가. 아래와 같은 이유로 작업능력 저하가 현저할 때 50%까지 가          산할 수 있다.

□ 동일 장소에 수종의 장비가동

□ 작업장소의 협소

□ 소음

□ 진동

□ 위험

1-48 시공직종 (개정)

□ [나]의 내용중 플랜트전공의 작업구분에서 □발변전설비□를 □발전설비□로 하고 변전전공을 신설함.

직 종	작업구분
플랜트전공	발전설비 및 중공업설비의 시공 및 보수
변전전공	변전설비 시공 및 보수

7-20 케이블 랙 (개정)

□ 해설 ①의 내용 □먹줄, 인서트 및 지지금구류의 취부품 포함□을 □먹줄, 인서트 및 지지금구류의 취부품 포함, 단, 인서트 대신 세트 앙카 사용시 별도 계상□으로 함.

전기부문 표준품셈 개정

(신구대비표)

2004.  1

산 업 자 원 부

현 행	개 정
제1장 적 용 기 준 1-1 목 적 정부 등 공공기관에서 시행하는 건설공사의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는데 있다. 1-2 적용범위 국가, 지방자치단체, 정부투자기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서는 본 표준품셈을 건설공사 예정가격 산정의 기초로 활용한다. 1-3 적용방법 [가] 공사의 예정가격 산정은 본 표준품셈을 활용한다. [나] 본 표준품셈은 건설공사 중 대표적이고 보편적이며, 일반화된 공종, 공법을 기준한 것이며, 현장여건, 기후의 특성 및 기타 조건에 따라 조정하여 적용한다. [다] 본 표준품셈에 명시되지 않은 사항은 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자체단체, 정부투자기관 등의 장의 책임하에 적정한 예정가격 산정기준을 적의 결정하여 적용한다. [라] 건설공사의 예정가격 산정시 공사규모·공사기간 및 현장조건 등을 감안하여 가장 합리적인 공법을 채택 적용한다. [마] 본 표준품셈에 명시되지 않은 품으로서 타부문(토목, 건축, 기계, 통신 등)의 표준품셈에 명시된 품은 그 부문의 품을 적용하고 타부문과 유사한 공종의 품은 본 표준품셈을 우선 적용한다.	제1장 적 용 기 준 1-1 목 적 정부 등 공공기관에서 시행하는 전기공사의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는데 있다. 1-2 적용범위 국가, 지방자치단체, 정부투자기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서는 본 표준품셈을 전기공사 예정가격 산정의 기초로 활용한다. 1-3 적용방법 [가] ( 좌 동 ) [나] 본 표준품셈은 전기공사 중 대표적이고 보편적이며, 일반화된 공종, 공법을 기준한 것이며, 현장여건, 기후의 특성 및 기타 조건에 따라 조정하여 적용한다. [다] ( 좌 동 ) [라] 전기공사의 예정가격 산정시 공사규모·공사기간 및 현장조건 등을 감안하여 가장 합리적인 공법을 채택 적용한다. [마] ( 좌 동 )

현 행	개 정
[사] 각 발주기관에서 다항에 의하여 별도로 결정하여 적용한 품셈이 표준품셈 보완에 반영할 필요가 있다고 인정될 경우에는 그 자료를 산업자원부에 제출한다. ( 신 설 ) ( 신 설 ) 1-5 수량의 계산 [가] 수량은 C.G.S. 단위를 사용한다.	[사] 각 발주기관에서 다항에 의하여 별도로 결정하여 적용한 품셈이 표준품셈 보완에 반영할 필요가 있다고 인정될 경우에는 그 자료를 표준품셈 주관기관인 대한전기협회(이하 □주관기관□이라 한다)에 제출한다. [아] 전력기술관리법 제6조의 2의 규정에 의해 신기술로 지정□고시된 기술을 발주처에서 활용할 경우, 발주처가 동기술을 표준품셈에 반영할 필요가 있다고 판단되면 시공시에 현장실사를 실시하여 그 자료를 표준품셈 주관기관에 제출한다. [자] 표준품셈 주관기관에서는 상기[아]항의 품을 표준품셈 제정절차에 따라 제정한후 표준품셈 부록에 「참고품」으로 수록하여 발주처에서 예정가격을 산정할 때 활용하게 할 수 있다. 1-5 수량의 계산 [가] 수량은 M.K.S. 단위를 사용한다.

현 행

개 정

1-13-1 노임의 할증

유해위험작업, 시간외 야간 또는 휴일의 근무가 불가피할 경우에는 산업안전보건법(제46조) 및 근로기준법(제49조, 제55조)이 정하는 바에 따른다.

1-15 발생재의 처리

[가] 사용고재 및 기타 발생재의 처리는 다음 표에 의하여 그 대금을 설계당시 미리 공제한다.

품 명	공 제 율
사 용 고 재	90）
강 재 스 크 랩 (Scrap)	70）
기 타 발 생 재	발 생 량

* 시멘트공대 및 목제공드럼은 사용고재에서 제외하되 현장으로부터 운반하여 폐기처리한다.

[나] 시공도중 발생되었거나 수량의 변동을 가져왔을 경우에는 설계 변경하여야 한다.

1-20 야간작업

PERT/CPM 공정계획에 의한 공기산출 결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사 성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 작업능률 저하를 20）까지 계상한다.

작업능률 저하 20%인 경우 할증률 적용 예시 : 1/(1-0.2)=1.25

1-13-1 노임의 할증

유해위험작업, 시간외 야간 또는 휴일의 근무가 불가피할 경우에는 산업안전보건법(제46조) 및 근로기준법(제49조, 제55조)과 국가를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙 제7조2항에 정하는 바에 따른다.

1-15 발생재의 처리

[가] 작업부산물 및 기타 발생재의 처리는 다음 표에 의하여 그 대금을 설계당시 미리 공제한다.

품 명	공 제 율
작 업 부 산 물	90）
토 막 강 재	70）
기 타 발 생 재	발 생 량

* 시멘트공포대 및 목제공드럼은 작업부산물에서 제외하되 현장으로부터 운반하여 폐기처리한다.

[나]          (   좌   동   )

1-20 야간작업

PERT/CPM 공정계획에 의한 공기산출 결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사 성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 품을 25）까지 가산한다.

현 행

개 정

1-22 운반차량의 구분

[가] 공사용 자재의 운반차량은 덤프트럭을 원칙으로 하되 훼손의 위험이 있는 기자재는 화물자동차로 운반한다.다만, 전주 등 장척물의 경우는 자동차의 길이가 적재 하고자 하는 장척물 길이의 10/11 이상인 차종으로 운반한다.

[나] 화물자동차의 운반비는 자동차 운수사업법에 의한 건설교통부 관계규정에 따르고 싣기 및 부리기에 대한 경비는 조달청 물자조작요율표를 기준한다. 다만 운반비 산정공식은 다음과 같이 적용한다.

[산정공식]

(1) 운반비 산출

차량운반비(원)Ａ(계산차량대수□건설교통부요금)／총 상하차임

계산차량대수 Ａ	1	[T1／T2]
	480

T1(총주행 소요시간 : 분) =	[	L	(1+□)+	L	]	□60□N
		V1		V2

L  : 운반거리(편도) □

V1 : 적재시 평균속도 □/hr

V2 : 공차시 평균속도 □/hr

N (대수) :	총운반할 자재중량 ton
	사용차량의 적재능력 ton

T2 : 적상하시간(분)

□ : 품목별 할증률 및 할인율(건설교통부운임 및 요금표상의 할증 및 할인 해당분에 한함)

□ 건설교통부요율은 구역화물, 차종별, 전세운임 적용

□ 총중량 0.5ton 미만의 운송비는 용달운임을 적용

1-22  운반차량의 구분

(   좌   동   )

[나] 화물자동차의 운반비는 자동차 운수사업법에 의한 건설교통부 관계규정에 따르고 싣기 및 부리기에 대한 경비는 별도 계상한다. 다만 운반비 산정공식은 다음과 같이 적용한다.

(   좌   동   )

□

(   좌   동   )

□ 총중량 0.5ton 미만의 운송비는 용달운임차량을 이용할 수 있는 지역은 용달운임을 적용

현 행	개 정
1-36 위험 할증률 [가] 교량상작업 : (인 도 교) 15% □ : (철 교) 30% □ : (공중작업) 70% 1-37 기타 할증률 [가] 동일장소에 수종의 중기가동으로 작업장소의 협소, 소음, 진동, 위험요소 등으로 작업능률 저하가 현저할 때 50%까지 가산한다. [나] 특수보안지역(교정기관 주벽내부포함)으로서 경비원의 입회하에서만 작업이 가능하고 작업시간 및 통행로 제한으로 작업능률 저하가 현저할 경우 30%까지 가산한다. [다] 협소한 맨홀 또는 맨홀내의 기존기설이 복잡하여 작업 능률이 저하할 때에는 20%까지 가산한다. 【해 설】 협소한 장소라 함은 최소폭이 1ｑ 이내이거나 1ｑ를 넘는 경우라도 최대길이가 2ｑ 미만일 때를 말한다.	1-36 위험 할증률 [가] 교량작업 : (인 도 교) 15% □ : (철 교) 30% □ : (공중작업) 70% 1-37 기타 할증률 [가] 아래와 같은 이유로 작업 능력저하가 현저 할 때 50%까지 가산할 수 있다. □ 동일 장소에 수종의 장비가동 □ 작업장소의 협소 □ 소음 □ 진동 □ 위험 ( 좌 동 )

현 행

개 정

1-48 시공직종

[나] 기능공

직 종	작 업 구 분
플랜트 전공	발·변전설비 및 중공업설비의 시공 및 보수
( 신 설 )	( 신 설 )
계 장 공	플랜트 프로세스의 자동제어장치, 공업제어장치, 공업계측 및 컴퓨터 등 설비의 시공 및 보수
송 전 전 공	철탑 및 송전설비의 시공 및 보수
배 전 전 공	전주 및 배전설비의 시공 및 보수
내 선 전 공	옥내배관, 배선 및 등구류설비의 시공 및 보수
특 고 압 케 이 블 전 공	특고압케이블 설비의 시공 및 보수 (7kV 초과)
고 압 케 이 블 전 공	고압케이블 설비의 시공 및 보수 (교류 600V 초과 7kV이하, 직류 750V 초과)
저 압 케 이 블 전 공	저압 및 제어용케이블 설비의 시공 및 보수 (교류 600V 이하, 직류 750V 이하)
송 전 활 선 전 공	송전전공으로서 활선작업을 하는 전공
배 전 활 선 전 공	배전전공으로서 활선작업을 하는 전공
전 기 공 사 기 사	전기공사업법에 의한 전기기술자
전 기 공 사 산 업 기 사	전기공사업법에 의한 전기기술자

1-48 시공직종

[나] 기능공

직 종	작 업 구 분
플랜트 전공	발전설비 및 중공업설비의 시공 및 보수
변 전 전 공	변전설비 시공 및 보수
( 좌	동 )

현 행

개 정

7-20 케이블 랙

(단위 : ｑ당)

폭	내 선 전 공
	철 제	알루미늄제
200□ 이하 300□ □ 400□ □ 500□ □ 600□ □ 800□ □ 1,000□ □	0.225 0.285 0.355 0.445 0.520 0.590 0.73	0.158 0.20 0.249 0.312 0.364 0.413 0.511

【해 설】

① 먹줄, 인서트 및 지지금구류의 취부품 포함

② 수평·수직 설치는 공히 동일품으로 한다. 다만, 설치높이가 4ｑ 이상의 경우는 20% 증으로 한다.

③ 장내 소운반 및 잔재 처리를 포함한다.

④ 연결 어스품 포함

⑤ 케이블 트레이 공사는 이품에 준하며, 커버를 설치할 때는 이 품의 20%를 별도 가산한다.

⑥ 철거 50%

7-20 케이블 랙

(단위 : ｑ당)

폭	내 선 전 공
	철 제	알루미늄제
( 좌	동	)

【해 설】

① 먹줄, 인서트 및 지지금구류의 취부품 포함, 단 인서트 대신 세트앙카 사용시 별도 계상

②

③          (    좌    동    )

④

⑤

⑥