전력산업과 통계

전력수급

1.  전력수급 실적 및 계획

2.  발전설비 및 발전량 현황

3.  발전설비현황

4.  주요국별 발전설비 현황

장기계획

5. 제5차장기계획상 발전설비 구성계획

6. 제5차장기계획상 원별 발전량 전망

7. 제5차장기계획상 발전원별 건설계획

8. 발전소 건설입지 확보현황

9. 발전소 건설기간(신규입지 기준)

10. 2000년도 발전소 건설현황

기 타

11.  전기품질

12.  발전소의 환경오염 방지현황

13.  전기공사업 현황

14.  자가용발전설비 현황

15.  송·변전설비 현황

1. 전력수급 실적 및 계획

가. 수급실적 및 전망(하계기준)

(단위 : 천□)

구 분	'99	2000	2001
시설용량 공급능력 최대수요 (증가율(%)) 예비율(%)	44,427 43,418 37,293 (13.0) 16.4	47,876 46,078 41,007 (10.0) 12.4	49,632 48,699 43,125 (5.2) (12.9)

나. 전력소비 실적 및 계획

(단위 : 백만□h)

구 분	'00 (실적)				2000 (전망)
			증가율, %	구성비, %			증가율, %	구성비, %
주 택 용 일 반 용 교 육 용 산 업 용 농 사 용 가 로 등 심 야	38,134 47,700 2,285 137,372 5,451 1,759 6,834		8.5 15.0 16.8 9.0 15.7 12.5 107.5	15.9 19.9 1.0 57.3 2.3 0.7 2.9	39,670 50,776 2,566 143,343 6,193 1,902 9,949		4.0 6.5 12.3 4.3 13.6 8.1 45.6	15.6 20.0 1.0 56.3 2.4 0.8 3.9
계	239,535		11.8	100	254,399		6.2	100

< 최근 5개년 전력수요 증가율 >

	'96	'97	'98	'99	'00
·전력소비량 (%) ·최대 수요 (" )	11.7 8.0	10.0 11.1	-3.6 -8.0	10.7 13.0	11.8 10.0

<국민 1인당 전력소비량 국제비교>

	한국('00)	대만('98)	일본(□98)	미국(□98)
(□h/년)	5,067	6,452	6,317	12,834

2. 발전설비 및 발전량 현황

가. 발전설비 현황

(단위 : 천□)

원 별	'00 (실적)			'01 (전망)
			구성비(%)
						구성비(%)
수 력 원 자 력 무 연 탄 유 연 탄 석 유 L N G	3,148 13,716 1,291 12,740 4,791 12,690		6.6 28.6 2.7 25.6 10.0 26.5	3,875 13,716 1,291 14,240 4,763 12,973		7.6 27.0 2.5 28.0 9.4 25.5
계	47,876		100	50,858		100

나. 발전실적 및 계획

(단위 : 백만□h)

원 별	'00 (실적)			□01 (전망)
		증가율,%	구성비, %
					증가율,%	구성비,%
수 력 국내탄 유연탄 중 유 경 유 LNG 원자력	5,610 5,285 92,253 25,462 643 28,162 108,964	△7.5 9.3 20.3 46.7 △44.6 △6.5 5.7	2.1 2.0 34.6 9.6 0.2 10.6 40.9	5,361 5,410 103,324 31,207 845 28,281 109,001	△4.4 2.4 12.0 22.6 31.4 0.4 -	1.9 1.9 36.4 11.0 0.3 10.0 38.5
계	266,379	11.3	100	283,429	6.4	100

3. 발전설비 현황

(□01. 12 기준)

구 분		발 전 소 (개소)	발 전 기 (기)	설비용량 (천□)	구성비 (%)
수력	일 반 (수자원) 양 수 소 수 력	20 (9) 4 22	57 (26) 8 75	1,540 (1,004) 2,300 35	3.1 (2.0) 4.5 0.1
	소 계	46	140	3,875	7.7
석탄	무 연 탄 유 연 탄	5 6	9 29	1,291 14,250	2.5 28.0
	소 계	11	38	15,531	30.5
석유	중 유 경 유(내연)	7 11	21 62	4,490 378	8.8 0.7
	소 계	18	83	4,868	9.5
L N G (한국종합에너지) (LG복합발전소)		12 (1) (3)	101 (15) (12)	12,868 (1,650) (1,401)	25.3 (3.2) (2.8)
원 자 력		4	16	13,716	27.0
합 계		91	378	50,858	100

(주)  LG 복합발전소

- LG에너지(900천KW<안양 : 450천KW, 부천 : 450천KW)>

- LG파워<501천KW(부곡)>

4. 주요국별 발전설비 현황

국 별	발 전 설 비 (천□)
	수 력	화 력	원자력	계
카 나 다 미 국 프 랑 스 독 일 이탈리아 스 웨 덴 영 국 러 시 아 중 국 일 본 대 만(□99) 한 국(□99)	62,832 91,156 24,272 8,428 18,141 16,209 4,115 44,100 65,065 43,888 4,422 2,136	29,895 532,848 19,190 75,256 42,221 6,550 51,279 148,700 210,124 132,925 18,914 28,464	10,615 104,757 69,119 23,334 - 10,083 12,956 21,300 2,100 45,083 5,144 13,716	103,425 728,782 112,581 107,018 60,531 33,016 68,390 214,100 277,289 222,393 28,480 44,316

(주) 사업자 발전설비 기준(단, 러시아, 중국은 총 발전설비 기준)

자료 : 한전 해외전력통계 2000

5. 제5차 장기계획상 발전설비 구성계획

(단위: 천kW, %)

구 분	원자력	유연탄	무연탄	LNG	중 유	경 유	수 력	계
'97	10,316 (25.1)	9,300 (22.7)	900 (2.2)	10,551 (25.7)	5,920 (14.4)	940 (2.3)	3,115 (7.6)	41,042 (100)
'98	12,016 (27.6)	10,240 (23.7)	1,091 (2.5)	11,017 (25.3)	5,910 (13.6)		3,132 (7.3)	43,406 (100)
'99 (실적)	13,716 (29.2)	11,740 (25.0)	1,291 (2.7)	12,368 (26.3)	4,420 (9.4)	296 (0.6)	3,147 (6.7)	46,978 (100)
2000	13,716 (28.0)	12,740 (26.0)	1,291 (2.6)	13,289 (27.1)	4,570 (9.3)	296 (0.6)	3,148 (6.4)	49,050 (100)
2001	13,716 (26.8)	13,740 (26.9)	1,291 (2.5)	13,618 (26.7)	4,570 (8.9)	296 (0.6)	3,874 (7.6)	51,105 (100)
2002	15,716 (28.9)	14,740 (27.2)	1,191 (2.2)	13,914 (25.6)	4,570 (8.4)	296 (0.6)	3,875 (7.1)	54,301 (100)
2003	15,716 (28.4)	14,760 (26.6)	1,191 (2.1)	14,990 (27.1)	4,570 (8.3)	296 (0.5)	3,881 (7.0)	55,383 (100)
2004	16,716 (28.4)	16,340 (27.8)	1,125 (1.9)	15,890 (27.0)	4,570 (7.8)	296 (0.5)	3,883 (6.6)	58,819 (100)
2005	17,716 (28.8)	16,840 (27.3)	1,325 (2.1)	16,464 (26.7)	4,570 (7.4)	296 (0.5)	4,404 (7.1)	61,614 (100)
2010	22,529 (30.2)	19,240 (25.8)	1,325 (1.8)	18,387 (24.6)	6,510 (8.7)	296 (0.4)	6,324 (8.5)	74,611 (100)
2015	26,050 (33.0)	20,420 (25.8)	800 (1.0)	18,850 (23.8)	5,870 (7.4)	131 (0.2)	6,934 (8.8)	79,055 (100)

주) 연말 기준, (  )내는 구성비 %임

6. 제5차 장기계획상 원별 발전량 전망

(단위 : 백만kWh, %)

연 도	원자력	유연탄	무연탄	LNG	중 유	경 유	수 력	양 수	기 타	합 계
'97	77,086 (34.4)	63,078 (28.1)	4,112 (1.8)	31,823 (14.2)	36,620 (16.3)	6,323 (2.8)	2,813 (1.2)	2,590 (1.2)	-	224,445 (100)
'98	89,689 (42.7)	70,927 (32.9)	4,571 (2.1)	26,302 (12.2)	17,712 (8.2)		6,099 (2.8)		-	215,300 (100)
'99 (잠정)	103,064 (43.1)	76,711 (32.1)	4,833 (2.0)	30,124 (12.6)	17,361 (7.3)	1,162 (0.9)	6,066 (2.5)		-	239,321 (100)
2000	101,238 (40.4)	83,914 (33.5)	6,069 (2.4)	28,816 (11.5)	24,858 (9.9)	1,333 (0.5)	4,054 (1.6)	345 (0.1)	0 (0.0)	250,627 (100)
2001	99,664 (37.3)	93,382 (35.0)	5,725 (2.1)	34,107 (12.8)	26,787 (10.0)	1,372 (0.5)	4,054 (1.5)	513 (0.2)	1,237 (0.5)	266,841 (100)
2002	105,248 (36.9)	102,325 (35.9)	5,435 (1.9)	36,707 (12.9)	27,332 (9.6)	1,408 (0.5)	4,054 (1.4)	1,392 (0.5)	1,263 (0.4)	285,166 (100)
2003	115,718 (38.4)	104,648 (34.7)	5,435 (1.8)	39,387 (13.1)	27,724 (9.2)	1,417 (0.5)	4,054 (1.3)	1,517 (0.5)	1,278 (0.4)	301,178 (100)
2004	118,411 (37.3)	109,941 (34.7)	5,269 (1.7)	45,898 (14.5)	28,613 (9.0)	1,438 (0.5)	4,054 (1.3)	2,103 (0.7)	1,334 (0.4)	317,061 (100)
2005	126,364 (38.4)	118,841 (36.1)	5,602 (1.7)	44,326 (13.5)	26,812 (8.1)	1,474 (0.4)	4,054 (1.2)	670 (0.2)	1,269 (0.4)	329,412 (100)
2010	153,156 (39.9)	137,891 (35.9)	6,208 (1.6)	43,328 (11.3)	30,177 (7.9)	1,541 (0.4)	4,106 (1.1)	460 (0.1)	7,306 (1.9)	384,173 (100)
2015	190,125 (44.5)	144,603 (33.9)	4,419 (1.0)	46,267 (10.8)	29,452 (6.9)	1,231 (0.3)	4,106 (1.0)	606 (0.1)	5,960 (1.4)	426,769 (100)

(주) 1. '99년은 잠정치 기준, 기타는 오리멀젼 및 대체전원임

2. (  )내는 구성비, %임

7. 제5차 장기계획상 발전원별 건설계획

(단위 : 천kW)

구 분	원자력	석 탄	LNG	유 류	양 수	수력/기타	계
'98	1,700	1,200	350	-	-	17.04	3,267.04
'99	1,700	1,700	150	1.0	-	22.4	3,573.4
2000	-	1,000	921.9	150	-	0.7	2,072.6
2001	-	1,000	358.8	-	700	25.7	2,054.5
2002	2,000	1,000	295.7	-	-	0.6	3,296.3
2003	-	-	1,076.2	-	-	6	1,082.2
2004	1,000	1,600	900	-	-	2	3,502
2005	1,000	700	573.5	-	500	21.6	2,795.1
2006	-	500	923.5	-	1,100	5	2,528.5
2007	-	300	450	575	-	2	1,327
2008	1,000	800	550	1,000	-	5	3,355
2009	2,000	800	-	575	-	2	3,377
2010	2,400	-	-	-	800	6.0	3,206
2011	1,400	800	450	-	-	5	2,655
2012	-	800	-	1,000	-	5	1,805
2013	1,400	300	450	500	-	-	2,650
2014	1,400	1,100	450	1,000	-	-	3,950
2015	-	800	-	500	600	-	1,900
총 계	15,300 (14기)	13,200 (24기)	7,519.6 (22기)	5,301 (15기)	3,700 (12기)	109 (19기)	45,129.6 (106기)

주) 산정기준 : LNG복합 : 450MW 기준으로 S/T 준공시점

내     연 : 선행호기 준공시점, 개소를 1기로 산정 (추자도)

8. 발전소 건설입지 확보현황(2000∼2015)

(단위 : 개소 )

전원별	소요입지	기 확 보	미 확 보
원자력	4	5	-
		영광, 울진, 신월성, 신고리	-
석 탄	5	5	-
		태안, 하동, 영흥 당진, 영월	-
L N G	12	11	1
		보령, 한화, 부산, 부곡 율촌, 대구, 서울, 서인천, 인천, 서수원, 오류	신규 1
석 유	4	3	1
		북제주, 평택, 울산	군장
양 수	5	3	1
		산청, 양양, 청송	예천, 신규1
합 계	30	28	4

※ 1) □99.12월 확정한 □제5차 장기전력수급계획□ 기준

2) 수력(일반수력, 다목적댐), 소수력 및 대체전원은 제외

3) 전원개발법에 의한 실시계획 승인 및 예정구역지정 지역은 확보로 봄

9. 발전소 건설기간(신규입지 기준)

(단위 : 월 )

전 원 별		사 전 준 비				본 공 사	계
		예비조사	준비조사	건설준비	소 계
원자력	가압경수로(1000천kW)	12	20	57	89 <7년5월>	66 <5년 6월>	155 <12년11월>
	중 수 로 (700천kW)	12	20	57	89 <7년5월>	64 <5년 4월>	153 <12년 9월>
석탄	500천kW급	12	20	46	78 <6년6월>	44 <3년 8월>	122 <10년 2월>
	800천kW급	12	20	49	81 <6년9월>	52 <4년 4월>	133 <11년 1월>
양 수 (300천kW)		12	20	44	76 <6년4월>	65 <5년 5월>	141 <11년 9월>
LNG복합 (900천kW)		12	20	40	72 <6년>	S/T 30 (G/T:23월)	102 < 8년 6월>

※ 1) 예비조사 : 지점 및 환경 예비조사

2) 준비조사  : 환경영향평가, 지점세부조사, 타당성조사, 건설기본계획 수립

3) 건설준비 : 건설기본계획 수립 ↔ 착공까지 (실시계획협의·승인, 용지매수, 설계, 기기공급계약, 부지정지공사 등)

4) 본 공 사 : 건설공사착수(착공) ←→ 준공

10. 2000년 하계이후 발전소 건설현황

(단위 : MW)

연도	월	발 전 소 명	용량	비 고
2000년 하계이후	9 12	당진#3 북제주#3	500 75
2001	3 3 6 6 6 6 9 9 12 12 12 12	영천수력 부곡복합(엘지)(S/T) 당진석탄#4 백령도내연 덕적도내연 용담수력(다목적) 하동석탄#6 산청양수#1 산청양수#2 한화복합#4(S/T) 밀양수력(다목적) 보령복합#1-4(S/T)	1.0 178.8 500.0 1.5 0.5 24.4 500.0 350.0 350.0 150.0 1.3 600.0	장기계획외 추가반영 장기계획외 추가반영 □ 공기단축 검토 □ □
2002	1 2 4 6 6 6 6 6 9 12 12	폐지-영월무연탄#1, 2 태안석탄#5 영광원자력#5 추자도내연 울릉도내연 덕적도내연 거문도내연 율촌복합(현대)G/T 태안석탄#6 영광원자력#6 탐진수력(다목적)	-100.0 500.0 1000.0 1.5 3.0 1.5 1.0 295.7 500.0 1000.0 0.6	장기계획외 추가반영 □ □ □ 공기단축 검토

11. 전기품질 (2000.12현재)

□ 전압유지율

ㅇ 전압변동(과전압, 저전압)은 사용기기의 수명단축 및 기능저하에 영향을 주기 때문에 일정한 전압을 유지할 필요가 있음

전압유지율 =	24시간 규정전압유지 개소수	× 100
	전체 측정 개소수

※ 규정전압 : 110±6V, 220±13V

□ 주파수유지율

ㅇ 주파수는 회전기기의 회전수에 영향을 주기 때문에 반도체 제조, 섬유직조 등 각종 제조업의 불량율을 줄이기 위하여 일정한 주파수의 유지가 필요

주파수유지율 =	규정주파수내 운전시간(초)	× 100
	총 운전시간

※ 규정주파수 : 60±0.2Hz (한전 60±0.1Hz 관리)

□ 국별 전압 및 주파수유지율

구 분	전압유지율(%)	주파수유지율(%)
한 국	99.9(2000)	99.33(2000)
일 본	99.9(□93)	99.99(□94)
대 만	96.6(□95)	98.56(□96)

※ □95년이후 외국의 전압 및 주파수유지율은 발표하지 않음

12. 발전소의 환경오염 방지현황

□ 개  요

ㅇ 목  적 : 석탄 및 석유사용 발전소에서 발생하는 각종 환경 오염  물질 방지시설을 설치

ㅇ관계법령 : 대기환경보전법, 수질환경보전법 등

ㅇ 배출규제기준(기존시설)

구 분		현 행	2005년이후	비 고
황 산 화 물 (ppm)	중 유 유연탄 무연탄	150 150 150	150 100 150	울산#4-6,영남 보령#3-6, 태안, 하동, 당진 서천, 영동, 동해
질 소 산 화 물 (ppm)	중 유 유연탄 LNG	250 250 500	250 150 250 150 300	평택, 여수, 울산#1-3, 영남#1 울산#4-6, 영남#2 태안, 삼천포#3-6등 24기 ※2007년이후는 150 적용 서인천, 안양, 분당, 보령 일산, 부천, 울산, 평택

□ 발전소에서 배출될 수 있는 환경오염물질

발전원	황산화물	질 소 산화물	탄산가스	분 진	폐 수	소 음	폐기물
석 탄 석 유 LNG 원자력 수 력	ㅇ ㅇ	ㅇ ㅇ ㅇ	ㅇ(大) ㅇ(中) ㅇ(小)	ㅇ ㅇ	ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ	ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ	ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ

□ 오염물질 방지설비

ㅇ 황산화물(SOX)    : 탈황설비

ㅇ 질소산화물(NOX) : 저Nox버너, 2단 연소설비, 탈질설비

ㅇ 분 진 : 전기집진기, 방진망, 살수설비, 방풍림 조성

ㅇ 폐 수 : 종합폐수처리설비

ㅇ 소 음 : 방음벽, 소음기

13. 전기공사업 현황

<연도별 공사업체 및 전기공사 수급현황>

(2001.6월말 현재)

구 분	1996	1997	1998	1999	2000
공사실적(억원)	90,785	98,788	81,292	85,273	92,475
업 체 수( 개 )	9,742	10,115	9,964	9,724	9,932

<전기공사기술자 현황>

(2001.6월말 현재)

	초 급	중 급	고 급	특 급	계
기술자수(명) (비중, %)	31,601 (53.2)	14,846 (24.9)	5,533 (9.3)	7,463 (12.6)	59,443 (100.0)

* 산업기사 국가기술자격소지자의 경우 중급은 5년이상, 고급은 8년이상, 특급은 11년이상 경력필요

<전기공사분야 국가기술자격자 현황>

구 분	기술사	기사	산업기사	기능사	계
자격취득자(명)	48	9,054	11,087	12,843	33,032

* 2000. 12월말 기준

<연도별 전기공사업 등록현황>

(2001.6월말 현재)

구 분	□95	□96	□97	□98	'99	2000	2001
신규 등록(개사)	2,031	711	630	479	778	1,414	787
등록업체수(개사)	9,523	19,742	10,115	9,964	9,724	9,932	9,908
폐 업(개사)	595	749	960	1,221	1,093	1,657	155
등록 취소(개사)	84	131	101	263	232	80	57

14. 자가용 발전설비 현황

□ 설비개요

(2001. 9말 기준)

구 분	사업용(한전 등)	자가용
ㅇ 설치기수 (기) ㅇ 설비용량(천kW)	372 50,007	208 5,857

※ 자가용 발전설비 비중 : 사업용 발전설비의 11.7%

□ 원별 자가용 발전설비 현황

(2001. 2말 기준)

구 분		설치개소	설비용량(천kW)	비 중(%)
ㅇ 기 력		167	4,129	70.5
	- 폐 열 - 폐 스 팀 - 석유, 가스 - 석 탄 - 목 재 - 폐기물	39 12 75 14 7 20	2,002 78 1,504 443 62 40	34.2 1.3 25.7 7.6 1.0 0.7
ㅇ 가스터빈		41	1,728	29.5
계		208	5,857	100.0

15. 송·변전 설비 현황

가. 송전설비

(□2001.6월말 기준)

구 분 전압별		회 선 긍 장 (C-□)			지지물 (기)
		가 공	지중(물밑)	계
교 류	765 kV	598	-	598	611
	345 □	7,168	93	7,256	9,836
	154 □	15,630	1,433	17,063	24,058
	66 □	1,628	9	1,637	7,421
	소계	25,019	1,535	26,554	41,315
직 류	180 kV	30	202	232	553
계		25,049	1,737	26,786	42,479

나. 변전설비

(2001.6월말 기준)

구분 전압별	변전소 수 (개)	M.Tr 용량 (MVA)	변압기 수 (BANK)
765 □	1	1,110	1
345 □	64	60,406	124
154 □	439	76,255	1,300
66 □	31	1,427	94
23 □	9	231	24
계	544	139,428	1,543