표준규격 개정 내역

□ 표준규격 개정 : 17종

규격번호 및 규격명	주요 제․개정 내용	시행일
ES-5340-0014 후크(맨홀용)	○ 아연도금 시험방법 개선 : 화학용액 시험 → 도막두께 측정 ○ 인용표준 개정사항 반영 및 문구 수정	제․개정 공포일
ES-5340-0020 인입선걸이	○ 아연도금 시험방법 개선 : 화학용액 시험 → 도막두께 측정 ○ 인용표준 개정사항 반영 및 문구 수정	“
ES-5920-0007 전선휴즈지지대	○ 아연도금 시험방법 개선 : 화학용액 시험 → 도막두께 측정 ○ 인용표준 개정사항 반영 및 문구 수정	“
ES-5925-0002 25.8kV가스절연부하개폐기(지중용)	○ 부분방전시험 명확화, 가스주입구 표준화, PT시험 신설 ,최저사용온도 일치 ○ 인용표준 개정사항 반영 및 문구 수정	‘12. 11. 1 부터
ES-5925-0008 25.8kV가스절연다회로차단기(지중용)	○ 부분방전시험 명확화, 가스주입구 표준화, PT시험 신설, 최저사용온도 일치 ○ 인용표준 개정사항 반영 및 문구 수정	“
ES-5935-0019 절연관통형 콘넥터	○ 아연도금 시험방법 개선 : 화학용액 시험 → 도막두께 측정 ○ 인용표준 개정사항 반영 및 문구 수정	제․개정 공포일
ES-5950-0012 아몰퍼스 주상변압기	○ 변압기 밑면 구조 및 뚜껑 조임방식 변경 , 포장방법 신설 ○ 인용표준 개정사항 반영 및 문구 수정	‘12.7월 단가 계약분 부터
ES-5950-0014 보호장치 내장형 주상변압기	○ 변압기 밑면 구조 및 뚜껑 조임방식 변경 , 포장방법 신설 ○ 인용표준 개정사항 반영 및 문구 수정	“
ES-5950-0016 22.9kV 일반형 주상변압기	○ 무탭 규격 및 외부 탭절환기 삭제, 뚜껑조임방식 변경 ○ 인용표준 개정사항 반영 및 문구 수정	“
ES-5970-0003 라인포스트애자	○ 아연도금 시험방법 개선 : 화학용액 시험 → 도막두께 측정 ○ 인용표준 개정사항 반영 및 문구 수정	제․개정 공포일
ES-5970-0006 배전용 볼소켓형 현수애자	○ 아연도금 시험방법 개선 : 화학용액 시험 → 도막두께 측정 ○ 인용표준 개정사항 반영 및 문구 수정	“
ES-5970-0011 인입선용 PVC 인류애자	○ 아연도금 시험방법 개선 : 화학용액 시험 → 도막두께 측정 ○ 인용표준 개정사항 반영 및 문구 수정	“
ES-5970-0017 폴리머 내오손결합애자	○ 아연도금 시험방법 개선 : 화학용액 시험 → 도막두께 측정 ○ 인용표준 개정사항 반영 및 문구 수정	“
ES-5975-0013 알루미늄 배선용 인장클램프	○ 재질과 주 부품 제조방식 공인기관 시험성적서로 확인 ○ 오자 수정	“
ES-6110-0002 가스절연 개폐장치	○ 정격전류 6,300A 차단기 규격 추가	‘13.12월 이후
ES-6145-0006 ACSR/AW-OC	○ 규격폐지에 따른 절연저항 온도 환산계수표 추가	제․개정 공포일
ES-6145-0017 고압 및 특고압 인하용 절연전선	○ 규격폐지에 따른 도체 재료 및 구조, 절연체 구조 추가 ○ 인용표준 개정사항 반영 및 문구 수정	“