[붙임 1]

활선작업 공구․방법 KS규격 목록

번호	규격명	주요내용
1	활선작업기구, 장비 및 용어 (KS C IEC 60743)	∘활선작업에서 사용하는 기구, 장비 장치, 및 방법에 대해 기술하고 용어의 정의에 대해 규정
2	활선작업용 절연봉 및 만능기구 부속품 (KS C IEC 60832)	∘절연봉 및 이에 접촉된 피팅류의 전기적, 기계적 시험에 대해 규정 ∘절연봉 끝에 부탈착 할수 있는 부품의 특성
3	활선작업용 절연폼관 및 봉 (KS C IEC 60855)	∘절연폼관 및 합성 물질로 제조된 고형봉에 대해 규정
4	AC 800㎸ 이하의 활선용 도전복 (KS C IEC 60895)	∘AC 800㎸ 이하에서의 활선작업시에 전기작업자가 착용하는 도전복에 대해 규정
5	AC1000V 및 DC1500V 이하의 활선작업용 기구 (KS C IEC 60900)	∘AC 1000V 및 1500V 이하에서 활선작업 또는 활선근접 작업시에 사용하는 절연 손조작 기구에 대해 규정
6	활선작업용 절연장갑 (KS C IEC60903)	∘절연장갑을 전기적인 특성에 따라 6등급(00, 0, 1, 2, 3, 4등급)으로 구분 ∘내산, 내유, 내오존, 기계적강도 등의 특성에 따라 6종류로 구분함
7	활선작업용 절연 슬리브 (KS C IEC 60984)	∘충전상태에 있는 도체, 기계, 기구에 원치 않은 접촉으로부터 작업자를 보호하기 위한 절연슬리브에 대해 규정 ∘ 슬리브는 특성에 따라 6종류로 구분
8	활선작업용 절연붐대 장착 가공장치 (KS C IEC 61057)	∘공칭전압 1㎸에서 800㎸사이의 활선작업에서 사용되는 절연 상부붐대에 부품을 추가로 장착하거나 하지 않은 이동승강작업대에 대해 규정
9	전기용 절연매트 (KS C IEC 61111)	∘전기설비위에서 작업자를 전기적으로 보호하기 위하여 바닥덮개로 사용하는 고무류의 절연매트에 대해 규정 ∘전기적특성에 따라 5종류로 구분함
10	활선작업시 임시접지 (KS C IEC 61230)	∘작업자의 안전을 위하여 철도전기설비를 포함한 독립된 교류송배전 설비의 임시접지방법에 대해 규정

번호	규격명	주요내용
11	활선작업용기구, 장치 및 장비의 안전한 사용방법 (KS C IEC 61477)	∘기구, 장치, 및 장비의 특성, 사용조건, 정비조건, 보관 및 운반조건등을 규정
12	활선작업시 최소접근거리 계산방법 (KS C IEC 61472)	∘계통 전압으로부터 작업자를 보호하기 위해 활선작업에 필요한 최소접근거리의 계산방법에 대해 규정
13	활선작업 - 전기용 절연 중공관 (KS C IEC61235)	∘전압 1kV 이상의 계통에서 사용하는 합성섬유로 제조된 절연 중공관과 기구 및 장치에 대해 규정
14	활선작업용 새들, 봉 클램프 및 부속품 (KS C IEC61236)	∘활선작업에 사용하는 새들, 봉 클램프 및 그 부속품에 관련하여 제조자가 제공하는 치수 및 기계적 특성, 관련 기계적 시험, 시각, 기능, 표지 등에 대해 규정
15	활선작업 - 검전기 - 제1부: 교류 1kV를 넘는 용량형 (KS C IEC61243-1)	∘주파수 15㎐～60㎐, 전압 1㎸～420㎸의 교류전력계통에서 사용하는 용량형 휴대 검전기를 규정
16	활선작업 - 검전기 - 제2부: 교류 1㎸에서 36㎸ 까지의 저항형 (KS C IEC61243-2)	∘주파수 15㎐～60㎐, 전압 1㎸～420㎸의 교류전력계통에서 사용하는 저향형 휴대 검전기를 규정
17	활선작업 - 검전기 - 2극저압형 (KS C IEC 61243-3)	∘500㎐ 이하의 교류 1,000V, 직류 1,500V 이하에서 사용하는 2극 검전기에 대해 규정
18	활선작업 - 검전기 - 전압검출시스템 (KS C IEC 61243-5)	∘충전부에 정전결합 되어있는 단극 전압검출시스템 ∘162/3㎐에서 60㎐, 전압 1㎸에서 52㎸까지의 교류전기설비의 전압의 유무를 검출하는 데 사용
19	활선작업 - 기구, 장치 및 장비의 품질보증계획 (KS C IEC 61318)	∘전기설비의 활선작업에서 사용하는 기구 및 장치의 품질을 보증하기 위한 품질관리 계획 및 절차에 관한 지침
20	활선작업 - 절연사다리 (KS C IEC 61478)	∘교류 1,000V 이상 또는 직류 1,500V 이상의 전기설비에서 활선작업용으로 사용하는 절연재와 도전재의 조합부를 갖거나 연장할 수 있는 절연성의 연결(splice)사다리 또는 훅(hook)사다리

번호	규격명	주요내용
21	활선작업 - 절연재 유연 도체 덮개 (KS C IEC 61479)	∘활선작업 중의 단락사고 및 활선도체 또는 접지된 도체와 작업자의 불의의 접촉에 의한 위험을 예방하기 위하여 사용하는 유연 절연덮개(선로호스)
22	활선작업 - 휴대 상비교기(교류 1㎸에서 36㎸ 까지) (KS C IEC 61481)	∘전압 1㎸에서 36㎸, 주파수 50㎐에서 60㎐까지의 교류 전기설비에 사용하는 (전원이 내장되거나 내장되지 않은) 휴대 위상비교기에 대해 규정 ∘무선작동 2극 위상비교기와 기억장치 작동 단극 위상비교기 사이에 접속선을 갖고 있는 2극 위상비교기에 대해 적용
23	활선작업 - 작업자 열방호복의 내화재 - 전기아크의 열적 위험 - 시험방법 (KS C IEC 6482-1)	∘전기아크에 노출되는 작업자를 열 및 화염으로부터 보호하기 위한 의류용 재료의 아크로 인한 열적 성능값을 측정하는 시험방법
24	활선작업 - 신축봉 및 신축측정봉 (KS C IEC 62193)	∘교류 1,000V, 직류 1,500V 이상의 전기설비에서 사용하는 신축봉 및 신축검측봉에 대해 규정
25	활선작업 - 유압장비용 절연호스 (KS C IEC 62237)	∘전력주파수에서 정격전압이 1㎸를 넘는 전로의 활선작업에 사용하는 유압장비 및 기구의 이동용 절연호스에 대해 규정