전력산업 연구시험설비구축사업

구축대상 설비 발굴을 위한 설문조사

2007. 11.

산업자원부․전력기반조성사업센터

응답 업체명
작성자	부서 및 직위 : 성명 :
	연락처 : E-mail :

<구축대상 설비명>
1. 3상 합성단락투입 성능평가 설비 3. 방음방폭 성능평가 설비 5. 중용량 단락 성능평가 설비 7. 전력IT기기 성능평가 설비 9. 전력기기 및 케이블 난연 성능평가 설비 11. 혹한 혹서 성능평가 설비 13. 진동․충격 성능평가 설비 15. 장기신뢰 성능평가 설비 17. 765㎸ 기자재 성능평가 설비(철탑시험설비)	2. 배전용 S2급 차단기 단락 시험설비 4. 4000MVA 단락발전기 인버터 구동시스템 6. 고효율 전동기 및 인버터 성능평가 설비 8. 전기절연재료 성능평가 설비 10. 상용전원 저압단락 성능평가 설비 12. 중전기기 EMC 성능평가 설비 14. 초고압 변압기 전력손실 측정교정 설비 16. 초고압 송전용 복합가속열화 시험설비
※ 설비별 상세한 내용은 첨부자료 참고

Q1. 통계분석을 위한 귀 사에 대한 정보입니다.

가. 귀 사의 규모는?

(1) 대기업    (2) 중소기업

* 중소기업 판단기준 (중소기업기본법 시행령 제3조)

○ 상시근로자수 300인 미만 또는 자본금 80억원 이하인 기업 중 다음 각호에 해당하지 않을 것

1. 증권거래법 제2조의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인으로서 자산총액이 5천억원 이상인 법인

2. 자산총액이 5천억원 이상인 법인이 발행주식 총수의 100분의 30이상을 소유하고 있는 기업

3. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항의 규정에 의한 상호 출자제한 기업집단에 속하는 회사

나. 귀 사의 주요 생산품목 3가지를 써 주십시요

(1)                    (2)                      (3)

Q2. 연구시험설비 구축대상 설비에 대한 귀사의 의견입니다.

가. 위 설비 중 최근 2년 이내에 해외 인증기관에 시험을 의뢰한 빈도가 높은 순으로 5가지를 선택하여 주십시오 (설비번호로 기재)

(1)            (2)            (3)            (4)            (5)

나. 위 설비 중 해외 인증기관에 시험 의뢰 시 비용이 높은 순으로 5가지를 선택하여 주십시요(설비번호로 기재)

(1)            (2)            (3)            (4)            (5)

다. 위 설비 중 귀 사의 연구 활성화 및 매출 증대를 위하여 정부가 구축할 필요성이 높은 순으로 5가지를 선택하여 주십시요

(1)            (2)            (3)            (4)            (5)

Q3. 상기 구축대상 설비이외에 귀사에서 필요로 하는 연구시험설비가 있으시면 설비명을 작성하여 주십시오

(1)

(2)

(3)

(4)

< 참고 : 설비별 상세내역 >

① 3상 합성단락투입 성능평가 설비

개요	- 초고압 차단기 단락투입성능평가용 설비로서 투입전압 공급설비 구축 - IEC 규격 만족시험을 위하여 기존 대전력시험설비의 전압원 설비 보강
구성기기 (SPEC)	- 전류원(단락발전기 및 단락변압기) 설비 : 기 보유 - 전압원 발생 설비(커패시터, 리액터, 절연물 등) - 전압원 투입 스위칭 시스템 - 제어 및 측정 시스템
시험가능범위	단상 550kV 63kV → 3상 550kV 63kV로 시험역량 확보
비고	- 국내: KERI에서 단상 550kV 63kA 가능 - 해외: KEMA - 3상 550kV 80kA, CESI - 단상 420kV 63kA 가능

② 배전용 S2급 차단기 단락 시험설비

개요	- 배전급 가공선로용(S2급) 차단기 단락시험에서 규격만족 공인시험 을 위한 고주파수 과도회복전압 발생용 합성시험설비구축 - 국내외 규격 만족 시험을 위하여 기존 대전력시험설비를 이용
구성기기 (SPEC)	- 전류원(단락발전기 및 단락변압기) 설비 : 기 보유 - TRV 발생용 합성시험설비 : 직류 충전장치, Gap 스위치, R, L, C 등 - 설비 제어 및 시험결과 측정 시스템
시험가능범위	규격만족 시험 불가능==>3상, 38kV, 50kA차단기 가능범위 확보
비고	- 국내 : KERI에서 배전급 가공 선로용 차단기의 규격만족 시험 불가능 - 해외 : KEMA에서 3상, 38kV, 50kA까지 가능

③ 방음방폭 성능평가 설비

개요	- 가스절연 개폐장치, 피뢰기, 개폐기, 애자 등 전력기기의 내아크 성능에 대한 공인시험을 위한 설비구축 - 대전력 내아크시 발생하는 폭발 압력과 소음을 견딜 수 있는 설비구축
구성기기 (SPEC)	- 대전력시험설비(단락발전기 및 단락변압기) : 기 보유 - 대전력 방폭․방음 시험실 : 20m×20m×10m - 시험을 위한 부대설비(High speed 카메라, 폐가스 회수 설비 등) - 측정 및 제어시스템
시험가능범위	소용량은 일반시험장에서 실시==> 초고압 기기 50kA까지 가능범위 확보
비고	- 국내 : 대전력시험이 가능한 방폭방음시험설비 없음 - 해외 : KEMA, CESI에 방폭방음실을 구축하여 초고압기기까지 실시

④ 4000MVA 단락발전기 인버터 구동 시스템

개요	- 기존 단락발전기 구동용 유도전동기의 속도제어 시스템을 2차 저항 조정 방식에서 입력전압 조정방식으로 개선하기 위한 설비
구성기기 (SPEC)	- 4000MVA 단락발전기 속도제어용 구동 모터 설비 : 기 보유 - VVVF 방식을 적용한 기동․정지를 위한 측정 및 제어 시스템
시험가능범위	- 시험가능 범위는 현 4000MVA 단락시험 용량과 동일
비고	- 기동 및 속도 제어 방식을 저항제어에서 VVVF를 적용한 인버터 방식으로 보강하여 시험효율을 향상시킴(기동, 정지 시간 단축)

⑤ 중용량 단락 성능평가 설비

개요	- 단락시험 적체 현상을 해소하기 위하여 중용량 규모의 대전력시험 시스템을 추가로 신규 구축
구성기기 (SPEC)	- 단락시험설비 : 2000MVA 단락 발전기, 단락변압기, 부하설비 등 - 시험 데이터 수집, 측정 및 분석을 위한 시스템
시험가능범위	- 배전급 전력기기의 대전력시험 가능(25.8kV, 25kA 이하)
비고	- 국내: 기존 KERI에서 보유하고 있는 4000MVA 대전력시험설비의 처리 가능 한계로 발생하는 시험적체 현상 및 애로사항 발생 - 국외: KEMA는 2500MVA 4대의 단락발전기를 보유하고 병열 운전

⑥ 고효율 전동기 및 인버터 성능평가 설비

개요	- 2008. 7. 1 고효율전동기 “최저효율제도” 시행으로 공인시험 의무화 - 연구개발용으로 구축된 장비를 이용한 공인시험 수행으로 시험적체 및 애로사항 해소를 위하여 공인시험 설비구축 필요
구성기기 (SPEC)	- 0.75 ~ 220kW급 다이나모미터 시스템 (제어용인버터, 부하전동기 등) - 측정 및 분석시스템 (토크, 속도, 전력 등) - 전원공급장치
시험가능범위	- 0.75 ~ 220kW급 고효율 전동기 공인시험 가능
비고	- 국내 : KERI에서 연구시험설비를 이용하여 0.75 ~ 220kW까지 공인 시험 수행하고 있으나 시험적체 현상 발생으로 산업에 지장 초래 - 외국 : 미국, 캐나다, 멕시코, 일본, 중국, 인도, 말레이시아 및 대만 등에서 고효율전동기와 관련된 공인시험기관 운영

⑦ 전력 IT기기 성능평가 설비

개요	- 전력 기기의 IT화에 따른 통신 기반의 성능평가 및 공인시험설비 구축 - 전력 IT 기기의 신기술 개발 및 공인인증을 위한 시험설비구축
구성기기 (SPEC)	- 전력용 통신 프로토콜 적합성 평가 설비 구축(3종) · - 통신 연계 특성 평가 설비 구축(3종) - 전력 IT 성능평가설비 구축(3종)
시험가능범위	- IEC 61850(변전소 자동화) 기반의 통신성능 공인시험 가능 - 전력 IT 및 중전기기의 통신기능 및 통합성능 공인시험 가능
비고	- 국내 : 전력 IT기기 프로토타입 출시 단계, 공인시험설비 인프라 미 구축 - 해외 : 네델란드 KEMA, 미국 AEP/Dolan에서 통신 연계 공인시험 가능

⑧ 전기절연재료 성능평가 설비

개요	- 전기․전자기기의 절연시스템을 구성하는 절연부품 및 신소재의 성능평가 및 공인시험을 위하여 국내외 규격에 적합한 설비구축 - 절연재료에 대한 종합적이고 체계적인 시험평가분석 지원체계 구축
구성기기 (SPEC)	- 절연재료의 전기특성시험장치(아크저항시험기 등 5종) - 전선 절연재료의 물성측정시험장치( 내한성시험기 등 10종) - 조직시험장치(적외선카메라 등 3종)
시험가능범위	- 절연재료에 대한 부분적 성능평가 및 공인시험→종합적으로 가능
비고	- 국내: 활용 빈도 수가 많은 설비는 기업에서 보유. KERI에서 공인 시험용으로 일부 보유하고 있으나 종합적 구축필요 - 국외: 기업에서 개발용으로, 공인시험기관에서 공인시험용으로 보유

⑨ 전력기기 및 케이블 난연 성능평가 설비

개요	- 전력기기 및 전력케이블에 사용되는 절연재료의 난연성능에 대한 공인시험설비 구축 - 국제환경규제(RoHS)에 따라 특정유해물질과 연소잔유물 브롬계난연제 의 관리체제 구축에 대응하기 위하여 국제표준에 적합한 설비구축
구성기기 (SPEC)	- 칼로리측정장치(Cone Calorimeter 등 4종) - 연기발생 측정시스템(Smoke Density Chamber 등 9종) - 수직 트레이 시험장비 및 집진장치
시험가능범위	- 전력기기 및 케이블 절연재료의 난연 성능평가 공인시험 가능
비고	- 국내: 국제 표준에 적합 절연재료 난연성 공인시험설비 보유기관 없음 - 국외: 전력기기 공인시험기관에서 난연성 등 환경 오염 예방에 관련한 성능시험설비를 종합적으로 보유

상용전원 저압 단락 성능평가 설비

개요	- 저압 차단기 및 개폐기의 대전력 시험기간 및 비용 절감을 위하여 상용전원을 이용한 단락성능평가용 공인시험설비 구축 → 발전기형 단락설비에 비해 기간은 약 1/2, 시험료는 약 1/5 수준 가능 - 안전인증 대상 제품 중 생산 및 판매가 많은 용량 범위까지 가능하 도록 시험설비 용량 증강
구성기기 (SPEC)	- 전원설비 및 단락변압기 (3상 5,000 kVA, 22,900/110~690 V) - 부하설비 (IEC규격에 적합한 원격 조정 방식의 부하 탭 보유) - 제어설비 (± 3.6°의 위상각 정밀 제어용 투입스위치 등 - 측정설비 (자동계측이 가능한 Data Aquisition System 구축)
시험가능범위	- 단상/3상 220 V 25 kA → 단상/3상 220 V 50 kA로 시험가능 확대
비고	- 국내: KERI(공인시험용), 일부 기업에서 신제품 개발용으로 소용량 (220 V 25 kA) 보유하고 있으나 위상 제어에 어려움이 있음 - 국외: CESI 등에서 고압개폐기 시험가능한 상용전원 단락시험설비 보유

혹한 혹서 성능평가 설비

개요	- 초고압 개폐장치, 단로기 등 초고압 전력기기 극한 환경 공인시험설비구축 - 국내에서 -40℃이하, +40℃이상 지역 사용제품의 혹한, 혹서, 습도 등 환경성능에 대하여 IEC 규격을 만족하는 공인시험 불가능
구성기기 (SPEC)	- 혹한, 혹서 내환경챔버 1Set(내부크기 최소 5m x 6m x 8m) - 제어 및 측정 시스템 등(온,습도, 가스기밀, 자동개폐동작측정장치 등)
시험가능범위	- 배전급 전력기기==>초고압 전력기기(800kV급)까지 범위 확보 - -50℃～+100℃, 20～98%RH 조건에서 내구성 및 내환경시험 가능
비고	- 국내: 배전급 전력기기에 대한 온도, 습도 내환경시험만 가능 - 해외: KEMA: 7x10x11m, 1100kV용 전력기기의 내환경시험 가능 CESI : 5x10x13m, 1100kV용 전력기기의 내환경시험 가능

중전기기 EMC 성능평가 설비

개요	- 전력 IT 기기 등에 내장된 전자식 제어회로에 대한 전자기파 내성 및 발산에 대한 공인시험설비 구축 - 인버터 및 전원설비용 전력전자기기에 대한 공인시험설비 구축
구성기기 (SPEC)	- 10GHz 고주파방사내성 설비(대용량 전원 모의 장치 등 4종) - 10m법 전자파 야외시험장 구축(전원 및 부하 설비 등)
시험가능범위	3상 380 V 16 A → 3상 380 V 100 A로 시험가능 확대
비고	- 국내: ⋅가전기기에 대한 EMC 시험기관은 다수 ⋅전력기기에 대한 시험은 KERI에서 일부 가능 - 국외: 3상 380 V 100 A 전력기기에 대한 EMC 시험 가능

진동 ․ 충격 성능평가 설비

개요	- 인버터 등 전력기기에 대하여 지진 등으로 운전 중 발생하는 진동 및 충격에 대한 특성변화 유무를 검증하는 공인시험설비 구축
구성기기 (SPEC)	- 15,000 kgf 급 진동 및 충격 시험설비 - IEC 관련 규격에 따른 3축 지진시험설비
시험가능범위	- 1,500 kgf → 15,000 kgf로 시험가능 범위 확대 - 단축(한 방향) ■ 3축 지진시험 가능 범위 확대
비고	- 국내 :⋅KERI에서 단상 1,500kgf 급 소형 단축 시험 가능 ⋅타 기관에서 원자력 설비용 대형 제품의 진동시험이 가능 하나 시험 중 특성변화 확인이 불가능 - 국외 : 인버터류 등 전력기기에 대한 진동시험 중 특성 확인시험 가능

⑭ 초고압 변압기 전력손실 측정 교정 설비

개요	- 초고압 변압기 전력손실 측정시스템에 대한 교정을 산업체 현장에서 할 수있는 이동용 교정시스템 구축 - 변압기 수출시 외국 바이어들이 전력손실 측정시스템에 대한 신뢰성을 보증할 수 있는 공인 교정성적서를 요구하고 있음
구성기기 (SPEC)	- 고전압 대전류 (200 kV 4 kA) 발생원 : 기보유 - 손실 측정 설비(Transconductance amplifier 등 6종)
시험가능범위	- 765 kV 급 까지의 변압기 전력손실 측정시스템 교정 범위 확보
비고	-국내 : 초고압 변압기 손실측정시스템에 대한 교정 시스템 미구축 → 초고압 변압기를 생산한 3개사에서 손실측정시스템 보유 -국외 : 캐나다 국가표준기관 NRC가 변압기 전력손실 측정시스템에 대한 현장 평가 설비를 보유하고 외국 기업에 현장교정을 실시

장기신뢰 성능평가 설비

개요	- 전기기기에 대하여 국제규격 따른 장기 신뢰성평가를 위한 설비구축 - 전기기기에 대한 장기신뢰성 및 수명보증을 위하여 제3자 국제공인 시험․인증기관 내에 신뢰성인증센터 구축 및 인증체계 구축 →국제규격에 사용환경에 따른 장기 성능 및 수명 평가항목 추가 추세
구성기기 (SPEC)	- 장기과전 시험용변압기(1400 kV, 2 A ) 등 전원 공급설비 3종 - 환경 및 복합열화(전압/온도/습도/주수/염무/자외선)시험 겸용 쳄버 등 - 연소 시험용 Chamber 및 측정장치(SO2 등 가스 측정)
시험가능범위	- 초고압 GIS, 변압기, 복합절연 전기기기의 장기과전 수명시험 - 전력용건식변압기, 폴리머절연 차단/개폐기, 폴리머 애자 및 붓싱, 제어회로애 대한 내환경시험 가능
비고	- 국내: 초고압 장기과전설비 부족으로 국내외 규격 만족 시험 불가 KERI 건식변압기 C2급, E2급, F1급 국제규격 만족 시험 불가 - 국외: KEMA 등에서 건식변압기 C2급, E2급, F1급 시험 가능

초고압 송전용 복합 가속열화 시험설비

개요	-765kV급까지 송변전,배전등 전력설비 기자재복합 가속열화 시험설비 -기자재 신뢰성향상 및 수출기자재 국제규격 시험으로 국제경쟁력 강화
구성기기 (SPEC)	-345 kV급까지 전압,전류 가압 시험설비 -온도 -20도에서 +70도급정도까지 온도변화, 기상변화 가속챔버 -765 kV급까지 송전 인장하중 시험설비
시험가능범위	-345 kV급 상용전압 가압(주변장치 활용 765 kV급 가용추천) -3000A 전류가압 조건에서 -20～+70 도까지 온도변화 상태에서 기기 열화특성시험
비고	-국내 : 초고압 송변전용 복합 가속열화시험설비 전무 -국외 : 유럽 및 구미 선진국에서 보유(IREQ,STRI등) 800 kV급 기기 -40 - +80도 까지 온도변화 열화특성시험

765kV 기자재 성능평가 설비(철탑시험설비)

개요	-765 kV급까지 철탑 하중시험, 파괴시험등의 성능평가 시험설비 -IEC 규격에 만족하는 국가 표준급 설비구축으로 외화낭비 및 수출촉진
구성기기 (SPEC)	-765 kV급까지 철탑 하중시험장치 -하중자동 계측 및 통계처리장치 -하중 및 파괴 순간 자동 녹화 및 분석장치
시험가능범위	-800 kV급까지 기계적 산형강 및 강관 철탑 하중 및 파괴 시험 가능
비고	-국내 : 현대중공업 및 효성중공업 시험설비 구형,노후화로 효용성 저하 수요가 공급초과로 중소업체 해외시험으로 외화유출 및 기술유출 -국외 : 선진국 전력회사 또는 시험기관에서 800 kV급 시험가능 설비 보유(ESKOM, ABB,등)