DC내전압 시험설비

제안요청서

2019. 2.

	한국전기산업진흥회

	【 목 차 】
제1장 제안안내 1. 제안개요 2. 입찰 및 계약 관련 사항 3. 제안서에 관한 사항 제2장 제안요청사항 1. 적용범위 2. 일반사항 3. 검사 4. 제출서류 5. 납품 및 하자보증 [붙임] 1. 기술평가 심사기준 2. 구매규격서

제1장 제 안 안 내

1. 제안개요

1.1 개 요

DC내전압 시험설비는  IEC 국제표준의 배전급 전력기자재의 절연특성을 평가하는 설비로 다음과 같은 시험설비이며, 이 장비를 활용하여 배전기자재 및 요소부품에 대한 환경 내구성을 위한 시험평가 기반을 구축하고 국내 기업의 R&D 및 시험평가를 지원하고자 한다.

1.2 추진방침

계약자는 한국전기산업진흥회(이하 “진흥회”라 한다)에서 제시한 제안서에 준한 장비도입을 위해 적용되는 모든 부품 및 제품은 검증된 것을 사용하여, 시스템 운영의 안정성과 기능성을 보장받을 수 있는 신품(장비 및 시스템)을 제공하여야 한다.

1.3 도입기간

계약자는 계약 후 3개월 이내에 사양서에 적합한 장비를 납품 및 구축하여야 한다. 기한 내에 국제공인 교정성적서 등 검사에 필요한 사항을 충족하고 설치를 완료하여야 한다.

2. 입찰 및 계약 관련 사항

2.1 계약 방법

2.1.1 입찰방법 : 일반 경쟁 입찰(총액, 규격가격동시입찰)

2.1.2 계약방법 : 제안서적격자중 예가내 최저 투찰자

2.2 입찰참가자격(추가적인 사항은 조달청 입찰공고서 참조하시기 바랍니다)

2.2.1 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제12조 및 동법 시행규칙     제14조에 의한 결격사유가 없는 업체

2.2.2 공고일 현재 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조에 의한

부정당업자가 아닌 업체

2.2.3 컨소시엄 구성(공동수급)에 관한 사항

○ 공동도급 불가

2.3 입찰 선정방식

2.3.1 입찰자 선정방법

입찰자의 제안서로 기술검토를 실시하여 85점 이상 업체를 1차적으로 선정하고, 선정된 업체 중에서 최종적으로 최저 입찰자와 계약 체결하는 방식이다.

2.3.2 제안서 평가방법

○ 입찰 공고된 본 과제에 응찰하고자 하는 자는 제안요청서에 따라 제안서를 작성하여 제출하여야 한다.

○ 평가는 제안내용에 대하여 수요기관에서 평가위원회를 구성하여 기술평가를 실시, 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 않는다.

○ 기술평가는 서면평가를 원칙으로 한다. 단, 필요에 따라 제안내용에 대한 발표회를 실시할 수 있으며, 발표에 관련된 시간, 장소 등 준비 내용은 추후 통보한다.

○ 세부평가기준 및 평가결과는 외부에 공개한다. 단, 평가위원명은 비공개로 한다.

○ 평가기준은 기술평가를 실시하여 85점 이상 업체를 선정한 후 선정된 업체에 한해서 가역입찰을 실시하며, 최저 입찰자를 계약자로 한다.

○ 기술평가점수 중 최고점, 최저점은 제외하며, 평가점수 계산 시 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 둘째자리에서 반올림한다.

○ 기술평가 점수가 85점 이상인 업체 중, 가격이 동일한 경우에는 기술평가에서 높은 점수를 얻은 자를 선정한다.

2.3.3 평가기준 - [붙임 1] ‘기술평가 심사기준’ 참조

기술능력 평가 : 배점 (100%)

2.4 문의사항(사양관련)

한국전기산업진흥회, 4차산업본부 (Tel : 070-4825-1125)

2.5 계약체결

계약 체결은 국가계약법 및 동법 관련 규정에 의한 계약의 일반조건과 특수조건 등의 일반원칙에 따른다.

2.6 보안사항

계약자는 계약과 관련하여 취득한 사업내용에 대해 외부에 공개하여서는 아니 되며, 보안사항을 철저히 준수하여야 하고 제공받은 모든 자료는 본 사업 이외의 목적으로 사용할 수 없다.

2.7 권리의무 및 양도금지

낙찰자로 결정된 후에는 새롭게 컨소시엄을 구성하거나 하청 또는 재하청을 할 수 없으며, 본 계약에 따른 권리의무를 타인에게 양도할 수 없다.

2.8 계약해제․해지 및 지체상금(물품, 용역)

국가계약법 시행령 제75조 및 물품구매(제조)계약 일반조건 제24조에 따른다.

3. 제안서에 관한 사항

3.1 제안서의 효력 등

3.1.1 제안서에는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항에 대한 해결방안이 제시되어야 한다.

3.1.2 제출된 제안서의 내용은 수요기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결시의 계약조건의 일부로 간주한다.

3.1.3 수요기관은 필요시 입찰참가자에 대해 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

3.1.4 제안서의 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며 그 내용이 허위로 작성 되거나 입증요청에 대해 입증하지 못할 경우 평가대상에서 제외한다.

3.1.5 제안업체는 사업목적을 효과적으로 달성하기 위하여 과업내용 이외의 사항을  추가로 제안할 수 있다.

3.1.6 제반 주요 문의사항은 문서로 접수된 것에 한하여 회신하며, 기타 전화 등            구두에 의한 것은 효력이 없다.

3.2 제안서 작성 유의사항

3.2.1 제안서의 내용에 허위가 있어서는 아니 되며, 가능한 한 객관적 또는 논리적 근거가 제시되어야 하고, 만약 허위로 작성한 사실이 판명될 경우 평가대상에서 제외됨은 물론 계약 후에도 계약 파기와 함께 그에 따라 수요기관에서 입게 되는 제반 손실에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.

3.2.2 제안서 작성은 목차와 요령을 준수하여 명확하고 상세히 하되 참고 또는 인용 자료에 대해서는 그 출처를 명확히 밝혀야 한다.

3.2.3 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 한다.

3.2.4 새로운 이론이나 기술을 도입하는 경우, 그 배경과 적용사례 또는 본 사업에의 적용 가능성을 충분히 제시하여야 한다.

3.2.5 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 하며, “~ 할 수도 있다.”, “~을 고려하고 있다” 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주한다.

3.2.6 제출된 제안서 등은 일체 반환하지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안사의 부담으로 한다.

3.2.7 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있으며, 자료를 제출하지 않거나 실사에 응하지 않을 경우 그 부분에 대하여는 평가대상에서 제외한다.

3.2.8 KS, 관련법규, 표준규격서 등의 관련 지침을 고려하여 작성하며, 적용근거를 명기한다.

3.2.9 제안서 작성지침 위반 시 불이익을 받을 수 있다.

제 2 장 제안 요청 사항

"DC내전압 시험설비"

구매시방서

2019. 2.

	한국전기산업진흥회

1. 적용범위

본 구매시방서는 「에너지신기술표준화 및 인증지원사업」을 위한 사업(과제명 : 고효율 전력설비 신뢰성 연구기반 구축)으로 다음과 같은 시험 설비(장비)의 구매에 대해 적용한다.

○ DC내전압 시험설비 1 sys

2. 일반사항

2.1 본 입찰에 참가를 원하는 자는 본 구매시방서를 만족시킬 수 있는 제안서 11부를 지정한 일자에 제출하여야 하며, 당 진흥회는 제출된 제작 또는 납품실적서(해당시)와 제안서를 별첨자료의 기술평가 심사기준에 따라 심사하여 입찰자격 적격자를 선정한다.

2.2 본 구매시방서에서 공급자가 제안서에 명시하도록 요구한 사항은 기술평가 심사항목에 직접적으로 적용되는 내용이므로, 공급자는 반드시 그에 대한 세부사항을 제안서에 명시하여야 한다.

2.3 기술평가 심사위원은 관련분야 전문가 5인 이상으로 구성하며 당 진흥회에서 정한다.

2.4 본 설비의 설치장소는 당 진흥회에서 구축 추진 중인 에너지밸리 전기설비시험연구원(전라남도 나주 혁신산업단지(동수동 395-3번지))이며, 설비의 운반 및 설치 등에 필요한 제반비용과 제품에 대한 책임은 공급자가 진다.

2.5 공급자는 본 설비의 설치를 완료한 후 진흥회의 입회하에 시운전검사를 시행하여야 하며, 시운전 검사에 따른 제반비용은 공급자가 부담한다. 만약, 시운전 검사 중 불만족 사항이 발생하면 수정․보완하여야 하고, 수정․보완 후 재검사를 실시하며 재검사에 따른 제반비용은 공급자가 부담하여야 한다.

2.6 공급자는 시운전 검사 시 본 설비의 운전방법 및 설비 유지보수 등에 대하여 당 진흥회의 직원에게 교육훈련을 실시하여야 하며, 시운전검사 완료 후에는 최소 2회 이상의 교육훈련을 별도로 실시하여야 한다. 일정은 당 진흥회가 결정한다.

2.7 계약에 의한 대가는 계약업체가 선금을 요청할 시 지급 할 수 있으며, 시운전검사를 이상 없이 완료하였을 경우에 잔금에 대하여 지급한다. 단, 물품 제조가 아닌 공급계약일 시에는 선금지급이 불가하다.

2.8 기타 본 구매시방서에서 언급되지 않은 사항은 사전에 당 진흥회와 협의 후 결정하고, 본 시방서에 대한 기술적인 해석에 문제가 발생하는 경우에는 당 진흥회의 해석을 따른다.

3. 검사

3.1 검사의 진행

3.1.1 검사는 제작 완료 후 납품 전 공장시험(FAT) 및 설치 후 시운전검사로 진행한다.

3.1.2 공장시험(FAT)시 입회자 1명에 대한 비용(항목 및 숙박)을 포함하여 시험에 따른 제반비용은 공급자 부담으로 한다.

3.1.3 시운전검사는 설치 후 당 연구원의 입회(2인 이상)하에 실시하며, 검사에 따른 제반비용은 공급자 부담으로 한다.

3.2 세부 시험항목

3.1.1 공장시험(FAT) 및 시운전 검사 전 관련 표준 등에 따른 ITP(Inspection and Test Plan)를 제출하며 세부항목에 대해서는 당 진흥회와 협의하여야 한다.

4. 제출 서류(입찰공고문 참조)

4.1. 제안서 제출서류

입찰에 참가를 원하는 자는 기술평가 심사를 위해 다음의 서류를 지정한 일자, 장소에 제출하여야 한다.

4.1.1 본 구매시방서를 만족시킬 수 있는 제안서 11부(원본 1부, 사본 10부)제출

4.1.2  CD 3매 (제안서, 첨부자료 등 모든 자료 포함, 조달청 보관분 1매 포함) 제출

4.1.3 제안서에는 아래의 서류가 포함되어야 한다.

① 회사연혁 및 소개서

② 신용평가등급 확인서

4.2 최종 인도 시 제출서류

4.2.1 공급자는 국제 공인기관으로부터 발행된 교정성적서를 1부 제출하여야 하며  교정범위에 대해서는 당 진흥회와 협의하여야 한다.

4.2.2 공급자는 다음의 내용을 포함한 사용설명서(매뉴얼)를 각 3부(국문) 제출하여한다.

○ 본 장비에 대해 유지보수가 용이하도록 회로도, 도면 및 시방서, 점검방법, 점검주기 등 모든 관련정보를 포함한 유지보수 매뉴얼

○ 각각의 구성기기에 대한 조작방법 및 전체 시스템 운전매뉴얼

5. 납품 및 하자보증

5.1 납품일자

본 시험설비의 납품 및 구축은 계약 후 3개월 이내에 시행하여야 하며, 공급자는 설비가 당 진흥회에 도착한 후 10일 이내에 설치 및 시운전 검사를 완료하여야 하고, 시운전 결과가 합격된 시점을 납품 완료일로 한다.

5.2 무상보증

무상보증기간은 본 시험장비들의 설치 및 시운전이 완료된 시험으로부터 3년으로 하고 보증기간 내 3회 이상 하자 발생 시 신품으로 교체한다. 그리고 무상보증기간 내에 발생되는 모든 하자보수 경비는 공급자 부담으로 한다.

[붙임 1]

기술평가 심사기준

2019. 2.

	한국전기산업진흥회

『DC내전압 시험설비』

제 1 조 (목적)

본 심사기준의 목적은 “DC내전압 시험설비”의 구매에 있어서 입찰에 참여를 원하는 자의 설비제작 능력, 설비의 성능과 신뢰성, 전문성 및 유지보수 등을 평가하는 입찰자격 적격여부 심사기준(이하 “심사기준”이라 한다.)을 정함에 있다.

제 2 조 (심사기준 기간계산 및 방법)

① 심사기준의 심사항목 및 배점은 <별표>에 의한다.

② 심사에 따른 기간계산은 다른 규정이 없는 한 입찰공고일 현재로 한다.

제 3 조 (심사방법)

① 입찰에 참가를 원하는 자는 본 기술평가 심사기준을 열람하여야 한다.

② 본 심사기준에 따른 기술심사를 통해 85점 이상을 획득한 자만이 가격개찰에 참여할 수 있다.

③ 기술평가 심사위원회에서 필요하다고 인정할 때에는 심사대상자에게 추가 자료 제출 또는 출석발언을 요구할 수 있으며, 심사대상자는 이 요구에 반드시 응하여야 한다.

제 4 조 (기타사항)

본 심사기준에서 규정하지 않은 사항은 정부투자기관 회계규칙, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률․동 시행령․동 시행규칙, 계약예규 등을 준용할 수 있다.

부    칙

본 심사기준은 “DC내전압 시험설비”의 입찰자격 적격자 결정에 적용한다.

<별표>

“DC내전압 시험설비” 구축 기술평가 심사표

참여공급자명 :

평가항목	세 부 평 가 내 용		배점	점수						비고
				우수		양호	보통	불량	평가
납품실적 (10)	해당 장비의 납품 실적 (해당 사양 이상의 장비 포함)		10	10		9	8	7		정량 평가
제안서 만족도 (55)	규격 요구조건에 대한 적합성		20	20		18	16	14		정성 평가
	제안서의 충실도 및 상세 사양의 우수성		25	25		23	21	19
	품질 보증 계획의 적정성		10	10		9	8	7
전문성 및 유지보수 (35)	사업 수행자(제작/공급사)의 전문성 및 기술력		15	15		14	13	11
	장비의 신뢰성 및 내구성		10	10		9	8	7
	운용 및 유지보수의 적합성		10	10		9	8	7
			100	합계점수 :
평가자 의견
평가자		소 속:			직 급:
		성 명:			서 명:

○ 제작 및 납품실적 (10점)

- 최근 5년간 “해당 시험장비” 제작/납품실적

납품금액(VAT미포함)	배점
27,272,727원 이상	10
26,000,000원 이상	9
25,000,000원 이상	8
25,000,000원 미만	7

[붙임 2]

구  매  규  격  서

품목번호 Item No.	품명 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
1	DC내전압 시험설비 (DC power frequency test system)	set	1

Ⅰ. 용도(End-user's Use)

1. 본 장비는 변압기, 차단기, 배전반, 케이블, 변압기 등의 배전급 전력기자재의 직류 내전압시험을 평가하는 설비로 직류 전압시험에 사용하는 시험설비이다.

2. 본 설비를 사용하여 수행할 직류 내전압 시험평가설비와 구매규격서에서 규정하지 않은 사항은 다음의 규격을 따른다.

- IEC 60060-1 : High Voltage Test Techniques, Part 1 : General definitions and Test

Requirement

- IEC 60060-2 : High Voltage Test Techniques, Part 2 : Measuring System

- IEEE Std. 4 : IEEE Standard for High-Voltage Testing Techniques

- IEEE Std. 404 : IEEE Standard for Extruded and Laminated Dielectric Shielded

Cable Joints Rated 2.5 kV to 500 kV

- IEEE C37.60 : High-voltage switchgear and controlgear – Part 111 : Automatic circuit

reclosers and fault interrupters for alternating current systems up to

38 kV

Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods)

1. 130 kV 이상,  5 mA ~ 10 mA 내전압시험기    : 1 대

2. 전원케이블 2 m 이상                         : 1 식

3. 접지 및 return 케이블 8 m 이상              : 1 식

4. 컨트롤부와 고압발생부 접속케이블 8 m 이상   : 1 식

Ⅲ. 성능 및 규격(Performance and Specification)

1) 내전압시험기

-  정격입력전압 : 단상 AC (220 ∼ 240) V

-  정격입력전류 : 5 A 이상

-  정격입력주파수 : 50/60 Hz

-  정격 최대출력전압 : DC 130 kV 이상

-  정격 최대출력전류 : 5 mA ~ 10 mA

-  internal discharge device를 포함하며, 고압부 인가를 위해서 별도의 High voltage section을 가지는 구조이어야 함

-  Ripple : 2.5 % 미만

-  Metering Accuracy : ±2 % Full scale

2) 과전류 차단 설정(Overload TRIP) 기능을 가질 것.

3) 내전압시험기는 안전을 위한 Zero-start interlock, Circuit Breaker 회로를 내장할 것.

4) 미소전류를 정확하게 측정하기 위한 Guard 모드를 지원해야 한다.

5) 출력전압 및 전류는 Analog meter로 display 되어야 한다.

- Analog voltage meter : 3 Ranges (Low, Med, High(0~120kV)) 구성

- Analog current meter : 4 Ranges (×1, ×10, ×100, ×1000(0~5mA)) 구성

Ⅳ. 기타 조건(Remarks)

1. 직류내전압 측정시스템에 대한 교정(분압기, 데이터취득 및 소프트웨어 포함)

- IEC 60060-2에 따라 측정시스템은 반드시 표준측정시스템으로부터 교정되어야 한다.

- 측정시스템의 Scale factor가 결정되어야 한다.

- 불확도는 측정전압의 경우 3 % 이하이어야 한다.

2. 공인교정기관의 시험성적서 제출

3. 기술사항과 관련된 문서 제출 : 전자파일 및 paper copy 5부

4. 시운전, 사용자 교육 등을 제공하여 설비의 원활한 시운전 및 교육이 잘 이루어질 수 있도록 한다.