마곡빗물펌프장 유입변압기 배치도

❏ 변경 전 유입변압기 (4,000KVA x 2대, 3,000KVA x 1대)

❏ 변경 후 유입변압기 (7,500KVA x 3대)