한국전기연구원 기술분야별 기술요약 목록

□ (기관명) 한국전기연구원

분야	기술명 *기술요약	키워드
에너지신산업ㆍ환경	에너지 제도 설계 기술 *(요약) 본 기술은 미래 에너지사용 환경변화에 대응하는 전력시장 및 요금 제도설계 기술, 전력수급 제도설계 기술을 통해 사전 대비를 위한 시행 제도 메커니즘을 개발하는 것임	에너지제도, 전력수급, 전력시장, 전력정책
에너지신산업ㆍ환경	에너지 시장 분석 기술 *(요약) 본 기술은 국가적 사업에 대한 에너지 인프라 투자계획의 중장기적 사업타당성 평가를 목적으로 하며, 전력수급 전망, 전력시장가격 예측, 신재생 공급비용 분석, 신재생에너지 공급인증서 가격 예측 기술로 구성됨	에너지 시장 분석, 전력수급, 전력시장, 전력정책, 신재생에너지
에너지신산업ㆍ환경	에너지전환 분석기술 *(요약) 에너지 전환 분석기술은 다양한 사회적 요구에 따른 전력시스템 변화에 대비하기 위해 위협요소 분석, 미래전력시스템 요구조건 식별 및 시나리오설계, 이행계획수립, 전원정책 영향평가 등을 통해 미래 에너지수급을 사전 검토하는 기술임	에너지전환, 전력정책, 전원정책, 에너지수급 시나리오
에너지신산업ㆍ환경	EERS제도 설계 및 분석 기술 *(요약) 본 기술은 국내 에너지신산업ㆍ환경의무화제도(EERS) 시행을 위한 기반제도를 설계하고 제반 기술적 분석 방법론 개발을 목적으로 하며, 효율향상 절감목표 설정, 에너지 절감잠재량 분석, 성과계량 및 검증 방법론 개발, 경제성분석 기술로 구성됨	EERS, 에너지신산업ㆍ환경의무화제도, 에너지효율
에너지신산업ㆍ환경	차세대 EMS 기술 *(요약) 본 기술은 발전기 및 송전 설비 특성에 최적인 제어기법을 적용하여 전력시스템을 안정적이고 효율적으로 운영하기 위한 전력계통 종합 운영 자동화 시스템임.	전력계통, EMS
에너지신산업ㆍ환경	대규모 실시간 전력망 하이브리드 모의 기술 *(요약) 본 기술은 빠른 동특성을 갖는 전력계통요소와 기존 대규모 전력계통을 동시/실시간으로 모의하여 계통 신뢰도/안정도를 효율적이고 신뢰적으로 모의하는 기술을 개발하는 것임.	전력망, 전력계통, EMS
에너지신산업ㆍ환경	IEC61850기반 분산자원 인터페이스 기술 *(요약) 본 기술은 국제 표준 방식의 데이터 모델과 통신 방식을 이용한 원격 통신을 기반으로 신재생 분산전원에 추가적으로 요구되는 계통 지원기능이 구비된 다수의 스마트 분산전원들을 최적 설정 및 제어하는 통합 관리 시스템으로 구성됨	IEC61850, 분산자원, 분산전원, 전압-무효전력 제어, 주파수-출력 제어, LVRT제어
에너지신산업ㆍ환경	AC-DC 하이브리드 마이크로그리드 운영 기술 *(요약) 마이크로그리드 및 분산형 전원 관련 요소 기기의 개발 및 검증. 교류, 직류, 다중 마이크로그리드 설계 및 제어운영 기술 검증.	교류-직류 복합 마이크로그리드
에너지신산업ㆍ환경	분산자원 및 마이크로그리드 사업모형 설계 프로그램 *(요약) 본 프로그램은 사용자가 분산자원을 설치하고자 할 때 원하는 사업모형을 선택하여 간단한 입력만으로 분산자원의 경제성을 분석하고 최적 용량을 설계할 수 있는 프로그램을 개발하는 것임.	분산자원, 마이크로그리드
미래형 자동차	전기차 충전스테이션 운영 기술 *(요약) 본 기술은 전기차 충전스테이션의 운영시스템에 적용되는 에너지관리 기술에 관한 것으로 KS R 1202-1과 일반/V2G 전기차 관련 표준 ISO/IEC 15118에 기반하여 개발됨.	전기차, 미래형 자동차, 충전스테이션, KS R 1202-1, ISO15118, IEC15118
에너지신산업ㆍ환경	전력저장시스템 운영 기술 *(요약) 본 기술은 수요관리를 목적으로 전력저장시스템을 운영하기 위해 전력저장시스템과 부하를 모니터링하고, 전기요금 절감 수익을 최대화하도록 운영계획을 세우며, 실시간 제어 알고리즘을 통해 피크 관리 및 시스템 보호를 할 수 있는 운영 기술을 개발하는 것임	수요관리, 전력저장, ESS, 전기요금
에너지신산업ㆍ환경	풍력발전단지 제어 기술 *(요약) 본 기술은 실시간으로 변화하는 풍력발전단지 유무효출력을 순시적으로 제어하여 계통운영자의 급전지시 이행 또는 계통보조서비스 제공이 가능하도록 하는 기술임.	풍력발전, ESS, 전력거래
미래형 자동차	미래형 자동차 충전스테이션 운영 기술 *(요약) 본 기술은 미래형 자동차 충전인프라를 구축에 필요한 충전제어 및 국제표준 기반 통신 하드웨어, EVCC 및 SECC 통신 프로토콜 소프트웨어 및 충전기 관리를 위한 통신 프로토콜(OCPP)을 포함하는 기술임.	전기차, 미래형 자동차, 충전, EVCC, SECC, OCPP
에너지신산업ㆍ환경	기계학습 기반 수요반응(DR) 예측 정보 기술 *(요약) 본 기술은 수요반응의 결과인 에너지 감축량을 과거의 데이터를 사용해 기계학습 기반으로 예측함	기계학습, 머신러닝, 수요반응(DR), 에너지수요
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	고출력 전자기펄스(HPEMP) 보호대책기술 *(요약) 본 기술은 국가중요시설을 효과적으로 보호하며, 안정적인 운용을 가능하게 하는 HPEMP방호에 관한 기술임	전자기펄스, HPEMP
에너지신산업ㆍ환경	±500kV HVDC 송전선로 운영 및 환경영향 평가기술 *(요약) 국내 전력계통이 당면하고 있는 초고압 대용량 송전수요 해결 및 사회적 수용성을 제고하기 위하여 직류송전 적용이 확대되고 있음. 본 연구는 이 경우에 필연적으로 발생하는 AC/DC 하이브리드 송전선로에 대한 기술적 해결방안 제시.	HVDC, 교류/직류 하이브리드 송전, 전력계통
지능정보	펄스광 급속 소결 기술 *(요약) 본 기술은 넓은 스펙트럼의 고강도 펄스광(intense pulsed light)을 조사하여 수~수십 밀리초의 짧은 시간에 인쇄전극을 수백 도씨로 가열하고 실온으로 냉각함으로써, 기판 변형이나 소재 열화없이 1x10^7 S/m 이상의 고전도성 인쇄전극을 만드는 소결 기술임	펄스광, 광소결, 인쇄전극, 유연전극, 투명전극
에너지신산업ㆍ환경	장거리 무선전력전송 *(요약) 본 기술은 고출력 장거리 무선전력 전송을 위해 능동배열형 마이크로파 전력송수신시스템과 빔추정 및 제어시스템 등 운용기술을 개발하는 것임.	무선전력전송
에너지신산업ㆍ환경	전압형 MMC 서브모듈 평가 시스템 기술 *(요약) 본 기술은 실제 HVDC 시스템의 전압과 전류를 가압할 수 있는 장치를 설계하고 제작하였다. 전압형 MMC 서브모듈 평가시스템의 사양은 3KV, 1000A 이며, 서브모듈의 구성품을 평가할 수 있는 시스템을 구축하였다. 특히, 서브모듈의 신뢰도 향상과 커패시터의 가속수명시험 적용에 유리하다.	전압형 MMC 서브모듈, HVDC, 모듈형 멀티레벨 컨버터
에너지신산업ㆍ환경	계통연계형 스마트 PCS 기술 *(요약) 본 기술은 신재생에너지 자립형 마이크로그리드 전력 시스템에 적용할 다기능 지능형 스마트 PCS의 기술을 개발하는 것임	계통연계, PCS, 마이크로그리드
에너지신산업ㆍ환경	멀티터미널 전압형 MMC 제어 기술 *(요약) 본 기술은 모듈형 멀티레벨 컨버터 기반 멀티터미널 DC 전력공급체계 구축을 위한 기술임	MMC, 모듈형 멀티레벨 컨버터, DC전력공급
에너지신산업ㆍ환경	전력변환시스템용 제어플랫폼 기술 *(요약) 본 기술은 모듈 기반의 중/대용량 전력변환장치를 연계하기 위한 제어 통신 플랫폼에 대한 기술의 개발과 이를 검증하기 위한 HILS 기술을 개발하는 것임	전력변환, HILS, Hardware In the Loop Simulator
차세대전자정보 디바이스	SiC MOSFET 구동 집적회로 기술 *(요약) 본 기술은 차세대 전력반도체인 WBG SiC 전력반도체의 고속 스위칭 구동을 지원하며, 고전압 신호 절연 회로 및 보호 회로가 On-chip으로 내장된 구동 집적회로 기술임.	전력반도체, SiC, Wide BandGap(WBG), 실리콘카바이드, 탄화규소
차세대전자정보 디바이스	고온 SiC IC 기술 *(요약) 본 기술은 미래형 자동차 및 산업용 모터, 항공우주 및 원자력과 같은 고온, 고방사선 환경에서의 구동을 위해 Wide BandGap 소재인 SiC를 이용한 집적회로 설계 및 제작 기술임.	전력반도체, SiC, Wide BandGap(WBG), 실리콘카바이드, 탄화규소
차세대전자정보 디바이스	고전압 전력소자 측정기술 *(요약) 본 기술은 전력반도체의 전기적 특성 평가와 전계발광을 이용한 불량분석용 계측시스템을 위한 H/W 및 S/W 기술임.	전력반도체, 반도체 특성평가, 반도체 불량평가
에너지신산업ㆍ환경	HVDC 차단기 설계기술 *(요약) 본 기술은 직류 차단기에 관한 것으로 차단에 필요한 전류 영점을 커패시터를 이용한 commutation 회로를 적용하여 발생시키고 이를 통해 전류를 차단하는 기술을 개발하는 것임.	HVDC, 직류차단기, 직류계통
에너지신산업ㆍ환경	Post-ar current 측정기술 및 시스템 *(요약) 본 기술은 차단전류의 영점부근에서의 전류현상 측정에 관한 것으로 해당 환경에서의 내 잡음성을 가지고 고해상도의 전류측정 특성을 가진 측정장치를 개발하는 것임.	Rogowski coil, 전류센서, 아크전류 측정
에너지신산업ㆍ환경	SF6 free 친환경 가스차단기 설계기술 *(요약) 본 기술은 70kV급 송전계통에 적용되는 차단기 설계기술에 관한 것으로 지구온난화지수가 1미만의 천연가스를 절연매질로 사용하고, 가스의 특성을 적용한 차단해석기술을 접목하여 송전계통에서 요구하는 조건을 만족하는 가스차단기 설계기술을 개발하는 것임	SF6, 가스차단기
에너지신산업ㆍ환경	대전류 아크플라즈마 해석기술 *(요약) 본 기술은 전력기기 내 대전류에 의해 발생하는 아크플라즈마의 물리적 현상인 고온 열역학/수송계수 물성치, 전자천이에 의한 복사열전달, 복사에 의한 절연물 용삭, 금속 증기, 아크에너지를 구현하고, 아크컨덕턴스와 압력, 온도 분포를 출력하는 기술임.	대전류, 아크플라즈마
에너지신산업ㆍ환경	변전설비 온라인 진단기술 *(요약) 본 기술은 변전 설비 온라인 진단을 위한 신호처리 및 인공지능 기술을 활용한 잡음제거, 고장 위치 추정, 고장의 종류 분류 기술을 개발하는 것임.	변전설비 온라인 진단, 변전설비 잡음제거, 변전설비 위치추정, 변전설비 결함
에너지신산업ㆍ환경	전력기기의 부분방전 센서 설계 기술 *(요약) 본 기술은 GIS, 변압기, 회전기 등에서 기기 열화를 통해서 발생하는 부분방전 신호를 높은 정확도로 검출하기 위한 센서개발 및 진공차단부에서의 진공도 변화를 실시간으로 판별할 수 있는 센서기술임.	GIS, 변압기, 진공차단부(VI), 회전기, 부분방전센서
지능정보	융복합 시뮬레이션 기술 *(요약) 융복합 물리 시뮬레이션을 이용하여 기업제품의 기술적 문제점 및 원인 분석	시뮬레이션, 애로기술해결, 해석기술지원
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	VI 진공도 무선감시 시스템 *(요약) 본 기술은 구조가 간단하면서 저렴하게 제작 가능한 진공도 무선 감시 센서의 구조 및 이를 이용하여 실시간으로 진공 인터럽터의 진공도를 상시 측정할 수 있는 진공도 감시 시스템을 제공하는데 있다.	진공도 측정, 진공인터럽터, 진공차단기, 진공도 무선감시
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	다층고온초전도선재 *(요약) 본 기술은 단일 초전도층으로 이루어진 고온초전도박막선재를 이용하여 초전도층만 벗겨내어 두 층 이상의 초전도층을 가진 다층 고온초전도선재를 제조하여 높은 단위면적당 통전전류 특성을 가진다.	초전도, 초전도선재, 초전도전자석, 고온초전도
에너지신산업ㆍ환경	영구자석 유도가열 기술 *(요약) 본 기술은 페러데이의 법칙을 적용하여 회전하는 영구자석 내부에 삽입된 금속체 표면에 와전류를 유도하여 금속체를 원하는 온도까지 가열하거나 녹이는 기술임.	영구자석, 유도가열
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	전기추진선박 스마트제어기술 시험용 테스트베드 *(요약) 본 기술은 전기추진선박용 스마트제어시스템을 개발함에 있어서 자율운항 상위제어기 및 분산제어기 그리고 하위 드라이브 제어기 전체를 포함하여 실험실 수준에서도 다양한 조건으로 다양한 시험 항목들로 성능 시험을 할 수 있는 설비를 구축하는 것임	전기추진선박시험
바이오ㆍ헬스	등속성 운동시스템 *(요약) 고정식 운동기구 표준 KS ISO 20957-2에 제시된 가장 높은 토크가 요구되는 무릎펴기 운동이 수행 가능한 600Nm급 근관절 운동용 등속도 운동시스템 Leg extension 장비 시작품 제작 및 시작품의 등속도 운동제어 알고리즘을 개발	근관절 운동, 운동기구, 등속도 운동, 헬스케어
로봇	서보드라이브 64축 동기화 제어기 *(요약) 본 기술은 오픈 소스 기술을 이용하여 최대 64개의 서보 모터의 동기화 제어가 가능한 제어기를 개발하는 것임.	서보드라이브, 서보모터, 다축 동기화 제어
로봇	오픈소스 기반 공작기계 전장 시스템 *(요약) 본 기술은 산업 자동화 및 부품 제조업 장비 국산화를 위한 오픈소스 및 개방형 네트워크에 기반하여 공작기계 상위 제어기(NC) 및 하위 제어기(서보드라이브) 기술임.	공작기계, NC, 서보드라이브
로봇	포터블 가공로봇 *(요약) 본 기술은 공작기계의 응용확장성을 위해 매니퓰레이터를 기반으로 새로운 메커니즘의 가공로봇과 통합 시스템을 만드는 것임.	포터블 가공로봇, 용접, 마킹, 연마, 매니퓰레이터
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	모듈형 펄스전원 기술 *(요약) 본 기술은 수십 ns급의 고속 펄스 응용분야에 필요한 펄스전원 단위 모듈을 개발하고 모듈간의 직병렬 스택킹을 통해 다양한 펄스 전압, 전류 및 반복률 사양을 만족시킬 수 있는 반도체 스위치 기반 모듈형 펄스전원기술임	펄스전원, PMS, Pulse Module Stack
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	고출력 초고주파 기술 *(요약) 본 기술은 고체 내에서 하전 입자의 전도현상을 기반으로 하는 반도체 기반 초고주파 소자가 가지는 근본적인 한계를 극복하기 위하여 진공 환경 내에서 직류 전원에 의해 가속되어 대류하는 전자의 운동 에너지를 정밀하게 제어하여 고출력의 초고주파로 변환시키는 기술임.	초고주파, 비파괴검사, 무선전력전송, 대인무력화
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	지질자원 탐사용 펄스전원 *(요약) 전기탐사의 송신부에서 요구되는 20kW(2kV 10A/500V 40A) 0 ~ 8kHz 양극성 펄스 출력 및 출력 방향 전환이 가능한 펄스전원 기술을 개발하는 것임.	펄스전원, 지질탐사
지능정보	KERI e-factory *(요약) 본 기술은 경남/창원산단용 보급형 KERI e-Factory 플랫폼 및 인공지능 기반의 스마트팩토리 고도화용 기술로서, 다기종 CNC머신, 협동/물류 자율로봇 등 필드 제조설비의 생산/에너지용 IoT/Edge 센싱, OPCUA 통신, 저장 및 분석, 진단/예측 및 MES를 포함하는 KERI e-Factory 플랫폼 기술과 이 플랫폼 바탕 위에 인공지능 기반의 스마트 머신진단(툴, 스핀들모터), 가공품질예측, FEMS, 협동/물류로봇 기술 등 스마트팩토리 고도화용 기술로 구성됨.	스마트팩토리, IoT플랫폼&센싱(빅데이터 수집/관리), 머신진단(설비관리), 협동/물류로봇(현장자동화), FEMS(에너지관리), 가공품질예측(품질관리)
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	전기선박 추진동력계통 설계 및 해석 기술 *(요약) 본 기술은 친환경 전기선박용 추진동력계에 필요한 전동기 및 구동 드라이브 등에 관한 설계 및 해석 기술임.	전기선박, 추진기, 전동기, 선체저항
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	전기선박 추진시스템 LBTS 기술 *(요약) 본 기술은 전기선박 국산화를 위해 프로펠러, 디젤엔진 등의 모사장치를 설계하고 측정시스템을 구축하여 선박 동특성을 육상에서 시험 가능하도록 통합시험 플랫폼을 구축하는 것임.	전기선박, LBTS
로봇	5kg 가반하중 협업 로봇 및 액추에이터 *(요약) 본 기술은 6축 다관절 형태의 협동로봇을 구성하기 위해 필요한 3종 이상의 스마트액추에이터를 개발하기 위한 것으로서, 주요 구성품인 전동기, 제어기, 감속기, 스토퍼, 센서 설계가 핵심임.	액추에이터, 협동로봇, 다관절로봇
로봇	항공전기차 목업 모델, 구동 전동기 및 드라이브 시작품 *(요약) 30년 후 플라잉카가 대중화된 미래 도시내의 전기에너지의 분배 및 객차전달 메커니즘 구현하는 것이 본 기술개발의 목적임. 고추력 다상전동기 및 고장허용 구동기술을 개발하는 것이 목적임.	UPMV, 도심개인이동수단, 항공전기차, 플라잉카, 드론
미래형 자동차	다상 동기전동기/발전기 설계 기술 *(요약) 본 기술은 다 상 권선(Multi-phase Windings)을 전동기 또는 발전기에 채용하여 고품질/고신뢰성의 고장허용 구동이 가능한 구동/추진 시스템을 개발하는데 필요한 다 상 영구자석 전동기/발전기의 전기회로 및 자기회로 설계 기술임.	전동기, 발전기, 모터, Multi-phase Winding
미래형 자동차	평판형(축방향자속) 발전기/전동기 설계 기술 *(요약) 본 기술은 축방향으로 길이 제약이 큰 경우에 평판형의 형태로 전기추진 시스템을 구현하기 위해서 축방향자속(Axial Flux)형 영구자석 발전기와 이에 대응되는 전력변환장치(PMU)에 대한 설계 기술을 개발하는 것임	전동기, 발전기, 모터, 영구자석, 축방향자속, 전력변환장치, PMU
미래형 자동차	고출력 선형전동기 및 정밀구동모터 기술 *(요약) 고출력 선형전동기 및 정밀구동모터는 출력을 향상시킬 수 있는 극-슬롯 배치와 코어형상 설계기술을 통한 설계기술과 구동시스템의 설계, 제작기술을 통한 성능향상기술로 나뉠 수 있으며 전동기의 단위무게당 출력밀도향상이 핵심기술임.	전동기, 발전기, 모터,
로봇	초정밀 물류이송장치 적용 자기부상컨베이어 기술 *(요약) 자기부상 컨베이어, 자기부상 선형베어링, 안내 일체형 선형추진 전동기	컨베이어, 자기부상, 물류이송, 전동기
미래형 자동차	미래형 자동차용 전동기 및 인버터 기술 *(요약) 본 기술은 미래형 자동차의 각 바퀴를 직접 독립구동하는 4륜 직축구동 미래형 자동차의 전동기, 인버터 및 상위제어기 개발 기술임.	미래형 자동차, 전동기, 발전기, 모터, 인버터, 직축구동
미래형 자동차	초고속 회전기(전동기/발전기) 설계 기술 *(요약) 기존 고속 구동시스템으로부터 증/감속기어를 제거하고 직접 고속회전이 가능한 전동기/발전기를 이용함으로써 구동시스템의 소형화, 경량화, 고효율, 저소음, 유지보수성 및 환경성 개선 등의 특성을 얻을 수 있는 고속 회전기 기술임.	전동기, 발전기, 모터, 회전기
미래형 자동차	고효율(IE4) 전동기 설계 기술 *(요약) 슈퍼프리미엄급 고효율(IE4) 전동기는 프리미엄급 (IE3) 대비 손실을 20% (효율 1∼2%↑) 이상 저감한 전동기로서 고효율 전동기(IE2)대비 2~3% 높은 전동기임. 국내에서는 프리미엄급(IE3) 전동기를 상용화하는 기술 단계임. 효율과 가격 경쟁력을 동시에 만족하는 IE4급 전동기 개발을 위해 유도기 전동기 및 Hybrid형 전동기에 대한 설계기술개발 진행.	전동기, 발전기, 모터, IE4
미래형 자동차	고장 허용 구동을 위한 다상 시스템 기술 *(요약) 본 기술은 고장허용 구동이 요구되는 전기추진 시스템에 적합한 다상 전동기 및 인버터 설계에 관한 기술로서, 상 고장 발생시 나머지 건전한 상 전류의 크기와 위상을 변동시킴으로써 주어진 조건에서 최소의 토크 리플을 유지하면서 연속해서 운전이 가능한 제어 알고리즘을 포함하고 있음. 기존 디젤엔진 추진 선박의 하이브리드 추진으로의 개조나 새로운 전기 선박 건조시 추진 시스템에 적용될 수 있음.	전동기, 발전기, 인버터, 모터
미래형 자동차	로프리스 엘리베이터용 자속역전 선형전동기 및 제어 기술 *(요약) 본 기술은 컨시퀀트 폴(consequent pole) 구조를 적용하여 영구자석형 직접 구동 전동기의 희토류계 영구자석 사용량을 획기적으로 저감하여 종래의 고가격 문제를 해결하는 것임.	전동기, 발전기, 모터, 영구자석, 컨시퀀트 폴, consequent pole
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	선박용 림구동 추진전동기 고효율화 기술 *(요약) 본 기술은 기어박스 제거 프로펠러 일체형 선박용 고효율 고신뢰성 림구동 추진시스템(Rim Driven Thruster/Propulsor System) 기술을 개발하는 것임.	림구동, Rim, 전동기, 프로펠러, 발전기, 모터
미래형 자동차	차량용 현가장치 적용 전자기식 에너지 하베스팅 기술 *(요약) 본 기술은 차량의 진동 에너지를 흡수하여 전기에너지를 발생시키는 고출력 선형 발전기와 발전기를 능동적으로 제어하여 최대 출력을 제어하는 전력변환 기술을 개발하는 것임.	에너지하베스팅, 현가장치
에너지신산업ㆍ환경	계통연계형 권선형유도발전기 제어기술 *(요약) 본 기술은 파력발전 및 조류발전, 풍력발전에 적용되는 권선형 유도발전기 제어용 전력변환장치(PCS)에 대한 것으로, 권선형 유도발전기의 가변속 제어 기술과 전력계통 연계 기술, 그리고 발전량을 최대로 회수하기 위한 최대출력점 추종제어 기술을 포함하고 있음.	유도발전기, 전력변환장치, PCS, DFIG
에너지신산업ㆍ환경	1.6리터급 소형 디젤엔진용 전동과급기술 *(요약) 본 기술은 저속에서 차량 응답성이 늦게되는 터보랙을 저감하기 위한 기술로 기계식 과급기와 함께 사용하여 저속과 급가속 시 전기식(48Vdc, 100,000rpm, 3kW 사양)으로 고속전동기와 제어기 및 파워보드 등을 개발하는 것임. 0.4초 이내에 100,000rpm에 도달하여 압축공기를 공급하여 엔진 출력을 향상시키는 기술임	과급기, 전동과급기, 터보차저
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	상반회전 프로펠러용 비접촉 자기기어 기술 *(요약) 본 기술은 상반회전 프로펠러용 기계식 기어를 대체하기 위한 비접촉 자기기어 기술개발로 전기-기계의 멀티피직스 해석기술 확보와 자기기어의 핵심부품에 대한 원천기술 및 성능평가 기술 등을 개발하는 것임.	상반회전, 프로펠러, 비접촉자기제어
바이오ㆍ헬스	수요자 맞춤형 인공지능 청각보조의료기기 개발 *(요약) 본 기술은 인공지능 환경분류와 고도의 보청 알고리즘 동작이 가능한 세계 최고 수준의 1mW급 음성신호처리 SoC와 인공지능 잡음 제거 기능을 갖는 청각보조의료기기 플랫폼 개발	보청기, 청각보조의료기기, 잡음제거, 되울림제거
바이오ㆍ헬스	3차원 디지털 유방암 조기진단 장치 *(요약) 본 기술은 유방암 조기 진단을 위하여 일정한 각도(18도)를 회전하며 11장의 영상을 획득하고 그 영상을 3차원으로 재구성하여 유방암 병변의 단층 관찰이 가능하게 하고 진단효율을 기존 2차원 진단기술에 비해 30%정도 높이는 기술임.	유방암, X-ray
바이오ㆍ헬스	5W 의료용/100W 산업용 펨토초 레이저 기술 개발 *(요약) 본 기술은 초정밀 절개 및 초미세 비열 가공을 위하여 의료용 광섬유 펨토초 레이저, Single Crystal Fiber 증폭 기술 기반의 산업용 고출력 고체 펨토초 레이저, 그리고 고반복율 고전압의 전기광학 스위칭 드라이버 기술을 개발하는 것임.	펨토초 레이저, 수술용 레이저, 초정밀/초미세 가공, single crystal fiber 증폭
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	확장된 공진조건에서 발진하는 전자소자 개발 *(요약) 본 기술은 간단한 다이오드 구조에서 펄스폭 1피코초 미만의 극초단 펄스 전자빔을 발생시키는 기술로서 기존 전자빔 대비 펄스폭을 백배이상 줄일 수 있는 신기술임.	전자빔, 펄스 전자빔, 방사선치료기, 영상진단, 영상보안
바이오ㆍ헬스	암치료기용 LINAC 및 마그네트론 개발 *(요약) 본 기술은 선형가속기 기반 방사선 암치료기를 위해 소형 경량화된 X-Band(9.3 GHz) LINAC 기술과 MW급 전자기파 출력을 발생시키는 X-Band 및 S-Band(3.0 GHz) 마그네트론 기술을 개발하는 것임.	암치료, 비파괴검사, 산업용가공, 선형가속기, LINAC, 마그네트론, 전자빔, X-ray
바이오ㆍ헬스	암치료기용 레이저 가속기반 다중입자빔 발생을 위한 핵심원천기술 개발 *(요약) 본 기술은 전자 가속을 위한 에너지원으로 극초단 고출력 레이저를 사용하고 플라즈마를 가속 매개로 이용하여 전자를 가속하는 기술로 기존 대형 RF기반 가속기 대체 기술.	암치료, 비파괴검사, 레이저, 플라즈마
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	폴리이미드 기반 기능성 절연코팅 기술 *(요약) PI소재를 기반으로 하여 기능성 절연코팅소재를 개발하는 것임.	고절연성 PI기반 나노하이브리드 코팅소재, 전착코팅성 PI소재, PI에어로젤소재
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	친환경 열가소성 절연소재 기술 *(요약) 본 기술은 재활용이 가능하고 성능과 경제성을 갖는 친환경 열가소성 절연재료를 개발하여 적용하는 기술로 1단계 MVDC(30kV급) 이후 2단계HVDC(250kV급) 케이블의 주절연층 및 반도전층을 친환경 TP절연재료로 개발하는 것임	열가소성, 절연소재, 절연재료, HVDC케이블
차세대전자정보 디바이스	스마트 잉크기반 3D프린팅 기술 *(요약) 본 기술은 다종소재의 고정밀(~mm) 기능성 3차원 구조물을 제작할 수 있는 나노소재잉크 및 3D프린팅 기술에 대한 것임.	3D프린팅, 나노소재잉크
융복합 소재	무분산제형 나노카본 분산기술 *(요약) 본 기술은 분산제의 사용없이 탄소나노소재를 고농도로 원하는 용매에 분산할 수 있는 기술로 탄소나노소재의 활용도를 극대화할 수 있는 기술임	무분산제형, 유연전극, 탄소나노소재, 탄소나노튜브, 나노카본소재, 디스플레이
지능정보	나노메탈메쉬기반 유연투명전극기술 *(요약) 본 기술은 금속 전극을 나노메쉬 형태로 패터닝하여 높은 광투과율을 가지면서도 금속 자체의 높은 전도도를 그대로 유지할 수 있는 유연투명전극필름을 제조하는 기술임.	나노메쉬, 투명전극, 유연전극, 웨어러블디바이스, 디스플레이
지능정보	나노카본기반 유연/신축전극 제조기술 *(요약) 본 기술은 유연/신축성이 우수한 나노카본과 전기전도성이 우수한 금속을 복합화하여 반복적으로 굽히거나 늘어나는 환경에서 작동하는 신체부착형 또는 섬유/직물일체형 웨어러블 디바이스용 유연/신축전극 제조기술임.	유연전극, 신축전극, 웨어러블디바이스, 디스플레이, 나노카본
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	생체금속재료용 전기화학 나노표면처리 기술 *(요약) 본 기술은 기존의 마이크로 수준의 표면처리 기술을 넘어 나노 수준의 표면구조를 전기화학적으로 형성시켜 생체적합성을 극대화한 임플란트를 제조하는 기술임.	생체금속재료, 나노표면처리, ENF공정, 인공장기, 임플란트
에너지신산업ㆍ환경	전력품질 향상용 슈퍼커패시터 기술 *(요약) 본 기술은 분산전원 또는 전력계통에서 발생하는 단주기 출력 변동을 순간적인 에너지 공급으로 보상하여 전력품질의 향상을 제공하는 에너지 저장 디바이스에 관한 기술임.	슈퍼커패시터, 전원, 에너지저장
에너지신산업ㆍ환경	리튬이차전지용 고용량 양극 합성 기술 *(요약) 본 기술은 차세대 미래형 자동차에 필요한 고용량, 저가격 리튬이차전지를 제조하기 위해 필수적인 핵심 소재 기술임.	삼원계 전구체, 양극재, 리튬이차전지, 배터리, Ni계 양극재
에너지신산업ㆍ환경	Zn-air 전지 기술 *(요약) 본 기술은 전기적으로 충전이 불가능한 Zn/Air 전지의 충전성능을 개선하여 전기적 충방전이 가능한 이차전지로 개발하는 것임.	Zn/Air전지, 아연공기전지, 이차전지, 배터리
에너지신산업ㆍ환경	고에너지밀도 전고체 이차전지 기술 *(요약) 본 기술은 고체전해질을 도입하여 안전성이 향상된 전고체전지의 고에너지밀도 확보를 위해서 대기안정성이 우수한 황화물계 고체전해질 합성 원천기술 및 대면적 후막 전극 제조기술, 전극/고체전해질 계면 안정화 기술을 개발하는 것임.	전고체이차전지, 배터리, 전극
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	적층형 무연 압전 소자 기술 *(요약) 본 기술은 센서와 액추에이터에 사용할 수 있는 무연 압전 소재와 비귀금속 구리 전극을 동시소성하여 만드는 적층 소자 제작기술임.	압전소자, 압전소재, piezoelectric, 압전세라믹, 센서, 액추에이터
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	고출력 열전모듈제조 기술 *(요약) 본 기술은 폐열 에너지로부터 전기에너지로 변환하는 열전변환기술로, 나노구조제어 기술을 기반으로 하는 고출력 열전발전모듈 기술을 개발하는 것임.	열전모듈, 열전변환, 열전발전, 열전소재, 폐열
융복합 소재	금속섬유 직조 기반 고효율 발열체 *(요약) 본 기술은 0.05mm 직경의 미세한 금속섬유를 직조하여 천의 형태로 제작한 발열체 전극과 여기에 부착된 세라믹과 폴리머 절연층 및 효율적인 구동을 위한 전원제어장치로 구성된 유연면상발열체를 제작하는 기술임.	발열체, 유연면상발열체, 금속섬유직조
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	무연압전소재 기반 젯팅 디스펜서 기술 *(요약) 본 기술은 유연계(Pb) 전기전자부품을 대체하기 위한 무연압전 세라믹(lead free piezo ceramics)	압전소자, 압전소재, piezoelectric, 압전세라믹, 액추에이터, 디스펜서