붙임1		중소기업 기술로드맵 기술개발테마 리스트

□ 4차 산업혁명 (15개 분야)

전략분야	기술개발 테마		전략분야	기술개발 테마
AI/ 빅데이터 (8)	음성인식 SW 영상처리 시스템 인공지능 플랫폼 인지과학 SW 빅데이터 기반 SW Cloud Brokering Cloud service 가상화/컨테이너		미래형자동차 (9)	운전자용 편의시스템 자율주행차량용 카메라 정보제공 시스템 자율주행자량의 Lidar 전기자동차 충전인프라 친환경 경량화 부품 전력변환 시스템 전기구동 시스템 에너지 저장/관리 시스템
5G (7)	초고속단거리 무선통신부품 5G 무선전송 및 접속 기술 5G 프론트홀·백홀 기술 5G 코어 네트워크 기술 massive MCT 기술 무선 접속을 위한 RRH 기술 고속 이동체를 위한 초고속 인터넷 제공 기술		스마트공장 (8)	스마트 제조 애플리케이션 센서 및 화상처리 기술 스마트 제조 CPS 제조 빅데이터 분석 시스템 스마트 제조 AR/VR 3D 프린팅 제조 시스템 산업용 고신뢰/저전력 네트워킹 스마트공장 플랫폼
			바이오 (9)	유전체분석 및 정보 분석 바이오칩 분자진단 면역화학진단 웰빙 전통식품 건강 기능성 식품 소재 기능성 화장품 아토피개선 화장품 부착형 화장품
정보 보호 (9)	생체인증 클라우드 보안 사물 인터넷 보안 모바일 보안 스마트 산업제어시스템(ICS) 보안 지능형 자동차 보안 지능형 보안위협 대응 블록체인/블록체인 기반 보안 지능형 영상보안
			웨어러블 (8)	스마트 시계·밴드 스마트 신발 스마트 의류 스마트패치 생활약자보조 착용기기 실감·체험형 웨어러블 디바이스 레저·스포츠용 웨어러블 디바이스 휴대용 생체인증기기·시스템
지능형 센서 (9)	광학부품 및 기기 반도체 검사장비 반도체 공정장비 반도체 패키징 소재 전력반도체소자 고주파 반도체 SoC 부품 반도체 센서 반도체 화학 소재
			물류 (6)	물류 로봇‧드론 관제시스템 소형지게차 기술 스마트 화물이동정보 모니터링 시스템 스마트 패키징 시스템 배송물류 라우팅 지원시스템 스마트 물류창고
AR/VR (7)	AR/VR 응용 서비스 플랫폼 실사 기반 AR/VR 영상 입력 장치 과업 특화형 개인 AR/VR 디스플레이 도구 AR/VR 서비스용 콘텐츠 AR/VR 오감 인터랙션 시스템 공간형 AR/VR 디스플레이 솔루션 AR/VR 콘텐츠 제작용 소프트웨어
			안전 (6)	센서형 식품 안전관리 시스템 안전사고 대응 지능형 모니터링시스템 지능형 화재안전 대응 시스템 유해물질 유통 모니터링 시스템 미세먼지 측정 시스템 범죄 대응 시스템
스마트 가전 (8)	피코 프로젝터 스마트 미러 에어가전 스마트 콘센트 및 플러그 스마트 비서 융·복합형 정수기 스마트키친 디바이스 고효율 난방기기		에너지 (15)	대기오염 물질처리 소재 및 공정 수처리 공정 전처리 설비 재활용 폐기물 분리 및 재사용 설비 연료전지용 M-BOP xEMS 시스템 소규모 분산자원 중개 시스템 폐열에너지 활용 시스템 제조업 부생가스 재활용 레독스 플로우 배터리 초고용량 커패시터 이차전지 전해질 건물 일체형 신재생에너지 시스템 태양광 발전시스템 태양광 공정장비 소형풍력발전기
로봇 (8)	인간 친화형 협동로봇 착용형 근력증강 웨어러블 로봇 산업용 부상방지 및 작업지원 로봇 물류 로봇 스포츠 시뮬레이터 로봇 노인과 장애인을 위한 근력보조 웨어러블 로봇 소셜 로봇 플랫폼 및 서비스 가전 로봇
			스마트홈 (5)	생활밀착형 스마트디바이스 스마트홈 서비스 플랫폼 스마트 통합형 홈 네트워크 연동기술 홈/빌딩 지능형 공간 서비스 지능형 HEMS

□ 중소기업 성장기반 (13개 분야)

전략분야	기술개발 테마		전략분야	기술개발 테마
디지털 콘텐츠 ․디자인 (10)	에듀테크 디지털 사이니지 모바일 게임 콘텐츠 체험형 전시 콘텐츠 실감방송 콘텐츠 스마트 완구 오감형 사용자 인터페이스 디자인 3D프린팅 제품설계 디자인 플렉시블 시스템 및 공간디자인 헬스케어 디자인		LED·광 (7)	광통신부품 및 시스템 레이저 부품 및 가공 장비 융합조명시스템 신광원기반 일반조명시스템 광계측 및 센서 LED 광소자 및 소재 바이오용 광융합
			디스 플레이 (9)	디스플레이 기능성 필름 제작을 위한 Roll to Roll 장비 웨어러블 디스플레이 디지털 사이니지용 디스플레이 Head Mounted Display(HMD)용 모니터 플렉시블 디스플레이 검사 및 특성 평가 장비 마이크로 LED 디스플레이 플렉시블/폴더블 AMOLED소자의 non-vacuum break 박막봉지 장비 차세대 디스플레이용 기능성 필름 양자점 LED
컴퓨팅인프라 (6)	스토리지 서버 하이퍼 컨버지드 인프라 엣지 컴퓨팅 인지 컴퓨팅 네트워크 탑재 H/W 및 S/W
임베 디드 SW (8)	머신비전 기반 지능형 영상처리 시스템 SW 마이크로 모빌리티를 위한 임베디드 SW 플랫폼 딥러닝 기반 기계 점검 SW 도로 및 지상시설물 안전진단 시스템 SW 모바일 디바이스 관리(MDM) 솔루션 드론 지원 지능형 임베디드 SW 플랫폼 IoT 기반 무선통신처리 및 보안 SW 자동차 전자 제품 업데이트 및 상태 모니터링 서비스 SW
			산업· 일반 기계 (8)	산업용 레이저 가공장비 굴삭기용 Attachment 고효율 유압 밸브 제어 시스템 고효율 전기/전기유압 액츄에이터 고성능 소형화 트랜스미션 산업용 섬유 설비 준비기 염색·가공기
금속 및 세라믹 소재 (13)	알루미늄 기반 고기능 소재 고강도 고기능성 마그네슘 합금 동 및 동합금 고강도 철강소재 고특성 희소금속소재 고기능성 금속소재 광ㆍ전자 세라믹 기계ㆍ구조 세라믹 에너지ㆍ환경 세라믹 바이오세라믹 차세대 유리 금속 및 세라믹 복합소재 3D 프린팅용 금속 및 세라믹 소재
			정밀· 마이크로기계 (7)	극초단파 레이저 복합 가공 시스템 금속 은나노 잉크의 레이저 전사를 통한 리페어 장비 금속 3D 적층/절삭 장치 고속․정밀 가공 시스템 하이브리드 가공 시스템 극청정/초정밀 가공기계 미세전자기계 시스템
			조선 (8)	LNG연료공급 시스템 중소형 LNG 운반선의 운반·저장·양하역시스템 스마트운항시스템 스마트 Mooring 시스템 친환경 선박엔진부품 친환경 조타 시스템 해양레저기기 친환경 고효율 선박기자재
화학 및 섬유소재 (12)	의료용 섬유 신소재 기반 방열소재 그래핀계 나노소재 슈퍼엔지니어링 플라스틱 분리막소재 초고흡수성소재 디스플레이소재 바이오플라스틱 도료 및 염/안료 계면활성제 기능성 코팅/필름 점/접착소재
			항공 우주 (8)	저비용 고효율 항공기체 소재 개발 초정밀 위성항법 시스템(SBAS) 위성 안테나시스템 무인기 자율비행시스템 유도항법 시스템 전자광학 및 관측용 탑재 시스템 항공전자 통신 네트워크 차세대 드론 개발 기술
생산 기반 (10)	용접품질 모니터링 시스템 핫스템핑 금형 대형부품 열처리 복잡형상 일체화 주조 고생산성 금속3D프린팅 장치 스테인리스강 파이프 자동용접장치 렌즈 금형 특수주조 건/습식 하이브리드 표면처리 정밀 온간단조 기술
			의료 서비스·기기 (8)	생체신호 측정진단기기 치료, 수술용 기구 및 기기 재활 및 보조기기 치과기기·치과재료 의료정보관리 플랫폼 개인건강기록 시스템(PHR) 건강정보·케어 서비스 개인 유전자 분석 서비스

1. AI/빅데이터

구분	기술개발테마	정의
1	음성인식 SW	컴퓨터와 같은 자동적 수단을 이용해 인간이 발생시키는 음성신호로부터 언어적 의미를 식별해내는 기술을 의미
2	영상처리 시스템	영상을 분석하여 내포된 특성을 인식하고 패턴을 추출하는 기술로 목적과 대상에 따라 객체 인식(얼굴, 색상, 글자, 숫자, 사물 등), 상황 감지, 모션 인식 및 추적, 검색할 수 있는 시스템
3	인공지능 플랫폼	비정형, 정형 데이터, 사진, 동영상 등 다양한 멀티 콘텐츠에 대한 상황정보(Context)를 인지/학습하고 분석하여 사용자가 원하는 정보를 신속하게 검색, 추천, 예측하는 기술을 의미
4	인지과학 SW	사람의 지각, 기억, 학습 및 감정 등 인지과정을 규명해 인간 중심의 사회를 구현하고 각종 인공물 개발에 적용 가능한 SW
5	빅데이터 기반 SW	빅데이터 플랫폼을 통한 데이터 수집, 저장, 분산 처리, 검색, 공유, 분석, 시각화 등을 이용하여 데이터를 처리하는 소프트웨어
6	Cloud Brokering	복수의 퍼블릭 IaaS 플랫폼과 연동하여 맞춤형 서비스 구성, 워크플로우 매니저 기능 등을 제공하는 서비스
7	Cloud service	사용자의 환경 밖에서 서비스로서 제공된 확장 가능한 컴퓨팅 자원을 사용한 양에 따라 비용을 지불하고 사용하는 서비스를 제공하는 기술
8	가상화 /컨테이너	기존의 서버 가상화가 ‘하드웨어 레벨’의 가상화라 한다면, 가상화/컨테이너는 OS레벨의 가상화라 할 수 있으며 도커(Docker)가 대표적인 컨테이너 기술의 하나임

2. 5G

구분	기술개발테마	정의
1	초고속단거리 무선통신부품	기존의 주파수 대역에서 벗어나 다양한 주파수 대역을 활용할 수 있는 초고속 무선 통신 및 초절전 무선통신 부품
2	5G 무선전송 및 접속 기술	이동통신 네트워크의 용량을 증대하는 Flexible spectrum usage 기술과 소형셀 기지국 SW에 서로 다른 여러 개의 주파수 대역을 묶어 하나의 주파수처럼 속도를 끌어올리는 기술을 융합하여 사각지대 없는 데이터 전송을 구현하는 기술
3	5G 프론트홀· 백홀 기술	5G로 이동통신이 발달함에 따라 트래픽 증가에 대한 대안이 되는 기술
4	5G 코어 네트워크 기술	각종 서비스를 제공해주는 유선 네트워크 시스템에 대한 기능 분산화, 유무선 융합화, 트래픽 최적화 기술
5	massive MCT 기술	소량의 데이터를 송/수신하는 무수히 많은 MTC device를 수용하기 위해 기존과 다른 네트워크·통신 방식 및 비용 측면을 고려한 새로운 메커니즘
6	무선 접속을 위한 RRH 기술	전기적 또는 무선 인터페이스를 통해 원격 전파 트랜스시버에 연결해주는 전파 조작 기술
7	고속 이동체를 위한 초고속 인터넷 제공 기술	고속 이동 환경에서 기가(Gbps)급 데이터 서비스를 제공하여 고속으로 움직이는 철도나 자동차에 고속 인터넷 제공

3. 정보보호

구분	기술개발테마	정의
1	생체인증	생체인식이라고도 하며 지문·목소리·눈동자 등 사람마다 다른 특징을 인식하는 것. 즉, 인간의 신체적·행동적 특징을 자동화된 장치로 측정하여 개인식별의 수단으로 활용하는 모든 것을 가리킴
2	클라우드 보안	HW/SW 등 각종 ICT 자원을 통신망에 접속해서 서비스로 이용하는 방식인 클라우드의 안전성 강화를 위해 요구되는 보안 기술
3	사물 인터넷 보안	인간과 사물, 서비스 세 가지 분산된 환경 요소에 대해 인간의 명시적 개입 없이 상호 협력적으로 센싱, 네트워킹, 정보 처리 등 지능적 관계를 형성하는 사물 공간 연결망인 사물인터넷의 안전성 강화를 위해 요구되는 보안 기술
4	모바일 보안	모바일 환경을 보호하기 위한 총체적인 활동으로, 보안 위협은 스마트폰의 보안 위협 이슈로 부각
5	스마트 산업제어시스템 (ICS) 보안	산업제어시스템은 산업 생산을 위해 이용되는 제어 시스템으로 SCADA 시스템, 분산 제어 시스템, 프로그래머블 로직 컨트롤러 및 프로그래머블 오토메이션 컨트롤러 등이 있음. ICS 보안은 주로 전력, 석유·가스, 물, 통신 및 교통 운송 등의 분야에 도입 중
6	지능형 자동차 보안	기술융합을 통해 안전성 및 편의성을 획기적으로 향상시킨 자동차인 지능형 자동차의 안전성 강화를 위해 요구되는 보안 기술
7	지능형 보안위협 대응	특정 ICT의 불법 조작 또는 정보 탈취를 위하여, 오랜 기간동안 불법 정보활동을 지속하는 지능형 보안위협에 대응하여 네트워크 샌드박스와 엔드포인트 보안, 이메일 필터링, 메모리 분석 기반 지능형 익스플로잇 탐지, 데이터 및 보안이벤트 연관성 분석 등을 수행하는 전방위적 보안 대응 기술
8	블록체인/ 블록체인 기반 보안	블록체인 기술이 적용된 전자화폐의 거래를 투명하고, 안전하게 보호하기 위한 분산 네트워크 운영, 암호화 등의 다양한 보안 기술
9	지능형 영상보안	고정식 카메라 및 단일 센서를 이용한 기존 아날로그/디지털 CCTV 감시 통합관제 시스템의 문제점을 개선하여 실시간(사전 예방형) 모니터링이 가능하도록 루프 센서, 열적외선 이미지 센서, RFID 및 초음파 방식 등을 활용한 통합관제 시스템

4. 지능형센서

구분	기술개발테마	정의
1	광학 부품 및 기기	렌즈를 통해 들어온 이미지를 디지털 신호로 변환시키는 부품이며, 모듈을 구성하는 이미지 센서와 렌즈 모듈, IR-filter Package 등의 개발 및 양산 기술 포함
2	반도체 검사장비	반도체 제조공정에서 공정이 완료 된 후 웨이퍼와 패키지 상태에서 반도체 칩이 제 기능을 올바로 수행할 수 있는지를 확인하고 불량 유무를 결정하는 장비
3	반도체 공정 장비	반도체 회로설계, 웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비 단계부터 웨이퍼를 가공하고 칩을 제조하는 단계까지의 모든 장비를 지칭
4	반도체 패키징 소재	반도체 칩에 필요한 전원을 공급하고, 반도체 칩과 메인 PCB 간에 신호연결을 위해 전기적으로 연결하고 외부의 습기나 불순물로부터 보호할 수 있도록 포장하는데 필요한 소재
5	전력 반도체 소자	전력반도체 전력을 시스템에 맞게 배분하는 제어와 변환기능을 가진 소자로 에너지 절약 및 제품의 크기를 축소하기 위해 전력변환 장치에 사용
6	고주파 반도체	고주파수 대역 신호를 고속 처리 할 수 있는 고주파 시스템에 사용되는 고주파 반도체
7	SoC 부품	스마트폰, 태블릿 등 차세대 이동통신기기에 필수적으로 내장되어 동영상·멀티미디어 콘텐츠, 웹 콘텐츠 등의 다양한 데이터 서비스를 지원할 수 있는 관련부품
8	반도체 센서	외부로부터의 갖가지 신호를 전기신호로 변환하는 것으로, 반도체의 여러 가지 효과가 이용되고 있으며, 이것을 이용한 다양한 센서를 통칭
9	반도체 화학 소재	반도체용 화학 소재로 박리성, 도전성 및 정전기 차폐 등의 기능성이 부여된 소재 및 고성능 반도체 소재를 지칭

5. AR/VR

구분	기술개발테마	정의
1	AR/VR 응용 서비스 플랫폼	각 기업이나 개인들이 소비자들에게 자신들의 AR/VR 응용 서비스를 편리하게 제공할 수 있도록 지원해주는 플랫폼
2	실사 기반 AR/VR 영상 입력 장치	실제 환경을 기반으로 하는 AR/VR 콘텐츠 제작이 가능하도록 하는 영상 입력 장치
3	과업 특화형 개인 AR/VR 디스플레이 도구	부품 수리, 수중 탐사 작업 등 특정 과업에 특화된 개인 AR/VR 디스플레이 도구
4	AR/VR 서비스용 콘텐츠	사용자가 현실 세계에서 직접 경험하지 못하는 상황을 체험할 수 있도록 하는 AR/VR 서비스에 특화시킨 콘텐츠
5	AR/VR 오감 인터랙션 시스템	실감 시네마, 차세대 게임(가상현실), 홀로그램, ScreenX 등 실감형 기술을 이용해 시청각 중심의 콘텐츠 한계를 극복하는 상호작용 시스템
6	공간형 AR/VR 디스플레이 솔루션	복수의 사용자가 거리와 상관없이 같은 가상공간에서 상호작용이 가능하도록 제작된 AR/VR 디스플레이용 솔루션
7	AR/VR 콘텐츠 제작용 소프트웨어	AR/VR 콘텐츠 제작을 위한 엔진, 시뮬레이터 등 AR/VR 콘텐츠 제작에 최적화된 소프트웨어

6. 스마트가전

구분	기술개발테마	정의
1	피코 프로젝터	기존의 업무용, 가정용 프로젝터와 달리 매우 작은 크기로 휴대하기 간편한 프로젝터 제품군을 지칭하며, 작은 배터리를 내장해 외부전원이 없이도 화면 투사 및 시청이 가능한 프로젝터
2	스마트 미러	특수증착 처리된 유리를 사용해 평소에는 일반거울처럼 사용하다가 터치 등의 동작을 통해 PC 모니터나 스마트폰 액정 역할을 하는 스마트 디스플레이
3	에어가전	공기청정기, 선풍기, 에어컨, 제습기 등 실내공기 상태를 조절하는 가전을 통칭하는 기기
4	스마트 콘센트 및 플러그	전원On/Off 제어, 전력측정, 안전관리, 통신기능을 포함한 차세대 제품으로 기존의 단순한 기계식구조를 탈피하여 전력의 이상상태를 모니터링하고 외부에 전송할 수 있는 IoT형 기기를 의미
5	스마트 비서	주요가전제품을 컨트롤하고, 화재, 침입 등 위기상황에서 자체적으로 제어하는 지능형 비서 기기 및 시스템
6	융·복합형 정수기	융복합형 정수기는 물리/화학적인 정수기능 외에 수질에 대한 측정, 필터의 오염정도, 급수수질에 대한 실시간 모니터링 등 입/출력되는 수질정보를 사용자에게 실시간 제공하는 통신기능을 포함하며, 냉/온수, 탄산, 수소수, 커피추출 등 부가기능을 결합하여 활용도를 높인 제품을 의미
7	스마트키친 디바이스	스마트 전자레인지, 렌지 후드 등 가정용 주방에서 탑재된 센서를 통해 자동 작동하는 기능 등 IoT 기반의 센서 네트워크를 이용하여 동작되는 중방용 가전기기를 의미
8	고효율 난방기기	가정용 전기기기 중 1~2인이 사용가능한 가정용 소형 난방기기 및 이를 제조하기 위한 기술로, 스마트 기능 탑재를 통한 사용자설정에 따라 자동으로 온도설정 및 On/Off 기능 등이 가능한 기술 및 시스템

7. 로봇

구분	기술개발테마	정의
1	인간 친화형 협동로봇	산업자동화 분야에 사용되며 인간과 작업 공간을 공유하면서 인간과의 직접적인 상호 작용을 위해 설계된 로봇
2	착용형 근력증강 웨어러블 로봇	신체 외부에 착용해 근력을 증강시키고, 이를 통해 기존 사용자가 수행하기 힘들었던 과업들을 효과적으로 수행하도록 지원해주는 로봇
3	산업용 부상방지 및 작업지원 로봇	산업현장에서 개별 작업에 최적화된 보조력을 생성하여 작업자의 부상을 방지하거나 작업 효율을 증가시켜주는 로봇
4	물류로봇	인간을 대신하여 생산자와 소비자 사이에서 원료 재료, 부품, 상품을 안전하고 효율적으로 전달하기 위하여 물류 센터 등에서 상품을 자동으로 관리하는 로봇
5	스포츠 시뮬레이터 로봇	스포츠 활동의 실제적인 움직임을 모사하는 로봇으로, 실제 스포츠 환경의 제약 요인으로부터 벗어나 효과적인 스포츠 활동을 가능하게 하고 실감나는 가상의 스포츠 체험을 제공
6	노인과 장애인을 위한 근력보조 웨어러블 로봇	노인들과 장애인들을 위한 근력보조 서비스를 제공하기 위해 신체 외부에 장착하는 로봇
7	소셜 로봇 플랫폼 및 서비스	사람들의 반응이나 행동에 따라 상호 작용하는 지능형 서비스 콘텐츠를 통해서 사람들의 교육 및 여가 활동에 도움을 주는 로봇
8	가전 로봇	일반 가정 내에서 인간과 함께 생활하며 지능형 가전 역할 또는 가사 활동을 보조하는 미래 지능형 로봇

8. 미래형자동차

구분	기술개발테마	정의
1	운전자용 편의시스템	운전자에게 편의를 제공해주는 목적으로 사용되는 전기 전자장치(도어 및 윈도우, 스마트키, 선루프, 메모리시트, TPMS, 공조기, 시트벨트 등)와 관련된 부품 및 시스템
2	자율주행 차량용 카메라	차량의 윈드쉴드에 부착되어 전방의 장애물(차량, 보행자, 자전거, 이륜차)을 감지하거나 도로 정보를 인식하여 운전자 지원시스템 및 자율주행시스템에 제공함으로써 차량의 안전을 확보하는데 필요한 제품군
3	정보제공 시스템	반 자율주행 상황에서도 주행 중 운전자에게 안전하게 정보제공을 해주고 사고 위험을 줄일 수 있는 정보 제공의 기능을 갖춘 시스템
4	자율주행 차량의 Lidar	사물까지의 거리측정을 위한 수단으로 활용되고 있는 LidaR는 빛을 발사해 물체에 반사되어 돌아오는 시간과 강도, 주파수와 편광상태의 변화 등을 측정하여 대상과의 거리 등 물리적 성질을 측정하는 장치
5	전기자동차 충전인프라	전기자동차에 탑재된 이차전지를 급속 충전하기 위한 기본적인 충전시스템과 관제 플랫폼, 긴급충전 서비스 등을 포함하는 기술
6	친환경 경량화 부품	자동차 중량 감소를 위한 차제 내부의 경량화 부품 소재 등을 의미
7	전력변환 시스템	전기에너지를 이용하여 운행하는 전기자동차(EV)나 하이브리드자동차(HEV), 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV) 등의 전기동력 기반 자동차(xEV)에서, 차량 전장시스템이 요구하는 전원형태(전압, 전류, 주파수 등)를 갖도록 전기에너지를 변환하고 제어하는 장치
8	전기구동 시스템	엔진이 없는 전기자동차에서 동력을 발생하는 장치로 전동기와 인버터로 구성되며 전동기축에 감속기 또는 변속기를 연결하여 회전력을 바퀴에 전달하여 차량을 구동시키는 모듈 부품임
9	에너지 저장/관리 시스템	리튬배터리 셀/모듈, 대용량 릴레이, 전류센서, 고전압 케이블, 커넥터 등의 에너지 저장기술과, 에너지의 소모, 방전, 충전을 관리하는 시스템을 의미

9. 스마트공장

구분	기술개발테마	정의
1	스마트 제조 애플리케이션	스마트공장의 공정설계, 제조실행분석, 품질분석, 설비보전, 안전/증감 작업, 유통/조달/고객대응 등을 실행하는 애플리케이션
2	센서 및 화상처리 기술	기존 센서에 논리, 판단, 통신, 정보저장 기능이 결합되어 데이터 처리, 자동 보정, 자가 진단, 의사결정 기능을 수행하는 고기능, 고정밀, 고편의성, 고부가가치 센서
3	스마트 제조 CPS	기업의 정보시스템(ERP, CRM, SCM, MES 등) 및 컴퓨팅 시스템(PLC, CAD, CAM, 센서 등)과 현실세계의 사물(기계, 로봇 등)들과 네트워크로 통합하여 제어하는 기술
4	제조 빅데이터 분석 시스템	제조의 全주기를 빅데이터 심층분석을 통해 정확한 수요예측, 고객 맞춤형 설계, 심층적 피드백 반영, 라인효율 최적화, 예방형 장비 교체, 선진적 물류/유통체계, 장비효율 극대화, 레고식 맞춤형/주문형 생산, 이상탐지 기반 고품질 제품 생산 등을 가능하게 하는 시스템
5	스마트 제조 AR/VR	자동차/기계 부품 등의 여러 요소를 입력하여 산출된 시제품의 AR/VR 영상을 검토하여 보완, 정밀도 등 품질향상, 비용 및 시간 절감을 도모하게 하는 기술
6	3D 프린팅 제조 시스템	디지털 디자인 데이터를 이용, 소재를 적층(績層)해 3차원 물체를 제조하는 기술로 사용자 요구에 맞게 다종소량 제조에 적합하고 제조사의 전체 비용절감 효과를 볼 수 있는 제품
7	산업용 고신뢰/저전력 네트워킹	스마트공장 환경에 적합한 네트워킹 기술을 제공하는 제품 및 기술을 개발하는 것으로 공장 환경에 적합한 고신뢰성 저전력의 네트워킹 기술을 탑재한 제품, 단위 시간 당 전송 속도 뿐만 아니라 지연시간(latency), 전력 소모 등 종합적인 성능의 획기적 개선이 필요하며, 설치 면적, 유연성, 신뢰성 등에서도 우수한 특성을 제공해야 함
8	스마트공장 플랫폼	글로벌 기업이 주도하고 있는 스마트공장 플랫폼의 국내 실정에 맞는 중소기업형 스마트공장 공통 플랫폼을 의미. 센서, PLC, 설비 등과의 공통 연결을 지원하고 표준화된 데이터 교환을 가능하게 하고, 응용프로그램 및 클라우드와 통합 등의 기능을 제공하는 제품

10. 바이오

구분	기술개발테마	정의
1	유전체 분석 및 정보 분석	인간 등 생물의 유전체를 초고속으로 해석하여 산업적, 의학적 유용한 유전정보를 획득하기 위한 차세대 유전정보 해독, 분석 및 활용 기술
2	바이오칩	작은 기판 위에 DNA, 단백질 등 생물 분자들을 결합시켜 유전자 결함, 단백질 분포, 반응 양상 등을 분석해낼 수 있는 생물학적 마이크로칩
3	분자진단	대표적 체외진단 기법으로, 인체나 바이러스 등의 유전자 정보를 담고 있는 DNA의 분자수준 변화를 기내 핵산 증폭기술 PCR 등의 기술을 적용하여 질병 등을 진단
4	면역화학 진단	감염성 인자, 외부 이물질, 독소(독성물질), 살아있는 세포와 암 등을 포함한 모든 자극에 대한 방어 기전이 포함된 면역에 기초를 두고 혈청학적 현상을 화학적인 입장에서 추구하는 진단
5	웰빙 전통식품	건강기능성 소재와 발효기술로 새로운 유통기술 등을 융합한 고부가 식품
6	건강 기능성 식품 소재	생물, 식물에서 추출한 소재나 신체에 존재하는 효소 등으로 신체의 항상성을 유지시키며 대사를 촉진시키기 위하여 제조·가공하기 위한 소재
7	기능성 화장품	피부의 미백에 도움을 주는 제품, 피부의 주름개선에 도움을 주는 제품, 피부를 곱게 태워주거나 자외선으로부터 피부 보호에 도움을 주는 제품 중 어느 하나 이상 포함
8	아토피 개선 화장품	유아기 혹은 소아기에 시작되는 만성적이고 재발성의 염증성 피부질환인 소양증(가려움증)과 피부 건조 증상 등을 완화하거나 개선을 목적으로 하는 화장품
9	부착형 화장품	얼굴 모양 및 개선시키고자 하는 부분의 모양에 맞추어 시트, 하이드로겔과 카타플라스마 제형 등을 사용하여 피부에 수분과 다양한 영양 성분, 미백과 주름 개선 성분 등을 공급

11. 웨어러블

구분	기술개발테마	정의
1	스마트 시계·밴드	센서기술을 활용하여 사용자 신체 및 활동 정보를 측정하는 손목 착용형 기기로 스마트폰과 연동하여 문자·전화·SNS 등을 이용할 수 있고, 연동 없이 직접 데이터 처리가 가능한 기기도 포함
2	스마트 신발	신발에 지능형 센서를 장착하여 사용자의 운동상태 및 보행습관 등의 분석이 가능한 신발로 일체형, 분리형(기기장착 또는 인솔) 등이 있음
3	스마트 의류	디지털화된 의류로 웨어러블 컴퓨터를 패션에 적용한 것을 의미. 의류에 디지털 센서, 초소형 컴퓨터 칩이 들어있어 의복 자체가 외부 자극을 감지하고 반응할 수 있음
4	스마트 패치	신체에 부착하여 내·외부의 다양한 정보를 획득하여 외부 전자기기 혹은 의료 전문가에게 전달하여 사용자의 건강 증진에 기여할 수 있는 패치를 의미
5	생활약자 보조 착용기기	유아·노약자·장애인 등에게 위급 상황 발생 시 센서 작동으로 보호자에 도움을 요청하거나, 건강패턴을 실시간으로 기록·분석하는 디바이스를 의미. 착용자의 신체적·인지적 정보를 수집하여 필요한 정보제공 및 신체적·인지적 능력을 보조하는 기능을 갖춘 디바이스를 의미
6	실감·체험형 웨어러블 디바이스	오감(시각, 청각, 촉각 등)의 표현 및 인터페이스 기술을 조합해서 실제와 유사한 느낌을 제공하는 웨어러블 기술을 의미. 영상물 속에 직접 들어가 있는 것과 같은 생생함을 주거나 다른 대상이 된 것 같은 느낌을 줄 수 있음
7	레저·스포츠용 웨어러블 디바이스	레저·스포츠용 각종 도구나 장갑, 신발, 안경 등 신체의 각 부위에 부착된 장치로 운동량 데이터를 수집하고 모바일 기기를 통해 시각화된 정보를 제공하고 운동량 향상을 위한 코칭 등이 가능한 디바이스
8	휴대용 생체인증기기·시스템	사람의 신체적 특징(지문, 얼굴, 홍채)와 행동적 특징(음성, 서명, 걸음걸이)을 자동화된 IT기술로 추출 및 저장하여 휴대용 IT기기로 개인을 식별하거나 확인하는 수단을 의미

12. 물류

구분	기술개발테마	정의
1	물류로봇 · 드론 관제시스템	배송로봇·드론에 관한 감시, 통제 및 트래픽 관리 등을 위해 현장상황을 별도의 장소에서 집중화하여 모니터링하기 위한 시스템
2	소형지게차 기술	소형 트럭에 싣고 다니면서 500kg 수준의 중량물까지 들어 올려 적재함에 싣고 내릴 수 있는 소형 지게차 기술
3	스마트 화물 이동 정보 모니터링 시스템	RFID/센서 기술이 결합된 물류용기(파렛트, 플라스틱 상자, 대차 등)를 기반으로 상품의 이력 추적, 상품 품질 지표 기준, 다양한 물류 정보 서비스 등을 제공할 수 있는 친환경 첨단 물류시스템
4	스마트 패키징 시스템	온도, 충격, 냄새 등 화물 특성에 따라 다양한 화물 상태를 실시간으로 확인하여 공유함으로써 화물의 안전성, 보안성을 확보하고 가시성을 향상시켜 물류서비스 수준을 향상하는 기술
5	배송물류 라우팅 지원시스템	중소기업 등이 말단 배송 시 배송루트 결정, 물동량 배분, 운행 지역 결정 등 말단 배송 운영의 효율화를 지원할 수 있는 상용화된 시스템 제공 기술
6	스마트 물류창고	단순히 제품을 보관만 하는 곳이 아니라, 고객의 수요변동에 능동적으로 대처하는 공급망 관리(SCM) 및 부가서비스(Value Added Service)를 수행하는 창고

13. 안전

구분	기술개발테마	정의
1	센서형 식품 안전관리 시스템	ICT, 바이오기술, 센싱기술 등을 활용해 식품의 이력, 안전, 품질과 신선도 등의 각종 정보를 제공하고 효율적인 관리가 가능하도록 하는 차세대 식품 시스템
2	안전사고 대응 지능형 모니터링 시스템	모바일과 앱을 통해 정보를 공유하고, 문자·영상 등 다양한 ICT 기술과 장비들을 활용하여 재난관리 정보를 사전에 공유·전파하고 피해를 최소화하기 위한 시스템
3	지능형 화재안전 대응 시스템	ICT 및 센싱기술을 바탕으로 최근 대형 및 고층화 된 건물에서 발생하는 화재를 조기에 발견하고 신속하게 대응함으로써 피해를 최소화하도록 하는 시스템
4	유해물질 유통 모니터링 시스템	유해물질이 누출되었을 경우, 곧바로 감지해 통합 모니터링을 한 뒤 처리시스템으로 전송해 정보를 수집하고 전달하는 시스템으로, 유독성물질 누출로 인한 피해를 최소화하고 쾌적한 환경에서 작업하도록 도움
5	미세먼지 측정 시스템	심장과 호흡기에 치명적인 질환을 일으키는 원인으로 작용하는 미세먼지 및 초미세먼지로의 노출을 사전에 차단하고 실시간으로 경보하는 시스템
6	범죄 대응 시스템	대량살상용 유독성산업용화합물(군사용 화학작용제 포함), 폭발물 및 감염성병원균에 대한 탐지/식별 또는 실시간 모니터링 장비/시스템을 개발하여 원인물질을 추적 조사함으로써 경보/주의보를 조기에 발령하고 신속히 대처함으로써 인명 및 물적 피해확산을 줄여 사회적 경제적 피해를 최소화하기 위한 시스템

14. 에너지

구분	기술개발테마	정의
1	대기오염 물질 처리 소재 및 공정	대기 중 잔류하여 환경오염을 유발하는 물질을 저감하는 공정 및 정화 기술로 사전에 예방하거나 사후에 대기 환경 부하를 저감할 수 있는 기술 및 제품
2	수처리 공정 전처리 설비	수처리 공정의 유입수에 공정의 효율을 감소시키거나 오염을 유발하는 물질을 제거하거나 감소시키는 기술 및 시설
3	재활용 폐기물 분리 및 재사용 설비	폐기물 매립/소각기술, 유해 폐기물 처리기술, 폐기물 재활용 및 자원화와 관련된 기술로, 폐기물의 재사용이 가능하도록 설계 하는 기술을 의미. 최근에는 플라즈마를 이용한 열분해 용융방법을 이용한 폐기물 처리 기술이 개발되고 있음
4	연료전지용 M-BOP	연료전지용 M-BOP는 연료전지 스택의 안정적 운전을 위하여 가스공급 등에 필요한 기계적 주변장치들을 의미. 스택 및 시스템의 내구성 향상과 운전 최적화를 위한 연료 공급 시스템, 공기 공급 시스템, 수처리 시스템 등으로 구분 가능
5	xEMS시스템	에너지의 효율적인 이용이 가능하도록 관련 데이터를 수집, 분석, 정보화하여 관리 및 운용하는 시스템을 의미하며 스마트그리드, 스마트시티, 마이크로그리드 등 다양한 환경에서 필수적으로 요구하는 시스템
6	소규모 분산자원 중개 시스템	10MW이하의 수요 인근에 위치하는 자원을 총칭하며 기존의 중앙전원이 가지고 있는 대규모 및 장거리 송전과 대비되는 개념
7	폐열에너지 활용 시스템	에너지 생성 과정에서 사용하지 못하고 버려지는 폐열을 이용하여 새로운 에너지를 생산하는 시스템
8	제조업 부생가스 재활용	화력발전소 또는 일반 산업체에서 배출되는 CO2를 고농도로 포집한 후 산업적인 용도로 이용하거나, 지중이나 해저에 주입하여 대기로부터 격리하는 기술을 의미하며, 분리방법을 통한 CO2 포집, 포집된 CO2의 산업 목적으로의 이용, 포집 CO2의 압축, 수송 및 저장 기술을 포함
9	레독스 플로우 배터리	산화수가 다른 액상의 양극전해액 및 음극전해액으로 구성된 전지로서 양극 및 음극 전해액을 구성하고 있는 레독스 쌍의 전위차에 의해 기전력이 발생하고 충·방전이 가능한 이차전지 시스템
10	초고용량 커패시터	대용량 에너지를 저장 후 높은 전류를 순간적·연속적으로 공급하는 고출력 전기에너지 저장장치로 전극활물질, 전해질 등 핵심원료소재 개발 기술과 시스템 제작기술 등의 내용을 포함
11	이차전지 전해질	이차전지의 양극 및 음극사이에서 해당 이온의 삽입/탈리 혹은 산화/환원 반응에 필요한 이온이 이동하는 매질의 역할을 하는 물질. 성상에 따라 액체 전해질, 고체 혹은 젤 상태의 고분자 전해질, 이온성 액체 전해질, 기타 세라믹 형태의 무기 고체 전해질 등을 포함
12	건물 일체형 신재생에너지 시스템	건축물의 에너지 자립을 위해 태양광 모듈을 건물의 외피 또는 설비 시스템과 접목하여 건축 부자재의 기능과 전력생산을 동시에 할수 있는 기술을 의미
13	태양광 발전시스템	태양광 발전시스템은 태양전지(solar cell)로 구성된 모듈(module)과 축전지 및 전력변환장치 등의 기술로 구성
14	태양광 공정장비	태양광 공정 장비란 실리콘계(실리콘 박막 포함) 및 박막 태양전지 등을 제조할 수 있는 공정 및 제조할 수 있는 모든 장비를 의미
15	소형풍력 발전기	한국에너지공단 인증 기준에 의해 회전자 면적 200㎡이하 정격용량 30㎾미만을 소형 풍력발전기로 정의하며 용도 상으로 독립전원용 또는 계통연계형으로 구분됨

15. 스마트홈

구분	기술개발테마	정의
1	생활밀착형 스마트 디바이스	통신기능을 통해 다양한 기능을 수행할 수 있는 기능뿐만 아니라, 지능화된 자원 관리 시스템과 사용자 인터페이스를 통해 각종 스마트 기기를 상호 제어하고 연동할 수 있는 기술
2	스마트홈 서비스 플랫폼	스마트홈과 외부의 소통을 위한 통신 채널을 제공하고 스마트홈을 구성하는 다양한 스마트가전 및 서비스들을 관장하며 실감·감성·융합형 홈 서비스를 제공하는 플랫폼 기술
3	스마트 통합형 홈 네트워크 연동기술	가정 내의 디지털 정보가전을 유·무선으로 연결하여 정보교환, 원격제어, 멀티미디어 서비스 등을 제공하는 기반기술
4	홈/빌딩 지능형 공간 서비스	다목적(주거 및 비 주거) 빌딩에서 전통적인 제어를 위한 BAS와 시설/설비의 제어를 위한 BMS 뿐만 아니라 에너지 효율적인 관리를 위한 EMS 또는 BEMS를 포함하는 기술
5	지능형 HEMS	댁내 에너지 사용량 정보를 실시간으로 획득한 Bigdata 처리 및 다양한 IoT 통신 기능을 제공하며, 사용자 패턴 및 외부환경 요인과의 지능적 결합, 에너지 공급사와의 협력을 통해 고객 중심의 전력, 물, 가스, 온수 등의 총 에너지 사용량 및 비용을 절감 가능하게 해주는 제품

16. 디지털콘텐츠·디자인

구분	기술개발테마	정의
1	에듀테크	교육에 미디어, 디자인, 소프트웨어, 가상현실, 증강현실, 3D 등 정보통신기술(ICT)를 접목해 학습자의 교육 효과를 높이는 기술
2	디지털 사이니지	네트워크를 통해 원격으로 제어가 가능한 디지털 디스플레이를 공공장소나 상업공간에 설치하여 정보, 엔터테인먼트, 광고 등을 제공하는 디지털 미디어
3	모바일 게임 콘텐츠	서버에 축적된 방대한 양의 모바일 게임과 관련된 로그 데이터로부터 유용한 정보를 추출하여, 게임 서비스의 품질을 높이기 위한 기술
4	체험형 전시 콘텐츠	VR, 혼합현실, 지능형 감성 로봇 등을 활용해 전시공간에 다양한 시각적 콘텐츠를 구현할 수 있는 기술 및 플랫폼
5	실감방송 콘텐츠	단순히 제품을 보관만 하는 곳이 아니라, 고객의 수요변동에 능동적으로 대처하는 공급망 관리(SCM) 및 부가서비스(Value Added Service)를 수행하는 창고
6	스마트 완구	기존의 조립형 블록 장난감에 통신 기능과 센서, LED 전광판, 카메라 등의 기능을 결합한 장난감
7	오감형 사용자 인터페이스 (UI) 디자인	모바일 기기, PC, 디지털TV, 디스플레이 등 ICT 제품과 감성적 소통을 가능하게 함으로써, 사용자에게 새로운 경험(UX)과 가치를 부여하고, 제품의 글로벌 경쟁력을 강화시키는 ICT + 감성인지 기술
8	3D 프린팅 제품설계 디자인	분말, 액체, 고체 형태의 특정 소재를 3D프린터를 통해 분사 및 적층하여 3차원 형태의 입체물을 제작하는 것
9	플렉시블 시스템 및 공간디자인	이동성, 기능의 복합성과 다양성으로 사용자에게 편리함을 제공해 주는 가구
10	헬스케어 디자인	의료기기, 건강기기, 웨어러블 헬스케어 디바이스 등 기존의 헬스케어 제품에 디자인을 접목하여 기능적, 심미적으로 더 나은 제품을 만들어내는 디자인 기술

17. 컴퓨팅인프라

구분	기술개발테마	정의
1	스토리지	데이터 저장장치 그 자체를 스토리지 또는 스토리지 디바이스라고 하며, 의미가 확대되어 전문화, 대용량화된 저장 기술을 총칭
2	서버	클라이언트에게 네트워크를 통해 서비스를 제공하는 컴퓨터 또는 프로그램을 말하며, 리눅스 등의 운영 체제를 설치한 대형 컴퓨터를 쓰거나, 프린터 제어나 파일 관리 등 네트워크 전체를 감시·제어함
3	하이퍼 컨버지드 인프라	하이퍼컨버지드 인프라는 서버, 스토리지, 네트워크 각 자원을 통합해 제공하는 컨버지드 인프라(Converged Infra) 위에 가상화 기반의 단일 관리SW까지 얹어 간편하게 컴퓨팅 자원의 배포 및 회수, 관리가 가능하도록 지원하는 시스템을 말함
4	엣지 컴퓨팅	다양한 디바이스에서 발생하는 데이터를 데이터가 발생한 현장 혹은 근거리에서 바로 보냄으로써 데이터 분석 및 대응에 걸리는 시간을 단축시키고, 즉각적 의사결정을 돕는 컴퓨팅 기술
5	인지 컴퓨팅	디바이스가 인간과 같은 감각을 가지고 사용자의 의도를 파악할 수 있는 컴퓨팅이며 동작 인터렉션, 3차 제스처 인식, 언굴 및 목소리 인식, 증강현실 등을 구현 가능
6	네트워크 탑재 H/W 및 S/W	네트워크 장비 및 SDN/NFV 활용 장비를 결합하여 선정된 제품으로 네트워크 장비산업은 통신사업자가 기업, 가정, 등에서 음성과 데이터를 서로 송수신할 수 있게 하는 각종 장비를 의미

18. 임베디드SW

구분	기술개발테마	정의
1	머신 비전 기반 지능형 영상처리 시스템 SW	영상정보의 후처리, 패턴 매칭, 결함 검출, 부호 인식 등의 핵심 지능형 알고리즘을 탑재한 머신 비전 시스템용 영상처리 소프트웨어
2	마이크로 모빌리티를 위한 임베디드SW 플랫폼	시속 70∼80km으로 달릴 수 있는 1천만 원 미만의 1∼2인승 친환경 교통수단을 의미하는 마이크로 모빌리티에 적용할 수 있는 임베디드SW 플랫폼
3	딥러닝 기반 기계 점검 SW	스마트 센서와 딥러닝에 기반해 기계 노후를 자동으로 분석하고 점검 계획을 수립해주는 시스템
4	도로 및 지상시설물 안전진단 시스템 SW	교량, 도로, 철도, 댐 등 사회기반시설을 비롯한 지상의 시설물 노후화 및 기상변화 등에 따라 안전 상태를 모니터링하여 유지관리 비용을 절감하고 붕괴 사고 예방을 지원하는 시스템
5	모바일 디바이스 관리(MDM) 솔루션	스마트폰과 태블릿PC 등 모바일 기기 일부 기능을 기업 IT 관리자가 중앙에서 통제하고 보안 정책을 적용하도록 돕는 솔루션
6	드론 지원 지능형 임베디드 SW 플랫폼	드론이 다른 드론 혹은 외부 환경과의 상호작용을 통해 원활한 자율 비행이 가능하도록 지원하는 지능형 임베디드 SW 플랫폼
7	IoT 기반 무선통신처리 및 보안 SW	인터넷과 연결되어 보안 위협에 노출된 임베디드 장비의 취약점을 발견하고 해커의 공격을 막는 SW
8	자동차 전자 제품 업데이트 및 상태 모니터링 서비스 SW	차량 내부 네트워크로부터 수집할 수 있는 차량 데이터 기반 고장 예측 및 이상 데이터 관리 기술과 이를 통한 자동차 부품들의 이상 동작의 정확한 원인 분석과 예측이 가능한 서비스

19. 금속 및 세라믹소재

구분	기술개발테마	정의
1	알루미늄 기반 고기능 소재	철강 소재대비 밀도가 1/3 수준으로 높은 비강도/비강성 특성의 알루미늄을 이용하여 경량, 형상기억 등의 고기능을 가진 알루미늄 소재
2	고강도 고기능성 마그네슘 합금	구조재료 가운데 가장 가벼운 마그네슘을 이용하여 합금개발 및 제조공정 개발을 통해 기계적 강도와 더불어 소재의 다양한 기능성을 향상시키고 이를 수송기기, 전장부품 등에 적용하여 경량화와 고기능성을 가지는 소재
3	동 및 동합금	동은 금속 중 은 다음으로 높은 전기전도도를 가지는 특징이 있는 소재로 불순물을 최소화한 동과 기계적 또는 전기화학적 물성을 변화시키기 위해 타 원소를 첨가하여 제조한 합금을 포함
4	고강도 철강소재	철강을 이용하여 만든 소재를 지칭하는 것으로, 자동차 차체, 교량 및 구조물, 볼트/너트, 선박, 가전제품, 등의 산업 전반에 걸쳐 사용되는 소재
5	고특성 희소금속소재	지각 내에 존재량이 적거나 추출이 어려운 금속자원. 극소수의 국가에 매장과 생산이 편재되어 있거나 특정국에서 전량을 수입해 공급에 위험성이 있는 금속원소(희토류 등)
6	고기능성 금속소재	타이타늄, 니켈 등의 금속소재를 이용한 소재 또는 관련된 함금
7	광ㆍ전자 세라믹	전자 또는 광자의 제어를 위한 매개 세라믹 소재로서 극단의 물성, 안정성 등을 갖는 최첨단 소재
8	기계ㆍ구조 세라믹	자동차/정밀기계, 반도체/디스플레이, 환경/에너지, 항공우주산업 등에서 세라믹소재의 탁월한 기계적, 열적, 화학적 물성을 활용하여 응용되는 세라믹 소재
9	에너지ㆍ환경 세라믹	에너지 저장 및 변환, 오염물 흡착/여과/분해 등의 기능을 통해 에너지 및 환경 분야에 활용되는 세라믹 소재
10	바이오세라믹	인체 내에 이식되어 단기간 또는 장기간 동안 손상된 인체 조직이나 기관의 기능을 치료, 대체, 회복시키는데 사용되는 세라믹 소재
11	차세대 유리	기존의 창유리, 병유리와 같은 전통적인 유리와 차별화하여 고강도나 신기능 등을 갖는 유리 재료로서 디스플레이, 반도체, 자동차 에너지 분야 등에서 다양한 용도로 사용되고 있는 고기능성 첨단유리 제품
12	금속 및 세라믹 복합소재	금속재료와 세라믹재료를 기지재 또는 강화재로 선택하여 개개의 재료 특성을 능가하는 우수한 물성을 얻을 수 있는 소재
13	3D 프린팅용 금속 및 세라믹 소재	3차원 형상의 구조물을 구현하기 위해 3차원 도면 데이터를 이용하여 입체화하는 3D 프린팅 산업에 쓰이는 금속 또는 세라믹소재

20. 화학 및 섬유소재

구분	기술개발테마	정의
1	의료용 섬유	진단과 치료를 포함한 각종 의료행위 및 신체의 일부를 대신하기 위하여 사용되는 화학섬유소재. 생체에 적합한 소재로 인공관절, 인공조직, 인공장기, 임플란트, 시력교정, 창상피복재 등에 사용되는 합성고분자를 포함
2	신소재 기반 방열소재	열전도특성을 이용하여 기기 및 부품 등에 국부적으로 발생하는 열을 전자 디바이스의 외부로 방출시키거나 열의 전송경로에서 열이 양호하게 전송되도록 중개적 역할을 하는 소재
3	그래핀계 나노소재	그래핀은 강도, 열전도율, 전자이동도 등 여러 가지 특성이 현존하는 물질 중 가장 뛰어난 신물질
4	슈퍼엔지니어링 플라스틱	내열성, 내약품성, 난연성, 양산성, 경량성, 전기절연성, 녹슬지 않는 성질 등 다른 소재보다 우수한 특성을 가지고 있는 고기능성 플라스틱 소재
5	분리막소재	특정 성분을 선택적으로 통과시킴으로써 입자를 분리하는 일반여과 기능뿐만 아니라 액체에 용해된 용존 물질이나 혼합기체의 분리까지도 가능한 선택적 투과성도 가지는 소재
6	초고흡수성 소재	유체를 흡수할 수 있는 소재를 의미하며, 기저귀, 생리대, 방향제, 찜질용 팩, 수경식물 재배용 등에 쓰임
7	디스플레이 소재	디스플레이용 복합 필름소재, 액정디스플레이의 광학보상 시트용 배향막 소재 등 디스플레이에 이용되는 소재
8	바이오 플라스틱	바이오매스 원료를 사용하여 제조된 플라스틱으로 재생 가능성, 생분해성, 산화 생분해성 등의 성질을 갖거나 바이오매스 유래소재이지만 비분해성을 갖는 고분자도 포함
9	도료 및 염/안료	도료는 건설/토목, 자동차, 전기/전자 등의 마감소재로 사용되어 제품의 완성도를 높이는 소재. 염료는 용매에서 섬유상으로 이동하여 색을 입히는 물질. 안료는 고체 미립자로서 물이나 기름 등에 녹지 않으며 물체에 색을 입히는 색소
10	계면활성제	극성 또는 비극성의 2종 이상의 작용부분으로 이루어져, 한 분자 내에 친수성과 친유성 부분이 공존되어 표면 또는 계면에 흡착하여 표면 또는 계면의 성질을 변화시키는 화합물
11	기능성 코팅/필름	바탕이 되는 재료(모재)의 표면에 이종 물질을 피막처리 또는 필름으로 표면의 질을 향상시키는 일. 금속, 목재, 플라스틱 표면에 재료를 도포하거나 박막 처리 혹은 필름과 같은 이종 물질을 덮어씌우는 것
12	점/접착소재	점/접착 소재는 물질의 표면접착을 위한 고분자 물질을 의미하며 용제에 따라 용제형, 수성, 무용제형으로 구분, 접착 소재는 크게 수지계 접착제, 고무계 접착제 등으로 분류되며 점착제는 아크릴계, 실리콘계, 고무계 및 핫멜트계 등이 있음

21. 생산기반

구분	기술개발테마	정의
1	용접품질 모니터링 시스템	아크(GMAW, GTAW, SAW 등) 용접, 저항용접을 비롯한 일반적인 용접공정에서 좋은 용접품질을 확보하고 실시간으로 확인 및 조치를 취하기 위해 다양한 센서 등을 사용하여 실시간으로 용접의 품질을 예측, 측정 및 평가/관리하는 기술
2	핫스템핑 금형	절단된 강판을 900℃ 전후의 고온으로 가열한 후, 금형 내에서 열간성형 및 급속냉각을 통해 기계적 성질을 개선한 초고강도 강판 제조 기술로, 핫스템핑 성형에 활용되는 금형
3	대형부품 열처리	선박, 풍력, 육/해상플랜트, 발전소 등 대형부품의 금속 주/단조품의 열처리를 통해 기계적 성질을 개선하는 기술
4	복잡형상 일체화 주조	주철 라이너-알루미늄 실린더 블록과 같이 이종소재의 주조 또는 복잡한 형상의 제품을 일체화하여 주조하는 기술
5	고생산성 금속3D프린팅 장치	고생산성을 가진 아크용접인 GMAW, TIG용접 또는 플라즈마 용접 전원을 이용하고 용가재로서는 금속분말이 아닌 솔리드 필러를 쓰는 대형 산업용 제품 생산을 위한 금속3D 프린팅 기술과 장치
6	스테인리스강 파이프 자동용접장치	스테인리스강 파이프 스풀의 공장 내 맞대기 용접, 현장 배관 용접시공에서 수평고정관의 전자세(5G) 용접에서 루트패스부터 적층 및 캡핑까지 고생산성 완전 자동으로 조립할 수 있는 용접기술과 장치
7	렌즈 금형	유리 및 플라스틱 등의 소재를 기반으로 만들어진 광통신장치, 광저장장치, 결상기기, 광 계측/제어기기, 의료 광학기기 등 각종 광학기기를 구성하는 핵심 광학 소자 및 부품
8	특수주조	일반주조공정은 공정기술에 소모성 주형을 사용하는지, 비소모성 주형(금형)을 사용하는지 여부를 기반으로 분류가 되는데, 이와 더불어 추가적으로 분류되는 주조기술을 정밀주조 혹은 특수주조로 표현
9	건/습식 하이브리드 표면처리	진공, 플라즈마, CVD 등 건식공정의 융복합 또는 건식공정과 습식공정의 융복합을 통해 기존공정의 문제점을 해소하고, 제품의 기능을 향상시킬 수 있는 하이브리드 표면처리 공정기술
10	정밀 온간단조 기술	냉간단조와 열간단조의 중간온도로 성형하는 단조 방법으로, 온도역은 200℃~800℃의 범위에서 일반적으로 이루어지나 경우에 따라서는 1000℃까지 확대

22. LED·광

구분	기술개발테마	정의
1	광통신 부품 및 시스템	전달망, 메트로망 및 가입자망에서 사용되는 포토닉스 기술 기반의 광통신 부품 및 시스템
2	레이저 부품 및 가공장비	레이저를 이용한 전장수명, 친환경, 에너지절감 등의 특성으로 응용범위가 확대되는 기술
3	융합조명 시스템	조명제품 중 수송기기, 디스플레이, 의료/바이오, 엔터테인먼트, 농수산, 전자가전 제품과 같이 일반조명 이외의 다양한 산업과 융합하여 사용되는 조명용 부품/기기/시스템을 의미
4	신광원기반 일반조명 시스템	LED, OLED, 레이저 등 미래형 신광원을 기반으로 생활 및 업무와 밀접한 일반용 조명기기와 조명기기를 제어하는 시스템을 의미
5	광계측 및 센서	광계측 및 센서 분야는 융복합기술을 기반으로 측정물의 광학, 분광학, 물리, 화학 및 생물학적인 양을 추출하는 모듈 및 시스템 분야
6	LED 광소자 및 소재	외부에서 에너지를 흡수하여 광을 방출하거나 광을 흡수하여 임의의 형태로 방출하는 소자
7	바이오용 광융합	광·바이오 진단기술, 광·바이오 치료기술을 위한 광·바이오센서와 의료 영상시스템과 같은 바이오와 광의 융합을 말함

23. 디스플레이

구분	기술개발테마	정의
1	디스플레이 기능성 필름 제작을 위한 Roll to Roll 장비	Roll to Roll은 필름이나 디스플레이용 전자회로를 제조할 때, 얇은 동필름을 롤에 그대로 감아 가공하는 공정방식을 의미하며, 이때 사용되는 생산 장비를 통칭
2	웨어러블 디스플레이	기존 전통적인 디스플레이에서 인체에 착용 가능한 디스플레이로 다양한 형태 및 다양한 착용부위로 적용 가능한 소형 디스플레이 기술
3	디지털 사이니지용 디스플레이	공공장소 또는 대중적 접근이 많은 장소에서 다양한 정보를 보여주는 광고 및 정보 제공용 디스플레이 기술
4	Head Mounted Display(HMD)용 모니터	보안경이나 헬멧 형태로 눈앞의 지근거리에 초점이 형성된 가상 스크린을 보는 모니터 장치
5	플렉시블 디스플레이 검사 및 특성 평가 장비	플렉시블/폴더블 등 차세대 디스플레이의 신뢰성 및 특성을 다양한 항목들로 평가할 수 있는 장비
6	마이크로 LED 디스플레이	크기가 5∼30 마이크로미터에 불과한 초소형 LED 칩을 발광 화소로 사용하는 2인치 이하 마이크로 디스플레이
7	플렉시블/폴더블 AMOLED 소자의 non-vacuum break 박막봉지 장비	플렉시블/폴더블 AMOLED 소자 적용을 위한 박막봉지 시스템으로써 유무기 혹은 무무기 등의 다층구조를 대기압 공정 없이 진공 공정으로만 수행하는 공정 및 장비 기술
8	차세대 디스플레이용 기능성 필름	기재가 되는 고분자 필름에 코팅이나 증착 등의 2차 가공을 하거나, 베이스 필름 원료에 다양한 유무기 물질을 첨가하여 기능성을 부여한 필름
9	양자점 LED	크기와 전압에 따라 다양한 빛을 내는 수나노미터의 반도체 결정으로 만든 발광소자로, 가시광선 영역에서 나타낼 수 있는 원하는 파장의 빛을 낼수 있어 보다 선명한 영상구현을 가능하게 함

24. 산업·일반기계

구분	기술개발테마	정의
1	산업용 레이저 가공장비	장수명, 친환경, 에너지절감 등의 특성으로 응용범위가 확대되는 기술로 이득매질에 따라 고체, 기체, 광섬유 레이저 등으로 분류되며 파장과 출력, CW 또는 펄스동작 등으로 세분화
2	굴삭기용 Attachment	Attachment는 일반적으로 굴삭기의 붐이나 암과 같은 건설기계의 장치에 부착되는 버켓, 브레이커, 드릴, 그랩과 같은 모듈을 지칭
3	고효율 유압 밸브 제어 시스템	유압 밸브는 유체의 흐름을 조절하거나 제어하기 위하여 사용되며, 목적과 사용 용도에 따라 방향밸브, 압력 제어 밸브, 서보/비례제어 밸브로 구분됨
4	고효율 전기/전기유압 액츄에이터	시스템의 전기화(전기 굴삭기, 전기 구동 차량 등)에 따른 전기 유압 액츄에이터 관련 기술로 고효율 작업을 위한 파워시프트 기술을 의미
5	고성능 소형화 트랜스미션	성능 향상과 소형화, 고강성 등을 위하여 첨단 제어기술을 적용한 고강성과 고성능을 가진 엔진, 변속기, 작업기 등의 융합 제어 기술을 의미
6	산업용 섬유 설비	고성능의 산업용 섬유를 최종 구현하고자 하는 부품 형상에 가깝게 섬유 집합체 형상 구현을 통해, 부품의 기계적 성능을 높이고 생산성 향상을 위한 설비
7	준비기	준비기란 방사공정을 통해 이루어진 장・단섬유 화섬사와 방적과정을 통해 형성된 천연 및 혼방사들이 제직공정으로 원활히 공급될 수 있도록 하는 기계
8	염색·가공기	염색가공 산업은 실, 직물, 의류 등 섬유제품에 색상, 디자인 등의 심미적 효과와 특수한 기능을 부여하는 공정임. 소재가 요구하는 성능을 섬유제품에 최종적으로 부여하는 단계에서 섬유제품의 품질에 결정적인 영향을 끼치는 감성과 촉감 그리고 기능성을 부여함

25. 정밀·마이크로기계

구분	기술개발테마	정의
1	극초단파 레이저 복합 가공 시스템	광학필름 및 광학판 제작을 위한 초정밀 롤가공기 및 DTM 가공기에 부가적으로 부착될 수 있는 극초단판 레이저 가공 시스템
2	금속 은나노 잉크의 레이저 전사를 통한 리페어 장비	은나노 잉크를 비접촉 레이저 유도 전방향 전사(LIFT; Laser induced forward transfer) 방식을 통하여 5000 dpi급으로 전사하여 미세회로를 수정하는 레이저 리페어 장비
3	금속 3D 적층/절삭 장치	금속을 포함한 다양한 소재의 3차원 적층을 부품의 생산에 직접 적용하기 위한 기술과 다양한 절삭공정 간의 복합 기술
4	고속·정밀 가공 시스템	고정밀화 및 생산성 향상을 위해 이송속도 향상과 밀링/선삭의 복합화 기술
5	하이브리드 가공 시스템	기존 절삭 공정의 고효율화를 위하여 레이저 빔 활용, 공정 융합 등 기타 공정과의 융복합 관련 기술
6	극청정/초정밀 가공기계	극저온 가공(cryogenic machining), MQL(Minimum Quantity Lubrication)가공, LAM(Laser-Assisted Machining)가공, PAM(Plasma-Assisted Machining)가공, 하드터닝(Hard Turning) 등 친환경 가공을 위한 공구 및 가공기계
7	미세전자기계 시스템	마이크로 단위의 기계적 구조물과 전자회로가 집적화되어 결합된 초소형 정밀 기계 제작 기술

26. 조선

구분	기술개발테마	정의
1	LNG 연료공급 시스템	연료탱크, 저압펌프, 고압펌프, 진공펌프, 열교환기, 밸브, 진공단열배관, GUV, 압축기, 소각기 등으로 구성된 LNG엔진에 연료를 공급하기 위한 시스템
2	중소형 LNG운반선의 운반·저장· 양하역 시스템	LNG 연료 추진선박, LNG Bunkering 선박의 액화가스 화물을 안전하게 처리하는 기술
3	스마트운항 시스템	선박의 경제적, 안전적 운항을 보장하기 위한 제반 운항 환경을 지속적으로 관리·개선할 수 있도록 스마트 쉽 구현
4	스마트 Mooring 시스템	수월하고 안전한 선박 간, 항만과의 접이안을 위하여 선박 및 주변 상황 변화를 반영하여 제어되도록 설계한 자동 계류 시스템
5	친환경 선박엔진 부품	선박 추진 및 선내 전기 공급을 위해 사용되는 장치로 연료를 연소하여 발생하는 열에너지를 추진 및 발전에 필요한 기계적 에너지로 바꾸는 부품의 환경 친화적 시스템 개발
6	친환경 조타 시스템	선박 동력원에서 발생한 에너지를 선박의 추진력으로 변경시키는 장치의 부품 및 소재 기술로 친환경 추진 시스템 개발
7	해양레저 기기	어선, 상선과 달리 해양에서의 레저와 여가를 목적으로 사용되는 레저선박 및 관련 기자재 개발
8	친환경 고효율 선박기자재	선박의 상태와 운항 정보 모니터링, 선박안전 등을 위하여 ICT 및 친환경 기술과의 융합을 통해 선박을 제작하기 위한 관련 기자재 기술

27. 항공우주

구분	기술개발테마	정의
1	저비용 고효율 항공기체 소재 개발	기체의 경량화, 운항의 효율화를 위해 항공기에 새로운 소재 적용 기술
2	초정밀 위성항법 시스템 (SBAS)	GPS 위치오차를 실시간으로 정확하게 보정하여, 정지궤도 위성을 통해 全 국토에 제공하는 GPS 위치오차 보정시스템
3	위성 안테나 시스템	위성 안테나와 위성간의 통신은 외란의 영향 등에 대응하고 양호한 수신 상태를 유지하도록 하며 위성을 추적하기 위한 정교한 제어기술
4	무인기 자율비행 시스템	예기치 않은 상황에서도 항공기가 자율적으로 판단하고 능동적으로 대처할 수 있는 자율비행 관련 기술
5	유도항법 시스템	우주발사체가 탑재 유도항법시스템을 이용하여 비행 중, 한 장소에서 다른 장소로 이동하도록 발사체를 유도조종 하는 장치 또는 시스템
6	전자광학 및 관측용 탑재 시스템	지구관측 인공위성에 탑재하여 사람의 눈이 볼 수 있는 가시광선 대역을 촬영 및 관측하는 시스템
7	항공전자 통신 네트워크	각 장비들에서 공통기능부분을 추출하여 통합된 핵심컴퓨터를 구성하고 통합하기 어려운 아날로그 및 RF 등은 독립적으로 구성하여 대용량 고속의 직렬버스로 연동하여 구성하는 통신 네트워크 기술
8	차세대 드론 개발 기술	사전 입력된 프로그램에 따라 조종사가 탑승하지 않고 무선전파 유도에 의한 비행 및 조정이 가능한 비행기나 헬리콥터 모양의 무인기 개발

28. 의료서비스·기기

구분	기술개발테마	정의
1	생체신호 측정진단 기기	생체의 구조적·기능적 상태를 나타내는 생체신호(심전도, 근전도, 뇌파, 혈압 등)를 측정하며, 컴퓨터 또는 다른 전자 장치를 통해 환자의 질병 진단에 필요한 정보를 제공하는 기기
2	치료, 수술용 기구 및 기기	치료를 목적으로 피부, 점막 또는 그 뼈의 조직을 절개하여 시행하는 외과적인 치료 행위에 사용되는 의료기구 및 기기
3	재활 및 보조기기	최적의 생활을 만들어주는 인간 친화적 생활지원 시스템을 개발하여 노인과 장애인의 자유로운 생활을 보장함으로써 삶의 질을 향상시키는 재활보조 장치를 의미
4	치과기기 ·치과재료	금속, 플라스틱, 세라믹 혹은 복합재료를 이용하여 손상된 치아를 충전 또는 도포를 목적으로 사용되는 제품
5	의료정보 관리플랫폼	국내 보건의료 정보화, 보건의료서비스 강화와 보건의료정보의 표준화를 위한 플랫폼으로 개인 중심의 의료정보를 효율적으로 활용하기 위하여 환자 맞춤형·개인중심 의료정보 통합 관리시스템
6	개인건강 기록시스템 (PHR)	환자 개인이 관리하는 개인별 평생전자건강기록으로 엄격한 인증 절차 및 보안을 바탕으로 환자가 자신의 진료, 건강기록을 관리하는 시스템
7	건강정보· 케어 서비스	고혈압이나 당뇨병 같은 만성질환이 있는 환자를 인터넷으로 실시간 관리할 수 있는 원격 모니터링 시스템, 고령자를 대상으로 질병 및 생활관리 서비스를 제공하는 원격 모니터링 시스템
8	개인 유전자 분석 서비스	고유한 DNA 분석을 통해 환경적 요인을 제외한 미래의 유전적 건강 위험요인을 분석하는 검사