２００５年８月４日

（株）福岡クリーンエナジー向け高効率廃棄物発電プラントを納入

川崎重工は、福岡市と九州電力（株）が共同出資する第３セクターの（株）福岡クリーンエナジー向けに、高効率廃棄物発電プラント（ストーカ式）を納入しました。

（株）福岡クリーンエナジーは、廃棄物発電事業としては国内初となる、自治体と電力会社からなる第３セクター方式により運営されており、全国的にも今後の廃棄物発電事業における一つのモデルとして、注目を集めています。

今回納入した廃棄物発電プラントは、廃棄物処理能力９００ｔ／日（３００ｔ／日ストーカ式焼却炉×３基）、発電出力２９，２００ｋｗ、発電効率約２０％という設備能力を有し、環境対策関連でもダイオキシン類の排出総量基準値を設定して、環境負荷低減を図るなど機能性を追求した最新鋭の設備です。当プラントで発電した電力は、当プラントの稼動電力となる一部を除いて、（株）福岡クリーンエナジーにより九州電力（株）へ売電されます。

本設備の技術的特長は次のとおりです。

１）	循環型廃棄物処理施設としての位置付けから、廃棄物発電において実績豊富な自然循環式高温高圧ボイラ（蒸気条件：４．０ＭＰａ，４００℃）と抽気復水タービンの採用により、安定操業と高効率発電の両立を図っています。
２）	環境保全対策の１つとして、ダイオキシン類を可能な限り削減することを目標とし、基準値を排ガス中の濃度０．１ｎｇ‐ＴＥＱ／ｍ３Ｎ以下、排出総量では焼却ごみトン当たり５μg‐ＴＥＱ以下と設定しています。
３）	排ガス処理においては、乾式集じん器（バグフィルタ）＋湿式洗煙装置＋触媒反応塔の設置により、万全な環境対策を図っています。

今回納入した廃棄物発電プラントには、当社として１４７施設目の納入となるストーカ式焼却炉が採用されています。当社はストーカ式焼却炉以外にも、流動床式ガス化溶融炉、直接ガス化溶融炉（シャフト炉式）の技術を有しており、客先のニーズに木目細かく対応する体制を敷いています。さらに、ごみを燃料化するＲＤＦ（ごみ固形化燃料）製造・発電プラントもラインアップしており、総合環境装置メーカーとして、製品メニューの多様化と一層の高付加価値化を図っております。

当社は廃棄物処理及び発電分野における豊富な実績を活かし、今後も多様化するニーズに対応するため、積極的な技術開発と販売活動を展開していきます。【施設の概要】

１．発注者		（株）福岡クリーンエナジー
２．所在地		福岡県福岡市東区蒲田５丁目１１番２号
３．敷地面積		約５０，０００ｍ２
４．処理能力		９００ｔ／日（ストーカ式、並行流燃焼方式）
５．設備構成		焼却炉（３００ｔ／日ストーカ式焼却炉×３基） 排ガス処理設備（バグフィルタ、湿式洗煙装置、触媒反応塔ほか） 発電設備（廃熱ボイラ、蒸気タービン、発電機） 灰出し設備、排水処理設備ほか

http://www.khi.co.jp/khi_news/2005data/c3050804-2.htm