공인인증시험 면제제도 개선을 위한 설문조사

지난 1992년부터 시행되어 왔던 공인인증시험 면제제도와 관련하여 업계의 건의사항 및 애로사항을 파악하여 보다 더 효율적인 제도의 운영 및 개선을 위해 본 설문조사를 시행하오니 품질관리 담당자 여러분의 성실한 답변 부탁드리며 본 조사는 제도개선 이외의 목적에 이용하지 않을 것임을 밝힙니다.

업체명	부서	직위	성명

<공인인증시험 면제제품 신청 절차>

① 처리기간 : 1달

② 구비서류 : 신청서, 공인시험기관 개발시험성적서, 시험설비현황, 품질보증체제 인증서 사본, 제조설비 및 주요부품리스트

③ 실태조사 : 시험설비의 확인

④ 품질관리 위원회 : 월 1회 개최

1. 현 면제처리 과정과 관련한 귀사의 의견은 무엇입니까?

가. 만족     나. 불만족

2. 개선이 필요하다면 개선사항은 무엇입니까?

3. 현 품목별 인증시험 설비는 적정하다고 생각하십니까?

가. 예         나. 아니오

4. 적정하지 않다면 의견을 적어 주십시오

<품목별 인증시험 설비>

품 목
가. 변압기	① 특성시험대(무부하 및 부하시험) ② Ratio Tester ③ 저항정밀 Bridge ④ 유도 내전압 시험설비 ⑤ 상용주파 내전압 시험설비 ⑥ 충격 내전압 시험설비 ⑦ 절연유 내전압 시험설비 ⑧ 온도상승 시험설비 ⑨ 0.5급 이상의 계측장비로서 정밀 PT,CT 및 Meter	유입식에 한함
나. 차단기	① 동작특성 시험대(특성 및 동작시험) ② 접촉저항 측정설비 ③ 상용주파 내전압 시험설비 ④ 충격전압 시험설비 ⑤ 온도상승 시험설비 ⑥ Gas 누설 Detector ⑦ 절연유 내전압 시험설비 ⑧ 0.5급 이상의 계측장비로서 정밀 PT,CT 및 Meter	GIS, GCB에 한함 OCB에 한함
다. 개폐기	① 동작특성 시험대(특성 및 동작시험) ② 접촉저항 측정설비 ③ 상용주파 내전압 시험설비 ④ SWC 시험설비 ⑤ 충격 내전압 시험설비 ⑥ Gas 누설 Detector ⑦ 온도상승 시험설비 ⑧ 0.5급 이상의 계측장비로서 정밀 PT,CT 및 Meter	PCB내장형에 한함 Gas Type에 한함
라. 휴즈	① 상용주파 내전압 시험설비 ② 충격 내전압 시험설비 ③ 0.5급 이상의 계측장비로서 정밀 PT,CT 및 Meter
마. 변성기	① 비오차 시험대로서 표준 PT,CT 및 표준부담 ② 유도 내전압 시험설비 ③ 내전압 시험설비 ④ 충격 전압 시험설비 ⑤ 온도상승 시험설비 ⑥ 0.5급 이상의 계측장비로서 정밀 Meter
바. 보호 계전기	① 보호계전기 시험대 ② 내전압 시험설비 ③ 0.5급 이상의 계측장비로서 정밀 Meter
사. 피뢰기	① 상용주파 내전압 시험설비 ② 충격 내전압 시험설비 ③ 누설전류 측정설비 ④ 0.5급 이상의 계측장비로서 정밀 Meter	Gap Type에 한함 Gap Type에 한함 Gapless Type에 한함
아. 케이블 종단접속재	① 상용주파 내전압 시험설비 ② 직류 내전압 시험설비 ③ 충격 내전압 시험설비

□자체시험 성적서 발행

5. 현행 면제 번호 부과 방법은 적정하다고 생각하십니까?

가. 예         나. 아니오

6. 적정하지 않다면 개선 방향은 무엇입니까.

<면제제품의 사후관리>

주 기 : 2년

방 법 : ①공장 실사를 통한 자체시험 점검

②시료채취 후 전기연구원 시험의뢰

③품질인증서 갱신 확인

7. 면제제품의 사후관리 방법은 적정하다고 생각하십니까?

가. 예         나. 아니오

8. 적정하지 않다면 개선 방향은 무엇입니까.

9. 기타 건의사항 (면제제도와 관련하여 전반적인 건의사항 및 애로사항 기재)

※ □중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령□ 및 □중전기기 공인인증시험 면제업무 처리 및 사후관리 지침□은 진흥회 홈페이지 (www.koema.or.kr →주요사업→공인인증시험 면제제도→각종양식 다운받기)에서 다운로드 받으실 수 있습니다.