국내 미생산 확인대상 제품

No	생산자/국가	제품명	형식명	정격 및 특징(적용규격)
1	ARTECHE /스페인	Indicator & Relay	VU3	48-110-125Vdc (IEC 60255, 60068, EN 61810-7)
2			RPT	48-110-125Vdc (IEC 60255, 60068)
3	P&B ENG. /영국	Protection Relay	Feedervision Series(Drawout, Non-drawout)	25/27/36/50/51/51n/59/74/81/48A/TCS Feeder Multi Relay로서 Graphic, Data logger 기능 (IEC 60255)
4			Micro motor	14/48/27/32/38/49T/46/47/50/51/50n/55/59/66/74/81/86 IMC로서 내장형 RTD (IEC 60255)
5			Motorvision Series(Drawout, Non-drawout)	9/19/34/79/14/48/27/32/37/38/49/46/47/50/51/50n/51n/55/59/66/74/81/86 MPR로서 내장형 RTD, Graphic, Data logger 기능 (IEC 60255)
6			MPR3E5	26/37/46/46SP/49/50/51/50n/51n/74/66 전압요소를 갖지 않는 MPR로서 Phase Rotation, Start Limitation 기능보유 (IEC 60255, EN 50082, ENV 50140)
7			MPR3000	23/27/30/37/38/46/48/49/50/51/50n/51n /59, MPR로서 내장형 RTD (IEC 60255, EN 55022/55011, ENV 50204)
8			MR-CS	25(단독형) (IEC 60255, EN 55022/55011, ENV 50204)
9			MRDT	87T(TR differential relay) (IEC 60255/61000/60068)
10			MIRD-T	87T(단독형) (IEC 60255/61000/60068)
11			MRDG	87G(Gen differential relay) (IEC 60255/61000/60068)
12			MRRP	32(32PQ 단독형) (IEC 60255/61000/60068)
13			MRFT	81UO(단독형) (IEC 60255/61000/60068)
14	WOODWARD SEG/독일	Protection Relay	CSP-F	Feeder Multi Relay (IEC 60255, 61000, 60068)
15			CSP-T	87T Multi Relay (IEC 60255, 61000, 60068)
16			CSP-L	87L Multi Relay (IEC 60255, 61000, 60068)
17			CSP-B	87B Relay (IEC 60255, 61000, 60068)
18			MRA4	Feeder Multi Type(46/49/81uo/74/74TC) (IEC 60255, 61000, 60068)
19			MRP Series	32P, 32Q, 37 (IEC 60255, 61000, 60068)
20			MRD1-T	87T(TR differential Relay), 4단계 보호협조기능 (IEC 60255, 61000, 60068)

No	생산자/국가	제품명	형식명	정격 및 특징(적용규격)
21	WOODWARD SEG/독일	Protection Relay	MRF3	81(81UO) (IEC 60255, 61000, 60068)
22			SPM-D10	25(Synchronizing unit for power Gen&mani) (IEC 60255, 61000, 60068)
23			XRN2	27/59/81UO/78 (IEC 60255, 61000, 60068)
24			MRD1-G	87G(Gen differential Relay) (IEC 60255, 61000, 60068)
25			MRS1	46(for Generator) (IEC 60255, 61000, 60068)
26			MRR1	64n, 40/76(for Generator) (IEC 60255, 61000, 60068)
27			WI Series	50/51/50n/51n (Self power) (IEC 60255, 61000, 60068)
28			MRQ1	40(for Generator) (IEC 60255, 61000, 60068)
29			IRI1	64REF (IEC 60255, 61000, 60068)
30			MRN3	27/59/50/51/50n/51n/78/81/47 Main decoupling Relay (IEC 60255, EN 50263)
31			MRG3	50/51/50n/51n(for Generator) (IEC 60255/61000/60068)

주) 정격의 숫자는 ANSI 계전요소 번호임