2010년 제2차 국내 미생산 확인 제품(2010.01.29)

신청자	생산자/국가	제품명	형식명	정격	적용표준
㈜평일	Elastimold /미국	MOV Elbow Surge Arrester	273-ESA-18	18㎸ 5㎄ (25㎸ Class)	IEEE Std. 386, IEEE Std. C62.11
㈜엠티씨	Cooper Power Systems /대만	4-Position Loadbreak Switch	LS4BH2T12B(2상) LS4BH3T12B(3상)	38/21.9㎸ 200A 12.5㎄ 150BIL	IEEE Std, C37.71
		2-Position Loadbreak Switch	LS2R3381H2N2A(2상) LS2R3381H3N2A(3상)	38/21.9㎸ 300A 12㎄ 150BIL	IEEE Std. C37.71
		MOV Elbow Surge Arrester	3238018C/19C/20C..M (15/25/35㎸ Interface)	3/6/9/12/15/18/21/24/27/30㎸ 5㎄	IEEE Std. 386, IEEE Std. C62.11
		Elbow Connector	LE215/LE225M/235	15/25/35㎸ 200A Loadbreak	IEEE Std. 386