수입사유서(국내 미 생산 사유)

< 수입품 현황 >

생산자(생산국가)	HITACHI (JAPAN)
제품명	24kV 진공절연 차단·단로기, 접지스위치 모듈
형식명	CX - 20V - 25F
정격	정격전압: 24kV 정격전류: 630/1250A 정격차단전류: 25kA 주파수: 50/60Hz
형식시험 적용규격	IEC 62271-100(2006). IEC 60265-1(1998)
특징 및 수입사유	특징 1. 차단·단로부, 접지스위치가 진공절연으로 제작되어 compact함 2. 진공 차단부의 에폭시 몰드방식으로 진공등에 의한 절연능력 감시기능을 갖추고 있으며 외피의 접지 처리로 안전함 3. 2점 차단 3위치 방식으로 2개의 가동접점을 각각의 고정접점에 균등한 접촉을가하는 차단,단로, Isolate 기능을 갖추고 있고 Isolate단계가 있음으로 보다 확실한 절연 성능을 갖게됨 4. 전자 조작기를 이용한 Maintenance Free 구현 5. SF6 가스로 인한 온실가스배출이 없어 친환경적 설계 사유 1. 차단·단로부, 접지스위치가 진공절연으로 제작되었으며 1개의 친환경 compact 모듈임 [설명서 첨부] 2. 배전급 스위치 기어로서 고체 절연 방식의 2첨차단 3위치 스위치기어를 채택한 제품으로 국내생산이없으며 유지보수 불필요함

< 국내 동종 생산업체 현황  >

No	회사명	전화	팩스	담당자
1
2
3

※ 본 란은 작성 가능한 것만 기재