본 자료는 2004. 10. 26 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. (총 32 매)	보 도 자 료 한국전기산업진흥회 정보조사팀 (www.koema.or.kr)	담당부서	사업지원실 통상 전시팀
		담 당	이 진 형 과장
		전 화	02)581-8602

「2004 서울국제종합전기기기전 & Korea Power-Gen 2004」개막

- 국내외 첨단 전력기술 및 기자재

Conference & Exposition이 한자리에

ㅇ 한국전기산업진흥회(회장:김준철)가 주관하고 산업자원부가 후원하는 첨단 전력기술 및 기자재 전문전시회인 「2004 서울국제종합전기기기전 & Korea Power-Gen  2004」가 오는 11월 2(화) 조환익 산업자원부 차관, 정태호 한국전력공사 부사장, 김준철 한국전기산업진흥회장, 그리고 중국, 일본, 호주, 말레이시아, 대만, 인도네시아, 태국, 필리핀, 이란 등 해외 초청 바이어 150여명이 참석한 가운데 서울무역전시장(SETEC, 서울 대치동 소재)에서 성황리에 개막됨

ㅇ 지난 ‘94년 국내 중전산업의 수출확대와 내수경기 활성화를 목표로 제1회 서울국제종합전기기기전(Seoul International Electric Fair; SIEF)을 개최한 이후,

ㅇ올해로 제9회째를 맞이하여 세계적인 전력에너지 전문미디어 그룹인 PennWell과 공동개최를 통해 국내외 각종 첨단 전력기자재의 비교전시 뿐만 아니라 첨단 전력기술 동향도 한 눈에 볼 수 있는 세계적인 “Conference & Exposition” 국제종합전으로 성장․발전하는 계기를 마련하는 한 해가 될 것이며, 이번 전시일정은 11. 2(화) ~ 5(금)까지 4일간임

ㅇ 우선, Exposition 참가규모를 살펴보면 미국(Dupont), 영국(Alstom), 일본(Kom&s), 대만(K.S Terminals), 호주(Hytoc, Clipsal) 등 해외 17개 30부스를 포함, 현대중공업, 효성 등 국내 중전기기 종합메이커와 함께 총 10개국 145개사 354부스로 지난해에 비해 20% 가량 증가한 역대 최대규모로 약 2만명의 관람객과 1억불 상당의 수출상담이 이루어질 것으로 예상됨

- 아울러 한전 전력연구원의 전력산업연구개발사업 및 인프라구축지원사업의 우수 연구결과물의 성과활용 및 기술이전 확산을 도모하고 우수 인력의 참여확산 유도 등을 위해 출품물중 우수 연구 성과물을 선정하여 산업자원부장관상, 전력 기반조성사업 전담기관장상 등 수여행사와 발표회도 가질 예정임

ㅇ 전시장 입구에서의 개막식 행사(오후 4시) 이후 정부 및 국내외 유관기관 업계 대표 등 200여명이 참석한 가운데 전시회 개막 축하연과 전기산업 수출유공자 포상식(그랜드 인터컨티넨탈 호텔) 등 다채로운 행사를 개최하여 전기업계의 수출 활성화와 기술개발 촉진을 유도

ㅇ또한, 산업자원부로부터 지난해에 이어 올해에도  “차세대 유망전시회”로 선정되어 이뤄진 해외 초청 인사들과 개별방문 바이어를 포함 총 300여명의 해외 바이어가 참관하는 등 종합국제전으로서의 위상을 제고할 수 있는 기회를 마련하였으며 동 전시회 참가업체의 해외 바이어 초청시 체재비 지원

- 특히 이번에는 한전과 공동으로 국내 우수 전력기자재의 구매에 상당한 관심을 가지고 태국, 인도네시아, 필리핀, 중국, 미얀마, 베트남 등 해외 전력회사 VIP 유력인사를 초청하여 한국전력공사와 한전 KDN을 방문

ㅇ올해 새로이 선보이는 Conference가 발전분야와 송배전분야를 합쳐 총 13개의 주제를 가지고 국내외 전문 엔지니어가가 참여하는 「국내외 신기술 발표 Conference」와 그 밖에 다양한 부대행사를 준비

- 첫째, 유럽지역 초고압 전력기자재 750KV급 전문가 헝가리 부다페스트 대학 Dr. Jermendy 교수, 독일 발전회사 Renzmann Grünewald GmbH 관계자 2명, 미국 듀폰사 책임연구원 Richard L.Provost 등 외국인 전문가와 국내 3개 발전회사 등이 참여하는 다양한 내용의 발․송배전 분야의 발표가 진행중에 있어 국내외 관계자들의 관심이 집중되고 있음

주요내용은 헝가리의 총연장 3324km(23개의 송배전)에 대한 집중적 투자이후 구축된 “헝가리 및 동유럽 전력시스템 현황”과 듀폰사의 한국시장에서의 “VPI DRY 타입 변압기”의 시장분석, 독일 발전회사 Renzmann Grünewald GmbH 및 국내 3개 발전소 우수 운영사례 등임

- 둘째, KOTRA 일본지역본부와 공동으로 일본 전력 및 협력회사 구매담당자 초청「일본지역 바이어 초청 수출상담회」 중국전기공업협회(CEEIA)와 업무협정체결 및 말레이시아전기전자산업회(TEEAM), 대만전기전자산업협회(TEEMA), 인도네시아전기전자연합회(APPI) 등 주요 해외 전기관련 단체와 수출상담, 국내 중전업체 공장방문 및 한국전기연구원 견학을 통한 국내 중전산업의 위상제고

ㅇ 또한 김준철 진흥회장은 이번 방한하는 아시아 전기관련 유관기관 관계자들과 만나 상호이익 및 정보교환 필요성을 서로 인식하고, 시험상호인증을 통한 시험기술 및 규격의 확립, 전기시험 표준기관과의 정보교류 활성화 등 아시아 지역의 전기산업의 이익을 대변하고 더 나아가 세계전기시험 기술의 발전에 기여코자 가칭 “아시아전기제조업단체연합회(Ferderation of Asian Electrical Manufacturers Associations)”의 창설을 정식으로 제의할 예정

ㅇ 이는 아시아가 세계 중심시장으로 변화하는 경제흐름을 적극 활용하여 World Market의 주도권을 발휘함으로써 동반성장의 기반을 다지기 위한 협의기구로서의 역할수행을 공동으로 추진

ㅇ 향후, 정부의 전시산업 경쟁력 강화 정책차원에서 국내 유사전시회 동시개최를 통한 대형화, 국제화에 부응하고자 2005년 10월  12일부터 경기도 고양시에 위치한 한국국제전시장(KINTEX)에서 한국전자전(KES)과 서울국제종합전기기기전(SIEF)을 동시 개최키로 함

- 상호연관 전시회의 동시개최를 통한 사업 시너지효과 창출

- 동시개최를 통한 규모화 추진 및 비용절감 기대

- 정부의 전시산업 추진정책에 적극 부응함과 아울러 지속적인 지원기반 마련

- KINTEX 출자기관의 적극적인 참여, 지원을 통한 바이어 상담기회  및 유치 확대 등의 효과가 기대됨

ㅇ 한편, 관람객의 편의를 위해 전시회 홈페이지(www.sief.co.kr)를 통해 사전관람신청을 할 경우 무료로 전시회를 참관할 수 있는 기회를 제공하는 등 「SIEF 2004 & Korea Power-Gen 2004」에 대한 각종 상세한 정보를 인터넷을 통해 신속하게 안내하고 있음

※ 참고자료

1. SIEF 2004 & Korea Power-Gen 2004 개요

2. 해외 바이어 참관 현황

3. 전시기간중 주요행사 (테이프컷팅 인사현황,수출유공자포상자)

4. 참가업체 현황

5. 발전, 송․배전 Conference 발표 주요 내용

6. 기술개발 및 수출유공포상자 현황

Ⅰ.전시회 개요

1. 명 칭 : 2004 서울국제종합전기기기전 (Seoul International Electric             Fair; SIEF 2004 & Korea Power-Gen 2004)

2. 목 적

o 전시회를 통한 국내 중전기기 업계 및 제품 홍보

o 시장정보 교류 및 거래선 발굴

o 신기술 비교 전시를 통한 신제품 개발 의욕 고취

o 수출 상담회를 통한 무역수지 개선 및 수출활성화 유도

3. 기 간 : 2004. 11. 2(화) ~ 11. 5(금) <4일간>

4. 장 소 : 서울무역전시장(SETEC) 1, 2, 3전시관

(지하철 3호선 학여울역 소재)

5. 규 모: 7,948 s/m

6. 개최주기: 매년

7. 참가 규모: 145개사 354부스

구분	업체수	부스규모	비고
대기업	2	48	(주)효성, 현대중공업(주)
중소기업	106	245	국제전기(주),(주)비츠로테크
해외업체	17	30	듀폰, 알스톰
기관 및 단체	12	23	한국전력공사, 한국전기연구원
언론사 및 잡지사	8	8	전기신문사, 전우문화사
총 계	145	354	-

※국가별 참가 현황:

일본, 중국, 말레이사아, 대만, 인도네시아, 호주, 영국, 미국, 프랑스, 수단(10개국)

8. 주 최 : 한국전기산업진흥회 & PennWell

9. 후원기관 :

- 산업자원부, 중소기업청, 한국전력공사, 한국전기안전공사, KOTRA, 한국전기연구원, 대한전기학회, 한국수력원자력(주), 한국중부발전(주), 한국동서발전(주), 한국서부발전(주), 주한미국대사관상무부

10. 전시품목

발전용 기기	수력, 화력, 원자력, 대체에너지기기
전동기 및 발전기	교류발전기, 직류기기, 교류전동기, 서보모터
전동기응용기기	전동공구, 펌프, 송풍기
정지형 기기	변압기, 전력변환기기, 인버터, 무정전전원장치, 전기용접기, 전기로, 콘덴서
개폐장치	가스절연변전소, 스위치기어, 배전반, 원격제어장치, 자동제어반
개폐기기	고압/저압개폐기, 중저압차단기, 계전기, 피뢰기, 회로보호기기
기타기기	전선 및 통신선, 절연품, 계측기, 송배전용부속기기

Ⅱ. 해외 바이어 참관 현황

ㅇ 총 규모 : 29개국 245명

국가명	인원	국가명	인원	국가명	인원
일 본	47	이 란	3	엘살바도르	1
필리핀	10	태 국	4	가나	13
대 만	43	알제리	1	나이지리아	5
중 국	29	콜롬비아	2	사우디아라비아	1
인 도	7	캐나다	1	헝가리	1
베트남	4	스리랑카	1	싱가폴	3
방글라데시	2	칠 레	1	독일	2
인도네시아	13	프랑스	1	미 국	2
요하네스버그	1	아이보리코스트	1	라고스	2
말레이시아	43	이집트	1	총 계	245

ㅇ 해외 주요 전기관련 단체 참관 현황

- 일본 동경전력, 관서전력회사 등 15개사 30명

- 대만전기전자공업협회 등 15개사 38명

- 중국전기산업협회 등 7개사 8명

- 말레이시아전기공업협회 20개사 36명

- 인도네시아전기공업협회 등 8개사 9명

- 일본전설공업협회 회원 10명

- 일본전기공업협회 3명

- 인도전기전자공업협회 1명

- 필리핀, 태국 등 7개국 전력회사 관계자 20명

Ⅲ. 전시기간중 주요 행사

1. 제 1일차 : 11월 2일(화)

가. 개막식

o 시간 : 16:00

o 장소 : 서울무역전시장 입구

나. 기념 리셉션 및 수출유공자 포상

o 시간 : 18:00

o 장소 : 그랜드인터컨티넨탈호텔 오키드룸 (2층)

다. 진흥회장 초청 VIP 해외 바이어 및 말레이시아전기전자산업회(TEEAM)

방문단 환영 오찬

o 시간 : 12:00

o 장소 : 엘루이호텔 에머랄드룸 (2층)

※ 수출유공자 포상 대상자 명단

훈 격	소 속	직 위	성 명
대통령 (2)	영화산업전기(주)	대표이사	공 호 영
	선도전기(주)	대표이사	김 방 규
국무총리 (3)	현대중공업(주)	부 장	신 영 순
	LG산전(주)	부 장	김 희 중
	(주)비츠로테크	상무이사	신 태 용
산업자원부장관 (5)	(주)효 성	부 장	옥 태 호
	한국전기연구원	책임연구원	강 동 식
	한국전력공사	팀 장	김 치 영
	(주)케이피일렉트릭	부 장	박 헌 일
	산일전기(주)	부 장	백 성 규
중소기업 청장 (5)	(주)시티이텍	대표이사	이 성 하
	(주)여기로테크	차 장	김 인 유
	삼화EOCR(주)	과 장	최 태 성
	(주)삼 동	팀 장	정 병 욱
	피앤씨테크(주)	차 장	박 등 용
진흥회장 (7)	(주)이앤아이	이 사	이 창 형
	남성기업사	부 장	문 승 룡
	한국전기연구원	책임기사	이 영 철
	성원전기공업(주)	차 장	조 수 연
	(주)씨엠파트너	차 장	엄 주 현
	동우전기공업(주)	사 원	박 진 석
	일진전기(주)	주 임	김 영 복

라. 발전,송배전 Conference 일정

일자	시간	주 제	비 고
11.2(화)	10:30-12:00	- 유럽 전력시장에서 헝가리의 전력시스템	부다페스트공대(헝가리) ( L. Jermendy )
	13:30-15:00	- 현대적인 대용량 변압기의 최신 냉각시스템	Renzmann & Grunewald GmbH(독일)( Ralph Mathis )
	15:00-17:00	- 복합순환발전설비의 효율 개선 및 증대 방안	Renzmann & Grunewald GmbH(독일)(Wolfgang Siffring )
11.3(수)	10:00-11:00	- 보령화력 가스터빈(GT24) 고온부품 운영사례	한국중부발전(주) ( 변근희 과장 )
	11:00-12:00	- 수배전설비의 예지운전 및 정보통합화기술	(주)KD파워 ( 김광순 상무 )
	13:00-17:00	- 전력기반조성사업 우수과제 성과발표회	전력기반조성사업실
		․수출형 배전자동화 시스템 개발	한전전력연구원 ( 설 일 호 )
		․배전선로 감전사고 방지용 활선작업암 및 신공법 기술개발	한국전기공사협회 (디에이치케이)( 김 효 진 )
		․발전열병합용 가스터빈의 연소진단 및 관리 기술 개발	한전전력연구원 ( 안 달 홍 )
		․발전소 고압전동기 절연감시 시스템 개발	한전전력연구원 ( 김 희 동 )
		․지열원 히트펌프를 이용한 축냉 시스템 개발	HP시스템테크(주) ( 최 병 윤 )
		․한국 풍향 조건에 적합한 NewType 풍력 발전기 개발	전북대학교 ( 김 동 용 )
		․저압선을 이용한 고속통신 실증 시험망 구축 및 운영평가 기 술 확립	한국전기연구원 ( 박 해 수 )
11.4(목)	10:00-11:00	- 화력발전설비에서 연료첨가제를 이용한 가시 백연 제거	한국동서발전(주) ( 조승원 과장)
	11:00-12:00	- 사회 안전망 (전력그룹 - ὶ KEN ) 서비스	(주)KD파워 (김 광 순 상무)
	13:30-14:30	- 전력계통 해석 프로그램 소개(ETAP)	(주)서울데이타시스템 (유 호 석 과장)
	14:30-15:30	- 평택화력 에너지절감사업 성공사례	한국서부발전(주) ( 고 영 섭 )
	15:30-17:00	- VPI Dry Transformer Technology	Dupont(미국) ( Richard Provost)
11.5(금)	10:30-1200	- 서인천복합화력 성능보강사업	한국서부발전(주) ( 심재용 과장)
	13:30-15:00	- 저가의 수소가스 감지기술	KJ다이나텍 ( 한창균 부장)

2. 제 2일차 : 11월 3일(수)

■ 일본지역 바이어 초청 수출상담회

o 시간 : 09:30~17:00

o 장소 : 엘루이호텔 그랜드볼룸 (2층)

■ 일본 전력회사 및 협력회사 방문단 환영 오찬

o 시간 : 12:00

o 장소 : 엘루이호텔  에머랄드룸 (2층 )

■ 아시아 전기제조업단체 연합회 간담회

o 시간 : 18:00

o 장소 : 엘루이호텔 에머랄드룸 (2층)

3. 제 3일차 : 11월 4일(목)

■ 중국전기공업회(CEEIA) 업무협정체결 및 간담회

o 시간 : 18:00

o 장소 : 엘루이호텔 에머랄드룸 (2층)

4. 제 4일차 : 11월 5일(금)

■ 인도네시아전기전자연합회(APPI) 방문단 환영 오찬

o 시간:  12 : 00

o 장소 : 엘루이호텔 다이아몬드룸 (2층)

■ SIEF 2004 초청 바이어 환송연

o 시간: 18:00

o 장소 : 엘루이호텔 다이아몬드룸 (2층)

테이프 컷팅 인사 현황

구 분	성 명	소 속	비 고
	조 환 익	산업자원부	차 관
주관기관	김 준 철	한국전기산업진흥회	회 장
관련기관	정 태 호	한국전력공사	부 사 장
관련단체	김 봉 균	한국전기제품안전진흥원	원 장
	양 규 현	한국전기공업협동조합	이 사 장
	김 복 관	한국전선공업협동조합	이 사 장
업체 대표	김 재 학	(주)효성 중공업PG	대표이사
	김 영 남	현대중공업(주)	본 부 장
	이 병 균	(주)동남물산	회 장
	이 번 우	(주)케이디파워	회 장
언론사 대표	주 창 현	한국전기신문사	사 장
해외초청인사	Carmine D' Aloisio	주한 미국대사관	상무공사
	László Jerḿendy	IEEE 헝가리분과위원회	위 원 장

* IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 전기.전자 기술자협회)

Ⅳ. 발전, 송․배전 Conference 발표 주요 내용

■ 주제:  유럽 전력 시장에서의 헝가리의 전력 시스템

【 부다페스트 공대  L. Jermendy (Budapest, Hungary) 】

■ 일시 및 시간 : 2004. 11. 2  10:30-12:00

■ 장소 : 서울무역전시장 세미나실

■주요 내용: 헝가리의 전력망은 3324km의 송전선로와 23개의 변전소로 이루어져 있다. 동구권 국가중에서 가장 먼저 서방 경제체제를 도입하면서 전체 전력망의 송전선로에 대한 재 건설이 진행되어 왔고 변전소의 개보수 프로젝트는 완결되었다. 헝가리 전력계통시스템의 지속적이고 장기에 걸친 기술적 활동의 결과로 헝가리는 2001년에 서유럽 통합 시스템(UCTE)의 멤버가 되었다.

이전의 동유럽 통합 시스템(CDU)의 한부분에서 서유럽 통합 시스템으로 소속이 이전되었고 중부 유럽 협력(CENTRAL)으로 수년 간 활동해왔다. 새로운 전기 협약(Act)은 EU의 지령에 맞추어 2001년 12월에 헝가리 의회에서 통과되었고 전기 에너지의 생산, 송전, 배전부문이 별도로 조직되었다. 경쟁시장에서의 활동이 시작되었던 것이다.

송전전압 계급은 과거 러시아로부터 전력을 받기위한 750 kV 송전선로가 러시아로부터 약 1,000 km가 건설되어 있으며 헝가리측은 273 km이고, 하위전압으로 400 kV, 220 kV, 120 kV급이 있다. 설비용량은 약 7,500 MW이고, 원자력과 석탄발전이 각각 1/3씩이고, 유류가 14%, 가스가 16 %정도이다. 전력수요 Peak는 약 5,800 MW이며 전력수요증가율은 미미한 상태이고, 발전, 송전, 배전이 분리된후 송전을 제외하고는 외국 전력회사들에게 매각되어 있는 상태이다.

■현대적인 대용량 변압기의 최신 냉각시스템

【 Renzmann & Grunewald GmbH Ralph Mathis(Germany) 】

■ 일시 및 시간 : 2004. 11. 2  13:30-15:00

■ 장소 : 서울무역전시장 세미나실

■ 주요내용

유입 변압기 수명은 본질적으로 절연유의 냉각과 관련이 있습니다. 냉각시스템 방식은  변압기 용량과 현장조건 및 운전조건에 달려있습니다. 무부하 손실과 단락 손실로 발생하는 변압기 철심과 권선의 열은 오일로 옮겨지고 그 오일은 절연과 냉각 매체로서 이용됩니다. 전체적인 열 손실량은 근본적으로 사용된 코아와 권선의 물질 뿐만 아니라 그 코아의 기하학적 구조에  달려 있습니다. 방열판- 공냉쿨러와 수냉쿨러-들은 오일이나 그 오일을 순환시키는 펌프를 냉각시키는 데 이용됩니다.가장 능률적인 냉각 방식인 OFWF(Oil Forced Water Forced) 또는 ODWF(기름 Directed Water Forced)는 대용량 또는 산업용 변압기에 이용됩니다. 수냉각장치는 공랭장치보다 훨씬 더 효율적입니다 그러므로 이 냉각기들은 상대적으로 작고 컴팩트 합니다. 첫째로 Shell과 Tube 냉각기들은 수냉각장치에 사용됩니다. 습기가 변압기 고장중에서 가장 큰 원인중 하나이기 때문에, Oil 회로에 물이 침투하는 거을 피하는 것이 매우 중요합니다. 또 한편으로는 예를 들면 물 회로에 기름이 침투하는 것을 피함으로서 환경을 지키는 것도 매우 중요합니다. 전세계의 연구소들은 환경을 오염을 피하기 위해 친 환경적이고, 충분히 미생물에 의해 무해한 물질로 분해할 수 있는 무독성 변압기 액체(냉각매체)를 찾고 있습니다. 그러나 그 열과 절연의 속성은 변압기에 문제를 일으킬 수 있었던 그런 표준 무기질 오일과는 다릅니다. 현대적인 2중관 안전 수냉각 시스템은 무기질 오일로 운전을 가능케 하여 그 이상의 환경을 보호할 수 있는 정도의 레벌을 보증합니다. 냉각시스템의 손상으로 인해 결함이 변압기나 환경 모두에게 아주 위험한 상황을 초래할 수 있음을 가리킵니다. 시간이 감에 따라, 환경보호 규정이 점점 더 엄격해져서 자원자원이 귀중해 진 곳에는 현대적인 안전냉각 방식을 고려하는 것이 더 필요합니다.

■ 복합순환발전설비의 효율 개선 및 증대 방안

【Renzmann & Grunewald GmbH Wolfgang Siffring(Germany) 】

■ 일시 및 시간 : 2004. 11. 2 15:00-17:00

■ 장소 : 서울무역전시장 세미나실

■ 주요내용:이중관 안전 열 교환기(DSHX) 연료 예열 특허 시스템은 가스 터빈 연료소비량을 현저하게 줄여줍니다.

이러한 과정은 그 자체의 연료와 폐열 원을 사용하여 필요한 연소까지 외부적으로 연료를 예열하는 데 도움이 됩니다. 연료 예열은 이처럼 가스터빈 발전소의 전체  효율을 증가시킵니다.

비록 CCPP 과정에서 나온 증기 또는 뜨거운 물이 연료를 예열하는데 이용해서도 효율 증가들은 이루어질 수 있습니다. 낮은 온도레벨을 가지고 천연 가스는 예열하기에 적합합니다.

특히, 고출력의 aero-derivates나 가스터빈의 경우에 오일 냉각시스템을 윤활하는 연료가스를 사용함으로써 부가적으로 윤활유를 식혀줄 필요 없이 열평형을 잡아준다.

자주 CCPP는2가지 다른 타입들의 연료를 사용하여 피크치 가스요금이들을 지불하는 것은 피할수 있어, 가스 공급 상황에 관계없이 CCCP의 가용성을 높일수 있게 되었다. 윤활유가 모든 작동 조건의 아래에서도 작용할 수 있도록 하기 위하여, 기체 연료와 액체 연료들은 아주 컴팩트한 디자인 형태로 냉각유체로서 이용됩니다.

가스터빈방식에서 연료를 예열하는데 DSHX를 이용하는 것은 연료 소비량을 줄이고 능력을 향상시킵니다. 한해에 절감되는 가스량은 약 10만에서 100만㎥에 달하할수 있습니다. 시스템 레인지를 가열하는 DSHX 연료 예열시스템으로 개량에 대한  투자(액)회수 기간은 운전시간으로 볼때 년간 1년에서 최대 4.5년정도이다. 향상된 냉각방식으로 인한 부가적인 긍정적인 효과- 기존의 냉각시스템이나 가스 예열장치가 필요치 않는그런 새로운 공장의 경우에서는 출력을 증가시키고 비용을 절감시킬 수 있다. DSHX 2중관은 내부와 외부 진공관에 서로 다른 재료의 결합면서 다른 모양과 직경들로 건설될 수도 있습니다.

가스 예열의 장점은 ▲ 가연성 가스 소비량 감소 ▲터빈의 효율성 증가 ▲전통적인 냉각 방식의 감소 / 제거 ▲냉각용 전기에너지 소비의 감소 ▲주위 온도와 무관한 오일 온도일치 ▲기계와 베이링의 마모 감소 ▲여분의 오일 쿨러 절약 ▲고탄화수소 재 증발, 터빈 손상 보호, 가연성 가스 응축의 역행 ▲Wobbe Index에 관련된 다양한 가스 모듈

■ 보령화력 가스터빈(GT24) 고온부품 운영사례

【한국중부발전(주) 변근희 과장    】

■ 일시 및 시간 : 2004. 11. 3  10:00-11:00

■ 장소 : 서울무역전시장 세미나실

■ 주요 내용:보령화력 가스터빈이 2002년 8월 이후 본격 상업운전을 시작한 이래 2004년 10월 까지 전호기에 대한 초년도 계획예방정비공사가 완료됨에 따라 지금까지 운영된 고온부품에 대한 운영사례 분석을 통해 부품 건전성, 잔존수명, 재생가능여부 및 향후 점검주기 재설정 등에 대한 전반적인 검토를 실시하고 이에 대한 사례를 중심으로 소개한다

또한 제작사(ABB)에서 GT24에 적용하고 있는 최신기술과 개선사례 등을 소개하고 향후 사용부품에 대한 재생정비를 위한 고려사항과 절차 및 비용 등에 대한 사항과 끝으로 보령화력에서 추진 중인 재생정비 및 부품 국산화에 대한 계획과 방안에 대해 소개한다

■수배전설비의 예지운전 및 정보통합화기술

【KD파워 (주) 김광순 상무  】

■ 일시 및 시간 : 2004. 11. 3 11:00-12:00

■ 장소 : 서울무역전시장 세미나실

■ 신기술의 범위

전력품질분석 알고리즘 및 퍼지엔진을 이용한 수배전설비의 예지운전 기술

전력품질분석 알고리즘 및 퍼지엔진을 이용한 수배전설비의 정보통합화 기술

■신기술의 개요

o 수배전반의 예지 운전 기술: 각종 Digital 기기로부터 정보를 수집, 축적(DB), 통합 알

고리즘에 의한 분석을 통하여 지수화한 예지정보를 제공

o 수배전반의 정보통합화 기술: 수배전 설비에 장착된 각종 정보(Data)를 통합하여 지

털 그래픽 Display 및 가상 캐릭터를 이용하여 음성 브리핑에 대한 설비 관리의 편의성     제공

■ 전력품질분석 지수 알고리즘

o 화재지수 : 화재를 유발할 수 있는 요소들을 지수화

o 전력컨디션지수 ;전력운전 상태를 파악할 수 있는 요소를 지수화, 관리자에게 유용한 데이터를 제공해 줌.

o 출력감쇄지수 : 출력을 감쇄 시키는 요소를 지수화, 파라메터의 소속함수를 구하고 출력감쇄지수를 구함 .

o SSP 선로품질지수:전력의 품질을 나타내는 지수,파라메터의 소속함수를 구하고   선로품질지수를 구함

o 종합품질지수 :디지털 그래픽 수배전반의 전력 운전상황을 종합적으로 판단, 수배전반의  종합  품질에 영향을 주는 중요도에  따라  가중치를 적용.

■ 전력기반조성사업 우수과제 성과 발표

【  전력기반조성사업실    】

■ 일시 및 시간 : 2004. 11. 3  13:00-17:00

■ 장소 : 서울무역전시장 세미나실

발표시간	과제명	발표기관	발표자
14:00~14:25	수출형 배전자동화 시스템 개발	한전 전력연구원	설일호
14:25~14:50	배전선로 감전사고 방지용 활선작업암 및 신공법 기술개발	한국전기공사협회 (전시업체:디에이치케이(주))	김효진
14:50~15:15	발전열병합용 가스터빈의 연소진단 및 관리기술개발	한전 전력연구원	안달홍
15:15~15:40	발전소 고압전동기 절연감시 시스템 개발	한전 전력연구원	김희동
Coffee Break
15:45~16:10	지열원 히트펌프를 이용한 축냉시스템 개발	HP시스템테크(주)	최병윤
16:10~16:35	한국 풍향 조건에 적합한 NewType 풍력발전기 개발	전북대학교	김동용
16:35~17:00	저압선을 이용한 고속통신 실증시험망 구축 및 운영평가 기술확립	한국전기연구원	박해수

■ 화력발전시설에서 연료첨가제를 이용한 가시백연제거

【한국동서발전(주) 조승원 과장  】

■ 일시 및 시간 : 2004. 11. 4  10:00-11:00

■ 장소 : 서울무역전시장 세미나실

■주요내용 :연돌배기가스 중에 나타나는 백연현상은 연료중 황성분이 연소과정에서 SO3 로 전환된 후 배연탈황설비 열교환기를 거치면서 산노점(약 135℃)이하로 온도가 낮아져 응축되어 생성된 황산미스트가 대기중에서 빛을 산란 및 흡수하는 현상으로 SO3 는 노점이하 온도에서 약 2ppm 이상만 존재해도 백연현상이 발생되며 SO3 미스트는 직경이 매우 작아 (0.1～0.3㎛) 제거율이 낮고, 대기중에 노출시 가시광선의 파장(0.38～0.74㎛)과 비슷하여 빛의 산란과 흡수가 용이하기 때문에 시각적으로 나타나는 현상이다. SO3의 생성은 연소과정에서 화염에 의해 생성되기도 하지만 50% 이상이 촉매(바나듐)에 의해 연소과정에서 생성된 SO2 가 SO3 로 전환하여 발생한다.

연료첨가제를 이용하여 SO3 에 의한 장애현상을 제거하는데 두가지 방향에서 효과가 있다.

첫째로, 보일러 튜브외면에 융착되는 바나듐화합물을 높은 용융점의 바나듐화합물로 만들어 융착 및 퇴적현상을 방지함으로써 촉매반응으로 인한 SO3전환을 감소시킨다. 따라서 저온부로 넘어가는 SO3량은 감소되고 산노점이 떨어지게 된다.

둘째로, 공기예열기 저온부에 존재하는 잔여 SO3는 마그네슘화합물의 중화반응에 의해 제거되어 가시백연이 발생되지 않는  SO3 농도 2ppm 이하로 배출되게 된다. 연료첨가제 주입후 가시백연제거뿐만 아니라 배기가스 온도저감(160 →120℃) 및 연소개선에 의한 과잉공기 저감등으로 보일러 열효율이 약 1.12% 향상되어 연간 약 63억원의 에너지를 절약하게 되었다.

■ 사회안전망(전력그룹 - i KEN )서비스

【KD파워 (주) 김광순 상무  】

■ 일시 및 시간 : 2004. 11. 4  11:00-12:00

■ 장소 : 서울무역전시장 세미나실

■주요내용 :  Internet Network망을 이용한 전력설비 및 시설관리 시스템으로 KEN System 도입의 필요성은 ▲ 전기안전관리업무를 효율적으로 수행하기 위함▲ 원격감시장치를 인터넷 기술에 접목, 시간과 장소에 관계없이 업무수행▲ 사고 및 예방에 신속하게 대처(24시간 무인감시 효과)▲ 자가용전기설비소유자는 전기안전관리자 선임-법적의무사항(전기사업법45조)이다

주요기능은 다음과 같다 ▲ 인터넷을 이용한 실시간 전기 안전 관리

- 전압, 전류, 전력량, 피크, 역률 등 50요소 원격감시제어

- 실시간 절연저항을 체크 및 누전감시로 전기사고 사전예방

- 전기요금 최대 20% 절감으로 사용자 이익 실현

- 실시간 전력 DB 구축, 지능형 최적화 운전

▲ 국가적 총합에너지 절감 및 사회안전망 시스템 구축

- Digital + Internet + Networking의 복합기술

- 전력 종합망관리센터 운영 총합 에너지 정보 분석

- 지역별, 그룹별, 산업별, 국가별로 에너지 통합 제어

- 전기, 가스, 환경, FA, HA 및 사회안전망 등 종합방재시스템 구축

■ 전력계통 해석 프로그램 소개 (ETAP)

【 서울데이타 시스템(주) 유호석 과장 】

■ 일시 및 시간 : 2004. 11. 4  13:30-14:30

■ 장소 : 서울무역전시장 세미나실

■주요내용 :전력수요의증가에따라전력시스템이갈수록복잡해지고있기때문에전력계통의신뢰도를유지하고,안정된상태에서고품질의전력을공급하기위하여고장전류계산,전력조류계산,경제급전,고조파해석,전압강하,모터기동분석,안정도해석등의다양한해석기법및제어 기법들이 소개되어 발전되어왔다.

현재전력시스템을감시,제어,분석하기위해서는높은전문성과많은경험이필요하며전력계통의특성상새로운기법을실 계통에적용하여실험하기는거의불가능하므로시뮬레이션에의한방법으로그타당성을검증하고있다.

전력계통에서 신뢰할 수 있고 효율적인Power을개발하기위해서,설계엔지니어들이현재의상황에서가장효율적인디자인을위한연구가필요하다.전통적으로내려오는분석방법들은정확한분석을위해많은시간동안교육을받으며,그러한교육을받은전문가들에게의존할수밖에없다.그러나단시간의시뮬레이션을통한결과가많은전문가들이연구하고분석한결과보다더뛰어난성능을제공하는소프트웨어가있어이를소개하고자한다.

ETAP(Electrical Transient Analyzer Program)는 전력계통의 전기적 시뮬레이션과 분석 기술을 제공하는 프로그램으로서, 비전문가라도ETAP(Electrical Transient Analyzer Program)프로그램을 사용한다면 전문가 이상의 연구결과를 얻을 수 있을 것 이다.

OTI가 개발한 핵심 제품중의 하나인 ETAP(Electrical Transient Analyzer Program)는 전력시스템분야의 선두주자로서 이미1986년에 첫 출시된 후 전력시스템해석과 설계소프트웨어 분야에서 표준이 되어 왔으며, 아울러 ETAP는 High-Impact (Nuclear) 분야에서 첫번째로 사용승인을 받았던 산업용 전력계통의 해석과 보호협조 소프트웨어이다.

ETAP(Electrical Transient Analyzer Program) 구성은 [표1]과 같은 Integrated System로 되어져 있다.

Integrated System     [표1 :  산업용 전력 계통의 해석 가능한 분야]

Product	Description	Remark
Standard Version	Short Circuit, Load Flow, Panel System, Relay Coordination	100 Bus
Advanced Version	Short Circuit, Load Flow, Motor Starting, Underground Raceway System, Relay Coordination	300 Bus
Extra Version	ShortCircuit, Load Flow, Motor Starting, Transient Stability, Underground Raceway System, Relay Coordination, Parameter Estimation	500 Bus
Professional Version	Short Circuit, Load Flow, Motor Starting, Harmonic, Transient Stability, Underground Raceway System, Ground grid System, Panel System, Relay Coordination, Cable Pulling Unit, Transformer Sizing, Parameter Estimation	1000 Bus
Expert Version	Short Circuit, Load Flow, MotorStarting, Harmonic, DC Load Flow, DC Short Circuit, BatterySizing, Underground Raceway System, Ground grid System, Panel System, Relay Coordination,Cable Pulling Unit, Transformer Sizing, Parameter Estimation	1000 Bus
Enterprise Version	Short Circuit, Load Flow, MotorStarting, Harmonic, DC Load Flow, DC Short Circuit, Battery Sizing, Reliability Analysis, Underground Raceway System, Ground grid System, Panel System, Optimal PowerRelay Coordination, Generator Start-up, User Define Dynamic Models, Cable Pulling Unit, Transformer Sizing, Parameter Estimation	2000 Bus

■ 평택화력 에너지절감사업 성공 사례

【 한국서부발전(주) 평택발전처 전기부  고영섭】

■ 일시 및 시간 : 2004. 11. 4  14:30-15:30

■ 장소 : 서울무역전시장 세미나실

■주요내용 : 3,4호기 GRF(Gas Recirculation Fan)의 풍량제어방식을 기존의 베인 제어방식에서 인버터를 활용한 VFD 제어방식으로 개선하는 사업으로써 사후관리에 대한 보증이 확실한 ESCO 사업으로 추진하였고, 전기집진기(EP) 제어 방식을 개선하여 소내소비 전력을 절감하였다.

가스재순환송풍기(GRF)제어방식은 정속운전으로 풍량을 베인개도를 조정하여 운전하므로 소비전력이 과다하였으나, Invertor를 활용한  VFD 제어방식으로 개선하였고

전기집진기(EP) 제어 방식을  정전압제어에서  분진농도에 따른 간헐하전제어를 통해 전압제어를 개선하였고 추타부분에서도 PLC에 의한 일정 주기추타에서 보일러 부하에 따른 자동추타(DCS)가 되도록  개선하였다.

이를 위해 분야별 소그룹 활동을 전개하였으며 가스재순환송풍기(GRF)제어방식개선

의 경우 전기분야( 형식 연구 및 자료수집 운전 Data 분석), 기계분야( Aux.OiAux.Oil Pump 설치 방법 및 검토 풍향, 풍압 실측 VFD 설치시 보일러에 미치는 영향 검토), 제어분야(재열증기온도 제어방식 결정 및 연구),토목분야( VFD Room 건축물 설계 및 시공 건축물 인허가 업무처리)와  전기집진기(EP) 제어 방식 개선을 위해서는 전기분야(EP 제어방식 변경 가능성 검토 및 선진 기술 초청 세미나 실시),발전분야( 제어시스템 설치 및 시운전 사전검토),환경분야(배출부과금 검토, 개선전후분진농도측정, 성능시험 계획 수립 및 실시)등으로 나누어 분야별 활동을 전개함으로써 년간8억3천만원 에너지 절감과 ▲ 신기술 도입으로 창의적 경영기업 이미지제고 ▲ 배출분진농도 절감으로 환경경영체제 구축 ▲ 발전설비 신뢰도향상 및 운전 편의성 확보( 보일러 출력 및 분진농도 상시감사)▲ 전직원의 목표달성을 위한 자발적 참여분위기 조성등의 효과로 서부발전 경영혁신의 일익을 담당하고 있다.

■ VPI Dry Transformer Technology

【Dupont Co., Richard Provost  】

■ 일시 및 시간 : 2004. 11. 4  15:30-17:00

■ 장소 : 서울무역전시장 세미나실

■주요내용 :

과거40년동안 그 신뢰성이 입증되었던 일련의 전기 기술이 높은 안정성과 고효율을 갖으며환경친화적인 21세기형전력설비의 새로운 탄생을 갈망하는 전기업계에 해답을 제시할 수 있다.  기존의 유입식 변압기를 대체하는 VPI기술의 H종 건식 변압기의 시장 규모는 갈수록 증가하고 있는 추세이다.  H종 VPI 변압기는 온도 및 기후 조건이 최악인 상황에서도 정상적으로 동작 할수 있으며, 화재의 위험성이 적고, 저소음, 소형 경량화 구조로 사용공간을 최소화 할 수 있기 때문에 경제적인 측면 에서도 큰 장점을 가지고 있다.

오늘날 보다 고급화된 전기 에너지에 대한 수요가 증가 함에 따라, 현대의

변압기들은 피크부하 또는 높은 주위 온도 같은 악조건 속에서도 안정적으로 동작할 수 있어야한다. 220℃의 내열등급을 같은 아라미드계열의 절연물들로 제작된 F,H종 또는 그이상의내열등급을 갖는 변압기들은 추가비용 없이 변압기 수명의 향상 과 더불어, 높은 과부하 내력과같은 장점들을 사용자에게 제공한다.

수용가의 실제 부하량과 유사한 용량을 갖는 F종 및 H종 변압기들은 기존 변압기들에 비해 저손실,고효율의 장점을 제공하지만, 이러한 장점들이 완벽하게 제공되기 위해서는 변압기들이 설치된 인근지역을 지나는 보행자들이나, 설치 작업자들의 안전 보장이 선행되어야만 한다. 이러한 사항에 변압기 설계자들은 높은 내화학성 및 내염성을 갖는 H종 내열 절연지를 사용함으로서, 보다 많은 설계적 유연성을 확보할 수 있다.

21세기의 시작과 더불어 수용가의 전력사용량이 급증하고 이러한 문제점들을 해결할 수 있는최선의 대책으로서 과부하에 의한  수명 감축이 없는 변압기의 수요가 늘고 있으며, 내열능력이 변압기의 정격용량을 결정하는 중요한 제한 요소임을 인식해야만 한다.  아라미드 절연물에 의한 VPI H종 건식 변압기는 이러한 사용자들의 요구에 부응할 수 있는 다음세대 위한 검증된 선택인 것이다.

■ 서인천복합화력 성능보강사업

【 한국 서부발전(주) 발전처발전운영팀 심재용 과장 】

■ 일시 및 시간 : 2004. 11. 5  10:30-12:00

■ 장소 : 서울무역전시장 세미나실

■주요내용 :서인천발전처의 전력생산 원가를 절감하고 질소산화물 배출 저감을 위해 가스터빈 성능개선에 대한 사례에 대해서 발표한다.

가스터빈 성능개선은 1992년에 도입된 GE 7F 초기모델 가스터빈이 장기간 운전으로 효율 및 출력이 저하되어 신형 가스터빈으로 교체하는 것으로 3개년에 걸쳐 A급 계획예방정비 기간내에 시행하여 가스터빈의 효율 및 출력향상으로 수익성을 제고하고 환경규제 강화로 인한 질소산화물 배출 규제에 대비하기 위한 것이다.

성능개선 후 복합효율이 50.25%로 기존 효율보다 약 3%가 향상되고 복합출력은 254,520kW로 기존 출력보다 약 10%이상 향상되어 연간 호기당 약 35억원의 수익창출이 예상되고, 질소산화물 배출도 60ppm에서 15ppm으로 저감되어 서인천발전처는 환경친화형 발전소의 면모를 갖추게 된다.

■ 저가의 수소가스 감지기술

【KJ 다이나텍  기술영업부 한 창 균 】

■ 일시 및 시간 : 2004. 11. 5  13:30-15:00

■ 장소 : 서울무역전시장 세미나실

■주요내용 : 나노기술에 의한 희금속원소 팔라듐을 기초로 하여 저가의 수소가스 감시장치가 새로 개발되었습니다.

기술의 핵심은 간단한 사진석판과 전기화학 기법으로,이런 첨단 기술로 개발된 장치는 0.5% 수소가스까지 정밀하게 측정할 수 있고 -50℃에서 +120℃까지의 온도범위에서도사용할 수 있어 응용범위가 광범위합니다.

절연유 속에 용존해 있는 수소가스를 측정하는데 있어 현재 사용 하고 있는 장비는 얇은 막(멤브레인)으로 액체와 기체를 분리해 내는 기계적인 방법이라서 멤브레인을 수시로 교체해 주어야하고 가격이 고가인 것이 단점인 반면에 본 팔라듐 원소의 센서는 전기화학적인 방법이라서 교체없이 사용할 수 있고 또한 쎈서를 절연유 속에 담가 설치하기 때문에 반 영구적으로 사용할 수 있습니다.

팔라듐 원소 센서의 특징은 소형(주화보다 작음)이고, 설치가 간단하고 고장이 없으며 정밀하면서 가격이 저렴합니다.

용도로는 변압기 절연유 용존 수소가스 연속 감시 장치를 이용한 사전사고예방진단과 현재 활발하게 개발되고있는 연료전지,수소연료자동차등 다양합니다.

Ⅴ. 기술개발 및 수출유공자 표상 현황

[대통령 표창]

■ 김방규 / 선도전기(주) 대표이사

그동안 국산개발 미비로 수입에 의존하던「이동용 GAS 절연 폐쇄형 개폐장치(GIS)」를 기술제휴 사인 일본 NISSIN 전기(주)와의 전략적 제휴로 국내 최초 개발하여 매년 약 25억원의 수입대체와「태양열 난방 급탕 시스템」을 저가로 보급함으로서 연간 10억원 상당의 에너지 절감효과를 가져오는 등 주요 핵심 부품의 국산화를 통한 국제수지 개선에 기여한 공로로 대통령 표창을 수상하였다.

또한, 해외 수출증대를 위해 「이동용 GAS 절연 폐쇄형 개폐장치」,「VCB(진공차단기)」등을 호주, 인도네시아, 말레이시아 등에 매년 25억원 정도를 수출하여 1994년에는 백만불 수출의 탑을 수상하였다.

품질 향상을 위해서는 각종 품질 인증( ISO 9001, ISO 14001 등) 획득은 물론 제품안전 경영 시스템 구축(PMS)을 위한 제품 실명제를 도입하여 영업, 설계, 조립, 검사, 출하, 설치 등 전 공정의 품질혁신을 이루었다.

특히, 노동조합이 결성된 1988년 이후 현재까지 단 1회의 노사분규도 발생하지  않았으며, 산학협동 시스템을 운영하여 장학금 지급을 통한 기술인력 양성 및 산학연구 및 생산 활동에 노력하였으며 2002년부터는 제조물 책임법(PL)에 따라 운영되고 있는 「중전기기 PL상담센터」의 “분쟁조정심의위원회” 위원장으로도 활동 중이다.

■ 공호영 / 영화산업전기(주) 대표이사

영화산업전기(주)를 창업한 이후 42년간 변성기 한 분야만을 전문으로 육성하여 전기업계 발전을 이끌어 온 장본인이다.

1960년대 초반 국내  전기기기 제조분야는 원부자재나 기술적으로 상당히 열약한 상태였으며, 변성기(MOF, CT ,PT) 또한 90% 이상 수입에 의존하였으나, 1962년 국내 최초로 변성기 전문 제조회사인 영화산업전기제작소를 설립하여【이후 영화산업전기(주)로 법인전환】오랜 연구와 시행착오 끝에 국산 원자재만을 사용한 ꡒ변성기“ 국산화에 성공하였다.

더욱이 1978년부터 약 2년간 신소재(EPOXY RESIN) MAKER인 스위스의 CIBA & GEIGY사와 공동으로 MOLD형 계기용변성기(CT, PT)를 국내 최초로 개발하여 포항제철을 비롯한 국가 주요 기간산업에 수입 사용되어 오던 고가의 외산 제품을 대신함은 물론(연간 200억원) 1982년부터는 역으로 직수출을 실시하고 있다.

1996년부터는 기업부설연구소를 운영하여 기존 제품의 품질향상 및 신제품 개발에도 박차를 가하고 있으며, 현재 해외 선진 변성기 업체에서 연구중인 광센서를 이용한 변성기의 개발에도 매진하고 있다.

수출품인 수배전반에 동사 제품을 공급하고, 1990년도부터는 그동안 100% 수입에 의존해오던 GIS 및 각종 개폐기의 주요 권선부 및 에폭시 절연물을 국산화함으로써 해당기업의 수출에 있어서의 가격경쟁력 강화에도 크게 기여하고 있다.

1982년부터 직수출을 시작한 이후 국내외 각종 전시회 및 세미나에 참가함으로써 신기술 도입은 물론 수출을 통한 외화 획득에도 최선을 다하고 있어 2000년도에는 수출유망 중소기업으로 지정되었다.

몰드형 제품(몰드형 변압기, 몰드형 변성기, 에폭시 절연물)의 주요 원자재인 EPOXY RESIN을 국내에 처음으로 도입하고, 관련 진공 제조설비인 MIXER, CHAMBER 등의 국산화에 성공함으로써 국내 에폭시 절연물의 발전기반 구축과 전기업계 발전에 크게 이바지하였다.

[국무총리 표창]

■ 신태용 / (주)비츠로테크 상무이사

동사의 기술개발과 수출시장 개척에 앞장 서 국내의 열악한 전력기기의 품질을 향상시키고 성능을 개선해 수입대체는 물론 매출 증대, 해외시장 수출증대를 이루는데 크게 기여하였다.

특히 선진국(일본 및 미주, 유럽) 제품이 선점해 오던 전력기기를 자체 개발하여 판매가 불가능했던 미주지역 외 다수 국가에 판로를 개척, 전력기기의 본격적 수출과 차단기의 대용량화에도 성공하였다.

또한, 수입에 의존하던 진공 인터랍터를 국내 최초로 국산화하여 연간 20억원상당의 수입대체 효과를 얻었으며, 이후 자체 설계기술로 선진업체도 쉽게 개발하지 못한 대용량 인터랍터의 개발과 전적으로 수입에 의존하던 국가 기간산업인 철도와 원자력에 사용되는 고신뢰성 차단기를 자체 개발하였다.

한편, 전력기기의 신뢰성 및 안정성을 위해 운영되고 있는 각종 기술, 규격 관련 위원회의 위원으로 활동하면서 신뢰성 평가 항목을 제정하여 국가 표준으로 관리할 수 있도록 하는 등의 공로로 표창을 수상하였다.

■ 신영순 / 현대중공업(주) 전전시스템사업부 부장

1988년부터 전기제품의 시장 진입이 가장 어려운 시장 중의 하나인 미주시장 진출에 성공하여 400만불에 불과하던 수출실적을 15년 만에 5천만불 이상으로 신장시키는 등 중전기기 산업계의 수출기반을 한 단계 끌어올린 공적이 인정되었다.

1996년부터 미국 올란도 지사장으로 근무하면서 동사의 주력 생산품인 변압기, 배전반, 전동기 등을 북미지역에 수출하는데 주도적인 역할을 수행하였으며, 특히 미국 서부지역의 대형 Utility업체인 Southern California Edison사 및 LA시 전력청 등으로부터 2,000만불 상당 변전소용 변압기 수주와 EPC 업체인 Bibb & Associates, Stone & Webster등으로부터 발전소용 주 변압기 1,000만불을 수주하는 등 국산 전력기자재의 우수성 홍보는 물론 수출 이바지에도 큰 공헌을 하였다.

2003년부터는 일본 및 미주지역의 영업을 책임지는 해외영업부 부서장으로 근무하면서 수출 신장과 해외영업요원의 자질 및 실력향상에 전념하여 우수 인력을 배출하는 등 수출 활성화를 위한 기반 조성에 큰 역할을 하였다.

■ 김희중 / LG산전(주) 부장

LG산전 입사 이후 내수시장에서의 수익창출에 만족하지 않고 이를 기반으로 한 수출확대의 필요성을 인식, 각종 지원체계 및 인프라 구축을 통한 해외시장 개척에 힘쓴 공로로 국무총리 표장을 수상하였다.

특히,  9.11테러 및 이라크 전쟁 전후의 세계시장 침체기에도 위기는 곧 기

회라는 인식 하에 수출증대를 위한 전략을 수립하여 적극적으로 실행하여 왔으며, 현지 Infra 및 밀착영업을 위한 조직 구축 노력의 성과로 유럽 현지 물류센터 확보, 중동지사 설립 및 사우디아라비아 현지생산을 실현, 전력기기 및 자동화 제품의 수출 Volume을 대폭 증대시키고, 전동공구의 CE Mark 취득으로 그동안 판매 불모지였던 유럽시장의 판로를 개척하여 전동공구의 수출을 확대하였다.

틈새시장(러시아, 북유럽, 동유럽, 중동 등)의 개척을 위하여 <수출 특공대> 활동과 중동시장 공략을 위한 UAE 두바이 지사 설립을 추진하여 중동시장 교두보 확보와 독일 LG상사 현지물류센터를 활용한 자동화기기 유럽시장 공략 가속화는 물론 현지시장에 적합하고 우수한 제품개발 발의로 ABB, 지멘스, 슈나이더, 미쓰비시 등 세계 유수 업체와 나란히 경쟁하여 2002년 10백만불이던 수출실적을 1년만에 18백만불로 신장시키는 성과도 거두었다.

[산업자원부 장관 표창]

■ 백성규 / 산일전기(주) 부장

동사 입사 이래 수차례 해외전시회에 참관하여 전기기기용 특수 건식변압기 및 REACTOR를 발굴, 개발하여 일본업체(가미전자공업주식회사)에 수출을 성사시킨 것을 비롯하여 중전기기 품질의 우수성을 널리 홍보한 공로로 산업자원부장관 표창을 수상하게 되었다..

2001년부터는 미쓰비시전기(주)에 UPS용 변압기 및 REACTOR를 수출하는 등 거래선을 다변화하여 현재는 (주)이치가와전기, 규슈오므전기(주) 등에도 고정적으로 수출하여 총 1,460만불 상당의 개가를 올렸다.

2004년에는 북미시장인 캐나다에 집진기용 변압기를 수출하였고, 캄보디아에 유입 배전변압기 51만불 상당을 계약 체결하는 등 회사의 수출정책에 부응하면서 경쟁력을 잃고 있는 동남아 시장을 지양하고 선진국 시장인 일본, 북미지역을 공략하여 지대한 수출실적을 달성하였다.

■ 박헌일 / (주)케이피일렉트릭 부장

1999년 광표전기공업(주) ((주)케이피일렉트릭 전신)에 입사한 이후 6년간 재직하면서 품질관리 및 생산, 마케팅, 수출부분의 업무를 관장, 업계 14위인(한전기준) 매출 기여도를 3위까지 올리는데 중추적 역할을 수행하였다.

중소기업이 살아남을 수 있는 브랜드를 육성하기 위하여 국내,외 유명 전시회 및 시개단에 적극 참가하여 자사 브랜드 홍보 및 수출 활성화에 정진하고 2003년도 Single PPM 운동을 추진하면서 공정 혁신운동을 주관 실시하여 생산성을 향상시키는데도 크게 기여하였다.

대외 경쟁력 강화를 위해 품질보증체제 인증인 ISO9001과 14001 인증을 획득하는데 선도적 역할을 담당하였으며 해외 홍보 및 판로개척을 위해 해외전시회및 시장 개척단 참가 등 수출 활성화에 꾸준히 노력하였다.

■ 강동식 / 한국전기연구원 책임연구원

국내 최초 154kV급, 345kV급 개발기준 작성 및 설계 개발시험을 성공적으로 완료, 수출용 송전급 폴리머 현수애자 설계 및 평가 기술 보급을 통해 연간 30억원 상당의 수입대체 효과를 가져왔다.

주요 연구 실적으로는 ▲ 고압 전동기의 On-Line 부분방전 측정시스템 개발

▲ On-Line 센서 3종 시제품 제작 및 1건 실용화 개발,▲ 측정 Transducer를 포함한 On-Line 절연진단용 부분방전 진단 시스템 실용화 개발,▲ 세라믹 커플러를 이용한 고압회전기의 부분방전 측정장치 특허 출원,▲ 회전기신뢰성 향상을 위한 부분방전 측정 신기술 개발,▲ 원전 Harsh Zone 전동기 고정자 권선의 신뢰성 평가기술 개발과,▲ 몰드 변압기 온라인 이상 검출장치 개발을 통해 - 온라인 부분방전검출 센서(접촉식(6.6kV급 및 23kV급) 및 비접촉식) 개발

- 온라인 부분방전 검출용 transducer 보완 및 prototype 측정시스템 제작 - 몰드변압기용 고압측 권선 접촉식 온라인 부분방전 측정시스템 등이다

이밖에도 ▲의료용 엑스레이 케이블 터미널,▲세라믹 커플러를 이용한 고압회전기의 부분방전 측정장치 ,▲ 고압 회전기 고정자 권선에서의 운전중 부분방전 측정방법 ,▲부분방전 측정용 대용량 세라믹 커플링 캐패시터,▲미소 부분방전 측정 장치 ,▲필터가 내장된 운전중 부분방전 측정센서 ,▲몰드변압기용 고압측 권선 접촉식 온라인 부분방전 측정시스템 등에 대한 특허 획득으로 국내 전력기기 진단분야의 기술수준을 높이는데 크게 기여하였다.

■ 김치영 / 한국전력공사 팀장

한국전력공사에 34년간 근무하면서 투철한 사명감과 뚜렷한 국가관으로 맡은 바 소임을 성실히 수행하고, 중전기기 업계 경쟁력 강화 지원에도 크게 힘써왔다.

특히, 전력용 기자재의 연간 단가계약 조달 구매계획을 수립하여 물품 구매계약 전 과정을 전자입찰로 시행하고 물품입찰 적격심사제도, 전력 판매용 신 배전 정보시스템용 소프트웨어 구매방법 등의 개선으로 중전기기 중소기업 경쟁력 강화에 기여하였다.

수출지원책의 일환으로 국내 전력기자재의 일본 전력회사 구매상담을 주선하여    34,790천불 상당의 상담실적을 올리는 등 해외에 중전기기의 우수성을  홍보하여 수출촉진을 이루는 가교 역할도 담당하였다.

또한 중전기기 기술개발 투자기업에 대한 우대기준을 적용하여 연구개발 활성화를 도모함은 물론 중전기기 업체의 계약업무 공정성 및 투명성 제고로 공기업으로써 윤리경영을 확립하는 데에도 일익을 담당하고 있다.

■ 옥태호 / (주)효성 중공업PG 부장

국내 시장의 지속적인 성장과 수익창출 확대에 한계가 있음을 인식하고 수출 강화 전략을 마련, 미국에 이어 미래 전략시장으로 부상하고 있는 중국을 집중 공략하여 서북전력과의 차단기 수주계약을 체결하는데 지대한 공헌을 함으로써 세계 중전 Maker들의 각축장인 중국 시장을 선점하고 인지도를 높여 세계 10대 중전 Maker로 진입하는 계기를 마련하였다

주요 수출 내역은 ▲170kV GCB OEM 방식 수출 ▲독자 상호를 부착한 145KV 수출용 GIS 개발 수출 ▲국내 최초 말레이시아 TNB 전력청에 Air Keroh 변전소에 납품한 이래 ‘04년 현재까지 총 355대의 GIS를 납품 ▲ 300kV GIS를 말레이시아 파시르 구당 변전소에 9대 납품 ▲쿠알라룸푸르 사우스 변전소에 300kV GIS 9대 납품 ▲사우디 아라비아 중부 전력청에서 건설한 이슬람 성지인 메디나 알바야 변전소에 145kV GIS를 납품한 이래 2004년 현재 총 180대의 GIS를 납품하였으며 최근에는 국내 대기업의 중국 공장 건설에 동반 GIS를 중국에 납품하고, 중국 최고 전압인 800kV GIS 수주에 성공하였다.

[중소기업청장 표창]

■ 정병욱 / (주)삼동 팀장

동사 생산기술부 및 품질보증팀에 근무하면서 초고압 변압기용 COIL 및 터빈 발전기 COIL 등의 국산화 개발에 주도적으로 참여하고, 특히 국내 최고용량 변압기인 765KV 개발에도 소재부분에 참여하여 국산화에 성공하였다.

산학협동 체계를 통해 산학협동연구소와 협동하여 “전기부부용 Ag 함유 무산소동 합금”(2001년)개발과 “고전도도 내열성 Cu-Ag-Zr 합금” 개발(2002년), “전차선용 고전도도 고장력 동합금”소재 개발(2003년)을 완료하였다.

또한 기술개발을 토대로 축적된 기술로 중전기 분야의 터빈 발전기 및 송배전용 초고압 변압기의 가장 핵심부품인 COIL을 세계적 품질 수준으로 향상시켜 국내 수요 전량을 수입대체하였다.

국내 중전기 제조업체에 양질의 제품을 공급하여 해외 세계적 수준의 품질 경쟁력을 확보하는데 중요한 역할을 하고 있으며, 세계적 수준의 일본 4대 초고압 중전기 제조업체인 FUJI, HITACHI, MITSUBISHI 및 TOSHIBA 등에서도 주자재로 사용하고 있고, ABB, ALSOM, SIMENS, GE에도 VENDER로 등록하여 철저한 품질관리로 수출 증대에 최선을 다하고 있다.

■ 최태성 / 삼화이오씨알(주) 과장

동사에 입사한 이래 해외시장 개척에 특별한 관심과 성실한 노력으로 현재 30개국 50여 대리점을 신설 확장하여 180만불의 수출실적을 이루는데 크게 기여 하였으며, 특히 중국시장을 특화하여 중국 북경, 상해, 광주에 대리점을 신설, 체계적이고 효율적인 중국시장 공략으로 중국이 동사의 최대시장으로 부상하는데 남다른 기여를 하였다.

또한, 새로이 바뀐 중국의 CCC 인증 획득에 있어서 보다 신속한 정보습득과 빠른 인증획득으로 중국시장 환경 변화에 신속히 대처하여 중국에 대한 수출이 크게 늘었으며, 제품의 품질을 개선 향상하기 위하여 공정개선을 위한 최선의 노력으로 동종 업계에서는 가장 신속하게 ISO 9001, ISO 14001의 품질인증을 획득한 것을 비롯하여 KR 선급인증, 유럽의 CE 인증, 이탈리아의 RINA 선급 취득 등 국제 품질인증 획득에도 최선을 노력을 경주하였다.

■ 이성하 / (주)시티이텍  대표이사

1996년 동사를 설립, 초기 국내 최소형의 한전 계량기용 변류기를 개발하고, 수입에 의존하던 각종 붓싱형 변류기를 성공적으로 수행하였다..

특히, “Air-gap을 이용한 과도 특성 및 잔류자속을 제한하는 고속도 차단기용 변류기 개발“은 극초고압을 사용하는 일본과 서구 유럽의 선진국에서만 보유하고 있는 고급기술이었으나 이보다 안정도가 향상된 제품을 개발함으로써 연간 수 백만불의 수입대체 효과가 가능하게 되는 전기를 마련하였다(* 신태백 발전소 등의 800kV급 GIS에 장착)

2003년에는 산업자원부 주관 부품.소재 전문기업으로 선정되어 한국표준연구원과 계기용 변성기용 부담평가 시스템 구축 및 교정시스템 성능평가를 위한 공동 개발 Project를 수행 중에 있는데, 이는 국내에서는 아직 확보하지 못한 신기술로서 계기용 변성기 부담의 정밀 평가에 어려움을 호소하고 있는 국내 기업의 품질향상에 획기적인 기반을 마련함은 물론 정밀급 설계에 대한 평가 및 검증 기술로 전력기술 선진국과의 경쟁에서 비교 우위를 점할 수 있는 계기을 마련하였다.

■ 김인유 / (주)여기로테크 차장

전기분야에도 적극적인 고객지향의 마케팅이 필요하다는 일념으로 생산성 향상과 제품의 꾸준한 성능개선으로 고객 만족을 실현하는데 기여하여 왔으며, 신기술 개발을 통해 말레이시아 및 동남아 지역에 수출기반을 마련하는데에도 큰 공헌을 하였다.

ATS, ACB N상 선투입 후개방 기능의 기술개발에 참여하여 전기사고 예방은 물론 꾸준한 품질향상 및 제품개발로 수입에 의존하던 ATS 위상계전기 및 N상 선투입 후개방 기능의 기술을 특허 받는데 기여한 바가 크고, LBS와 AISS의 고압기기 개발도 고객의 입장에서 사용하는데 더 편리하고 안전하도록 실용화하는 등의 노력을 경주해 왔다.

특히, 지속적인 해외 전시회 참여로 말레이시아 등 현지 실정에 맞는 바이어요구 제품의 개발 및 보완으로 수출력 향상에 힘써 말레이시아에 연간 25만불 정도의 수출을 시현하고, 제품 품질향상 및 개발로 ATS 신용신안, 위상계전기 및 CONTROLLER 특허 출원, ACB 인터록 콘트롤러 특허, ATS, ACB N상 기능기술 특허 등 다수의 특허 획득에도 일익을 담당하였다.

■ 박등용 / 피앤씨테크 (주) 차장

마케팅 팀장으로서 국내 시장에 국한되어 있던 제품의 해외 홍보 및 마케팅에 주도적 역할을 하고 있으며, 해외시장 공략을 위한 수출형 모델 신제품 개발을 기획, 해외 각국 전력회사의 기술부서 담당자와의 접촉을 시도하여 관련업체를 대상으로 한 세미나 및 제품 설명회 개최 등 동남아 및 중동, 남미시장 등의 해외시장 공략에 꾸준한 노력을 하고 있다.

배전자동화용 단말장치의 수출형, 한전형 모델을 개발하여 중국, 이란, 브라질, 인도네시아 등지에 수출을 하고 있으며, 특히 중국의 경우 각 지역별 시범사업에 참여하는 등 시장 선점을 위한 노력으로 중국내 배전자동화 시장을 활성화 시키는 활동을 꾸준히 전개하고 있다.

또한, 국내 관련업체들과의 협력을 통해 해외시장 선점을 위해 모로코 전력회사의 입찰에 참여하여 약 40만불의 프로젝트를 수주할 예정으로 이는 국내업체와 협력하여 공동 납품하는 형식으로 국내 중전기기 시장의 침체를 탈피하기 위한 다각적 노력의 결과이기도 하다.

인  사  말

본 내용은 「SIEF 2004 & Korea Power-Gen 2004」

회장님 개막식 인사말임

2004. 11.02

한국전기산업진흥회

기획관리실 정보조사팀

ㅇ안녕하십니까？

ㅇ바쁘신 중에도 「SIEF 2004 & Korea Power-Gen 2004」기념행사를 축하하고, 자리를 빛내 주시기 위해 참석하여 주신

- 산업자원부 조환익 차관님과

- 유관기관 단체장님

- 그리고, 이번 전시회에 귀중한 신제품을 출품해 주신 사장님들과 일본, 중국, 말레이시아, 대만, 인도네시아, 호주, 태국, 이란, 인도, 필리핀 등 세계 각국에서 방문해 주신 해외 내빈 여러분께 진심으로 감사드립니다.

ㅇ지난 ‘94년 7월 5일 국내 유일의 전기기기 전문전시회로 출발한 서울국제종합전기기기전(SIEF)은 올해로 제9회째를 맞아 산업 자원부가 후원하고, 세계적인 전력에너지 전문미디어 그룹인 PennWell사와 공동개최하는 “Conference & Exposition” 종합전시회로 확고히 자리매김 하였습니다.

ㅇ이런 괄목할 만한 성장과 변화는 정부와 유관기관․단체 등에서 적극 후원해 주시고, 업계의 끊임없는 기술개발 노력과 수출의욕 아래 지속적으로 전시회에 참가해 주신 덕으로 생각하고 있습니다.

ㅇ특히, 이 자리를 빌어 우리 중전업계와의 수출상담 및  정보교류 활성화를 위해 방문해 주신 해외 각국의 전시참가자, 참관자 및 바이어와 PennWell사 관계자 여러분께도 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다.

ㅇ여러분들도 잘 아시다시피, 최근 한국업계는 경기침체  지속에 따른 내수부진과 고유가, 원자재 가격상승 등과 같은 기업의 경영여건 변화와 전력시장 개방 압력, 대체에너지 보급 확대, 환경친화적 설비요구 등의 시대적   변화요구에도 대처해야 하는 이중의 어려움에 직면해 있습니다.

ㅇ그동안 우리 진흥회는 이러한 시대적 흐름에 부응하여 중전업계의 첨단IT 디지털 제품의 개발유도를 통한 내수부진  타개와 적극적인 해외시장 확대를 통한 수출활성화 유도 등 다양한 영업지원 활동을 바탕으로 우리나라 중전산업이   나아가야 할 새로운 좌표를 제시코자 노력해 왔습니다.

- 우선, 지난 3월과 8월 2차례에 걸쳐 본인이 유럽지역  4개국과 동남아지역 3개국 등을 방문하여 SIEF 2004의 홍보는 물론 관련단체나 전력회사 관계자들과 만나 신규 수출시장 개척과 확대에 따른 MOU를 체결하는 등 적극적인 협력과 지원을 논의하였습니다.

- 이어, 진흥회 회원사들이 참여하는「중동지역 전기  산업 수출촉진단」,「제3회 삼협 국제발․송배전 전시회」「Power-Gen Asia 2004」등과 같은 해외 유명전시회 참가를 통해 지속적인 국내 중전산업과 제품의 이미지 개선에도 최선의 노력을 기울여 왔습니다.

ㅇ또한 작년에 이어 올해에도 산업자원부로부터 “차세대 유망전시회”로 선정되어 이뤄진 해외 초청 인사들과   개별방문 바이어를 포함, 총 300여명의 해외바이어가   참관하는 종합국제전으로서의 위상제고는 물론

ㅇ발전분야와 송배전 분야를 합쳐 총 13개 주제로 국내외 전문 엔지니어가 참여하는「국내외 신기술 발표 Conference」행사를 새로이 마련하여 산․학․연․관이 함께하고 전시와 학술세미나가 공존 하는 새로운 형태의 종합전시회로 거듭날 것입니다.

- Conference는 유럽지역 초고압 전력기자재 750KV급 전문가인 헝가리 부다페스트 대학 Dr. Jermendy 교수, 독일 발전회사인 Renzmann Grünewald GmbH 관계자 2명, 미국 듀폰사의 책임연구원 Richard L. Provost, 등 외국인 전문가와 국내 3개 발전회사 등이 참여하는 다양한 내용의 발․송배전 분야의 발표가 예정되어 있어 국내외 관계자들의 관심을 집중시키고 있습니다.

ㅇ 그리고, KOTRA 일본지역본부와 공동으로 일본전력 및 협력회사 구매담당자 초청「일본지역 바이어 초청 수출상담회」, 중국전기공업협회(CEEIA)와 업무협정체결 및 말레이시아전기전자산업회(TEEAM), 대만전기전자산업협회(TEEMA),인도네시아전기전자연합회(APPI) 등 주요 전기관련 단체를 초청하여 전시회를 관람하고 국내 중전업체와의 수출상담과 공장방문 등 다양한 바이어 초청관련 부대행사도 진행됩니다.

ㅇ오늘 이 자리에서 본인은 세계 전력기기 시장에서 가장 매력적인 지역으로 부상하고 있는 아시아 지역의 전기산업 단결과 공동이익을 추구하기 위하여 가칭 “아시아 전기제조업 단체연합회(Ferderation of Asian Electrical Manufacturers Associations)” 창설을 정식으로 제의하는 바 입니다.

ㅇ아시아가 세계 중심시장으로 변화하는 경제흐름을 적극   활용하여 World Market의 주도권을 발휘함으로써 동반성장의 기반을 다지기 위한 협의기구로서의 역할수행을 공동으로 추진하자는 것입니다.

ㅇ여러분의 뜨거운 호응속에 오늘 이렇게 성공적인 행사를 거행하는 이번 전시회에는 해외 17개 업체를 포함, 145개사 354개 부스로 작년과 비교하여 약 20%가 증가한 역대 최대 참가규모로 성장하여 약 2만명의 관람객과 1억불 상당의 수출상담이 이루어 질 것으로 기대하고 있습니다.

ㅇ이는 2003년 말 현재 국내 발전설비 용량은 56,053MW, 발전량 322,452GWh, 송전부문 전력손실율 2.72%, 배전 부문 전력손실율 1.76%선이며,

ㅇ정전시간을 선진국 수준인 년간 호당 18.4분대로 유지  하는 등 전기품질 모든 면에서 이미 세계적 수준으로서

ㅇ전시회 기간동안 직접 체험하시겠지만, 우리나라의 전력설비 운용 및 제작기술은 선진국 수준으로 평가받고 있으며, 특히 IT접목 송배전기기, 배전자동화 기술과 송변전 분야에서는 765KV급에 대한 상업화가 활발히 진행중에   있어 세계시장속에서 우리 중전제품의 위상을 다시 한번 확인할 수 있는 기회로서 여러분의 관심과 기대를 충족시킬 것으로 생각됩니다.

ㅇ아울러, 진흥회에서는 정부의 전시산업 경쟁력 강화 정책차원 에서 추진되고 있는 국내 유사전시회 동시개최를 통한 대형화, 국제화에 부응하고자, 2005년 10월 12일부터 경기도 고양시에 위치한 한국국제전시장(KINTEX)에서 한국전자전(KES)과 서울 국제종합전기기기전(SIEF)을 동시 개최키로 합의한 바 있습니다.

ㅇ이러한 일련의 성장과정을 거쳐 세계적인 전시회로 우뚝 서는 그날까지 앞에서 열거한 사항들을 저희 진흥회가 구심점이 되어 전력으로 매진할 것을 약속드리면서 여기 참석해 주신 여러   사장님들의 지속적인 애정과 관심을  부탁 드립니다.

ㅇ끝으로 그동안 기술개발과 수출산업화 등 전기산업 발전에   크게 기여하시어 오늘 수상의 영광을 안으신 수상자 여러분께 진심으로 축하의 말씀을 드리며

ㅇ바쁘신 와중에도 기념행사에 참석해 주신 내외 귀빈여러분,   특히 멀리 해외에서 참석해 주신 여러분께 다시 한번 사의를 표합니다.

감사합니다.

2004. 11. 02

한국전기산업진흥회

회 장 김 준 철