	한국전기산업기술연구조합 보도자료	http://www.keitra.or.kr
2013년 07월 01일(월)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
문의처 : 사업본부 연구개발팀(이진형 팀장, 박경호 대리, 02-581-8603)

전기산업기술연구조합, 산·학·연이 함께하는 대·중소기업 동반성장형 R&D 수행

‣145kV 40kA MTS 개발로 친환경 및 에너지 향상 제품 수출 기대

‣SF6 가스를 대체한 NGCB 개발로 세계 Switchgear 분야 시장 선점

‣글로벌 Major 3사가 점유하고 있는 초고압 변압기용 콘덴서 부싱 시장 진출

□ 한국전기산업기술연구조합(이사장:장세창)은 세계 전력 시장에서 수요가 증가하고 있는 신흥개발도상국을 타깃으로 스마트그리드 환경의 송변전용 핵심 전력기기 상용화 개발에 나선다.

□ 연구조합은 국내 전력기기 수요가 포화되어 국내 기업의 어려운 상황을 해결하고자 기술력·경쟁력을 확보할 수 있도록 R&D 과제를 기획, 추진하여 최신 기술 Trend를 반영한 핵심기기(Switchgear) 및 핵심 Component(Condenser Bushing) 개발을 주요 내용으로 하는 『대·중소기업 동반성장을 위한 수출연계형 전력기기 상용화 개발』

과제를 이번 달부터 수행한다고 밝혔다.

□ 연구조합에 따르면 이번 과제의 가장 핵심적인 목표는 창조적이고 도전적인 R&D를 수행하기 위해 국내에서 개발하지 않은 제품을 선정, 세계 시장에서도 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 최신기술 분야의 제품을 개발하는 것이다.

구 분	국내․외 기술동향
1) 145㎸ 40kA MTS (Mixed Technologies Switchgear) 개발	․국내 : MTS 기술개발은 초기 단계로 현재 국내에는 기술개발 사례 없음 ․국외 : 선진 중전기 업체인 ABB사는 상용화를 시작
2) 72.5㎸ 20kA NGCB (Natural Gas Circuit Breaker) 개발	․국내 : NGCB 및 Dead Tank형 개발 사례 없음 ․국외 : ABB 72.5kV Live Tank형 개발을 2012년에 발표
3) 154㎸급 초고압 변압기용 Condenser Bushing 개발	․국내 : 국내에서 사용되는 초고압 변압기용 콘덴서 부싱은 100% 수입에 의존 ․국외 : 절연지에 에폭시 수지를 함침한 방식의 초고압 콘덴서 부싱은 선진 3사만 생산

□ 이번 과제를 통해 기존 제품 대비 SF6 가스 20% 저감, 유지보수비용 38% 저감, Space 비용 70% 저감, 총 Life cycle 비용 60% 이하 절감이 가능한 MTS를 개발하고, Dead Tank형 Switchgear 기술 분야에서 세계 최초의 친환경 NGCB를 개발하며, 전량 수입에 의존하고 있던 초고압 변압기용 콘덴서 부싱의 개발을 통해 수입대체 효과 및 가격 경쟁력 확보가 기대된다.

□ 한편, 이번 과제는 주관기관인 인텍전기전자(주)를 비롯한 7개 중소기업과 대기업인 (주)효성, 한국전기연구원 및 서울대학교가 참여하는 명실상부한 산·학·연이 함께하는 대·중소기업 동반성장형 R&D 프로젝트로 진행되며, 4년 동안 총 84억원의 정부출연금과 36억원의 민간투자금 등 총 120억원의 사업비로 진행된다.

< 스마트그리드 환경의 송변전용 핵심 전력기기 개발 >