	한국전기산업진흥회 보도자료	http://www.koema.or.kr
2014년 9월 16(화)조간 부터 보도하여 주시기 바랍니다.
문의처 : 수출지원본부 (이창수팀장 , 우병혁과장 070 - 4825 - 1107)

『2014 한국전기산업대전/한국원자력산업전』KINTEX 서 개막 !

국내  발전·원자력·송배전 기자재의 신기술 트랜드 제시

- 9. 23(화) ~ 26(금), KINTEX(1홀)서 역대 최대규모인 41개국 285개사 520부스 규모

- 40개국 120명의 해외바이어 초청, 3억불 수출 상담실적 전망

- 한전, 중부발전, 전기안전연구원, 기술이전 세미나 및 전시관 운영

- ABB, 지멘스, 후지전기, 이튼 등 해외기업 신기술 세미나 개최

- ESS, RPS 등 미래 신 성장 사업 구축을 위한 기술 세미나 등

□ 국내  발전, 원자력, 송배전 기자재를 한눈에 볼 수 있는  「2014 한국전기산업대전/한국원자력산업전 」이 19회째를 맞아 오는 9. 23(화), KINTEX 1홀 [1 전시장]에서 화려하게 개막

○ 발전, 원자력, 송․배전 및 철도 전력, 스마트그리드 등 근접 기간

산업간 신 기술융합으로 새로운 오픈 콜라보레이션(Open Collaboration)  의 전기산업 미래 발전방향 제시

○ 개막식 행사(오전 11:00)에는 산업통상자원부를 비롯해 한국전력공사, 해외 유력 바이어 등 국내외 주요인사 150여명 참석

- 개막식에는 정양호 산업부 에너지자원 실장, 조환익 한전사장을 비롯한 주요 인사 150여명이 참석하여 전시회 개최를 축하하고, 전기기기 산업발전에 기여한 23명을 포상

※ 산업포장 1점, 대통령표창 1점, 총리표창2점, 장관표창  7점, 중소기업청 7점 , 한전사장 표장 3점, 진흥회장 표창 2점 등

- 태양광 발전시스템의 개별 모듈 감시시스템 개발 등의 공로로 ㈜우진기전 김광재 대표이사가 산업포장을, 친환경 개폐기 기술개발과 수출촉진 큰 기여를 한 인텍전기전자㈜ 김영일 전무이사가 대통령 표창을 수상

□ 올 해로 19회째를 맞이하는 국내 최대의 전력기자재 국제전시회로서 산업통상자원부 주최, 한국전기산업진흥회·한국전력공사·한국수력원자력 등이 공동 주관하며, 발전, 원자력, 송배전, 신재생 및  스마트그리드 등 국내외 첨단 제품 각축장으로서 다양한 볼거리 제공하는 한편, 국내 전력산업의 우수성을 홍보하는 기회임

○ 현대중공업, 효성, LS산전 등 대기업 3개사를 비롯하여  파워맥스, 산일전기, 영화전기 등 중소기업 129개사와 한국전력공사, 한국전기연구원 등 20여개의 기관과 독일 라인하우젠(변압기 부품), 미국 PSD(전기 설비 진단장비), 중국 안델리(차단기) 등 30개사 참가하여 국제 전력기기 신제품 비교 전시장

○ 특히, 원자력과 발전분야 중소기업의 해외 수출 판로 확대를 위해 한수원은『한국원자력산업전』특별관을, 발전 5개사(주관사: 한국동서발전)는『발전산업 중소기업 홍보관』을 운영하여 내수부진으로 어려움이 있는 중소기업의 수출산업화 지원

구 분	업체수	부스	주 요 업 체 명
대기업	3	75	현대중공업, 효성, LS산전
중소기업	129	233	파워맥스, 영화산업전기, 동우전기, 이스트파워, 국제전기
공공기관 및 단체	20	60	한전, 한수원, 5개 발전사, 전기연구원, 전선조합 등
해외업체	30	43	Reinhausen GmbH, Andeli Group,씨이씨코리아, TAKAOKA TOKO 등
언론사	8	9	한국전기신문사, 한국원자력신문 등
해외초청 바이어	95	100	해외전력청, 무역회사, 전기제조업체 등
합 계	285	520	-

	주요 이슈 출품 업체
▪ LS 산전 : 전류, 전압을 감지하여 전력량을 계측하며 모터 보호 및 제어 기능을 갖춘 모터 보호 계전기와 Susol RMU 열반형은 고객의 요구에 맞춰 제작이 가능한 High-Performance 신 제품 ▪ 송암시스콤㈜ : 휴대용 AMI Tester ▪ 잉카솔루션: 에너지절약 관리시스템 업체로 세계 90여개국 특허 보유, 미 연방정부 조달 벤더 등록업체 ▪ (주)엔텍시스템, 이지세이버: 스마트그리드 및 에너지 절감 기기 ▪ 레보, 유케이비,루비 : 에너지 저장장치 관련 부품 ▪ 이온 : 하이브리드 UPS는 All IGBT, 무변압기 방식의 전원공급장치 ▪ 승진산업: 내압방폭형 플렉시블 전선관(무(無)용접형으로 화재의 발생을 방지 ▪ 동남석유공업: 친환경 식물성 절연유 (변압기) ▪ 서남 : 발전기, 모터의 효율을 높이는 2세대 고온 초전도 선재 출시 ▪ 배콘코리아 : 핀란드 다국적기업으로 AC drive 는 전기 모터의 회전속도를 무단속으로 제어와 전기 모터 어플리케이션 출시 ▪ 이플랜: 전기설계 자동화 부문에서 65%의 시장점유율, 전기설계, 유/공압용 제어 설계 솔루션 ▪ EATON : ESS용 인버터 출시

□ 9. 23(화)에 개최하는 수출상담회는 이번 행사의 가장 큰 특징 중 하나로서 해외 전력청 구매 관계자, 참가업체 추천 바이어및 KOTRA 해외무역관, 한전, 발전사에서 추천한 전력기자재 바이어 등 40개국 120여명 잠재 구매 바이어를 선별․초청함으로써 3억불의 수출 상담 성과 및 6천만불 규모의 계약이 체결될 것으로 전망

○ 초청바이어와 전시참가 대.중소기업을 비롯한 국내 200개사와 1:1 맞춤형 수출상담 진행으로 한국산 우수 전력기자재 제품 홍보 및 수주 활동을 지원하고, 또한 바이어와 국내업체간 유대강화 목적으로 Networking 리셉션을 여의도 선상에서 개최하여 아름다운 한강의 야경을 배경으로 ‘20년 세계 5위 전기산업 수출 강국 [400억불 수출] 도약을 위한 기반을 구축

	초청 주요 인사
▪ 필리핀 전력청 부청장 ▪ 베트남 전력공사 국장 ▪ 태국 전력청 국제담당 부사장 ▪ 라오스 전력공사 국장 ▪ 예멘 전력공사 국장 ▪ 몽골 에너지부 국장 ▪ 캄보디아 전력공사 구매국장 ▪ 두바이 수전력청 국제담당 국장

○ 또한 초청 바이어를 대상으로 영흥화력발전소, 고리 원자력발전소, 구리-남양주 한전스마트그리드 센터 등 우리나라 발전, 원자력, 스마트그리드 산업 시찰을 통해 우리나라 전기산업의 위상을 소개

□ 이번 전시회에서는 전기산업의 현재와 미래를 한 분에 엿볼 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 총 9편의 “2014 전기산업대전 특별 컨퍼런스”를 9. 24(수) ~ 26(금)까지 개최하여 국내외 전기 및 전력 산업의 현재와 미래의 기술과 가치를 제시할 것임

9. 24일 개최 컨퍼런스	장소 [KINTEX 내]
◉ 2014 전력기기 미래기술 컨퍼런스 ◉ 중남미 전력산업 컨퍼런스 ◉ 전기 재해 예방을 위한 특별 세미나 ◉ 공공기관 기술(특허) 이전 세미나	204호실 1홀 이벤트 존 〃 〃

○ 2014 전력기기 미래기술 컨퍼런스는 한국전기산업기술연구조합, 친환경전력기기연구회, 전력용개폐장치연구회 및 전기설비진단연구회 4개 기관 공동 개최하며 20개 연구 논문을 발표함.

- Oral Session과 Poster Session을 접목한 Fusion Session 운영을 통해  토론 중심의 기술 전문가 간 정보교류 활성화와 인적 네트워크 강화를 도모하는 한편, 우수 논문 발표자에 대한 시상을 통해 연구 개발자에 대한 사기진작과 기술개발 의욕고취

○ 중남미 전력산업컨퍼런스에는 콜롬비아, 에콰도르, 도미니카공화국의 전력청 관계자가 기자재 구매절차 및 신규 발주 프로젝트 등에 대한 설명회를 개최하여 중남미 신 시장 개척에 필요한 정보제공

○ 한국전기안전연구원에서 개최하는 “전기화재예방을 위한 특별 세미나”는 최근 이슈되는 신·재생에너지(태양광) 에너지 설비진단 및 검사방법과 ▲열화상 센서를 이용한 수배전반 감시 시스템 ▲ 접촉 불량에 의한 전기화재 예방기술 ▲ 피뢰설비 진단기법 및 진단프로그램 등을 발표함으로 세월호 사고 이후 국민적 관심이 크게 고조되는 안전사고 예방을 위한 방지책 제시

○ 공공기관 기술(특허)이전 세미나는 한국전력과 한국중부발전, 전기안전연구원이 그동안 자체 연구개발한 과제 발표를 통해 중소기업 기술이전을 위한 자리로 총 20여 기술이 발표와 별도의 홍보관을 마련하여 우리 중소기업의 경쟁력에 기여

9. 25일 개최 컨퍼런스	장소 [KINTEX 내]
◉ 2014 CMD(상태감시 및 진단) Workshop ◉ 해외 신기술 세미나 ◉ ESS(에너지저장장치) 전기융합 기술세미나	205 / 206호실 1홀 이벤트 존 〃

○ 9. 25(목)에는 해외신기술 세미나에서는 이플랜 한국지사, ABB, 지멘스, 후지전기등 해외 전력기기분야 선두 업체들이 보유한 신기술과 신제품에 대한 발표를 통해 세계 신제품의 동향을 습득할 수 있는 기회를 제공하고

○ 한국전기산업기술연구조합과 한국전기신문사가 공동 개최하는 ESS 전기융합 기술세미나 에서는 향후 ESS 사업방향과 사업화 전략에 대한 비전 제시

9. 26일 개최 컨퍼런스	장소 [KINTEX 내]
◉ 2014 CMD(상태감시 및 진단) Workshop ◉ RPS(신재생에너지공급의무화) 세미나 ◉ 참가업체 신기술 세미나	205 / 206호실 1홀 이벤트 존 〃

○ 9. 26(금)에 개최되는 RPS(신재생에너지공급의무화) 세미나에서는 공공기관의 향후 사업 방안과 이에 따른 운영과 개선방향에 대하여 에너지관리공단과 한국전기연구원, 한국서부발전, 한국남부발전, GS 등에서 발표하며, 참가기업인 대아기기에서 자사의 신기술 및 사업성과에 대해서 발표

○ 특히 9. 25일, 9. 26일 양일간 개최되는 2014 CMD 국제 워크숍은 전력 설비의 운전 상태 측정 및 진단 할 수 있는 기술에 대한 상호 정보공유 등 최신 기술 교류의 장으로써 한국형 CMD  시스템 구축 계기 마련에 기여

※ 국제 CMD(상태 감시 및 진단) 컨퍼런스(9. 21 ~ 9. 24, 제주호텔)와 연계

※ 국내외 관계자 31명 강연, 300여명 참가 예정

	CMD : Condition Monitoring and Diagnosis
▪ 전력설비 고장을 예방하는 핵심 분야로 최근 자산관리(Asset Management) 차원에서 활용되는 추세임.

○ 이외에도, 한국전력공사 본사 나주이전에 따른 전라남도혁신도시건설지원단이 광주.전남권 에너지 밸리 홍보와 전기분야 전문 컨설팅 업체인 와이즈 포스트에서 “2020 전기산업 미래발전 전략 및 공유가치 창출”을 통한 국내 전기산업의 혁신적 발전방향에 대한 설명회를 개최하며

또한, 한국전기산업진흥회는 스페인전기산업협회와 양기관 상호 협력을 위해 MOU도 체결함

※ 일시 및 장소 : 9.24(수) 15:00, KINTEX, 1홀 VIP실

□ 한편, 동 전시기간중에 개최되는 “국가기반산업대전”인 국제철강 및 비철금속산업전(2~3홀)과 동시개최로 근접산업 간 오픈 콜라보레이션(Open Collaboration)뿐만 아니라 전기기기 소재산업인 철강·비철금속과의 융합 개최를 통해 이 업종 간의 현재와 미래 동반성장 가능성 등 상호 공유가치 실현의 계기마련

	국가기반산업대전
▪ 국제 철강 및 비철금속산업전(2,3홀) ▪ 한국국제건설기계전(4,5홀)

붙임 : 2014 한국전기산업대전/한국원자력산업전 현황자료 1 부.

붙임>

2014 한국전기산업대전/한국원자력산업전

현황자료

2014. 09. 16(화)

한국전기산업진흥회

1

전시회 개요

□ 명 칭 : 2014 한국전기산업대전 / 한국원자력산업전

(SIEF 2014/ KONPIX 2014)

□ 목 적 : 우리나라 발전·원자력·송배전·관련 기자재 우수성 홍보와

신기술 트랜드 제시로 해외 시장 개척 및 무역 활성화

□ 기 간 : 2014 9. 23(화)～ 9. 26(금), 4일간

□ 장 소 : 킨텍스 1홀 (제1전시장)

□ 주 최 / 주관 : 산업통상자원부/전기진흥회․한전․한수원

□ 후 원 : 중소기업청, KOTRA등

□ 전시품목 : 발전, 원자력, 송배전기기 등 전력기자재 전반

□ 참가규모 : 285개사 520부스

구 분	업체수	부스	주 요 업 체 명
대기업	3	75	현대중공업, 효성, LS산전
중소기업	129	233	파워맥스, 영화산업전기, 동우전기, 이스트파워, 국제전기
공공기관 및 단체	20	60	한전, 한수원, 5개 발전사, 전기연구원, 전선조합 등
해외업체	30	43	Reinhausen GmbH, Andeli Group,씨이씨코리아 Power Diagnostic Service, TAKAOKA TOKO 등
언론사	8	9	한국전기신문사, 한국원자력신문 등
해외초청 바이어	95	100	해외전력청, 무역회사, 전기제조업체 등
합계	285	520

□ 기대효과

○ 참관객 : 15,000명 (해외 1,500명)

○ 상담액(계약) : 3억불 (6천만불)

2

주요 부대 행사

일 자	시 간	행 사 명	비 고
9.23(화)	11:00∼13:00	테이프커팅, 오찬 및 시상식	KINTEX 1홀 입구/204호실
	10:00∼17:00	송배전, 발전, 원자력기자재 수출 상담회	KINTEX 전시장 이벤트존 한전, 한수원, 5개발전사
	19:00∼21:00	바이어 NETWORKING RECEPTION	여의도 한강 선착장
9.24(수)	11:00∼20:00	2014 전력기기 미래기술 컨퍼런스	전기산업기술연구조합
	13:00∼15:00	중남미 전력산업 컨퍼런스	전기진흥회, 중부발전, KOTRA
	13:00∼17:00	전기재해 예방을 위한 특별 세미나	전기안전연구원
	13:00∼16:00	공공기관 기술(특허)이전 세미나	한전, 중부발전, 전기안전연구원
	13:00∼18:00	영흥화력 에너지파크 견학	남동발전
9.25(목)	13:00∼17:00	해외 신기술 세미나	ABB, 지멘스, 이튼, 후지전기
	13:30∼17:00	ESS 전기융합 기술세미나	전기산업기술연구조합
	08:00∼20:00	신고리 원자력발전소 견학	한수원
	13:00∼17:00	구리 남양주지사 “ 한전스마트그리드 센터“ 견학	한전
	09:00∼19:00	CMD Workshop [1일차]	KINTEX 205호실/206호실
9.26(금)	13:30∼15:30	RPS(신재생에너지공급의무화) 세미나	전기진흥회, 전기신문
	13:00∼15:00	참가업체 신기술 세미나	대아기기 / 와이지포스트
	09:00∼19:00	CMD Workshop [2일차]	KINTEX 205호실/206호실

3

부대행사 세부 일정

1. 개막식(Tape Cutting)

○ 일  시 : 2014. 9. 23(화) 11:00～11:40

○ 장  소 : 킨텍스 1홀 입구

○ 참석자 : 산업통상자원부, 한국전력공사 및 관련 단체장,

중전기기 업계 대표 등 20명

2. 전기기기 산업 발전 유공자 포상 및 SIEF 기념 리셉션

○ 일  시 : 2014. 9. 23(화) 11:40～13:00

○ 장  소 : 킨텍스 전시장 연회홀

○ 참석자 : 개막식 주요 인사, 전기관련 유관단체 및 한전·발전사,

해외 초청 바이어, 중전기기 업계 대표, 포상자 등 150 여명

【 유공자 포상 】

산업 포장 1점, 대통령 표창 1점, 국무총리 표창 2점, 장관 표창 7점,

중소기업청장 표창 7점, 한전사장 표창 3점, 진흥회장 표창 3점

3. 수출상담회

○ 일  시 : 2014. 9.23 (화), 10:00～17:00

○ 장  소 : KINTEX 1홀 내 바이어 상담장

○ 주  관 : 전기진흥회, 한전, 한수원, 5개 발전사, 코트라

○ 바이어 : 40개국, 120 명

※ 바이어와 국내 기업 간 1대1 상담 지원 (개별통역지원)

4. 바이어 Networking Reception

○ 일  시 : 2014. 9. 23(화) 19:00 ~ 21:10

○ 장  소 : 여의도 선착장(트리타니아 유람선)

○ 참석자 : 정부, 전력회사, 유관기관, 바이어, 참가기업 등 150명 내외

○ 내  용 : 국내 참가업체와 초청 해외바이어간 긴밀한 유대강화를

통한 Network 구축기회 제공

시 간	행 사 명	비 고
18:30∼18:55	명함교환	참석자 전원
18:55∼19:00	출항 준비 및 안내	이랜드 크루즈
19:00∼19:10	개회선언	사회자
	- 내빈 소개	사회자
	- 환영인사	장세창 회장
	- 건배제의	2명(내외국인 각 1명)
19:10∼21:00	만찬 및 네트워킹
(19:30∼21:00)	출항 및 한강 유람	여의도-반포대교-여의도
(20:40~21:00)	축하공연	퓨전국악
21:00～21:10	폐 회	사회자

5. 중남미 전력산업 컨퍼런스

○ 일  시 : 2014. 9. 24 (수), 13:00～15:00

○ 장  소 : KINTEX 1홀 내 바이어 상담장

○ 주  관 : 전기진흥회, 중부발전, 코트라

○ 내  용 : 중남미 국가 전력산업 현황 소개

시 간	내 용	발 표 자
13:00~13:40	콜롬비아 EPSA전력사 구매절차 및 참여프로젝트 소개	Paola Andrea Bolaños Claros EPSA
13:40~14:20	에콰도르 전력부분 변경계획 및 전력개발 프로젝트	Jaime Tillería Saenz Enerpetrol
14:20~15:00	도미니카공화국 전력청 송전 네트워크 확장 프로젝트 계획(2013- 2020년)	Julian Santana Araujo

6. 스페인 전기산업협회 MOU 체결

○ 일  시 : 2014. 9. 24(수) 15:00 ~ 16:00

○ 장  소 : 킨텍스 1홀 VIP 실

○ 참석자 : 진흥회장 및 스페인전기산업협회 방한단

○ 내  용 : 한 · 스페인 전기업계간 정보교류를 위한  Network 구축

7. 2014 전력기기 미래기술 컨퍼런스

○ 일  시 : 2014. 9. 24(수), 13:00～20:00

○ 장  소 : KINTEX 2층 세미나실 (204호)

○ 주  관 : 전기산업기술연구조합, 친환경전력기기연구회,

전력용 개폐장치연구회, 전기설비진단연구회

○ 내  용 : 국내 전기 산업 차세대 성장 동력 발굴을 위한 산․학․연

공동 참여 기술개발 기반 강화

시 간		내 용	발 표 자
11:00~16:00	컨퍼런스 참가등록
10:00~17:00	산․학 현장교육 : 전기(전자)공학부 대상 전시장 견학 등
13:30~13:35	개회사		백수현 운영위원장 전력기기 미래기술 컨퍼런스
13:35~13:40	축 사		장세창 이사장 한국전기산업기술연구조합
Session Ⅰ (좌장 : 강용진 연구조합 본부장)
13:40~14:40	인더스트리 4.0 미래 제조업 비전과 국제표준화 전략		백수현 교수 동국대학교 (IEC/CAB 이사)
	직류송배전기기 기술개발 전략		송기동 센터장 한국전기연구원
Session Ⅱ (좌장 : 마지훈 LS산전 과장)
14:40~16:00	최신 절연기술의 연구동향		정동훈 과장 효성
	아크해석을 통한 복합소호형 차단기 연속동작 차단특성 분석		송태헌 책임연구원 현대중공업
	전산유체역학을 이용한 전력기기 기능 이해 및 설계 변경		이종철 교수 강릉원주대
	전력용 반도체 복합형 한류기 개발		심정욱 선임연구원 LS산전
	DC전계해석 기반 HVDC 전력기기 절연설계 고찰		성재규 석사 한양대학교
	친환경 전선 혼 융,복합 일체형 LP애자 개발		정종훈 상무 동우전기
	HVDC 차단기 Topology와 해외 개발 동향		정영환 차장 효성
	UHF 센서위치 최적화를 통한 170kV GIS 부분방전 신호 검출		주형준 선임연구원 한전전력연구원
	친환경 초고압차단기용 Vacuum Interrupter 개발		이형구 책임연구원 현대중공업
	완전결합 유한요소법을 활용한 축자계 진공차단기의 진공아크 특성 기초해석		이세희 교수 경북대학교
	Development of a Fault Current Limiter for Protection Coordination in 22.9 kV Distribution Power Line		김민지 박사 LS산전
	친환경 에폭시 부하절연개폐기를 위한 센서형 접지 엘보 접속재		주종민 이사 평일

시 간		내 용	발 표 자
16:00~16:30	기술교류 [Coffee break]
Session Ⅲ (좌장 : 최영성 한전 차장)
16:30~17:30	초고압 차단기 설계를 위한 시뮬레이션 기술		김홍규 박사 한국전기연구원
	2014 CIGRE General Session SC A3 참관 보고		최종웅 부연구위원 LS산전
	HVDC 국내현황 및 적용		문형배 이사 KAPES
17:30~17:40	우수 논문 시상 및 폐회

8. 전기재해 예방을 위한 특별세미나

○ 일  시 : 2014. 9. 24(수), 13:00 ～ 17:00

○ 장  소 : KINTEX  1홀 이벤트존

○ 주  관 : 전기진흥회, 전기안전연구원

○ 내  용 : 전기사고 예방 및 신기술개발 동향 소개

시 간	내 용	발 표 자
13:00~13:50	접촉불량에 의한 전기화재 예방기술	김동욱 선임 한국전기안전연구원
14:00~14:50	열화상 센서를 이용한 수배전반 감시 시스템 개발	김영석 선임 한국전기안전연구원
15:00~15:50	피뢰설비 진단기법 및 프로그램 개발	최명일 주임 한국전기안전연구원
16:00~16:50	신재생에너지(태양광) 발전설비 진단 및 검사	박찬엄 주임 한국전기안전연구원

9. 공공기관 기술(특허) 이전 세미나

○ 일  시 : 2014. 9. 24(수), 13:00 ～ 17:00

○ 장  소 : KINTEX  1홀 이벤트존, 공공기관 기술이전 홍보관

○ 주  관 : 전기진흥회, 한전, 중부발전, 전기안전연구원

○ 내  용 : 공공기관 보유한 우수 기술의 사장화를 방지하고 이를

필요로 하는 중소기업에 적시에 이전을 통해 사업화 촉진

시 간	내 용	발 표 자
13:00~13:50	- 기술이전 절차 및 조건등 - 지능형 원격검침프로토콜전송시스템 - 방청제조성물, 이의 코팅방법 및 방청제가 코팅된 방열기 - 지능형 변압기 전압조절 방법 - 배터리 충전 장치 - 상간연결장치를 이용한 저주파 진단	홍정우 차장 /한전 최인지 선임연구원 / 한전 이국연 부장 / 한전 신동열 선임보 / 한전 박신열 책임연구원 / 한전 정한주 대리 / 한전
14:00~14:50	- 렉기어슬라이딩을 이용한 제매기장치와 그의 구동방법 - 유압텐셔너용 래칫어셈블리 및 이를 포함하는 유압텐셔너 - 오일펌프장치 - 가스터빈 배기가스 다중열전대 - 컨베어어롤러내 마모장치	최광균 차장 한국중부발전㈜
15:00~15:50	- 기상 데이터 및 신경 회로망을 이용한 전기고장 접수 건수 학습 및 산출 방법 - 아크고장 신호 존재 여부와 누전 여부를 진단하는 휴대용 장치의 아크고장 진단 방법 - 신경 회로망 및 초음파 신호를 이용한 전기설비의 고장 학습 및 판별 방법 - 전기적 연속성 평가장치 - 전기재해 취약장소의 전기안전관리 시스템을 관리 및 운영하는 계층구조 기반 단체 건물의 배전반 감시 시스템 - 가정용 연료전지의 단독운전시 부하설비의 전압 및 전력 품질 평가 방법 - 유입변압기 진단 기법을 이용한 부분방전 진단방법 - 기준패턴을 이용한 적외선 열화상 카메라의 방사율 설정 시스템 및 그 방법 - 보안등 원격 제어감시 방법 - 태양광 모듈 및 직류 전선로의 지락사고 차단시스템	김종서팀장 한국전기안전연구원

10. 해외 신기술 세미나

○ 일  시 : 2014. 9. 25(목), 13:00 ～ 17:00

○ 장  소 : KINTEX  1홀 이벤트존

○ 주  관 : 진흥회, 이플랜, ABB, 지멘스, 후지전기

○ 내  용 : 해외 선진기업의 신 기술 발표를 통해 미래 전기산업                  동향 소개

시 간	내 용	발 표 자
13:00~13:50	전기설계 품질관리 시스템(전장설계의 고도화 전략)	김홍열 박사(부장) 이플랜 한국지사
14:00~14:50	대칭적 환상적 공법을 적용한 3 Dimensional type 몰드 변압기	임종윤 이사 ABB코리아 변압기 사업부
15:00~15:50	SIPROTEC 5 – 보호, 감시 및 자동화를 위한 새로운 벤치마킹	서보성 부장 하이텍이피씨(지멘스 협력사)
16:00~16:50	ESS에 의한 소규모계통연계시스템의 품질향상대책	Mr Arai Hiroshi 후지전기

11. ESS 전기융합 기술 세미나

○ 일  시 : 2014. 9. 25(목), 14:00 ～ 16:00

○ 장  소 : KINTEX  1홀 이벤트존

○ 주  관 : 전기기술연구조합, 전기신문사

○ 내  용 :  ESS 기술 현황 및 발전방향 제시

시 간	내 용	발 표 자
14:00~14:35	ESS 기술개발 현황 및 추진방향	진창수 PD 에너지기술평가원
14:35~15:05	ESS 시장 현황 및 비즈니스 전략	신경희 박사 에너지기술평가원
15:05~15:35	KEPCO ESS 사업화 계획	최태일 박사 한국전력공사
15:35~16:05	ESS 산업의 현재와 미래	강정화 책임연구원 한국수출입은행
16:05~16:35	60kW급 에너지저장시스템을 위한 지능형에너지 전력용반도체 IC개발	이준용 교수 명지대학교

12. RPS(신재생에너지공급의무화) 세미나

○ 일  시 : 2014. 9. 26(금), 13:30 ～ 15:30

○ 장  소 : KINTEX  1홀 이벤트존

○ 주  관 : 전기진흥회, 전기신문사

○ 내  용 : 국내 RPS 운영 현황 및 목표달성 방안 소개

시 간	내 용	발 표 자
13:30~14:00	접수 및 전시장 관람
14:00~14:20	RPS 운영 및 개선방향	한영배 RPS사업실장 에너지관리공단
14:20~14:40	REC 가중치 개선방향	조기선 박사 한국전기연구원
14:40~14:55	RPS 목표달성 방안	이종은 차장 한국서부발전㈜
14:55~15:10	RPS 목표달성 방안	서성재 신재생사업실장 한국남부발전㈜
15:10~15:25	RPS 목표달성 방안	황태규부장 GS EPS
15:10~15:25	RPS 목표달성 방안	황태규부장 GS EPS

13. 참가업체 신기술 및 전략방안 세미나

○ 일  시 : 2014. 9. 26(금), 13:00 ～ 15:00

○ 장  소 : KINTEX  1홀 이벤트존

○ 주  관 : 대아기기(주), 와이즈포스트

○ 내  용 : 참가업체 신기술 발표 및 전기산업 전략방안 제시

시 간	내 용	발 표 자
13:00~13:50	전력분석기 (Power Analyzer)	Eligiusz Skrzynecki 대아기기
14:00~14:50	CSV(공유가치창출)를 통한 전기산업의 혁신적 발전방안	박정표 이사 와이즈 포스트

14. 산업시찰

시 간	내 용	비고
9. 24, 13:00	영흥화력발전소 견학	남동발전
9. 25, 08:00	신고리 원자력 발전소 견학	한국수력원자력
9. 25, 13:00	구리 남양주지사 “한전 스마트그리드센터	한국전력공사

15. 2014 CMD Workshop

○ 일  시 : 2014. 9. 25(목)/9. 26(금), 09:00 ～ 18:30

○ 장  소 : KINTEX 205호실/206호실

○ 주  관 : 전기진흥회, CMD Workshop 조직위, 전기학회,

○ 내  용 : 국내외 CMD 트랜드 소개

▶ 9. 25일, KINTEX 2층 205호 회의실

시 간	내 용	발 표 자
09:00~09:45	한전의 배전 기기(스위치, 주상 변압기, 케이블과 절연체)를 대상으로 수행하였던 진단 기술에 대하여 경험과 사례를 발표	Mr.Jung Hyun Yun KEPCO, Korea
09:45~10:30	중국 Fujian 전력회사에서 수행된 GIS, 변압기 등에 대한 사선/활선 진단의 경험 사례와 지역의 특수성을 고려한 전력 기기 진단 시스템을 소개	Dr. Jinxiang Chen Fujian Electric Power Research Institute, China
11:15~11:30	Opening Ceremony
11:30~13:00	SIEF Tour & Lunch

시 간	내 용	발 표 자
13:00~13:45	IRIS-Qualitrol의 대형 회전기 고정자 및 회전자 권선의 절연 진단기술에 대하여 소개. 1) 활선 부분 방전 2) 공극자속 측정 3) fiberoptic 단말 권선 진동 시스템에 대하여 발표. 이들 세 가지 활선 진단 시스템의 측정값을 종합 분석하여 보수 점검 시기를 제시	Dr. Greg Stone Iris Power - Qualitrol, Canada
13:45~14:30	한국 서부 발전의 발전기 회전자에 대한 RSO 기술 적용 사례와 고정자 권선 파손, 볼트 풀림, 고정자 철심 파손 등의 고장을 발견하고 적용된 긴급 보수 사례를 발표	Mr. Yung-ha Hwang Korea Western Power Company, Korea
14:30~15:15	수자원 공사가 고압 회전기에 대하여 수행한 사선 진단 결과에 의한 판정 기준과 타 기관과의 진단 판정 기준이 다른 사례를 제시하고 판정 기준의 표준화를 제안	Mr. Dong Young Ham Korea Water Resources Corporation, Korea
15:15~15:30	Coffee Break
15:30~16:15	접지 오류 분석에 의한 Whisker 현상	Mr. Kuk Kim Korea Electrical Safety Corporation, Korea
16:15~17:00	회전기기의 절연 진단특성과 절연파괴	Dr. Hee Dong Kim KEPCO, Korea
17:05~17:45	GIS 그리고 관련 전력 기기를 대상으로 한국과 중동에서 적용되었던 활선 진단 기술 경험과 현황 그리고 IT 기술에 의한 진단 기술 발전 전망을 발표	Dr. Jung Bae Kim Hyosung Corporation, Korea
17:45~18:30	Open Talk Session

▶ 9. 25일, KINTEX 2층 206호 회의실

시 간	내 용	발 표 자
09:00~09:45	전력 기기 특히 GIS에서 발생되는 부분 방전의 RF 신호 분석을 통해 지난 20년간의 수행된 진단 경험과 차단기의 동작 시에 발생되는 RF 신호에 의한 현장 진단 경험을 발표	Dr. Lopez Jose Roldan Powerlink, Australia
09:45~10:30	중국의 China Southern Power Grid에서 수행하고 있는 특수한 기후 환경 하의 전력 기기에 대한 활선 진단 기술과 사례를 소개	Dr. Mingli Fu China Southern Power Grid (CSG), China
10:30~11:15	한국 전력의 예방 진단 기술 현황, 조직, 고장 예방을 위한 전력 기기 진단 시스템, IEC 61850에 근거한 GIS 활선 부분 방전 시스템 그리고 송/변전 계통의 예방 진단을 위한 장기 종합 계획을 소개	Mr. Bong-hee Lee KEPCO, Korea
11:15~11:30	Opening Ceremony
11:30~13:00	SIEF Tour & Lunch
13:00~13:45	변압기 진단 시에 IEC 60270에 따른 부분 방전 측정 기술과 장기간의 변압기 운전 경력 축적과 활선 진단에 유리한 UHF 부분 방전 측정 방법에 대하여 상호 비교 발표	Prof. Stefan Tenbohlen University of Stuttgart, Germany
13:45~14:30	변압기의 기계적 결함을 진단하기 위하여 새롭게 개발된 On-line FRA 기법과 전문가의 해석이 필요 없는 AI Expert DGA 기법 발표	Prof. A. Abu-Siada Curtin University, Australia
14:30~15:15	변압기의 모든 구성품에 대한 운전 상태를 종합하여 측정 분석하는 Alstom의 진단 시스템 소개, 이 시스템을 신규/수명연장 변압기에 적용한 사례와 각 변압기에 대하여 최적의 센서 선정 및 설치 경험 소개	Mr. Bartlomiej Dolata ALSTOM Grid GmbH, Germany
15:15~15:30	Coffee Break

시 간	내 용	발 표 자
15:30~16:15	중국의 Smart Grid와 연계된 Smart Transformer에 대한 사례를 통하여 전통적 변압기 진단 기술과 새롭게 연구 중인 변압기 상태 진단 기술에 대하여 발표	Prof. Guan-Jun Zhang Xi’an Jiaotong University, China
16:15~17:00	동서 발전 회사의 변압기 사고에 대하여 운전 재개 여부의 판정을 위해 적용하였던 검수 시험 기술과 진단 기술에 대하여 발표	Dr. Sanghun Lee KOREA EAST-WEST POWER CO.,LTD, Korea
17:00~17:45	인버터 구동 전동기 운용 시에 펄스 주파수, rise time, duty cycle과 단말 권선의 stress grading 부분의 열화에 대한 상관 관계를 새롭게 규명하고 이들 결과가 IEC 규격 수정 작업의 진행 현황을 발표	Prof. Andrea Cavallini University of Bologna, Italy
17:45~18:30	Open Talk Session

▶ 9. 26일, KINTEX 2층 205호 회의실

시 간	내 용	발 표 자
09:00~09:45	UHF 부분 방전 측정, 분석, EM 파형 시뮬레이션, 최신 calibration 기법과 GIS 상태 측정 진단을 위한 최적 센서 설계에 대하여 발표	Prof. Masayuki Hikita Kyushu Institute of Technology, Japan
09:45~10:30	자체 개발한 GIS 진단 기법으로 부분 방전 측정, SF6 가스 분석, 피뢰기 누설 전류 측정, 차단기 진단, 아크 진단 기술과 더불어 차세대 기술인 가스 불순물 분석, 이슬점 감시 측정, 3 차원 영상 측정 그리고 고장 위치 탐지기술 등을 발표	Mr. Chang Sun Park Hyundai Heavy Industries, Korea
10:30~11:15	ABB에서 적용되고 있는 GIS 공장 검수 시험과 현장 활선 진단 기술에 대하여 고장 통계, 진단 기능, 수명 평가, 부분 방전, 접점 마모, 차단기 진단, SF6 밀도 측정 그리고 각 기술의 장단점과 제한적인 사용법에 대하여 발표	Dr.-Ing. Uwe Riechert ABB Schweiz, Switzerland
11:15~12:00	주로 GIS (UHF 부분 방전) 그리고 케이블 (AC 및 DC)을 대상으로 설치 후의 시험 그리고 활선 측정 진단 기술에 대한 소개와 각 기술의 장단점과 제한적 사용에 대하여 발표	Dr. Ralf Pietsch High Volt, Germany
12:00~13:30	SIEF Tour & Lunch
16:45~17:30	한국 전력에 새롭게 도입된 USC (Ultra Super Critical) 화력 발전소의 측정 진단 시스템에 적용된 종합 운전 이력 관리, 보일러 튜브 측정 평가, 변압기/전동기 진단, 대형 발전기의 이상 진단 그리고 발전소 운전의 실시간 측정 감시 시스템에 대하여 소개	Dr. Seok Man Sohn KEPCO, Korea
17:30~18:15	스마트 진단 기술, 스마트 센서, 스마트 측정 값 분석, 스마트 고장 분석/예방 그리고 스마트 고장 정보 공유에 대하여 싱가포르를 비롯한 동남아시아에서 사용되고 있는 smart condition monitoring 기술 적용 사례를 발표	Prof. Qi Su Newcastle University, UK
18:15~19:00	Open Talk Session

▶ 9. 26일, KINTEX 2층 206호 회의실

시 간	내 용	발 표 자
09:00~09:45	현장에서 사용되고 있는 케이블 진단 기술의 기본적이고 실용적인 측면에 초점을 맞추어서 케이블 열화와 비정상 고장, 측정 방법 그리고 진단 기술에 대하여 발표	Prof. Naohiro Hozumi Toyohashi University of Technology, Japan
09:45~10:30	Power & Solution에서 수행하고 있는 배전급 케이블에 대한 0.1 Hz VLF 기술 적용 사례를 소개하고 고압 케이블과 배전급 케이블에 대하여 사선/활선 진단 기술의 선택 방법을 제시	Dr. Jae-bong Lee Power & Solution, Korea
10:30~11:15	전력 설비의 부분 방전 진단 사례	Mr. Jung Chul Seo Korea Electrical Safety Corporation, Korea
11:15~12:00	인도네시아 PLN은 1990년대 후반부터 전력 설비 투자 감소와 전력 수요 증대로 전력 설비가 80 %의 부하율로 운전되고 있어 전력 기기의 신뢰성 확보가 중요해졌다. 이에 따라 PNL은 2006년부터 TBM에서 CBM으로 진단 정책을 변경하고 이에 대한 경험을 소개	Mr. Evy Haryadi PLN Jawa Bali Transmission & Load Dispatching Centre, Indonesia
12:00~13:30	SIEF Tour & Lunch
13:30~14:15	DMS-Qualitrol의 GIS 진단 시스템을 소개. GIS 종합 진단 시스템을 소개하고, Condition Based Maintenance 원칙이 제시되고 다양한 진단 사례를 발표	Mr. Thomas Linn DMS-Qualitrol, USA
13:15~15:00	Doble사를 대표하여 Asset Management 표준인 UK PAS 55 그리고 2014 ISO 55000에 포함되어 있는 위험도 분석, 계획/성능 분석, 상태 진단의 기준을 제시하고 변압기를 대상으로 개별 자산과 집단 자산의 두 가지 경우에 대하여 적용된 사례를 소개	Prof. Tony McGrail Doble Engineering, USA
15:00~15:45	아직 초기 단계에 있는 HVDC 설비 진단 기술에 대하여 현재의 AC 전압에서 사용되고 있는 측정 변수와 비교 검토한 연구 결과를 발표	Prof. Peter Morshuis Delft University of Technology, Netherland
15:45~16:00	Coffee Break
16:00~16:45	OMICRON의 진단 시스템에 대하여 소개. 1) 케이블의 sheath voltage limiters의 상태를 감시하는 시스템, 2) 변압기 부싱의 유전 정접과 캐패시턴스의 정확한 측정 기술 그리고 UHF 부분 방전 측정 기술 3) 회전기의 부분 방전 종류와 잡음을 구분하는 Multi Channel, Multi Spectral Classification 기술에 대하여 발표	Dr. Wojciech Koltunowicz Omicron, Germany
16:45~17:30	Power Diagnostic Service 사에서 개발된 현장 잡음 제거를 최적화한 Wide Band 활선 부분 방전 측정 시스템을 소개	Dr. Chang-Hsing Lee Power Diagnostics Service Co., Taiwan
17:30~18:15	TechImp가 제공하고 있는 T/F 잡음 제거 기술에 대하여 발표. 전력 기기에 대하여 운전 가능한 수준, 적정한 이용률 유지, 보수비용을 산출하기 위한 Asset Management를 위하여 활선 진단 시스템의 적용이 증가하지만 이를 사용한 정확한 진단 정보를 위하여 잡음 제거가 필수적임을 강조	Dr. Gian Carlo Montanari TechImp, Italy
18:15~19:00	Open Talk Session

4

전기기기 산업발전 유공자 명단

훈격	업체명	성명	직위
산업포장	㈜우진기전	김 광 재	대표이사
대통령 표창	인텍전기전자㈜	김 영 일	전무이사
국무총리 표창	㈜세기비즈	전 상 빈	대표이사
	㈜이테크	윤 광 진	대표이사
산업부장관표창	㈜일성	지 효 근	전무이사
	한국전기연구원	김 원 만	선임기술원
	㈜큐아이티	배 정 환	대표이사
	한국전력공사	설 용 석	차 장
	한국전력공사 전력연구원	권 동 진	책임연구원
	기초전력연구원	선임연구원	김태훈
	(주)에이제로솔루션	이사	조현관
중소기업청장 표창	디이시스㈜	최 정 란	대표이사
	㈜원석하이테크	박 양 석	대표이사
	㈜이스트파워	권 중 한	책임연구원
	㈜이피이	고 병 국	부 장
	제룡전기㈜	김 용 훈	차 장
	㈜케이피일렉트릭	김 성 식	부 장
	㈜파워맥스	조 성 열	상무이사
한전사장 표창	㈜비츠로테크	이 상 권	상무이사
	㈜세니온	이 동 률	대표이사
	㈜이피에스코리아	염 승 엽	대표이사

5

정부포상 유공자 공적 개요

훈격	소 속	성 명 (직위)	공 적 개 요
산업 포장	㈜우진기전	김 광 재 대표이사	◆ 신재생에너지 분야의 기술개발 및 보급확대 - 태양광 발전시스템의 개별 모듈 감시 시스템 4건 특허 - 신재생에너지전문기업(2005.11), 신재생에너지설비 설치 우수 전문기업(2008), 그린홈 100만호 보급사업 참여(2005∼) ◆ 전기산업의 수출확대 - 500만불 수출탑(2007), 2천만불 수출탑(2012) ◆ 전기산업 경쟁력 강화 - 에너지저장장치(ESS), 고효율 전력품질(PQ) 제품발굴, 공급, 운영 - 지속적 고용 증대와 안정적 노사 상생문화 확립 2009년 고용인원 대비 2013년 49% 증가(131명)
대통령 표창	인텍전기전자 ㈜	김 영 일 전무이사	◆ 배전 및 변전소용 전력기기 기술개발 - Magnetic Actuator 조작기 개발(2004년 세계일류 상품) - 친환경 배전 및 변전용 전력기기 개발(NT, NET 획득) ◆ 배전자동화용 전력기기 기술개발 - 대한민국 100대 기술선정(한국공학한림원) ◆ 친환경 녹색성장 미래 전력기기 기술개발 - World Class 300 Project 기업 선정 등 ◆ 변압기 일체형 다회로 차단기 등 7건의 특허 취득 ◆ 수출형 전력기기 개발을 통한 수출증대 기여 - 2,500만불(2004, 2006) 등 매년 2천만불 규모 수출 ◆ 한국전기산업기술연구조합 수행과제 총괄 책임자 - 과제 : 대․중소기업 동반성장을 위한 수출연계형 전력기기 상용화 개발

훈격	소 속	성 명 (직위)	공 적 개 요
국무 총리	㈜세기비즈	전 상 빈 대표이사	◆ 다양하고 창의적인 Junction Box 기술개발 - 기존 단자대를 개량한 일체형 Pin-Box 제작(‘98) - 알루미늄 Box 개발(’04) → 일본 도요타 자동차 수출 시작 ◆ 국내외 인증 및 산업재산권 획득을 통한 제품 신뢰성 강화 - TUV SUD, NRTL, CE 인증획득을 통한 수출경쟁력 강화 및 제품 안정성 확보 - EX 방폭인증, KR 선급인증 및 산업재산권 출원 - 단자대 일체형 조인트박스, 전기 콘트롤박스, 단자대용 단자편 등 3가지 디자인 등록증 ◆ 수출확대를 위한 국내외 활동추진 - 매년 2회 이상 해외전시회 참가, 수출상담회 참가 등을 통한 활발한 수출확대 활동 - 미국, 호주, 태국 등 최근 3년 1,055천불 수출
국무 총리	㈜이테크	윤 광 진 대표이사	◆ IT 및 스마트그리드 기반의 지능형 수배전반 기술개발 - IT 및 스마트그리드 기반의 지능형 수배전반 특허취득 / 성능인증시험 추진 중 부스바 표면 온도 감지용 무선형 온도센서모듈을 구비한 수배전반(2014) ◆ 해외시장 개척활동 - 국내 중소기업에 미개척지인 에콰도르 갈라파고스 등 중남미 시장개척 및 수출 (매년 27만불 수출) ◆ 필리핀 시장진출에 주도적 역할 수행 - 필리핀(마닐라) 지역에 대한 7개사 공동 수출상담회 개최(2012.11) - 필리핀(PEC PHIL사 관계자 및 수력발전소와 변전소 대표) 관계자를 초청 국내 산업현장 견학 및 수출상담회 주선(2013.4) - 필리핀 현지 바이어 초청 수출상담회 개최(2013.5) 등

훈격	소 속	성 명 (직위)	공 적 개 요
산업부 장관 표창	㈜일성	지 효 근 전무이사	◆ 산업용 특수펌프 업계의 기술개발 주도 - 진공으로 유체를 흡입, 용기속의 유체를 완전히 이송하는 “진공강자흡식펌프” 세계최초 개발 - 국내 4000개 업체 및 미국, 일본, 중국, 베트남에 수출 - 산학연 공동 친환경 신기술 제품개발(진공강자흡식펌프) 완료 및 특허 출원 - 베트남, 일본, 중국 특허 출원을 통한 해외시장 개척 주력 - 50여종의 각종 신환경기술 및 국내특허, 세계특허, 실용 신안 등록 ◆ 국제환경인증 획득 / ISO 14001·9001 인증취득(2007) ◆ 국내외 환경전시회 참가를 통한 환경 산업기술 홍보 및 교류에 기여 - 베트남, 일본, 두바이, 오만, 사우디아라비아, 말레이시아, 중국 등 15천불 수출
산업부 장관 표창	㈜큐아이티	배 정 환 대표이사	◆ 전력전자 분야의 다양한 기술 및 제품 개발 - 모터보호용 마이크로 서지 필터 개발(5A~750A, 국내최초) - 국내 최대용량 LCD 이송용 국산 로봇 컨트롤러 개발 (7, 8, 10세대, 삼성전자) - 독립형 태양광발전시스템 개발 및 설치(70㎾~160㎾, 몽골,에디오피아,카자흐스탄 등) - 솔라 펌핑시스템 개발 및 CE 인증(1~15마력) - GIS 예방진단시스템 중 아크탐지시스템 개발(현대중공업) - 스마트그리드용 다기능 PCS 개발 및 실증(제주 스마트 실증단지) ◆ 리엑터의 포화여부 판단 방법 및 장치 등 3건의 특허 획득 ◆ 사업화 추진 - 스페인(서큐토르사) 기술협력 MOU 체결(한국전력공사 참여) - UAE(AL Shamsi Gruop) Joint Venture Company 설립(아부다비)
산업부 장관 표창	한국전기 연구원	김 원 만 선임기술원	◆ 저압 직류 전력기기 분야의 성능평가 설비의 구축 - 직류 성능평가를 통한 스마트그리드 기술개발 및 실용화에 기여 - 직류 보호기기류의 성능검증을 통한 불량품 감소로 전기사고 피해 감소 - 직류 전력기기에 대한 공인시험인증서 발행으로 수출증대에 기여 ◆ 발전기 보호용 후비보호 차단기의 아크소호 노즐 및 파퍼 실린더 국산화 - 일본(후지전기)에서 수입되는 아크소호 노즐 및 파퍼 실리더 국산화 - Making Switch 핵심부품 국산화로 예산 절감 ◆ 단락발전기 냉각시스템 냉각방식 변경을 통한 발전기 운전 효율 증대 및 설비구축 - 물 냉각장치를 이용한 냉각수 온도 관리 최적화 기술 확립 - 단락 발전기 운용 효율 증대로 대전력 시험서비스 증대

훈격	소 속	성 명 (직위)	공 적 개 요
산업부 장관 표창	한국전력공사	설 용 석 차 장	◆ 전기산업계 핵심역량 창출을 위한 협력R&D 확대 및 인프라 구축 - 2013년 총 11건의 신규 협력R&D과제를 발굴하여 23억원 연구비 지원 향후 전기산업 1,800억 매출효과, 290억원 수입대체 기대 ◆ 에너지 공기업 최초 해외수출 지원 브랜드인 ‘KEPCO Trusted Partner' 도입 - 2013년 65개사를 선정하여 운영 ◆ 국내 최초‘전력산업 동반성장 박람회’개최를 통한 - 전기산업 대·중소기업 상생협력 및 국내외 시장진입 기회 확대 - 한국전력공사 창사 이래 최초로 삼성동 본사를 개방하고, 230개 부스 규모 - 954억원 구매상담(수출 560억원) 및 해외네트워크확보로 향후 1,200억원이상 수출효과기대 ◆ 전기산업계의 해외 판로개척을 위한 수출마케팅 지원 - 수출촉진회 및 전시회지원 :‘12~’13년 268개 중소기업 참가, 20,933만불 수출상담
산업부 장관 표창	한국전력공사 전력연구원	권 동 진 책임연구원	◆ 55dB(A) 환경친화형 저소음 변압기 개발 및 154kV 변전소 적용 - 도심지 변전소의 변압기 소음 민원해결/기술이전(154kV 60dB급 전력용 변압기) ◆ 변압기 예방진단 시스템 개발 및 765㎸및 345㎸ 변전소에 적용 - 변압기 이상 징후 상시감시로 정전예방 및 안정적 전력공급에 기여 - 기술이전 : 변압기 에방 진단시스템 ◆ 환경친화형 저소음 변압기 개발 - 석유에서 추출한 절연유 대신 콩에서 추출한 식물성 절연유를 변압기에 적용 - 화재예방 및 친환경화에 기여 ◆ 특허 획득 기여 및 논문 발표 - 특허 : 154kV 60dB급 저소음 변압기 등 35건 - 논문 : SCI 5편, 국내 논문지 55편, 학술발표 160여편
산업부 장관 표창	기초전력연구원	김태훈 선임연구원	◆ 국내 최초 22.9㎸ 초전도케이블·한류기 실 계통 적용개발 성공 - 국내 최초 초전도케이블 및 한류기의 성공적 계통 적용연구 수행을 통한 한전의 미래 녹색전력 기술확보 및 전력손실 저감에 기여(국내 최초 이천변전소 도입) ◆ 수출 연계형 인력교류 사업을 통한 국내 수출에 기여(2012.10) -「수출 연계형 인력교류사업(실무책임)」과 연계, 국내 중소기업에 ‘해외 바이어 초청·연수 프로그램’수행을 통해 수출시장 개척 및 인적 네트워크 구축 * 수출실적 : 제룡전기(주)의 인도네시아(PLN·Serambi Gayo Sentosa)에 컷 아웃 스위치에 공급 (약 2.6억원 규모) * 향후 예상 : 90억원 규모 ◆ 전력산업 관련 전기환경장해 진단평가에 기여(2014.5) - 가공전력선 인근의 전자계 환경장해 평가를 통한 민원 해소 등 * 대용량 추진 전동기 EMC 성능평가 및 대책연구(2012.8, 효성) * 345㎸ 신가평-신포천 송전선로 자계발생 예측 검토서 (2012.7, 한전)

훈격	소 속	성 명 (직위)	공 적 개 요
산업부 장관 표창	㈜에이제로솔루션	조현관 이사	◆ IEC 61850 국제표준 기반 소프트웨어 원천 기술 확보에 기여 - IEC 61850 소프트웨어 핵심 기술인 개발용 스키마 라이브러리 - IEC 61850 IED용 엔지니어링 소프웨어 개발 기술 노하우 확보 - IEC 61850 디지털 변전소용 운영감시진단시스템 개발 기술 ◆ IEC 61850 국제표준 기반 디지털 변전소용 설비 국산화 기반구축 - 한국전력공사 및 국내 중전기기 개발사와 협력 연구 개발 - 국내 IEC 61850 국제표준 기반 특허기술 제품 연구 및 제품화 ◆ IEC 61850 국제표준 기반 전용 소프트웨어 개발 - 국내 중전기기 제조사에서 즉시 활용 가능한 IED 엔지니어 소프트웨어 개발 제공 - 차세대 Full Digital 변전소 자동화의 도입 및 운영에 활용할 수 있는 소프트웨어 기술기반 마련.

훈격	소 속	성 명 (직위)	공 적 개 요
중소 기업 청장 표창	디이시스㈜	최 정 란 대표이사	◆ 해외 수출용 디지털 보호계전기 개발 - 과전류/과전압 디지털 계전기 개발을 통한 수출확대 - 대만 : 50만불/연간. 일본 : 250만불/연간 - 일본(미쯔비시) 품질규격을 만족하는 생산기술 확보 등 ◆ 25.8㎸급 GIS 디지털 보호계전기 및 IED 개발 - 전력 IT 기술기반의 디지털 변전소용 IED 개발 ◆ 전기화재 예방을 위한 누전 경보기 사업화 - 다채널 디지털 누전 경보기 개발을 통한 전기화재 및 전기안전 사고방지로 인적·사회적 피해 최소화/소방안전공사 소방형식 취득 ◆ 일본, 중동, 동남아 지역 수출확대 - 수배전반의 보호계측장비를 일본을 비롯해 동남아 및 중동 등에 수출(‘13 : 450만불 수출) ◆ 안정적 노사관계로 무분규
중소 기업 청장 표창	㈜원석 하이테크	박 양 석 대표이사	◆ 특허 취득을 통한 제품성능 및 기술력 제고 - 멀티탭형 서버랙 전원 감시장치 및 휴대용 열전 발전기, 가정용 최대수요 전력감시장치, 스마트분전반, 스마트 멀티채널 전력량계를 이용한 누설전류 검출장치 및 그 방법, 매트릭스 코드의 변경 및 표시 방법, 자동역률제어장치와 연계한 콘덴서 고장검출시스템 및 그 방법, 고조파를 제거한 누설전류 계측에 의한 누전 경보시스템 및 그 방법 - 고조파를 제거한 누설전류계측에 의한 누전 경보시스템 및 그 방법 등 8건의 특허취득 ◆ 중소기업 기술개발사업 성공적 수행 - 동적 QR 코드 표시장치라는 기술개발 과제의 성공적 수행(창업성장기술개발사업) ◆ 체계적인 품질보증시스템 구축 및 제품인증 - ISO 9001(2008), CE, KCC 인증을 통한 품질 경쟁력 향상에 기여
중소 기업 청장 표창	㈜ 이스트파워	권 중 한 책임연구원	◆ 주력 제품 도면 및 시방서 표준화 - 비상발전기 도면 및 시방서 표준화(2012.5)를 통한 기능 및 기술의 향상에 기여 ◆ 특허 취득 - 발전기 업계에서 최초, “무정전 디젤발전기”에 대한 특허 취득(2013.8) 및 생산을 통해 중소기업 제품에 대한 이미지 및 기능성 향상에 기여 ◆ 제품 품질향상 및 성능발전에 기여 - 피크제어 시스템 적용 발전기 개발(중기청 성능인증) 및 생산을 통한 성능향상 등 매출증대 및 수출증대에 기여(2013년, 16,677천불 수출) - 신한울 1,2호기 원자력용 비안전등급 프로젝트 참여를 통한 성능, 품질향상에 기여

훈격	소 속	성 명 (직위)	공 적 개 요
중소 기업 청장 표창	㈜이피이	고 병 국 부 장	◆ 지중 송전 케이블상 이격 포설 금구류 개발(한전 협력연구 개발사업) 성공적 완수 - 송전케이블의 송전효율 8% 증대 - 전력신기술 제40호(차상풀림공법)의 개발에 참여 한국전력공사의 공정단축 및 공사비 예산절감(약 28%수준)에 기여 - 장조장 포설 시스템 및 그방법 특허 등록 ◆ 산업자원부의 전력신기술 40호 인증 - 언더롤러 구동방식을 이용한 지중송선 케이블의 차상풀림 공법
중소 기업 청장 표창	제룡전기㈜	김 용 훈 차 장	◆ 지중 매설형 고체 절연 변압기 도입 - 신개념․신기술“지중 매설형 고체 절연 변압기”국내 최초개발에 기여(세계 2번째) - 국산신기술(NET - 인증번호 0358호) 및 차세대세계일류상품(제2010-307호) 선정 - 국내 특허(10-0927685호/2009년,10-1151781호-2012년) - 국제 특허(미국 US 8,402,636 B2-2013년, 중국 ZL200980132862.7- 2013년) 등록 ◆ 비정질(아몰퍼스) 변압기 개발를 환경 개선에 기여 - 약 1,127GWh(1,025억원/13년 기준) 손실비용 절감 및 매년 약 157억의 전력 손실비용 절감 - 약 86GTon(년) Co2 발생 억제하여 환경개선에 기여 ◆ 해외 수출계약 확대에 기여 - 중동 및 동남아, 일본 등에 수출 2013년 300만불 수출 탑 수상에 기여
중소 기업 청장 표창	㈜케이피 일렉트릭	김 성 식 부 장	◆ 기술개발 및 특허 취득에 기여 - 알루미늄 평각선 주상변압기 등 다수 변압기 관련 제조기술 관련 6건의 특허 취득, 6건의 실용신안 및 성능인증 - 내 부식성 스테인레스 주상변압기 개발 등을 통해 해안 도서지역 변압기의 염수로 인한 조기 부식을 방지함으로써 에너지 절감 및 기술확보 ◆ 수출활동 및 외화 절감 - 300만불(2008), 500만불(2009), 500만불 철탑산업훈장 수상(2013)에 기여 - 알루미늄 평각선 주상변압기 개발로 인한 국가적으로 5,500만불 외화절감 기여 ◆ 환경, 산업안전보건, 노사화합에 적극 동참 - 환경경영시스템 인증획득, 산업안전보건 KOKOSHA, K-OHSMS/OHSAS 인증획득
중소 기업 청장 표창	㈜파워맥스	조 성 열 상무이사	◆ 기술개발 활동 - 수입에 의존하던 초고압(154kV, 345kV) 변압기, 로용변압기 및 리브형변압기의 선진 생산기술, 품질관리 및 공정관리 등의 기술과 관리기법을 조기에 정착, 표준하여 수입대체에 기여 - 특히, 리브형변압기는 수입하던 일본에 역수출 (2013년 천만불 수출탑수상에 기여) ◆ 품질관리 활동 - 업계 최초로 환경경영체계(ISO 14000) 구축, 환경 친화적 경영기반 마련 - 안전보건경영체계(K-OHSMS 18000) 구축, 예방 안전활동의 체계적 관리를 통해 무재해사업장 구현 - 산업표준화 및 품질국제화에 기여하여 생산성향상 및 국제경쟁력 강화에 기여

훈격	소 속	성 명 (직위)	공 적 개 요
한전 사장 표창	㈜ 비츠로테크	이 상 권 상무이사	◆ 전력기기 제품개발 및 국산화 - 원자력용 차단기, 옥외차단기(25.8㎸40KA), 전자석 코일감시를 이용한 고압전반, 한국형 철도 전동차 주회로 차단기 개발, 가상현실을 이용한 실시간 감시기능 시스템 배전반 개발 등 ◆ 신제품의 적극적인 수출추진 - 미국 GENERAC사(ATS) 공급계약/이라크 MOE PJT 변전소용 GIS 공급계약 - 나이지리아 EGBIN 발전소 고압 차단기반 공급계약/ 2013년도 22,700천불 수출에 기여 ◆ 전기산업 발전에 기여 - 중전기기 협력위원회 위원(전기진흥회)/개폐장치 연구회 위원(한전/전기진흥회) / 품질관리위원회 위원(전기진흥회)
	㈜세니온	이 동 률 대표이사	◆ 국내 배전 분야 전력 수급 및 안정화 기여 - 배전지능화용 단말장치(FRTU), 리클로져 콘트롤러, CDMA 통신장치 등 독자개발 및 사업화 (연 50억원 이상 수입대체 효과) - 최대전력관리장치 개발 및 보급확대로 2011년 한전 수요관리 대상 수상 ◆ 국내 송변전 분야 IED 제품개발로 ABB 등 다국적 기업과 기술경쟁력 확보 - 154㎸ 송전선로 보호반 및 IED반 국내최초 국산화[신제품인증(NEP) 취득] - 154㎸ 변압기 보호용 및 170㎸ GIS용 IED 기술개발 후 국내 변전소 적용 운영 - 국내에 관련제품 및 기술조차 전무한 제품으로 개발 완료 시 SA 변전소를 구성하는 모든 보호 계전기류의 국산화와 세계시장 수출에 많은 기여
	㈜이피에스 코리아	염 승 엽 대표이사	◆ 대용량 전력변환장치의 국산화를 통한 국내 전력전자 분야 선진화에 기여 - 녹색성장, CO2감축, 친환경 스마트그리드에 부합하는 최적의 전원 안정 및 에너지세이브장비인 Middle Swing Selection System 방식의 ULTRA PCCS(Power Condition Control System) 개발 ◆ 활발한 수출활동을 통해 향후 수출 87백만불 및 연간 1,000억원 규모의 수입대체 기대 - 인도네시아 코린도 GROUP과 MOU 체결 - 상하이SOTECH, 멕시코 에너지세이버, 인도, 뉴질랜드, 러시아 등 구매계약 예정 ◆ ULTRA PCCS 국내 공급을 통해 에너지 절감 및 순환정전 예방 및 계통전력 여유율 증대에 큰 기대 - 잉여 전력 차단을 통한 에너지 절감율 : 최소 5%~ 최대 15% - 순환정전예방을 통한 에너지 절감율 : 최소 5%~ 최대 5%

6

참가업체 신제품 소개

■ LS산전(주),S-EMPR,Susol RMU 열반형등 출시

S-EMPR 전류, 전압을 감지하여 전력량을 계측하며 모터 보호 및 제어 기능을 갖추어 신뢰성을 향상시킨 최적의 모터보호계전기
Magnetic Contactor 에너지 절감, 신뢰성 향상 및 사용 편의성 증대에 Focus를 맞춘 World Class급 신제품 MC로서 총 5개 Frame으로 구성되며, 저소비전력, 무소음, Wide band coil 정격을 달성하였음
Susol RMU 열반형 일체형 10종, 열반형 3종 확보를 통해 고객의 요구에 맞춰 제작이 가능한 Customized 제품으로서, Compact하고 대용량화(16kA 1s→21kA 3s)된 High-Performance 제품입니다

■ ㈜다우엔티 : V.V.V.F Drive-Line 동기 & Multi Start/Stop 시스템

최대 4개의 동기화된 드라이버가 병렬로 구성되어 AC모터를 제어하는 드라이브 동기시스템, 드라이브 전원과 상용전원을 상호 동기 절체하는 Line 동기시스템, 드라이브로 기동 후 한전 전원으로 동기 절체하여 정속운전하고 최종적으로 선정된 모터는 가변속 운전이 가능한 V.V.V.F Drive-Line 동기 & Multi Start/Stop 시스템

■ 동남석유공업(주) : 식물성 절연유 BIOTRAN-35

내열 및 난연 특성, 생분해성이 우수하며, 포화수분함유량이 높아 절연지 수분을 흡수하며, 재사용이 가능하고, CO2 발생량이 적은 친환경 식물성 절연유 BIOTRAN-35

■ (주)레존텍 : 불꽃 감지기

공칭감지거리가 30m와 60m이며 자가진단, 방수, 방폭 기능을 가지고 있는 불꽃 감지기는 아시아 최초로 FM Approvals를 획득하였고, ATEX, CPR, COST-R 등 수출시장에서 요구하는 인증서를 거의 대부분 취득하였으며, 이를 기반으로 현재 40여개국에 수출 중임 FM Approvals는 177년 역사의 세계 최대 보험회사인 FM Global의 자회사로 세계 최고의 권위와 명성을 자랑하는 소방 및 안전제품 시험인증기관

■ 비앤에프테크놀로지㈜ : 플랜트 조기경보시스템(PHI)

잠재적인 기기 이상, 플랜트의 센서 이상, 운영상의 오류, 트랜스미터·통신장치 오류로부터 비롯되는 이상 징후들을 조기에 감지하여 고장 발생 전 경보를 제공하는 “플랜트 조기경보시스템(PHI) 동 제품은 최근 쿠웨이트 국영석유기업, 석유화학회사 등의 플랜트에 성공적으로 적용되어 2단계 프로젝트를 진행하기로 최종 협의했으며, 미국의 한 대학 내 발전플랜트, 그리고 국내 원자력, 화력, 풍력 등 발전 플랜트에 설치돼 운영되고 있음

■ ㈜서남 : 2세대 고온 초전도 선재

케이블용 Brass lamination 선재, 코일용 Copper plated 선재로서 정격 Ic 200 A @ 77 K s.f., 길이 약 300 m, 폭 4mm의 2세대 고온 초전도 선재

■ 송암시스콤㈜ : 휴대용 AMI Tester

현장에서 즉시, 전 기종의 전자식 전력량계에 연결하여 계기 상태, 모뎀속도, 등 각종 정보를 확인할 수 있는 PLC 모뎀 설치 및 점검 작업용 휴대용 단말기인 AMI Tester

■ 스투케에너지코리아 : 디지털 보호계전기 SYMAP®  Compact+

LV와 HV에 적용할 수 있고 모든 보호계전 요소를 갖춘 광범위한 제어장치로 보호와 제어 기능에 빠르고 완전한 프로그래밍을 고해상도 컬러 터치스크린을 통해 지원하며, 표준 USB로 PC 연결이 가능하여 손쉬운 프로그래밍 가능한 디지털 보호계전기 SYMAP® Compact+

■ 승진산업 :무(無)용접형 내압방폭형 플렉시블 전선관

가스, 화학/정유 플랜트, 화력발전소, 원자력발전소, 부유식 석유생산 시스템 등 제1종 위험장소에 사용되는 전선을 보호하기 위한 내압방폭형 플렉시블 전선관(무(無)용접형) - 기존의 납 용접을 대체한 무(無)용접 기술개발을 적용한 친관경 제품으로 케이블 피복 훼손 방지가 가능하면서도 규격대비 가격인하 효과 등이 있음

■ 아이테크넷 : 3차원 플랜트 운영 교육 시스템 및 전자파 차단제품

플랜트 현장에 가장 유사한 준 실물화 된 상시 교육체계를 구축할 수 있는 3차원 교육 시스템 개발 전자파 발생원 감지, 세기측정, 시공설계, 차단에 이르기까지, 인체에 유해한 전자파 차단은 물론, 디지털기기의 오동작 방지를 위한 고객의 환경에 맞는 맞춤형 전자파 차단 제품

■ 엘씨파워코리아㈜: 스피드 바

블록형 난연절연커버를 사용하여 분전반 충전부의 노출을 근본적으로 차단하여 감전 및 단락 화재사고에서 안전성 높이고, 모선을 절단하여 모듈화한 전원분배장치인 스피드 바

■ ㈜웬스정밀:핸드형 배터리 성능 및 열화 분석기

통신설비, 병원기관, 발전소 등의 UPS 배터리 유지관리에 최적한 제품으로서, 부하상태에서 내부저항 최대 100V까지 밀리옴의 1%이하 정확도를 유지하고, 내부저항, 전압, 온도 또는 전압, 전류 동시 측정기능을 갖춘 배터리 품질 분석기 WENS 900

■ ㈜이온 : Hybrid UPS

All IGBT, 무변압기 방식의 고성능·고효율 무정전전원장치로서, ESS 기능과 무효전력 제어를 통한 계통역률 조정기능을 탑재하여 전력운영에 최적의 전원공급장치

■ 이지세이버㈜ : 스마트 ON-OFF 시스템

“스마트 콘센트(스마트폰제어 무선통신형)” “스마트 조명모듈”, “GMS무선 스위치”, “게이트웨이”, “에어컨모듈”과 이를 관제하는 “Smart on-off 시스템”으로 구성되어있으며, 대기전력차단기능을 기본적으로 수행하면서 콘센트에 미터링기능과 무선통신기능을 추가하여 사용자와 관리자가 언제 어디서나 스마트폰과 관제시스템을 통하여 전기사용여부를 확인하고 원격제어 할 수 있는 제품

■ EATON : ESS용 인버터

250kW급부터 최대 2,250kW급의 대용량까지 다양한 라인업의 전력용 ESS 사업에 최적화된 인버터로서, 최고 98% 이상의 최대(Peak) 전력 효율을 발휘할 수 있고, 외부의 온도 및 기후 변화에 완벽하게 대응하여, 어떠한 외부 환경에서도 별도의 실내 공간이나 컨테이너 없이 단독으로 설치가 가능하며, 운전 시 발생하는 내부의 열을 최단 시간 내 외부로 효과적으로 방출할 수 있는 최신 냉각 기술이 적용

■ 잉카솔루 : 에너지절약 자동관리시스템

(주)잉카솔루션은 PC/주변기기 전용 에너지절약 관리시스템과 가전기기 전용 에너지절약시스템으로 세계 90여개국 국제 특허 보유, 미/일/유럽 주요 선진국 전기안전/환경 인증 통과, 미 연방정부 조달벤더(SAM) - 제36회 제네바 국제발명전 그랑프리(대상) 아시아 최초 수상

■ 전남혁신도시건설지원단 : 나주시 투자유치

금천면과 산포면 일원 약 7,334천㎡ 규모로 인구 5만명의 자족형 신도시로 조성중이며, 도심 중앙 호수공원, 지구 내 순환녹지로 쾌적한 환경 만들고, LED조명, 단열재, 고효율 보일러 설치 등을 의무화 등과  신재생에너지 공급시설 도입으로 에너지절약형 도시 건설을 지향

■ 천세산업㈜ : 무맥동 약품 정량 펌프

발전소 수처리 설비를 비롯한 생산현장, 정수, 폐수 및 하수처리장 등 약품 주입 공정에 필수적으로 공급되는 펌프에 등속도 캠을 개발·적용하여 화학약품을 정량 주입할 때마다 발생하는 맥동을 없애, 각종 플라스틱 재질의 배관설비를 진동과 충격으로부터 보호할 수 있는 무맥동 약품 정량 펌프

■ ㈜티움솔루션즈 :  기계제조 분야 프로세스 전반에 대한 컨셉트

디자인, 디지털 디자인, 설계/시뮬레이션, 시각화

설계에서부터 3D프로세스 정립에 필요한 설계표준화 컨설팅 및 3D모델링/2D도면화, 제품에 대한 각종 해석 및 시뮬레이션, 설계 검증, 3D스캐닝을 통한 역설계 단계에 걸친 엔지니어링 전체 프로세스 서비스, 또한, 원자력과 자동차 분야의 독보적인 기술력을 바탕으로 VR 및 CG를 활용한 영상/이미지 컨텐츠 제작사업

■ 화인테크㈜ : 일체형 직류전원공급장치(충전기, 분전반, 축전지)

원격제어, 병렬운전 가능한 IGBT 방식의 충전기, DC 접지검출장치가 장착된 고 신뢰성 계전기 기반의 분전반, DC 110V, 125V 전용 셀 감지장치 장착으로 원격으로 충전상태 송수신이 가능한 축전지가 통합되어 제어장치 하나로 종합감시 및 제어가 가능한 발전소·변전소·산업전기실, 수배전반 전원공급용 직류전원공급장치

■ ㈜IEN한창 : 풍력용 유입 변압기등 3종 출시

corrugated 방열판을 적용하여, 사이즈 축소가 가능면서도 절연유 오염을 최소화하여 절연유 교체주기를 획기적으로 늘이고, 방열효율 극대화 한 완전 밀폐형 유입 변압기(Hermetically Sealed Transformer)
완전 밀폐형 주름형 방열기(Corrugated Fin Wall)를 채용, 내구성이 뛰어나외부 충격 및 진동에 최적으로 견딜 수 있으며, 난연성 식물성절연유 사용으로 화재의 안전성 및 친환경을 고려하였고, 권선 간 최적의 냉각유가 순환될 수 있는 구조로 고조파 및 이상 서지에 견딜 수 있는 친환경성 풍력용 유입 변압기(Wind-power transformer)
안정적이고 일정한 용접이 가능한 로봇 용접으로 접합하고, 엠보싱 처리하여 기계적 강도가 향상되었으며, 유입식 변압기 몸체와 일체화 된 구조는 대기 접촉면을 증가시켜 방열 효과는 극대화 되고 유로저항이 감소되며, 쇼트 피닝 및 분체도장으로 녹이 슬지 않는 콜게이트 방열기(Corrugated fin wall)기존 유입식 변압기의 부피를 약 30% 축소 시킬 수 있음

1