		보 도 자 료
http://www.koema.or.kr					http://www.keitra.or.kr
2020년 4월 9일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. (인터넷, 방송, 통신은 4. 8.(수) 오후 5시 이후 보도 가능)
배포일시	2020. 4. 8.(수)		담당부서	품질표준본부
담당팀장	임의빈 팀장 (070-4825-1114)		담 당 자	박지혜 대리 (02-581-8601)

ESS 산업 생태계 복원을 위한 정부 지원사업 본격 시동

- 화재사고 예방, 공통안전조치(중소/외산) 이행지원사업 신청접수

- 보험부담 완화, EESS(전기에너지저장시스템) 단체공제 종합보험 운영

□ 한국전기산업진흥회(회장 : 구자균)는 에너지신산업분야 산업육성 및 시장창출을 위하여 산업통상자원부에서 공고한「2020년 에너지신산업 기반구축 사업」가운데 *중소기업 배터리 ESS 사업장 공통 안전조치 이행지원사업 실무지원기관으로 지정되어 오는 11월 30일까지 접수신청을 받는다.”고 밝혔다.

* 중소기업 배터리 사용 ESS 설치사업장 이행지원 사업

1. (한국전기산업진흥회) 공통안전조치 이행지원 사업/ 18.8억 원 한도

2. (한국에너지공단) 소화설비보강 이행지원 사업/20.4억 원 한도

ㅇ 주요 내용은 ▷ (지원대상) 중소기업 및 외산 배터리 사용하는 ESS 설치사업장 대표 또는 소유자 대표 ▷ (지원금액) 11백만원/MWh * 50% 규모 ▷ (총 사업비) 18.8억 원으로 한도소진 시 조기 마감된다.

ㅇ 지원절차는 ▷ 한국전기산업진흥회 신청서 접수 ▷ 안전조치위원회 서면평가 및 현장점검 실시 등 위원회 검토 ▷ 한국전기안전공사 최종이행확인 ▷ 한국전기산업진흥회 보조금 지원 순으로 진행되며, 관련 산업계의 공통안전조치 이행에 따른 공사비용의 절감이 기대된다.

ㅇ 사업신청(www.koema.or.kr - 바로가기 - 2020년도 에너지신산업 기반구축 통합공고)은 기한 내 우편접수이며, 자세한 내용은 한국전기산업진흥회 품질표준본부(02-581-8601)로 하면 된다.

□ 아울러, 화재사고 이후 보험료 급등에 따른 관련 업계의 부담완화 및  시스템 안정성 확보를 위해 현대해상화재보험과 공동으로「ESS 종합보험」을 2019년 9월부터 단체공제 상품으로 출시·운영 중으로 2020년 4월 현재 기준, 총 45건으로 평균보험 요율은 0.54% 수준이다.

ㅇ 보험가입을 위해서는 가입 희망일 6일전까지 체크리스트를 작성하여  한국전기산업진흥회에서 요율을 받아 보험인수 절차에 따라 진행하면된다. 자세한 내용은 홈페이지(www.koema.or.kr)의‘ESS 단체공제 종합보험’을 참조하면 된다.

ㅇ 한편, 한국전기산업진흥회는 지난해 ESS 산업의 안정화 및 생태계 활성화를 도모하기 위해 출범한「ESS 생태계 육성 통합 협의회(회장 : 이학성/ LS일렉  트릭)」를 구심점으로 산업부 ↔ 산업계 간 창구역할을 수행을 통해 新에너지 먹거리 발굴 및 생태계 육성을 통한 시장 신뢰성 회복에 노력하고 있다.

첨 부 : 중소기업 배터리 사용 ESS 설치사업자 이행지원 사업안내 1부.  끝.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 한국전기산업진흥회 품질표준본부 박지혜 대리(☎ 02-581-8601)에게 연락주시기 바랍니다.

중소기업 배터리 사용 ESS 설치사업자 이행지원 사업안내

1. 사업내용

ㅇ (지원내용) ESS 공통안전조치 이행을 위한 설치비용* 일부 지원

* 전기적 이상 보호장치, 비상정지장치 및 관리자 경보, 배터리 과충전방지 등

** 본 사업의 공고일(’20.02.20) 이후 공사된 내역에 한함

ㅇ (지원금액) 11백만원 한도/MWh × 50%

ㅇ (지원대상) 중소기업 및 외산 배터리가 설치된 ESS 사업장 대표 또는 소유자 대표 등

ㅇ (사업기간) 2020년 3월 1일 ~ 2020년 11월 30일

ㅇ (총사업비) 총 1,880백만원

ㅇ (지원방법) 신청업체는 안전조치 이행 후 진흥회에 이행결과서를 제출하면 한국전기안전공사 현장점검 후 한국전기산업진흥회는 보조금을 신청업체에게 지급

2. 추진절차

사업공고		접수․확인		위원회검토		최종이행확인		보조금지급
공고/홍보		신청서 접수 및 서류 확인		서면평가 현장점검		전기안전공사진행 요청		보조금지급
(산업부) 1월말		(한국전기산업진흥회) 사업기간내 수시		(안전조치위원회) 비정기적 개최		(한국전기안전공사) 사업기간내 수시		(한국전기산업진흥회) 사업기간내 수시

① 사업공고 : 중소기업 배터리사용 ESS 사업장 안전조치 지원사업 공고 (공통안전조치 및 소화설비보강 등 통합 공고)

② 접수·확인 : 신청기관이 안전조치 先시행 및 시행내용을 한국전기산업진흥회에 접수 → 전기진흥회는 접수한 서류 검토 및 보완요청

③ 위원회검토 : 비정기적 공통안전조치위원회 개최를 통해 전문가 검토 (서면평가 및 현장점검을 통해 승인여부 결정)

④ 최종이행확인 : 공통안전조치위원회 승인 받은 신청기관을 대상으로 전기안전공사 측에 최종 이행확인 요청

⑤ 지원비지급 : 최종 현장확인 이후 전기안전공사의 승인을 받은 신청기관을 대상으로 지원비 지급

3. 지원신청서류

ㅇ 공통안전조치 이행비용 지원신청서는 [붙임]의 신청서 참조

- 공통안전조치 이행확인서(양식)

- 거래명세서 또는 공사계약서(공사금액 표기 필요)

- 공사비세부내역서, (세금)계산서

- 기 설치된 ESS의 사용전검사확인증(전기안전공사 검사필증)

- 사업자등록증, 통장사본, 4대 사회보험료 납부증명서

- ESS설비의 거래명세서(내역서), (세금)계산서, 배터리 명판 사진(배터리 모델 및 제조사 확인 가능해야함)

- (수입배터리인 경우) 수입면장 혹은 수입신고필증

4. 지원신청접수

ㅇ 우편으로 지원신청서류 제출

- 우편제출처 : (06704) 서울특별시 서초구 방배로 10길 10-3 전기진흥회관 ‘품질표준본부 박지혜 대리(공통안전조치 이행지원사업’ 담당자) 앞

ㅇ 제출 시 우편접수 사실을 반드시 한국에너지공단 및 한국전기산업진흥회에 전화통보 요망(☏052-920-0564, ☏02-581-8601)

5. 기타사항

ㅇ 기타 본 지원 사업과 관련된 세부사항은 산업통상자원부의 공통안전조치위원회의 결정사항 및 전기안전공사 현장점검 결과에 따름

ㅇ 한국전기산업진흥회는 지원금 신청업체에 공통안전조치 이행확인에 필요한 증빙서류를 추가로 요구할 수 있으며 필요시 현장확인 등의 조치를 취할 수 있음

ㅇ 안전조치 이행과 관련된 증빙서류 미비시 지원이 불가할 수 있음

ㅇ 지원신청 기준으로 총사업비 범위 내에서 지원하고, 사업비 소진시 조기에 사업종료됨

6. 문의처

ㅇ 한국전기산업진흥회 품질표준본부 박지혜 대리 (☏ 02-581-8601)

붙임		공통안전조치 이행지원비 신청서

에너지저장장치 공통안전조치 이행지원비 신청서

신청업체명		주소
사업자등록번호		대표자
신청업체구분	□ 중소·중견기업 □ 공공기관 □ 대기업 □ 기타(비영리단체 등)
신청담당자		신청담당자 연락처
ESS용량 (배터리)	MWh (소수둘째자리에서 반올림)	총 이행비용	원(VAT포함)

위와 같이 에너지저장장치에 대한 공통안전조치를 이행하였음을 확인하였으며 이에 대한 지원비를 신청합니다.

붙임: 1. 공통안전조치 이행확인서(양식)

2. 거래명세서 또는 공사계약서(공사금액 표기 필요)

3. 공사비세부내역서

4. (세금)계산서

5. 기 설치된 ESS의 사용전검사확인증(전기안전공사 검사필증)

6. 사업자등록증

7. 통장사본

8. 4대 사회보험료 납부증명서

9. ESS설비의 거래명세서(내역서), (세금)계산서, 배터리 명판 사진(배터리 모델 및 제조사 확인 가능해야함)

10. (수입배터리인 경우) 수입면장 혹은 수입신고필증

상기 내용은 사실과 다름이 없음을 증명하며 허위 또는 중대한 과실이 있는 때에는 그에 따른 모든 법적 책임을 지는 당사자로서 본 확인서의 작성자는 신청업체의 대표 또는 임직원임을 확인합니다.

년     월     일

설치업체명       대표자        직인

한국전기산업진흥회 회장 귀중

양식		공통안전조치 이행확인서

사업장명	∘
주 소	∘
소 유 자 (관리자)	∘ 성 명 :
설치일자 (사용전검사 일자)	∘ 20OO년 OO월 OO일
고객번호 (전기안전공사)	∘
총괄 책임자	∘ 소 속 : ∘ 성 명 :	∘ 휴대폰 : ∘ E-mail :
전기안전 관리자	∘ 소 속 : ∘ 성 명 :	∘ 휴대폰 : ∘ E-mail :
ESS 용도 (해당항목 ∨체크)	□ 태양광 연계용 □ 풍력 연계용 □ 피크저감용 □ 주파수조정용 □ 배전설비용 □ 비상발전용 □ 기타( )
ESS 설치장소 (①, ②, ③ 중 택일) (해당항목 ∨체크)	① 일반건물 내 : □ 지하( 층), □ 지상( 층), □ 옥상( 층) ② 공장건물 내 : □ 지하( 층), □ 지상( 층), □ 옥상( 층) ③ 전용건물(옥외) : □ 조립건물 □ 컨테이너 □ 큐비클 □ 기타( )
이차전지	∘ 제조사명 : ∘ 총 용량 : kWh ∘ Rack별 용량 : kWh
전력변환장치 (PCS)	∘ 제조사명 : ∘ 총 용량 : kW ∘ 개별용량 : ( )kW×( )대
※ 개인정보 수집ㆍ이용 동의(개인정보보호법 제15조) 1. 수집하는 개인정보 항목 : 사업장 주소, 소유자명, 책임자(관리자) 소속, 성명, 연락처, 이메일 주소 2. 개인정보의 수집ㆍ이용 목적 : 안전조치 이행여부 확인 및 안내 등 3. 개인정보 보유 및 이용 기간 : 목적 달성 이후 즉시 파기 위 내용을 이해하였으며, 그 내용에 동의합니다.

안전조치 이행 결과서

구 분		조 치 항 목	조치내용(이행여부 등)
①	전기적 이상 보호장치 설치	∘ 과전류 보호장치 설치 ⇒ 퓨즈(모듈 단위) 또는 차단기 설치	∘ 배터리 모듈 단위 하이브리드 Bus-bar 설치 ∘ 랙별 퓨즈 설치 ∘ PCS AC와 DC 측 차단기 설치 (‘19.4월 설치)
		∘ 과전압 보호장치 설치 ⇒ 서지보호장치(SPD) / PCS 별	∘ 배터리와 BCP 별 SPD 설치 ∘ PCS 과전압 보호 기능 있음 (PCS AC, DC 측 차단기 동작) (‘19.4월 설치)
		∘ 지락 보호장치 설치 ⇒ IMD 또는 GFD 등	∘ PCS 내 IMD 설치 (‘19.4월 설치)
②	비상정지 장치설치 및 관리자경보 시스템 구축	∘ 이상상황 발생시 시스템 비상정지 ⇒ 비상정지장치 설치(Rack 단위 분리)	∘----------
		∘ 이상상황 발생시 관리자 경보 ⇒ 관리자 경보 방식	∘ ---------
③	운영환경 관리	∘ 제조사 권장 규격 유지 ⇒ 온도ㆍ습도ㆍ수분(결로, 누수 등), 분진 등 제조사 권장값	∘ ---------
④	배터리 과충전 방지	∘ 만 충전 이후 추가충전 금지 설정 ⇒ 현재 충전율 설정값 ( )%	∘ ----------
* 첨부자료 1. 안전조치 항목별 증빙사진 2. 안전조치 이행 확인서(업체)

2020년     월      일

총괄이행책임자(관리자) :             (서명)

소유주 :             (서명)

<첨부1> 안전조치 항목별 증빙사진

①-1. 전기적 보호장치 설치(과전류보호)

조치 전	조치 후
시공 당시 설치되어 사진이 없는 사업장은 시공 시기를 표기 (예시)‘18.4월 설치

①-2. 전기적 보호장치 설치(과전압보호)

조치 전	조치 후
시공 당시 설치되어 사진이 없는 사업장은 시공 시기를 표기 (예시)‘18.4월 설치

①-3. 전기적 보호장치 설치(지락보호)

조치 전	조치 후
시공 당시 설치되어 사진이 없는 사업장은 시공 시기를 표기 (예시)‘18.4월 설치

② 비상정지장치 설치 및 관리자 경보시스템 구축

조치 전	조치 후
시공 당시 설치되어 사진이 없는 사업장은 시공 시기를 표기 (예시)‘18.4월 설치

③ 운영환경 관리(온도ㆍ습도ㆍ수분(결로, 누수 등), 분진 등)

조치 전	조치 후
시공 당시 설치되어 사진이 없는 사업장은 시공 시기를 표기 (예시)‘18.4월 설치

④ 배터리 과충전 방지(만충전 이후 추가충전 금지)

조치 전	조치 후
시공 당시 설치되어 사진이 없는 사업장은 시공 시기를 표기 (예시)‘18.4월 설치

※ ESS설치 사진(옥내,옥외 구분 가능하도록 촬영)

전경

배터리	PCS

<첨부2> 안전조치 이행 관련 업체 확인사항

안전조치 결과 확인서

□ (전기적보호장치) 과전압(SPD, 시험등급 : Ⅱ 등급, 정격전압 1,500V, 전압보호레벨 3.4kV), 과전류(모듈 퓨즈, 정격전압 : 1,500V, 정격전류 : 500A), 누전(GFD, 시스템 정지 : 150㏀)에 대한 보호 장치가 제품 및 설비의 정격에 적절하게 설치되었음을 확인함

2020년      월       일

소속(담당분야) : 00사(PCS)   직책 :            성명 :           (서명)
소속(담당분야) : 00사(배터리)직책 :            성명 :           (서명)

□ (비상정지장치) 이상상황(과충전, 셀 전압 편차, 과전류, 지락,  배터리실 과온도, 통신불량(모니터링 신호 중단 10초))발생시 시스템을 차단하는 비상정지장치 및 관리자 경보(모니터 경보와 모바일 문자) 시스템이 구축되어 있고, 정상적으로 운영 중임을 확인함

2020년      월       일

소속(담당분야) :             직책 :            성명 :           (서명)

□ (운영환경 관리) 온도(모니터링, 경보 30℃, 시스템 정지 : 40℃)ㆍ습도(모니터링, 1차경보 : 75%, 2차경보 : 80%)ㆍ수분(시공사 확인)ㆍ분진(시공사 확인) 등 제조사가 권장하는 운영환경 기준을 만족할 수 있도록 관련 설비가 구축되어 있고, 정상적으로 운영 중임을 확인함

2020년      월       일

소속(담당분야) :             직책 :            성명 :           (서명)

□ (만충전 후 추가 충전 방지) 충전률을 제조사가 권장하는 범위로 운영하고 있으며, 만충전 이후 추가충전을 금지하도록 설정되었음
(BMS 설정, 경보 : 4.19V, 시스템 정지 : 4.23V)

2020년      월       일

소속(담당분야) : 00사(PCS)   직책 :            성명 :           (서명)
소속(담당분야) : 00사(배터리)직책 :            성명 :           (서명)

붙임2		전기저장장치(ESS) 안전조치 이행 확인표

설비현황	사업장명		확인일자	20 . . .
	주소
	용도	□ 태양광 연계용 □ 풍력 연계용 □ 피크저감용 □ 주파수조정용 □ 배전설비용 □ 비상발전용 □ 기타( )
	이차전지 설치장소	∘ 일반건물 내 : □ 지하( 층), □ 지상( 층), □ 옥상( 층) ∘ 공장건물 내 : □ 지하( 층), □ 지상( 층), □ 옥상( 층) ∘ 전용건물(옥외) : □ 조립건물 □ 컨테이너 □ 큐비클 □ 기타( )
	PCS	∘ 제조사( ), 총용량( )kW, 개별용량( )kW×( )대
	이차전지	∘ 제조사( ), 총용량( )kWh, rack별 용량( )kWh

공통항목	확 인 내 용	결 과
운용환경관리	∘ 제조사 운용기준(온도, 습도, 먼지) 준수 여부	(○) (×)
전기적 보호장치	∘ 과전압보호 : SPD 설치(PCS 별) 여부	(○) (×)
	∘ 과전류보호 : 퓨즈 설치(모듈별) 여부	(○) (×)
	∘ 지락(누전)보호 : IMD, GFD 등의 설치 여부	(○) (×)
비상정지 및 관리자 알림	∘ 비상정지장치 설치 여부(비상정지 설치위치, 정지요소, 순서)	(○) (×)
	∘ 이상상태 관리자에게 알림 기능 여부	(○) (×)
배터리 과충전 방지	∘ 배터리 SOC 설정값에서 BMS 정지 여부	(○) (×)

옥내 존치	확 인 내 용	결 과
이격거리 확보	∘ 배터리실은 타시설과 1.5m 이격, 대피시설 3m 이격	(○) (×)
방화벽 설치	∘ 벽돌조 19㎝ 이상 또는 경량콘크리트 패널 10㎝ 이상	(○) (×)

소속(소유주, 담당자, 시공자, 제조사 등)	입회자 성명	서명

확인일자	소속	확인자 성명	서명
2020. . .
2020. . .
2020. . .