붙임 1

신 기후체제 및 FTA 대응을 위한

『2017년 전기․전력 기술 수요조사 추진계획』

□ 추진목적

□ 전기․전력분야 중소기업이 참여하는 산․학․연 컨소시엄을 구성하여

국책 및 수요처 연구개발사업 기획 및 참여

□ 전기․전력분야 제조업체의 신 기후체제 및 FTA 대응 연구개발 활성화로 기술 및 국제경쟁력 강화

□ 발굴대상

□ 2016년 기 수요조사 과제를 제외한 발전기, 전동기, 개폐기, 차단기, 전선 등 전기․전력기기

○ 신 기후체제에 대응하기 위해 친환경·초고압 전력기기 개발을 기획한 과제

< 2016년 기 수요조사 과제 목록 >

연번	과제명	분류	분야
1	170㎸ 50㎄ SF6 Free GCB 및 GIS 개발	스위치기어 (차단기)	전기기기 (신 기후체제)
2	145㎸ 40㎄ SF6 Free GCB 및 GIS 개발
3	친환경 RMU(Ring Main Unit) 개발
4	72.5㎸ Mold 양상 차단기 개발
5	MV-HV 직류차단기 및 보호협조시스템 개발		전기기기 (에너지신산업)
6	22.9㎸ 친환경 가스부하개폐기 개발	개폐기	전기기기 (신 기후체제)
7	ESS와 연계한 자동절체 시스템 개발
8	친환경 Dry Type Plug-In 옥외용 부싱 개발	부싱	전기기기 (신 기후체제)
9	친환경 저손실형 변압기 개발	변압기	전기기기 (신 기후체제)
10	친환경 154㎸급 PP 케이블 개발	전선	전기기기 (신 기후체제)
11	친환경 345㎸급 PP 케이블 개발
12	친환경 대용량 하이브리드 부스닥트 개발
13	슈퍼 프리미엄(IE4)급 직입구동식 전동기 개발	전동기	전기기기 (에너지신산업)

□ DC, MG, ESS, V2G 충전기, IoT 등 에너지신산업

○ MG의 경우, 단순 전기기기/기술 개발보다는 계통 운영 및 수출사업화와 같은 수익 창출에 초점을 맞춘 사업형 과제

○ DC의 경우, HVDC 관련 기술은 별도의 대형과제로 진행 중임에 따라 MVDC 혹은 LVDC 관련 기술 개발 중심 과제

○ ESS의 경우, 도시 등 밀집 수용가를 대상으로 한 대용량 전력계통 연계 ESS, 전력변환장치(PCS) 및 관련 소프트웨어 등 기존의 획일적인 배터리 개발 위주에서 벗어나 ESS 가치사슬 전반에서 과제 발굴 필요

○ V2G를 포함한 전기자동차 충전기의 경우, 충전 효율 향상 기술과 같은 신기술 접목형 과제

○ IoT 접목 과제의 경우, 기존의 센서부착과 같은 측정 기술을 넘어 인공지능 및 제어 알고리즘을 적용한 빅데이터 관리·활용 기술 개발 과제

□ 고효율․친환경 신소재, 부싱, 애자 등 전기․전력기기 부품․소재

○ 친환경 부품ㆍ소재 기반의 원천기술 과제(ex. 초고압용 친환경 절연유, 에폭시 수지의 단점을 개선하고 재활용이 가능한 친환경 절연물 소재, CO2 혼합가스 외 친환경 절연가스 등)

○ 전기기기에 사용되는 핵심적인 부품ㆍ소재 개발 과제(FTA 대응)

□ 전기ㆍ전력기술 R&D 방향(안) 분석결과 참조 [첨부자료]

○ 글로벌 선진사가 다수 참여하는 IEEE PES 2016 참관(2016. 4월) 결과 참조

○ 한전 및 정부 보도자료 및 정책방향 참조

○ 부품ㆍ소재의 경우, 저가 양산의 부품ㆍ소재 보다는 전기기기에 핵심적으로 사용되는 절연물, 전도체 등의 기술경쟁력 기반의 친환경ㆍ고효율 신 대체 물질 개발 필요

□ 수요조사 결과를 기반으로 연구조합의 R&D 추진절차 및 체계

기술기획 단계
추진절차	내 용
연구조합(진흥회) 자체 기술수요 조사	대상 : 회원사, 전기․전력 제조업계
추진 제안과제 선정	전기산업 R&D 기획 위원회(선정 심의회)
기술수요조사 결과 분석·평가	각 기술 분과 위원회
국책 및 수요처 R&D 사업 기술수요조사 제안	국토부, 산업부, 미래부, 수요처 등
제안과제 기술기획	정부 및 수요처
기술기획보고서 평가·선정	정부 및 수요처
차기년도 정부 및 수요처 R&D사업 확정	예산 및 RFP 확정

공동 R&D 수행 단계
추진절차	내 용
신규사업 공고	정부 및 수요처
사업계획서 작성 및 컨소시엄 구성	진흥회(연구조합) 및 참여기업 (연구소, 학계 포함)
사업계획서 평가	전담기관
지원대상 과제 및 사업자 확정	전담기관
협약체결	진흥회(연구조합) ↔ 참여기업
연구개발 수행	진흥회(연구조합), 참여기업
단계 및 최종 평가	전담기관
기술료 징수 및 실시 협약	전담기관 ↔ 참여기업
사업화 추진	수출, 사업화, 에로사항 해결, 공동 협력(진흥회)

※연구조합 자체 선정심의회에서 국책 및 수요처 R&D로 추진할 선정과제는 제안업체의 의견 수렴을 최대한 반영하여 산․학․연 공동 컨소시엄을 구성하여추진

< R&D 수행 체계 >

	중소기업의 R&D 취약점을 보완하기 위해 산∙학∙연이 공동 R&D 컨소시엄 구성으로 성공수행 시스템 구축
대∙중소기업			학 계				연 구 계			연구조합
• R&BD 상용화 기술 개발 • 전문인력 양성			• 원천기술 개발 • 중소기업기술 교육 및 인력양성				• 응용기술 개발 • 기술동향 분석 • 기술평가 및 인증, 신뢰성 확보			• 시장동향 분석 • 산업계 공통 기초기술 연구 • 표준화 (인정기준 제시) - KOEMA, ES 등 • 사업화 지원(수출)

□ 연구조합 주관 또는 참여 R&D 사업의 장점

연번	내 용
1	산․학․연이 참여하는 공동 R&D 컨소시움 구성을 통해 중소기업의 R&D 취약점을 보완하는 과제 성공·수행 시스템 구축
2	국책 R&D 사업 우선 참여 및 과제를 통한 개발제품의 공공기관 우선 구매 (산업기술연구조합 육성법)
3	연구조합 자체 연구·조사를 기반으로 해외 산업기술 트렌드에 능동적 대응
4	전기산업 국책 R&D 사업의 중복투자 방지
5	R&D와 제품 상용화의 유기적 연계를 통한 참여기업의 매출 증대
6	중소기업의 국책 R&D 사업의 효율적 지원
7	- 참여기업 : 연구개발만 전념하여 성공적 R&D 추진 연구조합 : R&D 사업 조정 및 운영 등 사후관리 행정지원과 표준화 및 사업화 지원 * 연구조합 설립근거 : 미래부 산업기술 연구조합 육성법 제8조

□ 제출 및 문의처

□ 제출기한/양식 : ~ 2016. 10. 31(월)/[붙임 2] 참조

□ 문의 및 신청방법

○ 문의처 : 연구개발본부 김민석 대리, 양영수 주임(Tel : 02-581-8603)

○ 신청방법 : 붙임 양식을 작성하여 담당자에게 이메일

- 이메일 : kms4738@naver.com, kms4738@koema.or.kr

참고자료

『전기․전력 기술 R&D 방향(안) 분석결과』

□ 변압기 : 친환경 절연유 적용 초고압 변압기 개발

○ 해외기 대비 친환경 기반 절연유 개발 등 기술경쟁력 강화

○ 해외기업의 경우 고용량 및 생애주기 증가 기술에 집중적인 투자를 하고 있어 새로운 방향으로 기술 선도

○ 친환경 기술로 FR3(식물성 혼합 절연유)를 적용하였으나 초고압용으로 폰가미아 피나타 오일(Pongamia Pinnata Oil), 팜 지방산 에스테르 오일(Palm Fatty Acid Ester Oil) 등 새로운 절연유 개발

□ 개폐기 및 차단기 : 345㎸급 이상의 친환경 절연가스 적용 GIS 개발

○ SF6 Free 170㎸ 50㎄급 까지는 한전 R&D 과제 진행 예정

○ 해외 글로벌 선진사(ABB 등) 대비 동등한 기술경쟁력 확보

○ 글로벌 선진사를 제외한 해외기업의 경우, 차단용량 증가 기술에 집중적인 투자를 하고 있어 친환경 기술 선도

□ 애자 및 부싱 등 절연기기 : 에폭시 외 친환경 신소재 절연물 개발

○ 에폭시 수지 외 신소재 개발을 통한 기술경쟁력 확보

○ 대부분 해외기업이 에폭시 수지를 사용하고 있으므로 새로운 친환경 신소재 절연물 개발을 통한 제품 차별화

○ 중국의 저가 제품 수출로 인해 저하되는 가격경쟁력을 극복할 수 있는 친환경 기반의 고부가 기술/제품 개발(중국 제품 대비 경쟁력 확보)

□ 전선 : 폴리프로필렌 등 친환경 신소재 전선 개발

○ 폴리프로필렌 소재 외 해외기업 대비 차별화된 기술경쟁력 확보

○ 대부분 해외기업이 XLPE 전선을 사용하고 있으며 용량증대 및 초전도에 집중적으로 개발함에 따른 친환경 신소재 기술 선도

□ 전동기 : 경량화 및 고출력ㆍ고효율 전동기 기술 개발

○ 고성능 영구자석 매입형 영구자석모터(IPM) 외 유도전동기를 적용한 열 발생 저감, 자속향상, 전도체 단면적 축소를 통한 최적화 기술, Hollow Shaft 적용 등 신 기술 개발

□ ESS : 배터리 수명연장 기술 개발

○ 대형 태양광 단지 및 전기자동차 직류 충전 단지 등 주파수 조정을 위한 대형 직류 분산전원과 연계된 ESS 내 상변환물질(PCM) 적용 등을 통한 배터리 수명 증대 기술 개발

□ 전기자동차 : V2G 연계를 위한 통신 프로토콜 개발 및 모듈 개발

○ 현재 설치되어 있는 전기자동차 충전기 내 V2G를 연계하기 위한 모듈 기술 개발

○ 직류 전기자동차 충전기와 전기자동차 간 V2G를 위한 통신프로토콜 표준화 개발

□ IoT : 전기기기 내 인공지능 알고리즘 적용 IoT 기술 개발

○ IoT 센서기반의 인공지능 제어알고리즘 적용 전기기기 자가진단 및 보호 모듈 개발

○ Virtual 시스템(소프트웨어)를 적용한 2 out of 3 시스템 등 고 신뢰도 기반의 IoT 기술 개발

○ 민간 전력거래가 확정됨에 따른 통신 프로토콜 연계 및 사물 간 통신 국제 표준인 one M2M CoAP을 준수하는 기술·서비스 개발