				Contents

Ⅰ. 환 영 사	2

Ⅱ. 행사 개요 및 프로그램 안내	4

Ⅲ. 행사장 안내	6

Ⅳ. 참가업체 및 전시물 소개	7

Ⅴ. 성과발표 자료	2

◈ Day 1.   6월 23일(월)

1. 발전소 트립 원인 분석 및 예방 모듈화 시스템	31

【㈜BNF테크놀로지 김기태 이사】

2. 친환경적 Embeded VI Pole 개발	45

【동우전기공업㈜ 정종훈 상무이사】

3. Solid Insulated Switchgear 개발	61

【LS산전㈜ 이석원 차장】

4. 효성의 풍력발전 시스템 개발 현황	69

【㈜효성 고장욱 차장】

5. KERI의 전력기기 친환경 관련 성능 평가 업무	87

【한국전기연구원 박병락 부장】

◈ Day 2.   6월 24일(화)

6. 한국전력공사의 중소기업 지원 실적 및 계획	109

【한국전력공사 백상준 과장】

7. 초고압 전력기기 기술개발 동향 및 방향	127

【한국전기연구원 박경엽 그룹장】

Ⅰ. 환 영 사

안녕하십니까？

중전기기 기술개발기금 통합 R&D 성과발표회

한국전기산업진흥회 김준철 회장입니다.

바쁘신 가운데서도, 오늘 저희 행사에 참석해 주신 대․중소기업 산업계 여러분과 내외 귀빈 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

지난 98년부터 중전기기산업의 자생기반 조성 및 경쟁력 향상을 위하여 중소 중전기기 업체를 대상으로“중전기기 기술개발기금”사업을 통해 10년 동안 176개 과제 650억원을 지원하여 수입대체 4억불, 수출 2억불 등 큰 성과를 거둠으로써 오늘 기금사업의 우수 연구결과물 및 효성, LS산전 등 대기업의 중소기업과 협력 연구개발 사업성과를 토대로「중전기기 기술개발기금 통합 R&D 성과 발표회」를 개최하게 되었습니다.

또한, 기금사업을 통하여 중전업계의 생산성 향상 등 중전기기산업에 공이 큰 관련 업계 및 기관 임직원의 사기를 진작시키고, 신기술 개발의욕을 고취시켜 지속적인 산업발전을 이룩한 공로로 오늘 영예로운 상을 받으신 수상자 여러분께 축하의 말씀을 드립니다.

우리 중전기기산업은 내수시장에서 다져온 기술력을 바탕으로 글로벌 시장에서 의 본격적인 도약을 준비해야 할 때로 지난해 생산액이 22조원을 넘어섰으며, 수출액도 60억불을 돌파하여 27% 이상의 증가세를 보임으로써 급속한 성장가도를 달리고 있습니다.

그러나, 글로벌 경쟁력이라는 측면에서 보면 생산액 대비 수출비중이 2.7%대에 불과하여 세계시장 진출을 위한 가일층의 노력이 요구되는 상황입니다. 아울러, 대기업과 중소기업의 수평적 경쟁구조로 인한 품목별, 산․학․연 간 공동기술 발굴 협력망 구축부재로 공동 기술개발 활동이 취약한 실정입니다.

아울러, 기술 선진국의 기술이전 기피와 핵심연구 전문 인력 부족 등으로 독자적인 기술확보의 어려움, 연구개발 투자비의 급상승, 노동시장 경직화, 과당경쟁으로 인한 채산성 악화 등 중전기기산업에 대한 투자여력 감소로 전반적인 산업경쟁력 상실 우려도 있는 것도 사실입니다.

이러한 국내외 열악한 환경속에서, 저희 진흥회와 한전은 중전기기 기술개발 기금사업의 수혜자인 중소 중전업계 자금상환 부담을 줄이기 위해 2008년부터 기금 상환기간을 5년에서 8년으로 연장하고, 체계적이고 원활한 기금 지원 및 사후관리를 위해 “중전기기 기술개발기금 종합관리시스템”을 구축․운영하는 등 기금 수요자 측면에서의 지원모델 구축을 위해 적극 노력하고 있습니다.

또한, 지난 2006년『한국전기산업기술연구조합』을 발족, 대․중소기업 및 산․학․연간 공동 기술개발 활성화를 적극 추진하여 300억 규모의 국책 R&D 사업을 진행하는 등 산․학․연 공동 기술개발사업의 계기를 마련한 바 있습니다.

이와 더불어, 전력기기 미래기술컨퍼런스 개최, 중전기기 인적자원협의체 운영 및 핵심연구인력 Pool DB의 구축 등을 통해 중전기기산업의 산․학․연 공동 기술개발 활성화 유도 등 연구개발 인프라 구축에도 최선의 노력을 다하고 있습니다.

아무쪼록, 오늘 행사가 그 동안 각고의 노력을 통해 우수한 제품 및 기술을 개발하고도 국내외 시장 진출에 어려움을 겪고 계신 우리 중전기기산업계의 상호 갈증 해소에 도움이 되는 계기가 되기를 바라마지 않습니다.

앞으로도 저희 진흥회는 차세대 신기술 개발과 이를 통한 국내외 시장진출의 교두보 마련을 위해 모든 역량과 노력을 다하겠습니다.

끝으로 오늘 행사가 있기까지 물심양면으로 지원해 주신 지식경제부, 한국전력공사, 산업계, 연구계 및 학계 관계자 여러분 모두에게 다시 한 번 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

다시 한 번 오늘 수상하신 유공자 여러분들께 축하의 말씀을 드리며, 중전기기 산업 종사자 여러분의 건승과 무궁한 발전을 기원합니다.

대단히 감사합니다.

http://www.koema.or.kr

2008. 6. 23(월)

한국전기산업진흥회장 김준철

Ⅱ. 행사 개요 및 프로그램 안내

◈ 행사개요

◦ 목  적 : 중전기기 기술개발기금 및 대․중소기업 협력 연구개발 사업의

성과홍보를 통한 중전기기 기술개발을 촉진하고 국제 경쟁력

강화

◦ 일  시 : 2008년 6월 23일(월) ~ 24(화) [2일간]

◦ 장  소 : COEX 장보고홀(331호 ~ 333호)

◦ 주  관 : 한국전기산업진흥회(KOEMA)

◦ 후  원 : 지식경제부(MKE), 한국전력공사(KEPCO)

◈ 프로그램 안내

☞ 1일차 : 6. 23(월)

시 간	주 요 내 용	행 사 장
09:00～12:00	◦ 전시부스 장치	331, 332호
14:00～17:00	◦ 우수 기술개발 전시부스 참관(16개사)
14:10～14:30	◦ 중소기업의 기술개발 우수사례 (1) (발전소 트립원인 분석 및 예방 모듈화 시스템) - ㈜BNF테크놀러지 김기태 이사	333호
14:30～14:50	◦ 중소기업의 기술개발 우수사례 (2) (친환경적 Embedded VI Pole 개발) - 동우전기공업㈜ 정종훈 상무이사
14:50～15:10	◦ 중소기업과 기술개발협력 성공사례 (Solid Insulated Switchgear) - LS산전㈜ 이석원 차장
15:10～15:30	◦ 효성의 풍력발전시스템 개발 현황 - ㈜효성 고장욱 차장
15:30～15:50	◦ KERI의 전력기기 친환경 관련 성능 평가 업무 - 한국전기연구원 박병락 부장

☞ 2일차 : 6. 24(화)

시 간	주 요 내 용	행 사 장
10:30～11:00	◦ VIP 전시부스 참관	331, 332호
11:00～11:30	◦ 중전기기 대수요처인 한전의 중소기업 지원 실적 및 계획, 동영상 상영 - 한국전력공사 백상준 과장	336호
11:30～13:20	◦ 우수 기술개발자 포상 및 오찬 - 지식경제부장관 3점, 한국전력공사장 3점 한국전기산업진흥회장 3점 등
14:00～14:30	◦ 초고압 전력기기 기술개발 동향 및 방향 - 한국전기연구원 박경엽 그룹장	333호
16:00～	◦ 전시부스 철거	331, 332호

◈ 우수 기술개발자 포상 및 오찬 행사(24일)

시 간	주 요 내 용	비 고
10:00～10:30	◦ VIP 인사 환담	Conference Center (306호)
10:30～11:00	◦ VIP 인사 우수 연구개발 제품 참관	전시부스관 (331, 332호)
11:00～11:30	◦ 중전기기 대수요처인 한전의 중소기업 지원 실적 및 계획, 동영상 상영	백상준 과장 (한국전력공사)
11:30～11:40	◦ 지식경제부장관 포상(3점)	김준철 회장 (전기진흥회)
11:40～11:50	◦ 한국전력공사장 포상(3점)	김종현 부처장 (한국전력공사)
11:50～12:00	◦ 한국전기산업진흥회장 포상(3점)	김준철 회장 (전기진흥회)
12:00～12:05	환 영 사
12:05～12:10	건배제의	백수현 교수 (동국대학교)
12:10～13:20	오 찬	-
13:20	폐 회	-

Ⅲ. 행사장 안내

◈ 행사장 : COEX 3층 장보고홀 (331호 ~ 333호, 336호)

행 사 장	주 요 행 사	일 시
331, 332호	∙ 성과물 전시회	23(월) 14:00 ~ 24(화) 16:00
333호	∙ 중소기업 기술개발 우수 사례 - ㈜BNF테크놀로지, 동우전기공업㈜ ∙ LS산전㈜의 중소기업과 기술개발협력 성공사례 ∙ ㈜효성의 풍력발전시스템 개발 현황 ∙ KERI의 전력기기 친환경 관련 성능평가 업무 ∙ 초고압 전력기기 기술개발 동향 및 방향	23(월) 14:10 ~ 14:50 ~ 15:10 ~ 15:30 ~ 24(화) 14:00 ~
336호	∙ 한전의 중소기업 지원 실적 및 계획 ∙ 우수 기술개발자 포상 및 오찬	24(화) 11:00 ~ 11:30 ~

Ⅳ. 참가업체 및 전시물 소개

부 스 번 호	소 속 명	전 시 품
1	㈜오선텍	1㎾급 가정용 고분자 연료전지 시스템
2	㈜삼흥기업	소형(8～24㎾) 고주파 유도가열 시스템
3	헤벨㈜	수동투입 가능한 25.8㎸용 Magnet Actuator
4	㈜여기로테크	Fuse 부착형 400Α AISS
5	㈜이스트파워	디지털 유니트 적용 비상용 발전기 세트
6	인텍전기전자㈜	환경친화형 15/38㎸ 가공선로용 개폐기
7	㈜시티이텍	보호계전기용 CT의 여자특성 자동측정 시스템
8	㈜정인시스템	풍력발전 Tower용 승강기 및 레일
9	㈜우암코퍼레이션	실시간 영상회의 솔루션(Ravcoms eConference)
10	㈜스웨코	복합 고내열 절연테이프(ASGT, AGT)
11	㈜BNF테크놀러지	TIS - 플랜트 정지(Trip) 예방 및 분석 솔루션
12	동우전기공업㈜	친환경 Epoxy Mold Type 제품
13	기림공업㈜	실리콘-자기재 복합배전용 애자
14	한국전기산업기술연구조합	중전기기 산‧학‧연 공동 기술개발 체계 구축
15	㈜효 성	HS90 - 2㎿ 풍력발전 시스템
16	LS산전㈜	SF6 Free 친환경 25.8㎸ Solid Insulation Switchgear & Compact Substation

Booth No. 01
1㎾급 가정용 고분자 연료전지 시스템

	업 체 명	㈜오선텍
	대 표 자	오재기
	주 소	경기도 군포시 당정동 360-4
	연 락 처	TEL. 031) 477-9142 FAX. 031) 477-9146
	홈페이지	www.osuntech.co.kr
	담 당 자	이시영(전무이사)
	담당자 E-mail	seetop@osuntech.co.kr
	전시물 소개
◈ 주요 생산품목 ∙ 가정용 1㎾ 연료전지 및 상업용 10㎾~50㎾ 연료전지 발전시스템 ∙ PEMFC, SOFC, MCFC, DMFC 연료전지 운전시스템 ∙ PEMFC Stack & Cell 평가시스템(50Ｗ~85㎾) ∙ SOFC, BOP, Reformer 평가시스템 ∙ 교육용 소용량 연료전지 파워팩(HypowerGenTM) ∙ 교육용 연료전지 발전시스템 ∙ 차량용 연료전지 평가장치 ∙ 천연가스 및 수전해 수소발생장치 ∙ 수소 압축 및 저장시스템 ∙ 수소정제시스템 ∙ 멤브레인 가습기 ∙ 초순수 제조장치 ∙ 수소저장합금 Canister & Powder ∙ 신재생 복합발전시스템 ∙ 연료전지 Total 엔지니어링

Booth No. 02
소형(8~24㎾) 고주파 유도가열 시스템

	업 체 명	㈜삼흥기업
	대 표 자	유은숙
	주 소	경기도 김포시 걸포동 2-220
	연 락 처	TEL. 031) 983-3030 FAX. 031) 983-3036
	홈페이지	www.sh3030.co.kr
	담 당 자	이경배 (과장)
	담당자 E-mail	sh833030@chollian.net
	전시물 소개
현재 사용되고 있는 보일러로는 기름, 심야전기, 가스 및 씨이즈히타 보일러 등임 그러나, 기름보일러는 화석연료 사용으로 공해발생 및 유가폭등에 따른 에너지 비용증가, 가스보일러는 폭발 위험성이 있고, 특정지역에만 한정되어 사용 가능하며, 심야전기보일러는 별도 물통제작에 따른 자재소모가 많이 들고 보온재가 필요하기 때문에 사용 후 폐기물이 발생되며, 씨이즈히타 방식은 순간 전류가 많이 발행되며 감전위험, 짧은 수명, 쾌속가열지연 등의 문제점이 발생되고 있음 이에, 당사는 상기 4개 보일러의 단점을 수정․보완한 유도가열 고주파보일러는 유도 가열용 고주파 공진형 인버터를 이용한 순간 가열 난방식 보일러장치로서 난방 사용 시 손실되는 에너지를 최대한 절약하고 수명이 반영구적으로 사용할 수 있는 함으로서 에너지 및 사후관리비를 절약할 수 있는 제품을 개발함

Booth No. 03
수동투입 가능한 25.8㎸ Magnet Actuator

	업 체 명	헤벨㈜
	대 표 자	오흥석
	주 소	인천시 서구 가좌3동 215-19
	연 락 처	TEL. 032) 577-6813 FAX. 032) 577-6817
	홈페이지	www.heber.co.kr
	담 당 자	배상찬 (차장)
	담당자 E-mail	scbae@heber.co.krt
	전시물 소개
현재, 국내외 전력기기 동향은 점차 SF6 Gas 절연 방식에서 무보수형, 경량화 에폭시 절연 방식으로 교체되고 있는 추세임 본 제품은 수동투입이 가능한 25.8㎸용 Magnet Actuator임 이와 함께 조작기도 과거의 복잡한 모터 방식에서 무보수형․Compact Magnet Actuator 방식으로 채택함으로 인해 그 수요가 점점 증가하고 있으나, 현재 개발되어 있는 Magnet Actuator는 다음 두 가지 문제가 있음 첫 번째는 조작 전원 상실시 수동 조작으로 개방만 가능함으로, 긴급한 수동 투입조작이 불가능한 점이며, 두 번째는 국내 자체 기술로 개발된 것이 없어 전량 해외에서 수입하고 있는 실정임 본 제품은 이러한 단점을 모두 보완한 국내 기술로서 원가절감형이면서 품질과 기능면에서 더욱 향상된 수동 투입이 가능한 전력기기용 Magnet Actuator임

Booth No. 04
Fuse 부착형 400Α AISS

	업 체 명	㈜여기로테크
	대 표 자	이영호
	주 소	경기도 파주시 광탄면 분수리 233-8
	연 락 처	TEL. 031) 943-5900 FAX. 031) 943-5904
	홈페이지	www.yogirotech.co.kr
	담 당 자	임 혁
	담당자 E-mail	hitten@nate.com
	전시물 소개
약식 배전반에서 고압반의 AISS 후단에 고압한류형 Fuse를 별도 장착(한국전기안전공사의 권고사항)하여 사용 중인 것을 국내 최초 기중 차단방식의 고차단 용량 400Α Fuse 부착형 AISS 제품으로 개발하였음 설치면적의 축소와 개폐기 주회로부에 Fuse의 Combination 차단기능을 보유하고, 점진적으로 소형/축소화로 진행되는 배전반 시스템에 부응하여 설치비용을 절감하여 기중에서 400Α 차단이 가능한 고차단용 제품을 개발함 분리구조로 제작 시 불가능한, Fuse 용단 기 개폐기의 재투입 방지기능 등을 전기적 시퀀스 구성으로 기능을 부여하여 반드시 사고의 원인을 제거 후, 개폐기 재투입을 가능하게 함으로써 전력운영시스템에 대한 안전성 제고하였음

Booth No. 05
디지털 유니트 적용 비상용 발전기 세트

	업 체 명	㈜이스트파워
	대 표 자	신성호
	주 소	경기도 파주시 교하읍 동패리 935-3
	연 락 처	TEL. 031) 943-3541 FAX. 031) 935-5967
	홈페이지	www.eastpower.co.kr
	담 당 자	전용서 (상무이사)
	담당자 E-mail	jys0918@chol.com
	전시물 소개
당사는 디젤엔진 및 가스엔진 등을 동력원으로 하는 각종 형태(자동 및 반자동, 아날로그 및 디지털 제어, 본네트 및 방음형 등)의 발전기를 제작 판매하고 있음 특히, 수요자의 다양한 요구를 충족하기 위하여 보유하고 수주설계 및 발전기 제작기술 등을 응용하여 맞춤형 발전기를 설계 제작하는 종합 발전기 제조사임 아울러, 발전기 본체의 설계 제작과 발전기를 제어하는 제어반을 자체 설계 제작하고, 또한 발전기 제어를 위한 디지털 모듈, AVR, Battery 충전기 등을 개발 적용하고 있으며, 발전기를 구성하는 각종 구조물 및 부품을 설계 제작하고 있음. 이번 전시회에는 발전기를 제어하는 디지털 유니트를 중심으로 하는 각종 발전기 제어 부속품을 출품함

Booth No. 06
환경친화형 15/38㎸ 가공선로용 개폐기

	업 체 명	인텍전기전자㈜
	대 표 자	고인석
	주 소	경기도 화성시 봉담읍 분천리 78-2
	연 락 처	TEL. 031) 227-1161 FAX. 031) 227-1164
	홈페이지	www.eastpower.co.kr
	담 당 자	신동진 (차장)
	담당자 E-mail	entec@entecene.co.kr
	전시물 소개
도쿄 기후 협약이후, 지구 온난화 문제가 크게 대두됨에 따라, Co2가스의 23,900배 온난화 지수를 지닌 SF6 Gas를 사용하지 않는 환경친화형 Polymer 절연 제품 개발이 요구되고 있음 <환경 친화형 가공선로용 개폐기> 이에 SF6 Gas를 사용하지 않는 Polymer 절연 가공선로용 개폐기를 개발함으로써 Gas 사용에 따른 주기적 정밀 점검등 유지보수가 필요 없고 폭발 위험이 없는 친환경 제품임 이로써 환경유해 물질 감소를 위한 국가 환경 친화형 정책 추진에 공헌하고, 세계적인 지구 온난화 문제 해결에도 기여하며, 해외 배전선로에서 사용되는 15㎸ 20㎄ 및 38㎸ 16㎄ 고용량의 Polymer 절연기기 수출시장을 선점함으로서 세계시장 선두기업으로 발전시켜 수출 활성화 및 국가 산업 발전에 많은 기여를 할 것으로 기대됨

Booth No. 07
보호계전기용 CT의 여자특성 자동측정 시스템

	업 체 명	㈜시티이텍
	대 표 자	이성하
	주 소	서울시 성동구 성수동 1가 10-4
	연 락 처	TEL. 02) 463-0031 FAX. 02) 465-6113
	홈페이지	www.ctpt114.com
	담 당 자	양해성 (부장)
	담당자 E-mail	ctpt114@yahoo.co.kr
	전시물 소개
보호계전기용 CT는 선로의 과전류 시 선로 및 설비를 보호하기 위하여 사용되는 제품으로 CT의 여자전압에 의하여 작동됨 보호계통의 신뢰성확보를 위해서는 ANSI, IEC 등의 Standard에서 규정하는 CT의 출력특성(Knee Point Voltage)을 만족하여야 하는데, 이를 위한 측정장비는 해외에서 개발되어 국내업체는 이를 전량 수입하였음 당사가 개발한 자동측정시스템은 특성치의 정확한 측정은 물론 측정 Data를 자동 분석하여 Graph로 표시하고, 연결된 Computer에 저장된 Data는 Excel File로 변환되어 사용자가 요구하는 Format으로 표현 가능한 제품임 수요자의 요구사양에 적합한 기기성능을 얻기 위한 최적의 설계 및 제조로 원가절감 및 생산성향상을 기할 수 있으며, 기술력 향상을 통한 국제경쟁력 강화 및 수입대체 효과가 기대됨

Booth No. 08
풍력발전 Tower용 승강기 및 레일

	업 체 명	㈜정인시스템
	대 표 자	유신하
	주 소	경기도 시흥시 정왕동 시화공단 3바 728호
	연 락 처	TEL. 031) 496-9625 FAX. 031) 496-9626
	홈페이지	www.jisystem.kr
	담 당 자	장병철 (선임연구원)
	담당자 E-mail	joungin21@hanmail.net
	전시물 소개
몇 년 전만 하더라도 풍력 발전 Tower 안에서 점검 및 보수를 위하여 사다리를 이용하여 승․하강을 하였으나, 작업자의 피로도를 상승시켜 작업 시 안전사고의 위험이 높고, 작업 공구 및 부품의 운반도 매우 힘든 상황이었음 이러한 문제점을 해결하기 위하여 승강기를 설치, 운전하고 있으나, 100% 전량수입에 의존하고 있는 실정으로 이에 국가 기술 경쟁력 강화 및 수입 대체를 통한 비용 절감 등을 위하여 풍력 타워용 승강기 및 레일의 국산화에 성공하였음 ❑ 개발제품의 사양 1) 정격 적재 하중 : 200㎏ 2) 정격 승강 속도 : 18Ｍ/Min ± 10% 3) 정격 구동 방식 : 전동 Motor 4) 안전 장치 : 안전 Cover, 상하부 자동 정지 장치, 상부 이탈 방지 장치 과속도 검출형 안전장치, 비상 정지 장치, 과하중 방지 장치 Self Lock Break, 전자식 Break 및 비상 탈출 장치

Booth No. 09
실시간 영상회의 솔루션(Ravcoms eConference)

	업 체 명	㈜우암코퍼레이션
	대 표 자	송혜자
	주 소	서울시 영등포구 여의도동 13-31 기계산업진흥회 신관
	연 락 처	TEL. 02) 3461-5100 FAX. 02) 2647-3282
	홈페이지	www.wooam.com
	담 당 자	박유정 (대리)
	담당자 E-mail	helene@wooam.com
	전시물 소개
당사의 영상회의 솔루션인 RAVCOMS eConference는 실시간 영상회의 시스템으로 LAN환경하에서 서로 떨어진 원격지간에도 회의참석자들 간에 얼굴을 마주보며, 회의진행이 가능함 또한, 다양한 문서자료들의 화면공유 및 판서기능(화이트보드)을 통해 효과적인 회의 진행이 가능하며, Client/Server 방식으로 구동이 되는 네트워크 기반의 다자간 멀티미디어솔루션 S/W임 화상회의, 교육, 정기/비정기적인 업무회의, 원격지상에서 상호업무교류, 업무보고 및 자료발표 등 문서를 활용한 상호커뮤니케이션이 필요한 영역에서 사용되고 있음

Booth No. 10
복합 고내열 절연테이프(ASGT, AGT)

	업 체 명	㈜스웨코
	대 표 자	이경호
	주 소	경기도 화성시 봉담읍 동화리 284
	연 락 처	TEL. 031) 227-2900 FAX. 031) 227-2905
	홈페이지	www.swecomica.com
	담 당 자	조수연 (부장)
	담당자 E-mail	sycho@swecomica.net
	전시물 소개
당사는 국내 유일의 전기절연물 종합 생산업체로서 우수한 기술진 및 연구설비를 보유하고 있으며 ISO 9001, 14001 인증을 비롯해 다수의 UL규격 및 특허를 보유하여 선진기법의 품질관리와 품질의 고급화를 추진하며 날로 성장을 거듭하고 있는 중견의 부품 소재 전문 생산업체임 국내는 물론 세계 유수의 케이블, 전동기, 전기 및 전자업체에 각종 전기절연물 및 부품을 공급하고 있음 이번에 개발된 고내열 절연 테이프는 소재면의 표면온도가 250℃ 이상의 고열에 사용이 가능한 테이프로 고열에 점착성질을 그대로 유지시켜 용사 코팅시 마스킹 용도로 사용되고 있으며, 또한 기존 사용중인 Glass Cloth의 소재를 개발하여 기존 제품대비 인장력이 30% 이상 Upgrade 되어 발전기 코일 절연용으로 사용되고 있는 제품임

Booth No. 11
TIS - 플랜트 정지(Trip)예방 및 분석 솔루션

	업 체 명	㈜BNF테크놀로지
	대 표 자	서호준
	주 소	대전시 유성구 용산동 556
	연 락 처	TEL. 042) 934-9603 FAX. 042) 862-8828
	홈페이지	www.bnftech.com
	담 당 자	최원익
	담당자 E-mail	wichoi@bnftech.com
	전시물 소개
당사는 2000년 설립된 벤처기업으로 뛰어난 기술과 품질 프로그램을 바탕으로 발전소 감시 및 제어 소프트웨어 솔루션을 제공하고 있음 ❑ 발전소 트립원인 분석 및 예방 모듈화 시스템(TIS) TIS는 산업 플랜트의 트립(Trip: 자동화 설비 불시정지) 원인 분석 및 트립 사전 예방을 위한 정보제공 시스템으로써 기존 산업 플랜트에서 수작업으로 수행하고 있는 트립 원인 분석업무를 전산화 및 자동화하여 플랜트의 경영, 운영, 운전과 관련한 문제 해결 솔루션임 TIS는 자동화된 지능적인 트립 원인 분석 신기술을 적용한 세계 최초․유일의 트립 원인 전문 분석 기술로써 설비 정지 원인을 자동으로 추적 및 분석하며, 트립 관련 정보만을 집중 감시, 관리하기 때문에 정확하고 효율적인 트립 사전 예방 정보 제공이 가능함

Booth No. 12
친환경 Epoxy Mold Type 제품

	업 체 명	동우전기공업㈜
	대 표 자	김평중
	주 소	경기도 평택시 고덕면 율포리 539-5
	연 락 처	TEL. 031) 6114-8000 FAX. 031) 611-8004
	홈페이지	www.i-dongwoo.com
	담 당 자	정종훈 (상무이사)
	담당자 E-mail	cjh-59@hanmail.net
	전시물 소개
25.8㎸ 친환경 에폭시 몰드 CT/VT내장 Recloser 하우징 ☞ (400(W) * 400(D) * 800(H) * 50㎏) ☜ 25.8㎸ 친환경 에폭시 몰드 CT/VT 내장 LBS 하우징 (700(W) * 300(D) * 500(H) * 25㎏) 245㎸ GIS용 친환경 에폭시 절연 스페이서 ☞ (400(￠) * 200(H) * 10㎏) ☜ 25.8㎸ 친환경 에폭시 몰드 계기용 변성기(MOF) (750(W) * 500(D) * 600(H) * 160㎏) 7.2㎸ 친환경 에폭시 몰드 계기용 변류기(CT) ☞ (250(W) * 300(D) * 350(H) * 50㎏)

Booth No. 13
실리콘-자기재 복합배전용 애자

업 체 명

기림공업㈜

대 표 자

김재호

주    소

서울시 강남구 논현동 56-19 대웅빌딩 405

연 락 처

TEL. 02) 547-9523      FAX. 02) 547-5554

홈페이지

www.kirim21.com

담 당 자

김승우 (차장)

담당자 E-mail

supersw@hanmail.net

전시물 소개

실리콘의 경우, 기계적 강도가 약하고 FRP 및 금구의 기계적 강도에 의존하고 있음

<실리콘-자기재 복합애자>

上 주상변압기용 부싱

下 가스개폐기용 부싱

또한 FRP의 경우, 낮은 내화학성, 수분 취약성 등으로 절연유 사용제품 등에 적용이 곤란하다는 단점이 있고 자기 애자는 깨지기 쉽고 운반 및 취급이 용이하지 않다는 것이 단점임

이러한 단점을 보완한 실리콘의 장점과 자기제의 장점을 결합하는 복합애자를 개발함으로 자기재 제품의 기존 공법․ 시공 방법 및 실리콘의 우수한 절연능력을 활용할 수 있어 공사비 절감과 기술적 경제적 효과를 얻을 수 있음

현재 실리콘 제품의 인지도가 높고, 사용량이 매년 급격히 증가하고 있어 시장성이 매우 높고, 기존 자기재 제품대비 가격 경쟁력도 높을 것으로 예상됨

Booth No. 14
중전기기 산‧학‧연 공동 기술개발 체계 구축

업 체 명

한국전기산업기술연구조합

대 표 자

김준철

주    소

서울시 서초구 방배동 983-6 전기진흥회관

연 락 처

TEL. 02) 581-8603      FAX. 02) 581-8605

홈페이지

www.keitra.or.kr

담 당 자

강용진 (팀장)

담당자 E-mail

yongk@koema.or.kr

연구조합 소개

❑ 설립근거 : 산업기술연구조합육성법 제8조 및 동법 시행령 제2조

❑ 설립목적 : 중전기기분야 연구개발 촉진으로 산업의 성장동력 확보

연구개발의 효율적 추진을 위한 공동 기술개발 체제 구축

❑ 인가일 : 2006. 8. 30

❑ 주요 수행업무

∙ 신기술 및 신제품 공동조사 및 연구개발

∙ 국내외 선진기술의 이전 및 공동 활용에 관한 사업

∙ 연구개발 전문 인력 양성에 관한 사업

∙ 연구 및 시험기자재 공동구입 및 활용에 관한 사업

❑ 국책 R&D 사업 추진현황

사 업 명	사업 기간	사업비	참여 기업 및 기관
차세대 친환경 중전기기 초고압 핵심 부품 및 절연물 개발	'07.09 ~ '12.06	141억원	효성 등 20개사
마이크로그리드용 통합에너지 관리시스템 개발 및 실 사이트 적용기술 개발	'07.09 ~ '12.08	140억원	LS산전 등 7개사
친환경적 Embedded VI Pole 개발	'06.10 ~ '09.03	22억원	현대중공업 등 6개사

Booth No. 15
HS90 - 2㎿ 풍력발전 시스템

	업 체 명	㈜효성
	대 표 자	이상운
	주 소	서울시 마포구 공덕동 450
	연 락 처	TEL. 02) 707-6651 FAX. 02) 707-6116
	홈페이지	www.hyosung.com
	담 당 자	차종환 (중공업PG 풍력사업단 마케팅팀 / 차장)
	담당자 E-mail	acecha@hyosung.com
	전시물 소개
이산화탄소 배출에 의한 지구 온난화 심화와 유가급등 지속으로 인하여 세계적으로 에너지와 환경문제는 가장 주목받고 있는 이슈 중 하나로 국내에서도 친환경 청정에너지에 대한 개발과 보급이 시급한 실정임 당사는 국내 에너지-환경산업 발전에 기여한다는 자부심으로 풍력터빈의 보급, 풍력발전단지 개발 및 풍력터빈 국산화 개발을 수행하고 있으며, 최근 750㎾와 2㎿급 풍력터빈 개발을 완료하여 강릉시 왕산면 대기리 풍력단지에 설치하여 실증시험 중에 있음 <2㎿ 풍력발전시스템 너셀 모형>

당사가 국내 최초로 개발한 2㎿급 풍력터빈은 11㎧의 풍속에서 정격출력 2㎿로 발전할 수 있는 시스템으로, 풍력에너지에 의해 로터블레이드에서 발생하는 저속 고토오크의 회전력을 증속기를 통하여 발전이 가능한 속도로 전환시켜 발전하게 됨

이러한 일련의 과정은 정밀제어 시스템에 의하여 풍향 및 풍속의 변화에도 최적화되어 운용되고 있으며, 태풍 등의 기상조건에서도 구조적인 안정성을 보장할 수 있도록 설계 제작되었음

<2㎿ 풍력발전시스템 (대기리)>

Booth No. 16
SF6 Free 친환경 25.8㎸ Solid Insulation Switchgear & Compact Substation

	업 체 명	LS산전㈜
	대 표 자	구자균
	주 소	충북 청주시 흥덕구 송정동 1
	연 락 처	TEL. 043) 261-6512 FAX. 043) 261-6630
	홈페이지	www.lsis.biz
	담 당 자	이석원 (차장)
	담당자 E-mail	seakwonl@lsis.biz
	전시물 소개
◈ SF6 Free 친환경 25.8㎸ Solid Insulation Switchgear 세계적인 환경 정책에 따라, SF6 Free 친환경 에폭시 절연을 실현하여 차단기, 단로기, 접지개폐기 등을 일체화시킨, 친환경/고기능 무보수지향의 특고압 친환경 개폐 장치 * 국내 최초 SF6 Free 친환경 25.8㎸ Solid Insulated Switchgear * 무완충층 계면처리 Embedding VI 신기술 인증 (NET 제 0121호) * 상분리형 반도전처리 (3상 단락 방지, 사용안전성) * 25.8㎸, 2000/600Ａ, 70㎸, 150㎸BIL, 25㎄ 3s, E2, C2, M2

◈ Compact Substation

지중 배전계통에 적용되는 고압인입부 (RMU), 변압부, 저압부 및 제어부를

일체화하여 저압 배전하는 소규모 Station

[공장 조립형 / 배전지능화 시스템 (i-DAS) 연계용]

* 유럽형 신지중 배전 Substation 기술 구현

* 센서 Embedding 지능형배전기기 (PD진단)

* 제어부, FRTU 일체형 제어함 개발

* 전자식 ACB/MCCB 적용 저압 배전함 개발

* 친환경 디자인 (외함, 변압기, 소화장치, 침수경보)